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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai prekių pristatymui.
Prekės turi būti pristatomos adresu: Verpėjų g. 26, Viečiūnai, LT-66496, Druskininkų sav. Pirkėjas prekes perka su pristatymu ir iškrovimu. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu nurodytu adresu.
Prekės pristatomos dalimis. Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Minimalus vieno pristatymo kiekis nuo 12 vnt. standartinių Euro tipo palečių. 
Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku, ne piko valandomis:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 9:00–11:00 val. arba 14:00–16:00 val. 
Penktadieniais 9:00–11:00 val. arba 14:00–15:00 val.
Reikalavimai kartu su prekėmis pateikiamiems dokumentams.
Su pristatomomis prekėmis pateikiamas:
-prekių perdavimo-priėmimo aktas/krovinio važtaraštis arba kitas prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai. 
Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiami papildomi dokumentai:
-Eksploatacinių savybių deklaracija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei lietuvių kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Reikalavimai prekių kokybei ir trūkumų šalinimui.
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei būti nauji. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytus standartus. Transportavimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo kiekis, standarto numeris, kilmės šalis, pagaminimo data, gamintojo rekvizitai. Prekės gali būti gabenamos visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Prekės laikomos sudėtos paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo. Prekių iškrovimas vykdomas taip, kad prekės nebūtų pažeistos jų iškrovimo metu.
Prekių perdavimo-priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų prekes. Tiekėjas nekokybiškas ar turinčias trūkumų prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo ir savo lėšomis pakeisti jas tinkamomis.
Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekėms taikomas ne trumpesnis nei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas garantinis terminas. 
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	Eil Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis

	I PIRKIMO DALIS – BETONO GAMINIAI

	1.
	Betoninės grindinio trinkelės
(6x20x10 cm)
	Spalva: pilko atspalvio, natūralaus akmens tekstūros
Atsparumas šalčiui: F2 ar atsparesnės
Atsparumas dilumui: 2 mm ar atsparesnės
Ardančioji apkrova ilgio vienetui: 3 N/mm ar didesnė
Atsparumas paslydimui/praslydimui: ne prastesnis kaip „geras“ (koef. 40-60)
	m²
	2250

	2.
	Betoninės grindinio trinkelės
(8x20x10 cm)
	Spalva: pilko atspalvio, natūralaus akmens tekstūros
Atsparumas šalčiui: F2 ar atsparesnės
 Atsparumas dilumui: 2 mm ar atsparesnės
Ardančioji apkrova ilgio vienetui: 3 N/mm ar didesnė
Atsparumas paslydimui/praslydimui: ne prastesnis kaip „geras“ (koef. 40-60)

	m²
	565

	3.
	Vejos bortai/bordiūrai (100x8x20 cm)
	Atsparumas šalčiui: F2 ar atsparesni
 Atsparumas dilumui: 2 mm ar atsparesni

	vnt.
	3500

	4.
	Gatvės bordiūrai (15x30x100 cm)
	Atsparumas šalčiui: F2 ar atsparesni
 Atsparumas dilumui: 2 mm ar atsparesni
Atsparumas paslydimui/praslydimui: ne prastesnis kaip „geras“ (koef. 40-60)

	vnt.
	200

	5.
	Pristatymas
	Prekių atvežimo ir iškrovimo paslauga turi būti įskaičiuota į kainą.

	vnt. 
	Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt. standartinių Euro palečių

	II PIRKIMO DALIS - CEMENTAS

	1.
	Cementas
	Klasė: ne prastesnė kaip CEM II /  42,5 R (kaip pvz. A-LL subklasės)
Turi atitikti vidutinio stiprumo kategorijai ir būti tinkamas trinkelių klojimui, bei vejos bortų ir gatvės bordiūrų montavimui.

	t
	18

	2.
	Pristatymas
	Prekių atvežimo ir iškrovimo paslauga turi būti įskaičiuota į kainą.

	vnt. 
	Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt. standartinių Euro palečių



2 lentelė
	
	Prekės pavadinimas
	Standartas

	1.
	Betoninės grindinio trinkelės 
	LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 

	2.
	Gatvės ir vejos bordiūro elementai
	LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

	3.
	Cementas
	LST EN 197-1:2011



