
Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

                                                                                                        „Techninė specifikacija“
DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO VAIŽGANTO G. 30, UTENA LAIPTINĖS ĮĖJIMO IR RŪSIO MEDINIŲ DURŲ PAKEITIMAS METALINĖMIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Metalinių durų tiekimas ir montavimas turi atitikti visus galiojančius Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, saugos ir kokybės standartus. 
1.2. Durys turi būti sertifikuotos, atitikti ES standartus ir turėti gamintojo deklaraciją. 
1.3. Tiekėjas privalo pateikti techninę dokumentaciją, įrodančią durų kokybę ir atitiktį reikalavimams.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI METALINĖMS DURIMS

2.1. Pagal  statybos techninio reglamento  reikalavimus sumontuoti metalines duris:

1. Laiptinės įėjimo durys su raktu rakinama spyna, varčia su švieslangiu. Durų angos išmatavimai: ~ 200x130 cm. 
2. Rūsio durys  su raktu rakinama spyna. Durų angos išmatavimai: ~ 200x90 cm. 
3. Senų durų išmontavimas ir utilizavimas naujų metalinių durų įrengimas. Pilna angokraščių ir kitų darbų metu pažeistų paviršių apdaila.
4. Senų durų (2 vnt.) išmontavimas ir utilizavimas, naujų durų (2 vnt.) sumontavimas.

5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, vadovaujantis LR patvirtintomis statybos taisyklėmis;

6. Lauko ir vidaus angokraščių apdaila;

7. Išorės metalinės durys (laiptinės) su palenkiama rankena ir raktu rakinama spyna, varčia su švieslangiu, išmatavimai apie 200x130 cm (durų išmatavimus tikslinti vietoje).

8. Išorės metalinės durys (rūsio) su palenkiama rankena ir raktu rakinama spyna, išmatavimai apie 200x90 cm (durų išmatavimus tikslinti vietoje).

9. Durų stiprio klasė -2;

10. Varstymo dažnis >200000 ciklų;

11. Mechaninio patvarumo klasė ≥ 5;

12. Staktos, varčia ir nevarstomos dalys apšiltintos;

13. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U < 1,6 W/(m2 K);
14. Durų dažymas milteliniais dažais;
15. Durų vyriai po 3 vnt., su atraminiais guoliais;

16. Vidaus durų apdaila – metalas iš vidaus ir išorės. Durys gamintos ne plonesnio 2 mm storio metalo lakšto;

17. Durų spalva ruda.

18. Durų raktų skaičius - po 5 vnt.

19. Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų metalinių durų eksploatacinių savybių deklaracija.
4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

4.1. Siūlomų durų techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta techninėje specifikacijoje. 
4.2. Privaloma pateikti durų techninius dokumentus arba nuorodas į aprašymus. 
4.3. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, durys turi atitikti „žaliųjų pirkimų“ reikalavimus, pateikiant oficialų įmonės raštą patvirtinantį šį kriterijų:
· Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama daugkartiniam naudojimui, lengvai pataisoma ar keičiama.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas darbų priežiūrai. 
5.2. Visi pažeisti paviršiai turi būti atstatyti po durų montavimo. 
5.3. Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. 
5.4. Apmokėjimas bus atliekamas tik už tinkamai atliktus ir priduotus darbus.
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Vaižganto g. 30, Utena,  lauko  durų schema
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Vaizdas iš išorės. Keičiamų durų matmenis tikslinti vietoje.
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