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DARBOTVARKĖ. Dėl atviro konkurso „Pavoverės pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas“ tiekėjų pateiktų klausimų nagrinėjimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjo pateiktus tiekėjų klausimus ir teikia tokius atsakymus.
1 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 26.11 nurodoma, kad rangovas turės "pateikti papildomai vieną Bosch enterprise licenciją". Prašome patikslinti kokią licenciją rangovas turėtų pateikti.
Atsakymas. Rangovas turi pateikti vieną „BVMS Professional 11.0 or Latest, License Subsystem expansion“ (MBV-XSUB PRO) licenciją.
2 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 26.17 nurodoma, kad rangovas turės įrengti /pakeisti elektros ir duomenų perdavimo kabelius visame ruože, tuo pačiu toliau nurodoma, kad atnaujinimo metu galima naudotis esamais kabeliais. Kadangi yra prieštaravimas, prašome patikslinti ar esamus kabelius būtina pakeisti ar galima naudotis esamais?
 Atsakymas. Patiksliname Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 26.17 papunktį ir išdėstome taip: 
„26.17.	įrengti/ pakloti elektros ir duomenų perdavimo kabelius visame ruože. Įrengiant galima pasinaudoti esamais elektros kabeliais, jei jie pagal techninius duomenis užtikrina atnaujinamos sistemos funkcionalumą;“.
3 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 148.1 nurodoma, kad aplink naujai statomus elektros generatorius ir ažūrines/metalines konsolines konstrukcijos stiebus įrengiamos atitinkamo pločio aikštelės, punkte Nr. 148.17 nurodoma, kad naujai įrengiamų ažūrinės/metalinės konsolinės konstrukcijos stiebų perimetro apsaugai skirta tvora ir varteliai turi būti pagaminta iš suvirinto strypinio plieninio tinklo, punkte Nr. 150 nurodoma, kad naujai statomi ažūrinės/metalinės konsolinės konstrukcijos stiebai turi būti aptverti ir įrengtos apsaugos priemonės, kaip nurodyta techninių specifikacijų 148 punkte. 
Konsolinės konstrukcijos stiebai numatyti įrengti ant šlaitų, galimo ledonešio zonoje. Prašome patikslinti ar tikrai konsolinės konstrukcijos stiebams reikia įrengti aikšteles ir tvoras su varteliais aplink jas.
Atsakymas.  Naujai statomoms metalinėms konsolinėms konstrukcijoms (Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 149 punkto Lentelės Nr.1 15, 17, 18 ir 19 pozicijos) aikštelių ir tvorų su varteliais aplink jas įrengti nereikia.
4 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 156 nurodoma, kad garso kolonėlė turi būti montuojamos ant visų stiebų, esančių pasienio ruože prie valstybės sienos linijos, ant kurių sumontuotos stacionarios kameros. Pirkimo dokumentuose nėra nurodytas garsiakalbių kiekis, kuris turi būti įvertintas pasiūlyme. Prašome nurodyti kokį kiekį garsiakalbių rangovas turi įvertinti pasiūlyme, kaip tai buvo nurodyta Švenčionių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinime pirkime. 
Atsakymas. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „4.5.1. Papildomas paketas“ lentelės 8 pozicijoje nurodytai sistemai turi būti įtraukti visi darbai ir įranga, reikalingi jos įdiegimui. Kaina turi būti nurodyta vertinant, kad bus 650 stiebų su garsiakalbiais, papildomai nurodant, kiek kainuoja įranga su įrengimu 1 stiebui.
5 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 159 nurodoma, kad turi būti atlikta esamų Ramutiškių ir Andrukėnų bokštų stiprumo, ilgaamžiškumo ir svyravimų ekspertizė. Pagal gautas ekspertizės rekomendacijas turi būti atlikti bokšto stiprinimo (jeigu reikės) ir remonto/dažymo darbai.
Manome, kad šis reikalavimas yra itin neapibrėžtas bei neaiškus. Tiekėjas, neturėdamas atliktos ekspertizės negali tiksliai prognozuoti lėšų, kurių reikės šiame punkte nurodytam bokštų sustiprinimui. Sąlyga yra neapibrėžta ir dėl tos aplinkybės, kad remontas gali būti skirtingų apimčių, tiek kapitalinis, tiek paprastasis. Atitinkamai vieni tiekėjai gali įsiskaičiuoti kainą, kuri susijusi tik su einamuoju, paprastu remontu, o kiti gali įskaičiuoti maksimaliai galimas išlaidas, atitinkamai tiekėjai, kurie įsiskaičiavo mažesnes kainas, gali pateikti mažesnės kainos pasiūlymus, kurie neatitiks faktinės situacijos. 
Svarbu ir tai, kad gali susiklostyti aplinkybės, kai po atliktos ekspertizės paaiškės, kad bokštus reikia nugriauti ir statyti naujus, kas ypatingai padidins sąnaudas, arba atlikti rekonstrukciją. 
Todėl, siekiant pirkimo sąlygų aiškumo užtikrinimo, bei lygiaverčių pasiūlymų gavimo, siūlome reikalavimą panaikinti arba jį patikslinti. 
Atsakymas. Su esama bokštų būkle tiekėjai preliminariai turėjo galimybę susipažinti apžiūros metu. Teikdami pasiūlymus tiekėjai turi pasirinkti vieną iš sprendinių:
· siūlyti pastatyti naują ne mažiau 29 metrų bokštą šalia  Andriukėnų bokšto ir/arba ne mažiau 24 metrų bokštą šalia Ramutiškių bokšto;
· atlikti bokštų/ bokšto stiprumo, ilgaamžiškumo ir svyravimų modeliavimo ekspertizę ir pagal gautas ekspertizės rekomendacijas atlikti bokštų/ bokšto stiprinimo/ rekonstrukcijos (jeigu reikės) ir remonto/ dažymo darbus. Jei pagal ekspertizės išvadas bokštas/bokštai bus pripažinti netinkami eksploatacijai – šalia jo/jų turės būti pastatyti nauji bokštai pagal aukščiau nurodytą aukštį.
Papildome Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „4.5.1. Papildomas paketas“ lentelę  13 ir 14 pozicija:

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
(nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)  
	Kiekis,
mato vnt.
	Vieneto kaina
(be PVM) Eur
	Suma
 (be PVM)*
Eur

	13.
	Ramutiškių bokšto remonto/ rekonstrukcijos arba naujo 24 m bokšto statybos darbai
	1
	
	

	14.
	Andriukėnų bokšto remonto/ rekonstrukcijos arba naujo 29 m bokšto statybos darbai

	1
	
	



6 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" priedas Nr. 3 punktas Nr. 2.2 nurodoma, kad tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu turi pateikti ir įdiegti kompiuterinę įrangą pagal 9 - 12 punktų reikalavimus. Priedą Nr. 3 sudaro tik 11 punktų, todėl prašome pateikti priedo Nr. 3 punkto 12 reikalavimus arba patikslinti punktus, pagal kuriuos tiekėjas turės pateikti ir įdiegti kompiuterinę įrangą. 
Atsakymas. Techninė klaida. Patiksliname Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" Priedo Nr. 3 2.2 papunktį ir išdėstome taip:
„2.2.	pateikti ir įdiegti  kompiuterinę įrangą pagal 8 - 11 punktų reikalavimus ir kitą įrangą, reikalingą DIVA funkcionavimui (komutatoriai, standartinės programinės įrangos licencijos ir pan.).“.
7 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" priedas Nr. 3 "Dirbtiniu intelektu grįstos vaizdų analizės (DIVA) programinė įrangos techninė specifikacija". Reikalavimuose nėra nurodyta kokią reikalaujama DIVA programinės įrangos vartotojo aplinkos kalba. 
Prašome patikslinti ar DIVA programinės įrangos vartotojo aplinkos kalba turi būti lietuvių ar anglų.
 Atsakymas. DIVA programinės įrangos vartotojo aplinkos kalba gali būti lietuvių ir/ arba anglų.
8 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" priedas Nr. 3 punktuose Nr. 4.7.13 ir 4.7.14 yra reikalavimas, kad turi būti archyvuojami sistemos priimti sprendimai, klaidos, veikimo rezultatai, taip pat sistemos ir vartotojų veiksmai, tačiau nėra nurodyta kiek laiko šie duomenys turi būti saugomi. Prašome patikslinti kiek laiko šie duomenys turi būti saugomi.
 Atsakymas. Duomenų saugojimo laikas yra neribojamas. Užsipildžius duomenų talpyklai turi būti trinami seniausi duomenys.
9 klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 6 "Pasiūlymo forma" punktas Nr. 4.5.1. "Papildomas paketas" eil.nr. 9 prekės pavadinimas "Dirbtiniu intelektu grįstos vaizdų analizės programinė įranga (DIVA)", o eil.nr. 11 prekės pavadinimas "DIVA kita programinė įranga. 
Prašome patikslinti kokia kita programinė įranga turi būti įvertinta eil.nr. 11.
Atsakymas. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „4.5.1. Papildomas paketas“ lentelės 11 pozicijoje turi būti įvertintos standartinės programinės įrangos, kuri bus įdiegta į Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" Priedo Nr. 3 8-10 punktuose nurodytą kompiuterinę įrangą, licencijos (operacinės sistemos, teksto apdorojimo paketai, duomenų bazės ir pan.).
10 klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 36 punkte nurodyta: „Bendras pasiūlytų stacionarių kamerų kiekis turi būti ne mažiau 500 vnt. (iš jų 150 vnt. bus naudojamos kaip papildomos kameros), kurios bus montuojamos pasienio juostoje valstybės sienos ir jos prieigų stebėjimui. Bendras pasiūlytų stiebų kiekis turi būti ne mažiau 500 vnt., o 156 punkte nurodyta, kad nuotolinė balso perdavimo sistema „turi būti montuojamos ant visų stiebų, esančių pasienio ruože prie valstybės sienos linijos, ant kurių sumontuotos stacionarios kameros“.
Klausimas: ar teisingai suprantame, kad vadovaujantis 36 ir 156 punktų sąlygomis nuotolinės balso perdavimo sistemos kolonėlės montuojamos ant numatytų 500 vnt. stiebų ir bendras kolonėlių skaičius turi būti 500 vnt. ir ant papildomame pakete perkamų 250 vnt. stiebų, balso perdavimo sistemos kolonėlių numatyti (sumontuoti) nereikia.
Atsakymas. Žr. atsakymą į 4 klausimą.
11 klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 156 punkte nurodyta: „dažnių diapazonas 500 Hz – 5 kHz, sklaidos kampas 30° - 60°“.
Klausimas: Prašome patikslinti sklaidos kampo reikšmes, ar jos nurodytos pagal horizontalę ar vertikalę, kokios tai reikšmės, nuo/iki ar minimalios ? Ar teisingai suprantame, kad nurodyti sklaidos kampai turi būti išmatuoti prie -6 dB esant 1 kHz dažniui ?
Atsakymas. Sklaidos kampo reikšmės turi būti  nuo 30° iki 60° pagal horizontalę ir pagal vertikalę. Sklaidos kampai turi būti išmatuoti prie -6dB esant 4 kHz dažniui.
12 klausimas. Pagal Priedas Nr.3 Dirbtiniu intelektu grįstos vaizdų analizės (DIVA) programinės įrangos techninė specifikacija, yra nurodytą techninė įranga:
8.4 diskiniai kaupikliai vidiniai. Ne mažiau 30 TB NVMe SSD (su galimybe apjungti į RAID 1, 6) operacinei sistemai ir laikiniems duomenims. Turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai kiekvienai tarnybinei stočiai;
9.4 diskiniai kaupikliai. Ne mažiau 12x 8 TB HDD (RAID 6) ilgalaikiam duomenų saugojimui ir ne mažiau 2x 2 TB NVMe SSD (RAID 1) dažnai naudojamiems duomenims. Turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai kiekvieno tipo kiekvienai duomenų saugyklai;
Klausimas, kokios talpos turi būti rezerviniai diskai?
Kiek iš viso yra tarnybinių stočių?
Atsakymas. Rezerviniai diskai turi būti ne mažesnės talpos negu bus pasiūlyti prie kompiuterinės įrangos pagal Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" Priedo Nr. 3 8.4 ir 9.4 papunkčius.
Turi būti pasiūlytos 2 (dvi) tarnybinės stotys, 2 (dvi) duomenų saugyklos ir 1 (viena) administravimo tarnybinė stotis pagal Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" Priedo Nr. 3 8, 9 ir 10 punktų reikalavimus.
13 klausimas. Ar garsiakalbiai turi būti įrengiami ir ant naujo ažūrinio stiebo, konsolinės konstrukcijos stiebų bei esamų bokštų, ar tik ant stacionarių kamerų atramų?
Atsakymas. Garsiakalbiai turi būti įrengiami ir ant visų konstrukcijų, nurodytų Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 149 punkto Lentelėje Nr.1 (išskyrus 1 ir 10 pozicijas).
14 klausimas. Apžiūros metu buvo paminėta, kad naujų konsolinės konstrukcijos stiebų aptverti tvora nereikia, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta, kad aplink naujai įrengiamus metalinės konsolinės konstrukcijos stiebus turi būti įrengiama aikštelė (TS p.148.1), jų teritorija turi būti aptverta (TS p.148.17) ir stebima vaizdo kameromis (TS p.148.9). Ar teisingai suprantame, kad TS p.148.1 bei p.148.17 reikalavimuose yra klaida ir aplink konsolinės konstrukcijos stiebus įrengti aikštelių bei aptvėrimo nereikia?
Atsakymas. Žr. atsakymą į 3 klausimą.
15 klausimas. Pagal TS p.159 reikalavimus reikia atlikti esamų Ramutiškių ir Andriukėnų bokštų stiprumo, ilgaamžiškumo bei svyravimų ekspertizę ir pagal gautas ekspertizės rekomendacijas atlikti bokšto stiprinimo (jeigu reikės) bei remonto/ dažymo darbus. Neatlikus ekspertizės neįmanoma net apytiksliai įvertinti potencialių kaštų, nes išvada gali svyruoti nuo tokios, kad bokštą reikia tik padažyti iki tokios, kad bokštą reikia statyti iš naujo, kas reiškia kad variantų kaštai gali skirtis ir 100 kartų. Toks reikalavimas įsivertinti nežinomus ateities kaštus yra neteisėtas, todėl prašome jį panaikintas.
Atsakymas. Žr. atsakymą į 5 klausimą.
16 klausimas. Prašome nurodyti, kiek garso kolonėlių Tiekėjas turi įskaičiuoti Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 5.5.1. Papildomas paketas 8 pozicijoje "Nuotolinė balso perdavimo sistema, 156 p."?
Atsakymas. Žr. atsakymą į 4 klausimą.
17 klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 159 punkte nurodyta: „Turi būti atlikta esamų Ramutiškių ir Andrukėnų bokštų (149 punkto Lentelė Nr.1, Eil. Nr.1, Eil. Nr.10 ) stiprumo, ilgaamžiškumo ir svyravimų ekspertizė. Ekspertizę turi atlikti atestuota statinio konstrukcinės dalies įmonė. Pagal gautas ekspertizės rekomendacijas turi būti atlikti bokšto stiprinimo (jeigu reikės) ir remonto/ dažymo darbai “.
Iš suformuluotos sąlygos yra akivaizdu, kad pirkimo metu yra nežinomi darbų, kuriuos atlikti reikės, kiekiai ir net jų pobūdis. Atitinkamai tokie darbai bus nustatyti vadovaujantis ekspertizės išvadomis, t.y. jau po pirkimo. Prašome nurodyti kokia tvarka bus nustatoma tokių darbų atlikimo kaina ir kokia forma tiekėjas turėtų pateikti pasiūlymą dėl jų.
Atsakymas. Žr. atsakymą į 5 klausimą.
18 klausimas. Klausimai susiję su Pirkimo sąlygų 2 priedu „Techninė specifikacija Pavoverės PU“, priedas Nr.3 „Dirbtiniu intelektu grįstos vaizdų analizės (DIVA) programinės įrangos techninė specifikacija“ punktai 4.7.6. ir 4.7.7.
Ar teisingai suprantame, jog reikalavimas „4.7.7. Vaizdo srauto apdorojimas gavus aliarmą ir informacijos pateikimas, turės būti įvykdytas per ne daugiau kaip 500 milisekundžių (vieno objekto detektavimas/ įvertinimas) , užtikrinant realaus laiko reakciją;“ bus laikomas tinkamai įgyvendintu, jei sukurta sistema gebės įvykdyti vieno objekto detektavimą/įvertinimą per ne daugiau kaip 500ms, tęsti
objekto sekimą (angl. tracking), kol objektas yra matomas ir atnaujinti duotą vertinimą tikslesnėmis
vertėmis objektui tapus geriau matomu, o vertinant 4.7.6 punkto reikalavimus bus naudojamas paskutinis
(tiksliausias) aliarmo vertinimas, bet ne pats pirmas grąžintas įvertis?
Ar teisingai suprantame, jog reikalavimas „4.7.6. Sistema turi užtikrinti ne mažiau 95 % klaidingų
aliarmų (false positive) ir ne daugiau kaip 1 % tikrų aliarmų (true positive) išfiltravimą/blokavimą ir
likusių pateikimą operatoriui;“ bus laikomas tinkamai įgyvendintu, jei sukurta sistema gebės užtikrinti
ne mažiau 95 % klaidingų aliarmų (false positive) ir ne daugiau kaip 1 % tikrų aliarmų (true positive)
išfiltravimą/blokavimą ir likusių pateikimą operatoriui prieš tai atmetus 4.7.8. punkte nustatytus
netinkamus vaizdus analizei?
Atsakymas. Suprantate teisingai.
19 klausimas. Dėl „2.1. sukurti ir įdiegti arba įdiegti ir adaptuoti jau sukurtą DIVA programinę įrangą pagal nurodytus techninius reikalavimus, skirtą video srautų iš vaizdo stebėjimo kamerų ir termovizorių analizei. Apdorojami tik tie video srautai, kurie susiję/ susieti su aliarmais, gaunamais iš detekcinės įrangos bei vaizdo turinio analizės (kameros ir termovizoriai);”
Ar teisingai suprantame, kad apdorojami vaizdai bus teikiami tik iš stacionarių kamerų ir termovizorių?
Ar teisingai suprantame, kad Sistema atitiks keliamiems reikalavimams, jei apdorojant terminių kamerų vaizdus ir nustačius netinkamais atpažinti (4.7.8. punktas) priskirsime aliarmus, kurių vaizdo kokybės neužtenka užtikrintai priskirti tikro ar ignoruotino aliarmo klasei. Taip būtų galima įgyvendinti, kad jei nepavyksta užtikrintai atskirti objekto (iš terminio vaizdo), gražinamą įvykį sistema pateiktų operatorių sprendimui.
Atsakymas. Suprantate teisingai.
20 klausimas. Ar 3 priedo 11 punkte esantys Bendrieji reikalavimai taikomi tik tarnybinėms stotims (3 priedo 8,9 punktai) ar ir DIVA priežiūros/administravimo tarnybinei stočiai (3 priedo 10 punktas)?
Atsakymas. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" Priedo Nr. 3 11 punkte  nurodyti reikalavimai taikomi tik 8 ir 9 punktuose nurodytai įrangai.
[bookmark: _Hlk191883320]21 klausimas. Ar duomenis algoritmų apmokymui bus galima išeksportuoti į laikmeną ir vėliau apdoroti tiekėjo ofise, ar galimybė tik prisijungus prie tarnybinės stoties ir atlikti algoritmų apmokymus vietoje?
Atsakymas. Duomenis algoritmų apmokymui bus galima išeksportuoti į laikmeną ir vėliau apdoroti tiekėjo ofise.
22 klausimas. Techninėje specifikacijoje 156 punktas reikalauja įrengti nuotolinę balso perdavimo sistemą. Pasiūlymo formoje 27 punkte yra pateikti reikalavimai nuotolinei balso perdavimo sistemai.
Tačiau nei pagrindiniame nei papildomame pakete nėra nurodyti garso kolonėlių pateikimo kiekiai.
Prašau nuodyti kiek garso kolonėlių reikia pateikti pagrindiniame pakete ir kiek garso kolonėlių reikia pateikti papildomame pakete?
Atsakymas. Žr. atsakymą į 4 klausimą.
[bookmark: _Hlk191896030]23 klausimas. Kokie yra kritiniai aplinkos faktoriai, darantys didžiausią įtaką klaidingiems aliarmams?
Atsakymas. Dažniausiai klaidingi suveikimai fiksuojami dėl gamtinių sąlygų – lietus, sniegas, kruša, vėjas (judantys medžiai), taip pat dėl šešėlių, prie objektyvo besiformuojančių voratinklių, pro kameras skrendančių vabzdžių, saulės atspindžių bei laukinių gyvūnų.
24 klausimas. Kaip dabartinės kameros veikia sudėtingomis oro sąlygomis?
Atsakymas. Dabartinės kameros dažniausiai išfiltruoja suveikimus dėl gamtinių sąlygų.
25 klausimas. Ar turėtų būti atpažinus sudėtingas oro sąlygas išjungiamas atpažinimas?
Atsakymas. DIVA programinės įrangos algoritmai turi prisitaikyti prie sudėtingų oro sąlygų.
26 klausimas. Kokiomis sąlygomis (oras, paros laikas) sistema turi veikti optimaliai?
Atsakymas. Šie reikalavimai sistemai nurodyti Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 3 ir 19 punktuose.
[bookmark: _Hlk191896845]27 klausimas. Termo kameros taip pat turi būti analizuojamos, kaip paprastos?
Jei taip, ar yra duomenų rinkinys?
Atsakymas. Termo kameros (termovizoriai) taip pat turi būti analizuojamos, kaip ir stacionarios kameros. VSAT turi įrašytus vaizdo ir metaduomenis iš kitų sistemų, kur yra įdiegti stacionarūs termovizoriai. Vaizdo įrašai saugomi 90 dienų.
28 klausimas. Koks tikslus kamerų kiekis, kuriose turi veikti sprendimas?
Atsakymas. Bendras visų kamerų kiekis gali siekti apie 900 vnt., tačiau sistema turi analizuoti tik tuos video srautus, kurie susiję/ susieti su aliarmais, gaunamais iš detekcinės įrangos bei vaizdo turinio analizės (kameros ir termovizoriai).
29 klausimas. Kaip šiuo metu yra gaunami įvykiai?
Atsakymas. Esamose sistemose įvykiai pateikiami automatiškai operatoriui, pagal sukonfiguruotą pririšimą prie vaizdo kamerų pagal gaunamus suveikimus (aliarmus) iš detekcinės įrangos bei vaizdo turinio analizės.
30 klausimas. Ar sistema aptikus judesį/objektą siunčia signalą ir tada kažkurį laiką nustoja apdoroti kadrus iš tos kameros?
Atsakymas. 
Tai priklauso nuo sistemos detekcijos konfigūracijos ir nustatymų. Su esamos sistemos funkcionalumu galėjote susipažinti apžiūros metu.
31 klausimas. Kaip dažnai per dieną yra gaunami įvykiai, kur yra aktyvuojama kamera? Koks kiekis įvykių būna tikri?
[bookmark: _Hlk191898135]Atsakymas. Tai labai priklausys nuo tiekėjo pasiūlyto techninio sprendimo (įrangos) ir konfigūracijos.
32 klausimas. Kiek laiko vaizdo duomenys saugomi ilgalaikėje, trumpalaikėje saugykloje?
Atsakymas. Vaizdo įrašai sistemoje turi būti saugomi 90 dienų. Dėl DIVA programinės įrangos saugomų duomenų žr. atsakymą į 8 klausimą.
33 klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priedo "techninė specifikacija" p. 156 reikalaujama, kad nominalus garso kolonėlių galingumas turi būti ne mažiau 15 W, garso slėgio lygis ne mažiau 118 dB 1 metro atstumu. Ar teisingai suprantame, kad šiuo atveju esminis reikalavimas yra garso slėgio lygis, o ne elektros energijos sunaudojimas? Pagal VPT rekomendacijas, pirmenybė turi būti teikiama įrenginiams, pasižymintiems efektyviu energijos naudojimu, tačiau minėtas reikalavimas, kad nominalus garso kolonėlių galingumas turi būti ne mažiau 15 W užkerta kelią siūlyti efektyvesnes garso kolonėles, jei jų galingumas yra mažesnis už reikalaujamą, nors garso slėgis atitinka ar net viršija 118 dB 1 metro atstumu. Reikalavimas nominaliai galiai yra perteklinis, ribojantis konkurenciją ir turi būti išbrauktas iš p.156 reikalavimų.
Atsakymas. Tiekėjai gali siūlyti ir mažesnio nominalaus galingumo kolonelės, jei jų garso slėgis yra ne mažesnis kaip 118 dB 1 metro atstumu 500 Hz – 5 kHz dažnių diapazone.
	



 



	
	
	
	
	




                          

           

  Protokolo išrašas    

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA   PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

    ATVIRO KONKURSO   „ PAVOVERĖS  PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS  ATNAUJINIMAS “   VIEŠOJO   PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS         202 5 - 03 -   04              Nr. PRO - 111   Vilnius     Posėdis įvyko 202 5   m.  kov o  4   d.        DARBOTVARKĖ.  Dėl a tvir o   konkurs o   „ Pavoverės   pasienio užkardos sienos stebėjimo  sistemos atnaujinimas “   tiekėjų pateiktų klausimų nagrinėjimo.     V iešojo pirkimo komisij a   (toliau  –   komisija)  i šnagrinėjo pateiktus  tiekėjų  klausimus   ir  teikia  tok ius   atsakym us.   1 klausimas.   Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 26.11  nurodoma, kad rangovas turės "pateikti papildomai vieną Bosch enterprise licenciją". Prašome  patikslinti kokią licenciją rangovas turėtų pateikti.   Atsakymas.   Rangovas turi pateikti vieną „BVMS Professional 11.0 or Latest, License  Subsystem expansion“ (MBV - XSUB PRO) licenciją.   2 klausimas.  Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 26.17  nurodoma, kad rangovas turės įrengti /pakeisti elektros ir duomenų perdavimo kabelius visame ruože,  tuo pačiu toliau nurodoma, kad atnaujinimo metu galima naudotis esamais kabeliais. Ka dangi yra  prieštaravimas, prašome patikslinti ar esamus kabelius būtina pakeisti ar galima naudotis esamais?     Atsakymas.  Patiksliname Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 26.17  papunktį ir išdėstome taip:    „26.17.   įrengti/ pakloti elektros ir duomenų perdavimo kabelius visame ruože.  Įrengiant galima pasinaudoti esamais elektros kabeliais, jei jie pagal techninius duomenis užtikrina  atnaujinamos sistemos funkcionalumą;“ .   3 klausimas.  Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 148.1  nurodoma, kad aplink naujai statomus elektros generatorius ir ažūrines/metalines konsolines  konstrukcijos stiebus įrengiamos atitinkamo pločio aikštelės, punkte Nr. 148.17 nurodoma, kad   naujai  įrengiamų ažūrinės/metalinės konsolinės konstrukcijos stiebų perimetro apsaugai skirta tvora ir  varteliai turi būti pagaminta iš suvirinto strypinio plieninio tinklo, punkte   Nr. 150 nurodoma, kad  naujai statomi ažūrinės/metalinės konso linės konstrukcijos stiebai turi būti aptverti ir įrengtos  apsaugos priemonės, kaip nurodyta techninių specifikacijų 148 punkte.    Konsolinės konstrukcijos stiebai numatyti įrengti ant šlaitų, galimo ledonešio zonoje. Prašome  patikslinti ar tikrai konsolinė s konstrukcijos stiebams reikia įrengti aikšteles ir tvoras su varteliais  aplink jas.   Atsakymas.   Naujai statomoms metalinėms konsolinėms konstrukcijoms (Pirkimo sąlygų  priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 149 punkto Lentelės Nr.1 15, 17, 18 ir 19 pozicijos) aikštelių  ir tvorų su varteliais aplink jas įrengti nereikia.   4 klausimas.  Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 "Techninė specifikacija" punktas Nr. 156  nurodoma, kad garso kolonėlė turi būti montuojamos ant visų stiebų, esančių pasienio ruože prie 

