{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":661,"n_cols":4,"rows_kept":661,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Chirurginiai ir artroskopiniai instrumentai traumatologijai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Artroskopiniai instrumentai"]
["1.1.","Daukartinio naudojimo mazgo nustūmėjas ir manipuliatorius",2,"vnt."]
["1.1.1.","Tiesus"]
["1.1.2.","Darbinė dalis kilpos formos, uždara"]
["1.1.3.","Rankena spalviškai pažymėta, vienos dalies"]
["1.1.4.","Darbinis ilgis intervale 125 - 220 mm, nemažiau trijų ilgių pasirinkimui (nurodyti ilgius)"]
["1.2.","Artroskopinis siūlų manipuliatorius",2,"vnt."]
["1.2.1.","Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom"]
["1.2.2.","Tiesus"]
["1.2.3.","Vertikalus"]
["1.2.4.","Darbinis ilgis ≥ 150 mm"]
["1.3.","Slankus siūlų kirpiklis",2,"vnt."]
["1.3.1.","Tiesus"]
["1.3.2.","Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom"]
["1.3.3.","Darbinis ilgis ≥ 150 mm"]
["1.4.","Artroskopinės siūlų žirklės",3,"vnt."]
["1.4.1.","Su galimybe nukirpti vieną ar kelis siūlus iš karto"]
["1.4.2.","Ašmenys įgaubti"]
["1.4.3.","Tiesus kotelis"]
["1.4.4.","Darbinis ilgis ≥ 125 mm, nemažiau dviejų ilgių pasirinkimui (nurodyti ilgius)"]
[]
["2.","Artroskopinės įrangos dalys"]
["2.1.","Didelės raiškos (4K) artroskopo optika",8,"vnt."]
["2.1.1.","Autoklavuojama su dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinančiu troakaru (angl. quick Latch)"]
["2.1.2.","Skersmuo 4 mm"]
["2.1.3.","Darbinis ilgis ≥ 152 mm"]
["2.1.4.","Stebėjimo kryptis 30°."]
["2.2.","Greito sujungimo užsirakinantis troakaras",3,"vnt."]
["2.2.1.","Skirtas 4 mm skersmens didelės raiškos (4K) artroskopo optikai"]
["2.2.2.","Įstačius artroskopo optiką į troakarą - ji automatiškai užsirakinama. Optika atlaisvinama paspaudus mygtuką"]
["2.2.3.","Su dviem vožtuvais, padidintam vandens srautui (angl. High Flow)"]
["2.2.4.","Komplektuojama su buku smeigu"]
["2.3.","Stiklo pluošto šviesolaidis",8,"vnt."]
["2.3.1.","Skaidrus apvalkalas, per kurį galima matyti stiklo pluošto pažeidimus"]
["2.3.2.","Skersmuo ≥ 4,8 mm"]
["2.3.3.","Ilgis ≥ 2500 mm"]
["2.3.4.","Šviesolaidis neatsiejamai sujungtas su 90° antgaliu sujungimui su optika, komplektuojamas su visais reikalingai antgaliais sistemos sujungimui"]
["2.3.5.","Autoklavuojamas"]
["2.4.","Didelės raiškos (4K arba HD) artroskopo optika",1,"vnt."]
["2.4.1.","Autoklavuojama su dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinančiu troakaru"]
["2.4.2.","Skersmuo 1,9 mm"]
["2.4.3.","Darbinis ilgis 60 mm ± 10 mm"]
["2.4.4.","Stebėjimo kryptis 0°."]
[]
["3.","Artroskopiniai kandikliai"]
["3.1.","Artroskopinis kandiklis",3,"vnt."]
["3.1.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.1.2.","Žemo profilio"]
["3.1.3.","Stačiakampio formos"]
["3.1.4.","Su bangos tipo dantukais"]
["3.1.5.","15° laipsnių lenktas į viršų"]
["3.1.6.","Plotis 6 mm ± 0,35 mm"]
["3.1.7.","Kirpimo plotis 3,5 mm ± 1 mm"]
["3.2.","Artroskopinis kandiklis",3,"vnt."]
["3.2.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama arba be atramos pirštui"]
["3.2.2.","Ovalo formos"]
["3.2.3.","15° laipsnių lenktas į viršų"]
["3.2.4.","Plotis 5 mm ± 0,1 mm"]
["3.2.5.","Kirpimo plotis 3,5 mm ± 1 mm"]
["3.3.","Artroskopinis kandiklis",3,"vnt."]
["3.3.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom"]
["3.3.2.","Žemo profilio"]
["3.3.3.","Stačiakampio formos"]
["3.3.4.","Su bangos tipo dantukais"]
["3.3.5.","Tiesus"]
["3.3.6.","Plotis 5 mm ± 0,1 mm"]
["3.3.7.","Kirpimo plotis 3,5 mm ± 1 mm"]
["3.4.","Artroskopinis kandiklis",3,"vnt."]
["3.4.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.4.2.","Stačiakampio formos"]
["3.4.3.","Pasuktas 30° laipsnių į dešinę"]
["3.4.4.","Plotis 5 mm ± 0,5 mm"]
["3.5.","Artroskopinis kandiklis",3,"vnt."]
["3.5.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.5.2.","Stačiakampio formos"]
["3.5.3.","Pasuktas 30° laipsnių į kairę"]
["3.5.4.","Plotis 5 mm ± 0,5 mm"]
["3.6.","Artroskopinis kandiklis",3,"vnt."]
["3.6.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.6.2.","Žemo profilio"]
["3.6.3.","Stačiakampio formos"]
["3.6.4.","Su bangos tipo dantukais"]
["3.6.5.","Pasuktas 45° laipsnių į kairę"]
["3.6.6.","Plotis 5 mm ± 0,5 mm"]
["3.7.","Artroskopinis kandiklis",2,"vnt."]
["3.7.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.7.2.","Žemo profilio"]
["3.7.3.","Stačiakampio formos"]
["3.7.4.","Su bangos tipo dantukais"]
["3.7.5.","Pasuktas 45° laipsnių į dešinę"]
["3.7.6.","Plotis 5 mm ± 0,5 mm"]
["3.8.","Artroskopinis kandiklis",1,"vnt."]
["3.8.1.","Ovalo formos"]
["3.8.2.","Kirpimo plotis 1,20 mm ± 0,1 mm"]
["3.8.3.","Lenktas į viršų"]
["3.8.4.","Darbinės dalies ilgis 85 mm ± 10 mm"]
["3.8.5.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom"]
[]
["4.","Instrumentai ortopedijai traumatologijai"]
["4.1.","Žirklės",20,"vnt."]
["4.1.1.","GRAZIL tipo arba lygiavertis"]
["4.1.2.","Lenktos"]
["4.1.3.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["4.2.","Adatkotis",20,"vnt."]
["4.2.1.","HEGAR - BAUM tipo arba lygiavertis"]
["4.2.2.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.3.","Adatkotis",20,"vnt."]
["4.3.1.","MAYO-HEGAR tipo arba lygiavertis"]
["4.3.2.","Darbinis paviršius papildomai pakietintas"]
["4.3.3.","ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.4.","Žirklės",10,"vnt."]
["4.4.1.","ADSON-TONNIS tipo arba lygiavertis"]
["4.4.2.","ilgis  17,5 cm ± 1 cm"]
["4.5.","Biopsinės žnyplės",4,"vnt."]
["4.5.1.","YEOMAN tipo arba lygiavertis"]
["4.5.2.","Darbinė dalis 10x3,5 mm"]
["4.5.3.","Ilgis 40 cm ± 1 cm"]
["4.6.","Biopsinės žnyplės",4,"vnt."]
["4.6.1.","TURREL tipo arba lygiavertis"]
["4.6.2.","Darbinė dalis 10x3,5 mm"]
["4.6.3.","Ilgis 23 cm ± 1 cm"]
["4.7.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.7.1.","CRILLE tipo arba lygiavertis"]
["4.7.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.7.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.8.","Žirklės",10,"vnt."]
["4.8.1.","METZENBAUM SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["4.8.2.","Tiesios"]
["4.8.3.","Darbiniai paviršiai papildomai užgaląsti"]
["4.8.4.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["4.9.","Žirklės",10,"vnt."]
["4.9.1.","METZENBAUM SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["4.9.2.","Lenktos"]
["4.9.3.","Darbiniai paviršiai papildomai užgaląsti"]
["4.9.4.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["4.10.","Adatkotis",10,"vnt."]
["4.10.1.","MAYO-HEGAR tipo arba lygiavertis"]
["4.10.2.","Darbinis paviršius papildomai pakietintas"]
["4.10.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.11.","Skalpelio rankena",14,"vnt."]
["4.11.1.","4 numerio"]
["4.12.","Adatkotis",10,"vnt."]
["4.12.1.","HALSEY tipo arba lygiavertis"]
["4.12.2.","Ilgis 13 cm ± 1 cm"]
["4.13.","Gipso kirpimo žirklės",10,"vnt."]
["4.13.1.","LISTER tipo arba lygiavertis"]
["4.13.2.","Vienas darbinis galas bukas, kitas darbinis galas pastorintu buku galu"]
["4.13.3.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.14.","Žirklės",10,"vnt."]
["4.14.1.","LISTER SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["4.14.2.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.15.","Pincetas",10,"vnt."]
["4.15.1.","DE BAKEY tipo arba lygiavertis"]
["4.15.2.","Darbinė dalis 1.5 mm"]
["4.15.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.16.","Pincetas",10,"vnt."]
["4.16.1.","DE BAKEY tipo arba lygiavertis"]
["4.16.2.","Darbinė dalis 1.5mm"]
["4.16.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.17.","Audinių pincetas",10,"vnt."]
["4.17.1.","STANDARD tipo arba lygiavertis"]
["4.17.2.","Darbinė dalis su dantukais 1:2"]
["4.17.3.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["4.18.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.18.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["4.18.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.18.3.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.19.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.19.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["4.19.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.19.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.20.","Spaustukai",15,"vnt."]
["4.20.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["4.20.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.20.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.21.","Skalpelio kotelis",10,"vnt."]
["4.21.1.","3 numerio"]
["4.22.","Adatkotis",10,"vnt."]
["4.22.1.","MAYO-HEGAR tipo arba lygiavertis"]
["4.22.2.","Tiesus"]
["4.22.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.23.","Pincetas audiniams",10,"vnt."]
["4.23.1.","GERALD tipo arba lygiavertis"]
["4.23.2.","Tiesus"]
["4.23.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.24.","Pincetas audiniams",5,"vnt."]
["4.24.1.","GILLIES tipo arba lygiavertis"]
["4.24.2.","Ilgis 15 cm ± 1 cm"]
["4.25.","Biopsiniai spaustukai",10,"vnt."]
["4.25.1.","YEOMAN tipo arba lygiavertis"]
["4.25.2.","Darbinė dalis 10x3 mm"]
["4.25.3.","Ilgis 33 cm ± 1 cm"]
["4.26.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.26.1.","ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis"]
["4.26.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.26.3.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.27.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.27.1.","ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis"]
["4.27.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.27.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.28.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.28.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["4.28.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.28.3.","Ilgis 22 cm ± 1 cm"]
["4.29.","Spaustukai",10,"vnt."]
["4.29.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["4.29.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.29.3.","Ilgis 24 cm ± 1 cm"]
["4.30.","Žirklės",10,"vnt."]
["4.30.1.","METZENBAUM SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["4.30.2.","Tiesios"]
["4.30.3.","Ilgis 11,5 cm ± 1 cm"]
["4.31.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.31.1.","MINI-HOHMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.31.2.","Ilgis 8 cm ± 1 cm"]
["4.32.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.32.1.","WAGNER tipo arba lygiavertis"]
["4.32.2.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.33.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.33.1.","LANGE-HOHMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.33.2.","Ilgis 24 cm ± 1 cm"]
["4.34.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.34.1.","WILLIGER tipo arba lygiavertis"]
["4.34.2.","Darbinė dalis 6,5mm"]
["4.34.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.35.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.35.1.","LANGENBECK tipo arba lygiavertis"]
["4.35.2.","8 dydžio"]
["4.36.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.36.1.","LANGENBECK tipo arba lygiavertis"]
["4.36.2.","10 dydžio"]
["4.37.","Kaulinis laikiklis",5,"vnt."]
["4.37.1.","BIRCHER GANSKE tipo arba lygiavertis"]
["4.37.2.","Tiesus"]
["4.37.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.38.","Kaulinis laikiklis",5,"vnt."]
["4.38.1.","BIRCHER GANSKE tipo arba lygiavertis"]
["4.38.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["4.38.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.39.","Kaulinis laikiklis",10,"vnt."]
["4.39.1.","FARABEUF-LAMBOTTE tipo arba lygiavertis"]
["4.39.2.","Ilgis 26 cm ± 1 cm"]
["4.40.","Disekcinis pincetas",15,"vnt."]
["4.40.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["4.40.2.","Ilgis 12 cm ± 1 cm"]
["4.41.","Disekcinis pincetas",15,"vnt."]
["4.41.1.","STANDARD tipo arba lygiavertis"]
["4.41.2.","Siauras"]
["4.41.3.","Ilgis 13 cm ± 1 cm"]
["4.42.","Spaustukas",15,"vnt."]
["4.42.1.","ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis"]
["4.42.2.","Lenktas"]
["4.42.3.","Ilgis 13 cm ± 1 cm"]
["4.43.","Retraktorius",10,"vnt."]
["4.43.1.","MINI-LANGENBECK tipo arba lygiavertis"]
["4.43.2.","Darbinė dalis 10x6 mm"]
["4.43.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.44.","Kiuretė",10,"vnt."]
["4.44.1.","Murphy-Lane tipo arba lygiavertis"]
["4.44.2.","Darbinė dalis  30/19 mm, ilgis 31 cm ± 1 cm"]
["4.45.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.45.1.","MINI-HOHMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.45.2.","6 dydis"]
["4.46.","Retraktorius",10,"vnt."]
["4.46.1.","MEYERDING tipo arba lygiavertis"]
["4.46.2.","Darbinė dalis 10x3 mm"]
["4.46.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.47.","Kaulinė kiuretė",10,"vnt."]
["4.47.1.","SIMON tipo arba lygiavertis"]
["4.47.2.","Darbinė dalis ovali"]
["4.47.3.","Darbinė dalis 6 dydžio"]
["4.47.4.","Ilgis 24 cm ± 1 cm"]
["4.48.","Kaulinės žnyplės",5,"vnt."]
["4.48.1.","LISTON tipo arba lygiavertis"]
["4.48.2.","Ilgis 20cm ± 1cm"]
["4.49.","Kaulinės žnyplės",5,"vnt."]
["4.49.1.","LISTON tipo arba lygiavertis"]
["4.49.2.","Ilgis 22 cm ± 1 cm"]
["4.50.","Kiuretė",10,"vnt."]
["4.50.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.50.2.","Darbinė dalis 0000"]
["4.50.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.51.","Kiuretė",10,"vnt."]
["4.51.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.51.2.","Darbinė dalis 000"]
["4.51.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.52.","Kiuretė",10,"vnt."]
["4.52.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.52.2.","Darbinė dalis 00"]
["4.52.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.53.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.53.1.","QUERVAIN tipo arba lygiavertis"]
["4.53.2.","Darbinė dalis 6 mm"]
["4.53.3.","Ilgis 19,5 cm ± 1 cm"]
["4.54.","Elevatorius",10,"vnt."]
["4.54.1.","Darbinė dalis 6/6 mm"]
["4.54.2.","Ilgis 19 cm ± 1 cm"]
["4.55.","Kaulinės žnyplės",3,"vnt."]
["4.55.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["4.55.2.","Darbinė dalis 7 mm"]
["4.55.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.56.","Kaulinės žnyplės",3,"vnt."]
["4.56.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["4.56.2.","Darbinė dalis 7 mm"]
["4.56.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.57.","Kaulinis laikiklis",5,"vnt."]
["4.57.1.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.58.","Vielos žnyplės",5,"vnt."]
["4.59.","Kaltas",5,"vnt."]
["4.59.1.","COTTLE tipo arba lygiavertis"]
["4.59.2.","Darbinė dalis 6 mm"]
["4.59.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.60.","Kaltas",5,"vnt."]
["4.60.1.","COTTLE tipo arba lygiavertis"]
["4.60.2.","Darbinė dalis 8 mm"]
["4.60.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.61.","Kaltas",5,"vnt."]
["4.61.1.","COTTLE tipo arba lygiavertis"]
["4.61.2.","Darbinė dalis 12 mm"]
["4.61.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["4.62.","Skalpelio kotelis",10,"vnt."]
["4.62.1.","3L numerio"]
["4.63.","Skalpelio kotelis",10,"vnt."]
["4.63.1.","4L numerio"]
["4.64.","Plaktukas",5,"vnt."]
["4.64.1.","CASPAR tipo arba lygiavertis"]
["4.64.2.","Darbinė dalis 8 cm"]
["4.64.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.65.","Plaktukas",5,"vnt."]
["4.65.1.","CASPAR tipo arba lygiavertis"]
["4.65.2.","Darbinė dalis 12 cm"]
["4.65.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.66.","Plaktukas",5,"vnt."]
["4.66.1.","Darbinė dalis 4 cm"]
["4.66.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.67.","Plaktukas",5,"vnt."]
["4.67.1.","Darbinė dalis 6 cm"]
["4.67.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.68.","Kaulinis kandiklis",5,"vnt."]
["4.68.1.","LUER tipo arba lygiavertis"]
["4.68.2.","Ilgis 15 cm ± 1 cm"]
["4.69.","Kaulinis kandiklis",5,"vnt."]
["4.69.1.","CLEVELAND tipo arba lygiavertis"]
["4.69.2.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["4.70.","Retraktorius",5,"vnt."]
["4.70.1.","Darbinė dalis 10 mm"]
["4.70.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.71.","Retraktorius",5,"vnt."]
["4.71.1.","Darbinė dalis 12 mm"]
["4.71.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.72.","Retraktorius",5,"vnt."]
["4.72.1.","KÖNIG tipo arba lygiavertis"]
["4.72.2.","Darbinė dalis 13x13 mm"]
["4.72.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.73.","Retraktorius",5,"vnt."]
["4.73.1.","LUER tipo arba lygiavertis"]
["4.73.2.","Ilgis 11 cm ± 1 cm"]
["4.74.","Kiuretė",5,"vnt."]
["4.74.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.74.2.","Darbinė dalis 0 dydžio"]
["4.74.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.75.","Kiuretė",5,"vnt."]
["4.75.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.75.2.","Darbinė dalis 1 dydžio"]
["4.75.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.76.","Kiuretė",5,"vnt."]
["4.76.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.76.2.","Darbinė dalis 3 dydžio"]
["4.76.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.77.","Plaktukas",5,"vnt."]
["4.77.1.","BERGMANN tipo arba lygiavertis"]
["4.77.2.","Svoris ≤300g"]
["4.77.3.","Darbinė dalis 3 cm ± 0,5 cm"]
["4.78.","Trepanas",2,"vnt."]
["4.78.1.","Su centratoriumi"]
["4.78.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["4.78.3.","Skirtas 2,0 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui"]
["4.79.","Trepanas",2,"vnt."]
["4.79.1.","Su centratoriumi"]
["4.79.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["4.79.3.","Skirtas 2,0 mm  skersmens sraigtų šalinimui"]
["4.80.","Trepanas",2,"vnt."]
["4.80.1.","Su centratoriumi"]
["4.80.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["4.80.3.","Skirtas 1,5 mm  skersmens sraigtų šalinimui"]
["4.81.","Trepanas",2,"vnt."]
["4.81.1.","Su centratoriumi"]
["4.81.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["4.81.3.","Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui"]
["4.82.","Atsuktuvas",2,"vnt."]
["4.82.1.","Su konusiniu sriegiu"]
["4.82.2.","AO jungtis"]
["4.82.3.","Skirtas 2,7 mm; 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["4.83.","Atsuktuvas",2,"vnt."]
["4.83.1.","Su konusiniu sriegiu"]
["4.83.2.","AO jungtis"]
["4.83.3.","Skirtas 4,5  mm; 5,0 mm ; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["4.84.","Atsuktuvas",2,"vnt."]
["4.84.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["4.84.2.","AO jungtis"]
["4.84.3.","Skirtas 1,5 mm;  skersmens sraigtų ištraukimui"]
["4.85.","Atsuktuvas",2,"vnt."]
["4.85.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["4.85.2.","AO jungtis"]
["4.85.3.","Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["4.86.","Atsuktuvas",2,"vnt."]
["4.86.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["4.86.2.","AO jungtis"]
["4.86.3.","Skirtas  3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["4.87.","Atsuktuvas",2,"vnt."]
["4.87.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["4.87.2.","AO jungtis"]
["4.87.3.","Skirtas 4,5 mm  skersmens sraigtų ištraukimui"]
["4.88.","Gražtas",2,"vnt."]
["4.88.1.","3,5 mm skersmens"]
["4.88.2.","Skirtas sraigto galvučių gręžimui"]
["4.89.","Rankena",2,"vnt."]
["4.89.1.","T formos"]
["4.89.2.","Su greitojo perjungimo AO mechanizmu"]
["4.89.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["4.90.","Replės",2,"vnt."]
["4.90.1.","Skirtos sraigtų ištraukimui"]
["4.90.2.","Darbinis paviršius su dantytu grioveliu"]
["4.90.3.","Rankenos su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu"]
["4.90.4.","Ilgis 20,5 cm ± 1 cm"]
["4.91.","Kaulinės žnyplės",2,"vnt."]
["4.91.1.","Su ąsele k-vielai iki 1 mm pravesti ant darbinės dalies"]
["4.91.2.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["4.92.","Kaulinės žnyplės",2,"vnt."]
["4.92.1.","Charnley tipo arba lygiavertės"]
["4.92.2.","Darbinės dalys keičiamos"]
["4.92.3.","Darbinė dalis kabliukai arba tiesios mentelės"]
["4.92.4.","Ne mažiau tryjų dydžių: 32-57 mm "]
["4.93.","Siauras plaktukas ",2,"vnt."]
["4.93.1.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["4.93.2.","Svoris ≤150g"]
["4.94.","Impaktorius ",2,"vnt."]
["4.94.1.","Darbinė dalis nitinolinė "]
["4.94.2.","Ilgis  61⁄2“ arba ≤ 17 cm"]
["4.94.3.","Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 standartą: 1. Kaulų rondžeriams ir retraktoriams ne blogiau negu 1.43XX pagal  EN 10027-2 standartą;2.  Žnyplėms/replėms ne blogiau negu 1.4XXX pagal  EN 10027-2 standartą;  (Pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje)."]
["4.94.4.","Siūlomi instrumentaitai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai)."]
[]
["5.","Chirurginiai instrumentai"]
["5.1.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.1.1.","Luer tipo arba lygiavertis"]
["5.1.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.1.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.1.4.","Instrumento ilgis 14,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.2.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.2.1.","Stille-Ruskin tipo arba lygiavertis"]
["5.2.2.","Darbinė dalis nežymiai lenkta"]
["5.2.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.2.4.","Instrumento ilgis 23,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.3.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.3.1.","Friedmann tipo arba lygiavertis"]
["5.3.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.3.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.3.4.","Instrumento ilgis 12,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.4.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.4.1.","Friedmann tipo arba lygiavertis"]
["5.4.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.4.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.4.4.","Instrumento ilgis 13,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.5.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.5.1.","Cleveland tipo arba lygiavertis"]
["5.5.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.5.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.5.4.","Instrumento ilgis 16,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.6.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.6.1.","Blumenthal tipo arba lygiavertis"]
["5.6.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.6.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.6.4.","Instrumento ilgis 15,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.7.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.7.1.","Cleveland tipo arba lygiavertis"]
["5.7.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.7.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.7.4.","Instrumento ilgis 13,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.8.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.8.1.","KERN tipo arba lygiavertės"]
["5.8.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta"]
["5.8.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje"]
["5.8.4.","Instrumento ilgis 17 cm ± 0,3 cm"]
["5.9.","Kaulų rondžeris",2,"vnt."]
["5.9.1.","KERN tipo arba lygiavertės"]
["5.9.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta"]
["5.9.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje"]
["5.9.4.","Instrumento ilgis 24,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.10.","Kaulų žnyplės",2,"vnt."]
["5.10.1.","SEMB tipo arba lygiavertės"]
["5.10.2.","Darbinė dalis lenkta, dantyta"]
["5.10.3.","Instrumento ilgis 19,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.11.","Kaulų žnyplės",2,"vnt."]
["5.11.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės"]
["5.11.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais"]
["5.11.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.11.4.","Instrumento ilgis 27,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.12.","Kaulų žnyplės",2,"vnt."]
["5.12.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės"]
["5.12.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais"]
["5.12.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.12.4.","Instrumento ilgis 26 cm ± 0,3 cm"]
["5.13.","Sausgyslių žnyplės",2,"vnt."]
["5.13.1.","Steinmann tipo arba lygiavertės"]
["5.13.2.","Tiesios, su dantukais"]
["5.13.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.13.4.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.14.","Sausgyslių žnyplės",2,"vnt."]
["5.14.1.","Brand tipo arba lygiavertės"]
["5.14.2.","Su 2:3 dantukais"]
["5.14.3.","Rankenos be užrakto"]
["5.14.4.","Instrumento ilgis 15 cm ± 0,3 cm"]
["5.15.","Sausgyslių žnyplės",1,"vnt."]
["5.15.1.","Carroll tipo arba lygiavertės"]
["5.15.2.","Lenktos"]
["5.15.3.","Rankenos be užrakto"]
["5.15.4.","Instrumento ilgis 11,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.16.","Osteotomas",2,"vnt."]
["5.16.1.","Cottle tipo arba lygiavertis"]
["5.16.2.","Darbinė dalis siaurėjanti, 7 mm ± 0,1 mm pločio"]
["5.16.3.","Instrumento ilgis 18,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.17.","Osteotomas",2,"vnt."]
["5.17.1.","Cottle tipo arba lygiavertis"]
["5.17.2.","Darbinė dalis siaurėjanti, 4 mm ± 0,1 mm pločio"]
["5.17.3.","Instrumento ilgis 18,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.18.","Kaltas ",2,"vnt."]
["5.18.1.","Partsch tipo arba lygiavertis"]
["5.18.2.","Darbinė dalis 2 mm ± 0,1 mm pločio"]
["5.18.3.","Instrumento ilgis 13,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.19.","Žnyplės kaului kirpti",2,"vnt."]
["5.19.1.","Liston tipo arba lygiavertės"]
["5.19.2.","Darbinė dalis tiesi"]
["5.19.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.19.4.","Instrumento ilgis 17 cm ± 0,3 cm"]
["5.20.","Žnyplės kaului kirpti",2,"vnt."]
["5.20.1.","Liston tipo arba lygiavertės"]
["5.20.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.20.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.20.4.","Instrumento ilgis 14 cm ± 0,3 cm"]
["5.21.","Žnyplės kaului kirpti",2,"vnt."]
["5.21.1.","Liston tipo arba lygiavertės"]
["5.21.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.21.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.21.4.","Instrumento ilgis 17 cm ± 0,3 cm"]
["5.22.","Retraktorius",2,"vnt."]
["5.22.1.","Dvidantis"]
["5.22.2.","Bukas"]
["5.22.3.","Ilgis 16,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.23.","Retraktorius",5,"vnt."]
["5.23.1.","Kocher tipo arba lygiavertis "]
["5.23.2.","Aštrus/smailas"]
["5.23.3.","Instrumento ilgis 22,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.24.","Kabliukas",2,"vnt."]
["5.24.1.","Guthrie tipo arba lygiavertis "]
["5.24.2.","Dvidantis aštrus, siauresnis"]
["5.24.3.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.25.","Kabliukas",2,"vnt."]
["5.25.1.","Guthrie tipo arba lygiavertis "]
["5.25.2.","Dvidantis aštrus, platesnis"]
["5.25.3.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.26.","Mikro kabliukas",2,"vnt."]
["5.26.1.","Apvalia rankenėle "]
["5.26.2.","Aštrus"]
["5.26.3.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.27.","Replės vielai",2,"vnt."]
["5.27.1.","Darbinė dalis tiesi, su volframo karbidu, paralelinio sugriebimo"]
["5.27.2.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.27.3.","Instrumento ilgis 18 cm ± 0,3 cm"]
["5.27.4.","Rankenos spalviškai pažymėtos"]
["5.28.","Adatkotis",14,"vnt."]
["5.28.1.","Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis "]
["5.28.2.","Skirtas 6/0-4/0 siūlui"]
["5.28.3.","Su volframo karbidu "]
["5.28.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.28.5.","Instrumento ilgis 16 cm± 0,3cm"]
["5.29.","Adatkotis",10,"vnt."]
["5.29.1.","Par-Style tipo arba lygiavertis "]
["5.29.2.","Skirtas 6/0-4/0 siūlui"]
["5.29.3.","Su volframo karbidu "]
["5.29.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.29.5.","Instrumento ilgis 11,5 cm± 0,3 cm"]
["5.30.","Adatkotis",15,"vnt."]
["5.30.1.","Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis"]
["5.30.2.","Siauro/liauno tipo "]
["5.30.3.","Su išpjova darbinėje dalyje"]
["5.30.4.","Rankenos su užraktu"]
["5.30.5.","Instrumento ilgis 16 cm± 0,3cm"]
["5.31.","Adatkotis",2,"vnt."]
["5.31.1.","Ryder tipo arba lygiavertis"]
["5.31.2.","Skirtas 4/0-6/0 siūlui"]
["5.31.3.","Su volframo karbidu "]
["5.31.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.31.5.","Instrumento ilgis 15 cm± 0,3cm"]
["5.32.","Adatkotis",2,"vnt."]
["5.32.1.","Ryder-Vascular tipo arba lygiavertis"]
["5.32.2.","Skirtas 5/0-8/0 siūlui"]
["5.32.3.","Su volframo karbidu "]
["5.32.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.32.5.","Instrumento ilgis 12-13 cm± 0,3cm"]
["5.33.","Adatkotis",4,"vnt."]
["5.33.1.","Foster-Gillies tipo arba lygiavertis"]
["5.33.2.","Darbinės dalys lygios"]
["5.33.3.","6/0-12/0 siūlui"]
["5.33.4.","Su volframo karbidu "]
["5.33.5.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.33.6.","Instrumento ilgis 11 cm± 0,3cm"]
["5.34.","Adatkotis",5,"vnt."]
["5.34.1.","Castroviejo tipo arba lygiavertis"]
["5.34.2.","Darbinė dalis tiesi"]
["5.34.3.","Rankenos be užrakto"]
["5.34.4.","Instrumento ilgis 14,5 cm± 0,3cm"]
["5.35.","Adatkotis",5,"vnt."]
["5.35.1.","Castroviejo tipo arba lygiavertis"]
["5.35.2.","Darbinė dalis tiesi"]
["5.35.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.35.4.","Instrumento ilgis 14,5 cm± 0,3cm"]
["5.36.","Žnyplės",2,"vnt."]
["5.36.1.","Žnyplės gipsui Wolff tipo arba lygiavertės "]
["5.36.2.","Instrumento ilgis 17,5cm± 0,3 cm"]
["5.36.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.37.","Žnyplės",2,"vnt."]
["5.37.1.","Vielos žnyplės"]
["5.37.2.","Darbinė dalis plokščia, siaurėjanti"]
["5.37.3.","Rankenos be užrakto"]
["5.37.4.","Bendras instrumento ilgis 19 cm ± 0,3 cm"]
["5.38.","Retraktorius",2,"vnt."]
["5.38.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["5.38.2.","Aštriais 3x4 kabliais"]
["5.38.3.","Išsiplėtimas ne mažiau 100 mm"]
["5.38.4.","Rankenos su užraktu"]
["5.38.5.","Bendras instrumento ilgis 26 cm ± 0,3 cm"]
["5.39.","Retraktorius",2,"vnt."]
["5.39.1.","BECKMANN-ADSON tipo arba lygiavertis"]
["5.39.2.","Aštriais 4x4 kabliais"]
["5.39.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.39.4.","Bendras instrumento ilgis 31 cm ± 0,3 cm"]
["5.40.","Retraktorius",2,"vnt."]
["5.40.1.","BECKMANN-EATON tipo arba lygiavertis"]
["5.40.2.","Aštriais 7x7 kabliais"]
["5.40.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.40.4.","Bendras instrumento ilgis 32 cm ± 0,3 cm"]
["5.41.","Retraktorius",2,"vnt."]
["5.41.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["5.41.2.","Aštriais 6x6 kabliais"]
["5.41.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.41.4.","Bendras instrumento ilgis 29 cm ± 0,3 cm"]
["5.42.","Žnyplės kaului laikyti",2,"vnt."]
["5.42.1.","Darbinė dalis lenkta, dantyta"]
["5.42.2.","Rankenos su užraktu"]
["5.42.3.","Instrumento ilgis 14,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.43.","Diskas/retraktorius amputacijai",1,"vnt."]
["5.43.1.","Percy tipo arba lygiavertis"]
["5.43.2.","Išardomas/atskiriamas"]
["5.43.3.","Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 standartą: 1. Kaulų rondžeriams ne blogiau nei 1.4305/X8CrNiS18-9; retraktoriams ne blogiau negu 1.4301/X5CrNi18-10 pagal  EN 10027-2 standartą;  Žnyplėms/replėms ne blogiau negu 1.4024/X15Cr13 pagal EN 10027-2 standartą; (Pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje)."]
["5.43.4.","Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai)."]