{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":4,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Pacientų apžiūrų kėdės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Multifunkcinė paciento kėdė skirta įvairių procedūrų atlikimui"]
["1.1.","Multifunkcinė paciento kėdė skirta įvairių procedūrų atlikimui",1,"vnt."]
["1.1.1.","Kėdės išoriniai matmenys: ištiestos kėdės ilgis ne mažiau kaip 190 cm, plotis ne daugiau kaip 90 cm"]
["1.1.2.","Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu"]
["1.1.3.","Kėdės aukštis reguliuojamas elektriniu varikliu, sėdimos dalies žemiausia pozicija ≤ 60 cm"]
["1.1.4.","Kėdės sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm"]
["1.1.5.","Kėdė sudaryta iš 2 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis) arba kėdė sudaryta iš 3 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis)"]
["1.1.6.","Kėdės gulimoji dalis paminkštinta"]
["1.1.7.","Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms"]
["1.1.8.","Turi būti galimybė užsakant pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 4 skirtingų spalvų (nurodyti siūlomas spalvas)"]
["1.1.9.","Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu"]
["1.1.10.","Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip (0° - 70°)"]
["1.1.11.","Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu"]
["1.1.12.","Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg"]
["1.1.13.","Kėdės porankių aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 cm iki 25 cm"]
["1.1.14.","Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius"]
["1.1.15.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
[]
["2.","Medicininė podologinė kėdė"]
["2.1.","Medicininė podologinė kėdė",1,"vnt."]
["2.1.1.","Kėdės išoriniai matmenys: ištiestos kėdės ilgis ne mažiau kaip 160 cm, plotis ne daugiau kaip 90 cm"]
["2.1.2.","Kėdės aukštis reguliuojamas elektriniu varikliu, sėdimos dalies žemiausia pozicija ≤ 55 cm"]
["2.1.3.","Kėdė sudaryta iš sudaryta iš ne mažiau kaip 4 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, dvi atskirtos kojų atramos)"]
["2.1.4.","Kėdės gulimoji dalis paminkštinta"]
["2.1.5.","Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms"]
["2.1.6.","Turi būti galimybė užsakant pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 4 skirtingų spalvų (nurodyti siūlomas spalvas)"]
["2.1.7.","Nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip  (0° - 70°)"]
["2.1.8.","Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip (0° - 80°)"]
["2.1.9.","Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg"]
["2.1.10.","Kėdė pasukama ne mažiau kaip ± 90° kampu į abi puses"]
["2.1.11.","Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius"]
["2.1.12.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]