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Protokolo išrašas

	VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS




ATVIRO KONKURSO
„PAVOVERĖS PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 

2025-03- 06            Nr. PRO-116
Vilnius

Posėdis įvyko 2025 m. kovo 6 d. 
	
DARBOTVARKĖ. Dėl atviro konkurso „Pavoverės pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas“ tiekėjo pateikto klausimo nagrinėjimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjo pateiktą tiekėjo klausimą ir teikia tokį atsakymą.
Klausimas. Remiantis 2025 kovo 4d. gautais atsakymasi į klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, prašome pateikti esamų Ramutiškių ir Andriukėnų bokštų techninę dokumentaciją, turimas ekspertizės išvadas, bokštų pasus, kitą dokumentaciją.
Taip pat prašome patikslinti Ramutiškių ir Andriukėnų bokštų aukščius, kadangi pirkimo sąlygu punkte Nr. 149 lentelėje eil.nr. 1 ir 10 nurodomi bokštų aukščiai yra 29m., tačiau 2016m. vykdyto pirkimo "Pavoverės užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas" pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje buvo nurodyta, kad "Pavoverės užkardos teritorijoje yra įrengti 2 stebėjimo bokštai Ramutiškių k. (24 m aukščio) ir Andriukėnų k. (35m. aukščio).
Atsakymas. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 149 punkto Lentelės Nr.1 1 ir 10 pozicijose padaryta techninė klaida. Patiksliname minėtas pozicijas ir išdėstome taip:

	1. 
	Esamas Ramutiškių pasienio bokštas 24 m
	Prie VSŽ 1265

	valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, keturios stacionarios kameros



	10. 
	Esamas Andriukėnų pasienio bokštas, 35 m 
	Prie VSŽ 1223
	valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, keturios stacionarios kameros



Patiksliname Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 159 punktą ir išdėstome taip:
„159. Papildomame pakete turi būti numatyti esamo Ramutiškių bokšto (149 punkto Lentelė Nr.1, Eil. Nr.1) perdažymo darbai bei naujo 29 m bokšto statybos darbai šalia esamo Andriukėnų bokšto (149 punkto Lentelė Nr.1, Eil. Nr.10).
Atitinkamai patiksliname Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „4.5.1. Papildomas paketas“ lentelės 13 ir 14 poziciją:

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
(nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)  
	Kiekis,
mato vnt.
	Vieneto kaina
(be PVM) Eur
	Suma
 (be PVM)*
Eur

	13
	Esamo Ramutiškių bokšto perdažymo darbai
	1
	
	

	14
	Naujas 29 m bokštas šalia Andriukėnų bokšto 
	1
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