[bookmark: _Hlk191021394]Rinkos konsultacija dėl šlavimo įrenginių segmentų pirkimo

Dėkojame už pateiktas pastabas/siūlymus išankstinėje rinkos konsultacijoje. Teikiame informaciją:

	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	(Techninė specifikacija) 
Pakankamai išsami, tačiau mes siūlome keletą korekcijų, kurias pateikėme techninėje specifikacijoje.
Korekcijų pagrindimas pateiktas priede.
Pateikto priedo informacija:
1. Mūsų pateiktos korekcijos susiję su tuo :
1.1 Plastikiniai žiedai siūlomi su plastikine stebule, labiau tinka Lietuvos klimatinėms sąlygoms nei su metaline stebule .
1.2 Žiedo fiksatorių duomenys su metaline stebule skiriasi nuo žiedo su plastikine stebule.
1.3 Skirtingų pasaulio šalių gamintojai stengiasi žiedinius segmentus unifikuoti pagal matmenų grupes, todėl žiedo vidinio skersmens tolerancija yra ~ 5 mm.
Tai leidžia vieno matmens segmento platesnį panaudojimą.
1.4 Stiebelių forma ir matmuo parinktas atsižvelgiant į gamybos specifikaciją ir atsparumą dilimui.
1.5 Kadangi stiebeliai yra įlieti į stebulę, tai jų ilgis yra nurodomas atsižvelgiant į stebulės aukštį.
1.6 Atsižvelgiant į šluojamus paviršius ir šlavimo pobūdį, nėra racionalu tam tikro dydžio kūginius šepečius naudoti su mišriais šeriais.
Atsižvelgiant į naudojamą eksploatacinę medžiagą keičiasi šepečio svoris.

TS priedo Nr. 1 parametruose siūloma:
1 pirkimo dalis – Plastikiniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai
1. Plastikiniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai 127/500 x
1.1. x Fiksatoriaus stačiakampio formos –
kurio plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne
daugiau kaip 12 mm.
1.2. x Fiksatoriaus ilgis L2 – ne mažiau kaip
10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
1.3. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
1.4. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 168
mm ir ne daugiau kaip 170 mm.
1.5. x Vidinis stebulės skersmuo D1- ne mažiau kaip 127 mm ir ne daugiau kaip 130 mm.
1.11. x Stebulės žiedo plotis T1- ne mažiau kaip
14 mm ir ne daugiau kaip 17 mm.
1.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,55 kg
2. Plastikiniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai 127/600 x
2.5. x Fiksatoriaus stačiakampio formos –
kurio plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne
daugiau kaip 12 mm.
2.6. x Fiksatoriaus ilgis L2 – ne mažiau kaip
10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
2.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
2.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 218
mm ir ne daugiau kaip 222 mm.
2.9. x Vidinis stebulės skersmuo D1- ne
mažiau kaip 127 mm ir ne daugiau kaip
130 mm.
2.11. x Stebulės žiedo plotis T1- ne mažiau kaip
14 mm ir ne daugiau kaip 17 mm.
2.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,70 kg

3.5.x Fiksatoriaus stačiakampio formos –
kurio plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne
daugiau kaip 12 mm.
3.6. x Fiksatoriaus ilgis L2 – ne mažiau kaip
10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
3.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
3.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 196
mm ir ne daugiau kaip 200 mm.
3.11. x Stebulės žiedo plotis T1- ne mažiau kaip
14 mm ir ne daugiau kaip 17 mm.
3.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,55 kg

4. Plastikiniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai ZZ 127/400 x
4.5. x Fiksatoriai stačiakampio formos – kurių
plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
4.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 10
mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
4.7.x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
4.1. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 114
mm ir ne daugiau kaip 120 mm.
4.2. x Vidinis stebulės skersmuo D1- ne
mažiau kaip 127 mm ir ne daugiau kaip
130 mm.
4.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,40 kg

5. Plastikiniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai ZZ 127/500 x
5.5. x Fiksatoriai stačiakampio formos – kurių
plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
5.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 10
mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
5.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
5.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 168
mm ir ne daugiau kaip 170 mm.
5.9. x Vidinis stebulės skersmuo D1- ne
mažiau kaip 127 mm ir ne daugiau kaip
130 mm.
5.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,50 kg

6. Plastikiniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai ZZ 127/600 x
6.5. x Fiksatoriai stačiakampio formos – kurių
plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
6.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 10
mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
6.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
6.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 218
mm ir ne daugiau kaip 222 mm.
6.9. x Vidinis stebulės skersmuo D1- ne
mažiau kaip 127 mm ir ne daugiau kaip130 mm.
6.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,60 kg

8.5. x Fiksatoriai stačiakampio formos – kurių
plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
8.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 12
mm ir ne daugiau kaip 14 mm.
8.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
8.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 170
mm ir ne daugiau kaip 178 mm.
8.11. x Stebulės žiedo plotis T1- ne mažiau kaip
12 mm ir ne daugiau kaip 14 mm.
8.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,80 kg

9.5. x Fiksatoriai stačiakampio formos – kurių
plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne daugiau kaip 12 mm.
9.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 12
mm ir ne daugiau kaip 14 mm.
9.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
9.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 191
mm ir ne daugiau kaip 195 mm.
9.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,75 kg

10.5. x Fiksatoriai stačiakampio formos – kurių plotis ne mažiau kaip 10 mm ir ne
daugiau kaip 12 mm.
10.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 12
mm ir ne daugiau kaip 14 mm.
10.7. x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip
2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
10.8. x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 153
mm ir ne daugiau kaip 157 mm.
10.12. x Segmento svoris – ne mažiau 0,70 kg

2 pirkimo dalis – Metaliniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai
1. Metaliniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai ZZ 127/500
1.6. x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 12 mm ir ne daugiau kaip 14 mm
1.8.x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 171 mm ir ne daugiau kaip 177 mm.
1.9.x Vidinis stebulės skersmuo D1 - ne mažiau
kaip 127 mm ir ne daugiau kaip 130 mm.

2. Metaliniai žiediniai šlavimo įrenginių segmentai ZZ 160/540 x
2.6.x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 12 mm ir ne daugiau kaip 15 mm
2.8.x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 175 mm ir ne daugiau kaip 179 mm.
2.9.x Vidinis stebulės skersmuo D1 - ne mažiau
kaip 160 mm ir ne daugiau kaip 164 mm.
2.10.x Išorinis segmento skersmuo D3 – ne mažiau kaip 540 mm ir ne daugiau kaip 550 mm.
2.12.x Segmento svoris – ne mažiau 0,95 kg

3.6.x Fiksatorių ilgis L2 – ne mažiau kaip 12 mm ir ne daugiau kaip 15 mm
3.8.x Stiebelių ilgis L1- ne mažiau kaip 196 mm ir ne daugiau kaip 200 mm.

4.2.x Segmento tvirtinimo galvutės storis 30 ±
3 mm
4.5.x Šerelių ilgis 290 ±10 mm
4.9. n Segmento svoris – ne mažiau 0,55 kg

3 pirkimo dalis – Ritininiai šlavimo įrenginių segmentai
1.3.x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip 2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
1.8.x Ritinio svoris – ne mažiau kaip 11,0 kg. ir ne daugiau kaip 12,0 kg.
2.3.x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip 2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm.
2.5.x Eilių/skylių šerelių kuokšteliams skaičius ritinyje (ne mažiau) – 70/1050
3. Ritininiai šlavimo įrenginių šepečiai MIX 750/400 x
3.2.x Šepečio pagrindo (tūtos) vidus kvadratas D4 –46x46mm
3.3.x Plastikinių stiebelių skersmuo – ne mažiau kaip 1.5 mm ir ne daugiau kai 2,0 mm.
3.5.x Eilių/skylių šerelių kuokšteliams skaičius ritinyje (ne mažiau) – 52/780
3.6.x Ritinio ilgis D2 – 750 mm

4 pirkimo dalis – Šoniniai (kūginiai) šlavimo įrenginių šepečiai
1.7.x Stiebeliai ovalo formos – ne mažiau kaip 2,0 mm ir ne daugiau kaip 3,0 mm., jų ilgis ne mažiau kaip 325mm. ir ne daugiau kaip 335 mm
2.6. x Metaliniai strypeliai pagrinde įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepečiui dirbti (nekliudant šepečio pagrindo) šalia kelio bortų.
2.7.x Nereikalingas
2.9.x Eilių/skylių strypelių kuokšteliams skaičius šepečio pagrinde (ne mažiau) – 4/178
2.11.x Kūginio šepečio svoris – ne mažiau kaip 11,50 kg. Ir ne daugiau kaip 12,00 kg

3. Šoniniai (kūginiai) šlavimo įrenginių šepečiai M 450/700 x
3.3.x Pagrindo išorinis skersmuo 450 mm
3.4.x Pagrindo kiaurymės skersmuo 200 mm
3.6.x Metaliniai strypeliai pagrinde įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepečiui dirbti (nekliudant šepečio pagrindo) šalia kelio bortų.
3.7.x Nereikalinga
3.9.x Eilių/skylių strypelių kuokšteliams skaičius šepečio pagrinde (ne mažiau) – 4/192
3.11.x Kūginio šepečio svoris – ne mažiau kaip 14,50 kg. ir ne daugiau 15,00 kg.


	PO priėmė sprendimą į pateiktas rekomendacijas atsižvelgti, atlikti techninės specifikacijos korekcijas.

	(Pasiūlymų vertinimo kriterijai) 
Mažiausia kaina, pristatymo terminas.
Pateikto priedo informacija:
2. Vertinimo kriterijus – pristatymo terminas užsakovui sumažina prastovų rizikas ir
sandėliavimo kaštus.
	PO priėmė sprendimą pirkime nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijų – mažiausia kaina.

	(Kvalifikaciniai reikalavimai) 
Techninis bei profesinis pajėgumas, patirtis prekiaujant šio tipo prekėmis. Pagrindimas pateiktas priede..
Pateikto priedo informacija:
3. Kvalifikacijos reikalavimai. Kadangi Jūsų naudojama šlavimo technikos įranga nėra
unifikuota (skirtingi gamintojai, modeliai it t. t.) , t. y. daug techninių niuansų, kurių neįmanoma įtraukti į specifikaciją, bet turi išmanyti tiekėjas, kad užsakovas gautų laiku ir tinkamą produkciją, taip išvengdamas prastovų ir dėl to išplaukiančių nuostolių.

	PO priėmė sprendimą pirkime nekelti kvalifikacinių reikalavimų.

	(Skaidymas į dalis) 
Mūsų nuomonė yra priešinga, jeigu pirkimas būtų neišskaidytas-vientisas, mes galėtumėm pasiūlyti žemesnes kainas.
Pateikto priedo informacija:
4. Manau, kad pirkimo skaidymas į dalis nėra tikslingas.
4.1 Visos prekės priklausi vienai prekių grupei – gatvių, aikščių, šaligatvių šlavimo šepečiai, tai reiškia, kad gamintojas kuris gamina žiedinius
segmentus, tai jis gamina ir ritininius bei kūginius šepečius. Nėra jokios prielaidos platesnio tiekėjų rato ribojimui.
4.2 Platesnis prekių asortimentas ženkliai mažina logistines sąnaudas – mažesnė prekės kaina, mažesnis poveikis aplinkai.

	PO priėmė sprendimą neatsisakyti nustatyto skaidymo į dalis. PO vertinimu pirkimo skaidymas į dalis suteikia didesnę galimybę daugiau tiekėjų (mažesnėms įmonėms) dalyvauti pirkimo procedūrose.



