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Pirkimo sąlygų 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
[bookmark: _Hlk157962458]UKMERGĖS R. SAVIVALDYBĖS SKAITMENINĖS KAPINIŲ DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMO, ADMINISTRAVIMO PROCESŲ MODERNIZAVIMO IR SKAITMENINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
1. Bendra informacija
1.1. [bookmark: _Hlk157962502][bookmark: _Hlk157962558]Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Paslaugos gavėjas) įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ Nr. 02-111-P-0007 (toliau – Projektas), kuriam Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ministro 2024 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 4-542 „Dėl finansavimo skyrimo“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, ketina  pasitelkiant jau esamus kapinių skaitmeninimo valdymo informacinių technologijų (toliau – IT) sprendimus, skaitmenizuoti Ukmergės r. savivaldybės teritorijoje esančias kapines, modernizuoti jų administravimą, sudarant sąlygas saugiai ir patogiai teikti ir gauti susijusias administracines paslaugas. 
[bookmark: _Hlk185248197][bookmark: _Hlk191987932]1.2. Pirkimo objektas – Ukmergės rajono savivaldybės skaitmeninės kapinių duomenų bazės kūrimo, administravimo procesų modernizavimo ir skaitmeninimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Laidojimo duomenų informacinė sistema (toliau – Sistema) perkama kaip COTS (angl. Commercial off-the-shelf), t.y. rinkoje egzistuojančio jau sukurto produkto nuoma, o ne pagal užsakymą kuriama programinė įranga. Sistema turi veikti kaip paslauga (pvz., licencijų nuoma arba angl. software as a service (SaaS)) prenumeratos principu. 
Paslaugų tiekėjas turi turėti siūlomos Sistemos gamintojo arba gamintojo atstovo (jei pats nėra gamintojas ar gamintojo atstovas) Paslaugų tiekėjui suteiktą teisę teikti siūlomos Sistemos programinės įrangos techninio palaikymo ir/ar nuomos paslaugas.
Perkamos Paslaugos apima:
1.2.1. Sistemos paruošimas ir perdavimas naudojimui, prieigos vartotojams sukūrimas, programinės įrangos naudojimo teisių prenumerata (nuoma) su licenciniu ir techniniu palaikymu (12 mėn.);
1.2.2. Sistemos realizavimas, integracijos ir sąsajų su Valstybės informacinių išteklių platformomis sukūrimas ir perdavimas naudojimui;
1.2.3. Informacijos iš kapaviečių, kapinių žurnalų ar kitos su laidojimu susijusios dokumentacijos surinkimas, skaitmenizavimas bei integravimas į Sistemą;
1.2.4. Sistemą administruosiančių ir ją naudosiančių vartotojų mokymai.
[bookmark: _Hlk185248241][bookmark: _Hlk157962984]1.3. Ukmergės rajono kapinių skaitmenizavimas turės būti atliktas visose Ukmergės rajono savivaldybės kapinėse – viso 69 objektai, užimančiuose 40,833 ha teritorijos plotą. 
1.4. Ukmergės rajono kapinių sąrašas:
	Eil. Nr.
	Kapinės
	Seniūnija
	Koordinatės
	Plotas, ha
	Pastabos

	1.
	Pijorų kapinės
	Vidiškių
	55.317059, 24.822895
	0,15
	

	2.
	Jasiuliškių kapinės
	Vidiškių
	55.314909, 24.856093
	1,5
	

	3.
	Kurėnų kapinės
	Vidiškių
	55.304977, 24.794496
	0,13
	

	4.
	Šaukavos kapinės
	Vidiškių
	55.276115, 24.750165
	0,05
	

	5.
	Rečionių kapinės
	Vidiškių
	55.302077, 24.792507
	0,08
	

	6.
	Milašiūnų
	Deltuvos
	6121402, 537820
	0,37
	

	7.
	Jakutiškių
	Deltuvos
	6122061, 537011
	0,1
	

	8.
	Diržių
	Deltuvos
	6119001, 537853
	0,04
	

	9.
	Atikonių
	Deltuvos
	6123035, 537525
	0,04
	

	10.
	Lokėnų
	Deltuvos
	6119744, 532760
	0,17
	

	11.
	Gailiūnų kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.131225, 24.790173
	0,07
	

	12.
	Žuklių kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.141651, 24.763350
	0,06
	

	13.
	Vaiteliškių kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.127701, 24.799962
	0,05
	

	14.
	Gegžnų kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.144462, 24.823236
	0,05
	

	15.
	Raguvėlės kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.116127, 24.784456
	0,09
	

	16.
	Baravykų kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.332856, 24.738085
	0,12
	

	17.
	Laičių kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.290493, 24.711200
	0,06
	

	18.
	Varžų kaimo kapinės
	Pivonijos
	55.321607, 24.694358
	0,13
	

	19.
	Pabaisko (Skapiškių)  I kapinės
	Pabaisko
	55.166555705307076, 24.759742409508753
	0,4
	

	20.
	Antakalnio kaimo kapinės
	Pabaisko
	55.10419941385471, 24.695253373055994
	0,2
	

	21.
	Kulniškių kaimo kapinės
	Pabaisko
	55.12444891416816, 24.698640075457888
	0,2
	

	22.
	Jutkonių kaimo kapinės
	Pabaisko
	55.11701720895595, 24.70891383364325
	0,1
	

	23.
	Mažeikiškių kaimo kapinės
	Pabaisko
	55.14576269981406, 24.703389094622644
	0,1
	

	24.
	Maigių kaimo kapinės
	Pabaisko
	55.168171913225386, 24.74116057409146
	0,1
	

	25.
	Sukinių kaimo (stačiatikių) kapinės
	Pabaisko
	55.15388851097655, 24.639747965992722
	0,2
	

	26.
	Želvos miestelio kapinės (senosios)
	Želvos
	55.220855   25.101003
	0,41
	

	27.
	Kazliškių kaimo kapinės
	Želvos
	55.257312   25.101115
	0,09
	

	28.
	Dvareliškių kaimo kapinės
	Želvos
	55.201725   25.085535
	0,06
	

	29.
	Lelikonių kaimo kapinės
	Želvos
	55.156387   25.148234
	0,13
	

	30.
	Karališkių kaimo kapinės
	Želvos
	55.181299   25.108374
	0,05
	

	31.
	Daubariškių kaimo kapinės
	Želvos
	55.246903   25.154259
	0,09
	

	32.
	Vederų kaimo kapinės
	Želvos
	55.249254   25.073528
	0,08
	

	33.
	Tulpiakiemio kapinės
	Siesikų
	55.32856258228705, 24.42736552380434
	1,00
	

	34.
	Monteikių kapinės
	Siesikų
	55.2676750846489, 24.433008486174923
	0,5
	

	35.
	Balelių kapinės
	Taujėnų
	55.447003, 24.710410
	0,19
	

	36.
	Jurgelionių kapinės
	Taujėnų
	55.356048, 24.592080
	0,08
	

	37.
	Kraupėnų kapinės
	Taujėnų
	55.431705, 24.729078
	0,18
	

	38.
	Lėno kapinės
	Taujėnų
	55.435813, 24.597073
	0,28
	

	39.
	Naujasodžio kapinės
	Taujėnų
	55.447715, 24.560957
	0,04
	

	40.
	Paąžuolių kapinės
	Taujėnų
	55.361630, 24.782896
	0,18
	

	41.
	Punių kapinės
	Taujėnų
	55.428437, 24.757641
	0,11
	

	42.
	Radeckų kapinės
	Taujėnų
	55.373582, 24.772568
	0,14
	

	43.
	Radžiūnų kapinės
	Taujėnų
	55.416696, 24.757701
	0,22
	

	44.
	Šiukštiškių kapinės
	Taujėnų
	55.418868, 24.739707
	0,14
	

	45.
	Ungurių kapinės
	Taujėnų
	55.361020, 24.701965
	0,08
	

	46.
	Užulėnio kapinės
	Taujėnų
	55.413146, 24.598136
	0,19
	

	47.
	Dukstynos kapinės
	Ukmergės
	55°16′32″, 24°48′55″
	9,9
	

	48.
	Pašilės kapinės
	Ukmergės
	55.211798, 24.785204
	2,07
	

	49.
	Martnonių
	Žemaitkiemio
	55.284867799745946, 25.07273928392179
	0,33
	

	50.
	Berzgainių
	Žemaitkiemio
	55.264812139019135, 25.046516097844588
	0,08
	

	51.
	Valų
	Žemaitkiemio
	55.275712152083145, 25.003623748916258
	0,18
	

	52.
	Dvarninių kapinės
	Šešuolių
	55.183725, 24.960657
	0,18
	

	53.
	Mišniūnų kapinės
	Šešuolių
	55.158533, 24.966133
	0,32
	

	54.
	Skuolių kapinės
	Šešuolių
	55.221812, 25.059328
	0,06
	

	55.
	Masiulių kapinės
	Šešuolių
	55.243770, 25.054166
	0,06
	

	56.
	Sližių kapinės
	Veprių
	538190, 6109373
	0,9
	

	57.
	Jogvilų kapinės
	Lyduokių
	6123844, 552201
	0,13
	

	58.
	Siesikų kapinės
	Siesikų
	55.299268, 24.512755
	1,4
	

	59.
	Žemaitkiemio kapinės
	Žemaitkiemio
	55.306662, 24.992280
	1,3
	

	60.
	Lyduokių  kapinės
	Lyduokių
	55.268009, 24.949182
	1,6
	

	61.
	Pabaisko kapinės
	Pabaisko
	55.163013, 24.772321
	0,78
	

	62.
	Krikštėnų kapinės
	Pivonijos
	55.124466, 24.852170
	0,92
	

	63.
	Užupušių kapinės
	Taujėnų
	55.394911, 24.739647
	1,2
	

	64.
	Veprių kapinės
	Veprių
	55.149616, 24.582138
	1,4
	

	65.
	Vidiškių kapinės
	Vidiškių
	55.307409, 24.868898
	1,22
	

	66.
	Želvos kapinės
	Želvos
	55.217230, 25.097480
	0,7
	

	67.
	Šešuolių kapinės
	Šešuolių
	55.179988, 24.974403
	0,7
	

	68.
	Deltuvos kapinės
	Deltuvos
	55.241050, 24.683047
	2,8
	

	69.
	Vaižganto kapinės
	Ukmergės
	55.259144, 24.774543
	3,8
	

	Plotas iš viso (ha):
	40,83
	



1.4.1. 1-57 lentelės punktuose nurodytas kapines reikia skaitmenizuoti pilnai.
1.4.2. 58-68 lentelės punktuose nurodytos kapinės skaitmenizuotos LiKSGis sistemoje. Reikalinga duomenų inventorizacija, perkėlimas, atnaujinimas.
1.4.3. 69 lentelės punkte nurodytos kapinės skaitmenizuotos cemety.lt sistemoje. Reikalinga duomenų inventorizacija, perkėlimas, atnaujinimas.
[bookmark: _Hlk190271405]1.5. Vykdomas Žaliasis pirkimas, kadangi atitinka aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3. punktą (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, bei programinės įrangos nuoma).

2. Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais:
[bookmark: _Hlk184198877][bookmark: _Hlk184198910]	2.1.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, kitaip vadinamą BDAR;
[bookmark: _Hlk184198946][bookmark: _Hlk184198969]	2.2. 2018 m. spalio 11 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka;
	2.3. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas;
	2.4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
	2.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;
	2.6. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;
	2.7. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
	2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;
	2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“.
	2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“;
	2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 24 „Dėl Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų patvirtinimo“;
	2.12. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas „Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos“ patvirtintas 2023 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. T-30 (2023) redakcija);
	2.13. Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;
	2.14. Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. DĮ-30 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo“;
	2.15. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 4-241 „Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo“;
	2.16. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 4-886 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos modernizavimo ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
	2.17. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. DĮ-4 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
	2.18. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 10 27 sprendimas Nr. 7- 244 "Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo"; (toliau – Tvarkos aprašas).

3. Paslaugų suteikimo tvarka
	Paslaugos turi būti suteiktos ir perduodamos etapais, išlaikant etapų nuoseklumą. Paslaugas perduodant pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas. 
	I etapas. 
3.1. Per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti paruošta ir perduota naudojimui specialiuosius Projekto reikalavimus ir techninės specifikacijos sąlygas atitinkanti Sistema,  ir suteikta prieiga prie Sistemos mažiausiai 26 (dvidešimt šešiems) Paslaugų gavėjo nurodytiems asmenims prenumeratos principu.
3.2. Per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, turi būti realizuoti specialieji kapinių skaitmeninimo projekto reikalavimai, nurodyti šios techninės specifikacijos  5 skyriuje. 
II etapas. 
3.3. Per 3 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti skaitmenizuota arba atnaujinta ne mažiau kaip 30 proc. kapinių bei skaitmenizuoti šių kapinių duomenys turi būti integruoti Sistemoje.
3.4. Per 7 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti skaitmenizuota arba atnaujinta ne mažiau kaip 65 proc. kapinių bei skaitmenizuoti šių kapinių duomenys turi būti integruoti Sistemoje.
	    3.5. Per 9 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti skaitmenizuotos visos 1.4. punkte nurodytos kapinės, atnaujinti jau skaitmenizuotų kapinių duomenys bei skaitmenizuoti šių kapinių duomenys turi būti integruoti Sistemoje.
3.6. Tiekėjas turi surinkti informaciją iš visų kapaviečių, kapinių žurnalų ar kitos turimos dokumentacijos (bet koks kitas registras, susijęs su laidojimu ar laidojimo istorija, pvz. prašymas leisti laidoti, prašymas rekonstruoti kapavietę arba leidimas laidoti ir kapinių inventorinės knygos bei kapinių planai), kurią pateiks Paslaugos gavėjas. Turi būti atlikta kapinių inventorizacija sudarant koordinuotą ir tikslų kapinių skaitmeninį žemėlapį, kuriame būtų atvaizduota visa reali vietovės situacija - kapinių ribos, parkavimo vietos, keliai, takeliai, stogastulpiai ar paminklai bendrose teritorijose, medžiai, vandens kolonėlės ar vandens prisipylimo vietos ir visos kapinėse esančios kapavietės.
3.7. Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 val. trukmės mokymai Sistemą administruosiantiems ir naudosiantiems savivaldybės darbuotojams. Mokymų trukmė gali būti skaidoma. 
3.8. Per 11 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi ištaisyti visus Sistemos ir duomenų neatitikimus nustatytus Sistemos testavimo bei kibernetinio saugumo testavimo ir vertinimo metu. 
Visos Paslaugos turi būti suteiktos per 11 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

4. Kapinių skaitmenizavimas
	4.1. Suskaitmeninti duomenys privalo būti suderinami su siūloma programine įranga. Neturi būti jokio ribojimo šių duomenų plėtrai, tikslinimui ar kitiems veiksmams, numatytiems šioje techninėje specifikacijoje. 
[bookmark: _Hlk159507958]	4.2. Tiekėjas turi užtikrinti jau suskaitmenintų kapinių duomenų perkėlimą į savo siūlomą sprendimą. Ukmergės rajono savivaldybėje suskaitmenintos 12 kapinių. Paslaugos gavėjas šių kapinių duomenis pateiks SHAPE ir GML failų formatu, duomenų bazė bus perduota MS SQL DB formatu.
	4.3. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
	4.4. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą Paslaugų apimtį, nurodytą pirkimo dokumentuose.  

5. Specialieji kapinių skaitmenizavimo Projekto reikalavimai:

	Nr.
	Reikalavimas

	1. 
	[bookmark: _Hlk167391209][bookmark: _Hlk165359641]Vadovaujantis priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 1 punkto 1.2.9. ir 1.2.16. papunkčiuose nurodytais teisės aktais turi būti parengti Atvirų duomenų struktūros aprašas (toliau - ADSA),  pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašas (toliau - ŠDSA) ir realizuota jungtis su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (toliau – VDV IS).  
ADSA ir ŠDSA aprašų parengimo metodika yra pateikta tinklalapyje: https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html  

	2. 
	Negali būti pakartotinai renkami duomenys, kurie jau yra kaupiami ir tvarkomi valstybės informacinėse sistemose ir registruose. Tokiems duomenims gauti turi būti naudojamos sąsajos teikiamos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) duomenų mainų sistemą, o jeigu nėra, realizuojamos reikalingos naujos sąsajos vadovaujantis Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis ir suderinus su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau - VSSA) dėl poreikio tiesioginių sąsajų kūrimui.

	3. 
	Sistema turi veikti kaip paslauga (pvz., licencijų nuoma arba angl. software as a service (SaaS)) prenumeratos principu ne mažiau 12 mėn. Sistemos tiekėjas yra atsakingas už Sistemos palaikymą ir saugumą bei jos pagrindinės infrastruktūros valdymą. Pati Sistema turi būti įdiegta pas tiekėją arba kitą trečią šalį ir klientui/naudotojui pasiekiama per internetą (angl. cloud based). Intelektinės nuosavybės teisė į skaitmeninę Ukmergės savivaldybės kapinių duomenų bazę (toliau – Duomenų bazė) priklauso Paslaugos gavėjui.

	4. 
	Diegiant Sistemą turi būti sukurta ir su Informacinės visuomenės plėtros komitetu suderinta Universalioji duomenų teikimo sąsaja (UDTS), kaip ši sąvoka apibrėžta Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, patvirtintuose Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

	5. 
	[bookmark: _Hlk159507981]Elektroninių paslaugų inicijavimo naudotojo sąsaja, paslaugų procesų konstravimas, asmens atpažintis, atsiskaitymai už paslaugas, komunikavimas su paslaugų gavėjais, duomenų analizė ataskaitos bei jų publikavimas, duomenų pakartotinio panaudojimo uždaviniai ir kt. turi būti realizuojami naudojant bendro naudojimo platformų sprendinius, kuriuos kaip paslaugas teikia VIISP, VDV IS, Lietuvos atvirų duomenų portalas, Gyventojų registras, E.sveikata. Negali būti kuriami bendro naudojimo platformų paslaugas dubliuojantys sprendimai, išskyrus atvejus, kai panaudojami jau anksčiau įdiegti sprendimai arba naujų sprendimų kūrimas pagrįstas būtinybe ir suderintas su atitinkamų platformų valdytojais. 
Programinėje įrangoje privalo būti paruošta ir veikianti techninė infrastruktūra automatiniam duomenų gavimui apie velionį iš VĮ Registrų centro valdomų Gyventojų registro ir e.Sveikatos duomenų bazių.

	6. 
	Sukurtos viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos turi būti prieinamos inicijuoti (užsakyti) per Elektroninių vadžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Šioms elektroninėms paslaugoms turi būti įdiegtos priemonės perduoti el. paslaugų būsenų pokyčius ir prieinamumo stebėsenos duomenis į VIISP sistemą.

	7. 
	[bookmark: _Hlk165549781]Perkančioji organizacija planuoja įsigyti ir atlikti įsilaužimo testavimo paslaugą, siekiant patikrinti, kaip veikia Sistema. Pastaroji turi atitikti keliamus reikalavimus ir pažeidimų neturi būti nustatyta. Nustačius Sistemos pažeidimus, juos Tiekėjas turi pašalinti per 15 d. d. laiko tarpą.



6. Reikalavimai kapinių skaitmenizavimo paslaugoms
	Nr.
	Reikalavimas

	1. 
	Kapinių skaitmeniniai žemėlapiai turi būti rengiami naudojant drono pagalba surinktus grafinius geografinius duomenis, leisiančius specialistams nepaliekant darbo vietos įvertinti visą kapinių infrastruktūrą. Paruoštos koordinuotos vietovės aerofotografinės arba ortofoto nuotraukos (LKS-1994) turi turėti ne mažesnę kaip 3,5 cm/px raišką (žemėlapių pagrindas gali būti ir kitoks, tačiau vienas iš sluoksnių privalo būti šio punkto reikalavimus atitinkanti nuotrauka).

	2. 
	Turi būti sudarytas koordinuotas ir tikslus kapinių skaitmeninis planas, kuriame atvaizduojama išimtinai visa vietovės situacija (kapinių teritorijoje esantys statiniai, keliai, takeliai, medžiai, šiukšlių realizavimo aikštelės, vandens telkiniai, šuliniai, vandens kolonėlės, apšvietimo stulpai ir kiti objektai, esantys kapinių teritorijoje) ir visos kapinėse esančios kapavietės. 

	3. 
	Turi būti atlikta kapinių inventorizacija - vadovaujantis kapinių prižiūrėtojo nurodymais inventorizuotos skaitmeninamos kapinės, skaitmeniniame plane atvaizduojant ir nurodant kapines, kvartalus, eiles, visas kapavietes, jų numerius, jų dydį, kolumbariumo numerius ir/ar kolumbariumo stovų numerius, nišų numerius, vietų skaičių.

	4. [bookmark: _Hlk159507998]
	Turi būti surinkti ir suskaitmeninti visi įskaitomi duomenys apie velionius nuo kapavietėse įrengtų paminklų ir kitų statinių, nurašyti ir užregistruoti visi objekto duomenys (vardai, pavardės, gimimo ir mirties datos, šeimos pavardė, velionio vardas ir pavardė) originalo kalba ir lietuviškai, t. y. jeigu originalo kalba yra ne lietuvių – duomenys turi būti suvesti ir originalo kalba, ir  lotyniškais rašmenimis. Duomenys turi būti nurašomi ir užregistruojami kiekvienam velioniui atskirai. Visi skaitmeniniai duomenys turi būti susieti su konkrečiomis kapavietėmis kapinių žemėlapyje (pagal vardo, pavardės, gimimo ir mirties metų atributus). 

	5. 
	Turi būti nufotografuota kiekviena kapavietė ir atvaizdas patalpintas prie konkrečios kapavietės prieš tai surinktų duomenų. Kiekviena kapavietė turi turėti bent 2 nuotraukas: vienoje - bendras kapavietės vaizdas su matomu joje esamų kapų skaičiumi, kitoje - paminklinis akmuo ar kryžius su užrašais ant jų.
Nuotraukos turi būti natūraliai spalvotos, kurių centre turi pozicionuoti fotografuojamas objektas. Jei fotografuojamas paminklinis akmuo ar kryžius su užrašais ant jų, turi būti:
· fotografuojamas taip, kad kontūrai tilptų į nuotrauką; 
· nuotraukoje turi būti pagrindinis ir visa apimtimi; 
· užtikrinamas duomenų (užrašų) įskaitomumas;
· objekto fotografavimas iš priekio (ne šonu).  
Vienoje nuotraukoje negali būti dviprasmių pagrindinių objektų (kiekvienam paminklui ir kiekvienai kapavietei turi būti padaromos atskiros nuotraukos. Vienoje nuotraukoje negali būti  nufotografuoti dviejų kapaviečių paminklai ar dvi kapavietės).

	6. 
	Turi būti atlikta surinktų duomenų patikra vietoje tikrinant ar suvesta informacija į sistemą atitinka realią situaciją kapinėse, šalinami neatitikimai, registruojami tikslūs kapavietės dydžiai. Kapaviečių dydžiai registruojami 1 cm tikslumu.

	7. 
	Kapavietės, kurių informacijos neįmanoma identifikuoti, turi būti pažymėtos kaip neatpažintas laidojimas.

	8. 
	Turi būti suskaitmeninti Paslaugos gavėjo turimi laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalai, lokalios duomenų rinkmenos (sistemos) (kurių duomenis reikės perkelti į bendrą skaitmeninamų duomenų apimtį), įskaitant ir informaciją apie atsakingus už kapavietes asmenis, bei kitą turimą su kapaviete ir velioniais susijusią informaciją (jei tokia yra). Suskaitmeninti įrašai turi būti susieti su konkrečiomis kapavietėmis.
Skaitmeninama informacija turi būti ruošiama atsižvelgiant į Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo formos struktūrą (duomenis), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“:
· Žurnalo numeris;
· Įrašo numeris žurnale;
· Velionio vardas;
· Velionio pavardė;
· Velionio asmens kodas;
· Velionio gimimo data;
· Velionio gimimo vieta;
· Velionio mirties data;
· Velionio mirties vieta;
· Mirties liudijimo išdavimo data;
· Mirties liudijimo numeris;
· Kapinių kvartalo numeris;
· Kvartalo eilės numeris;
· Kapavietės numeris;
· Kapavietės matmenys;
· Laidojimo gylis;
· Kolumbariumo numeris;
· Kolumbariumo nišos numeris;
· Karste, urnoje, išbarstant pelenus;
· Laidojimo data.
· Pavojinga arba ypač pavojinga užkrečiamoji liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;
· Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas;
· Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens arba juridinio asmens buveinės adresas;
· Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens arba juridinio asmens telefono numeris;
· Kapavietės statiniai (paminklai, antkapiai, aptvėrimai) jų statymo datos;
· Kapavietės statinių (paminklai, antkapiai, aptvėrimai) jų rekonstravimo datos;
· Pastaba apie rekonstravimą apjungiant kapavietes;
· Unikalus kodas Kultūros vertybių registre;
· Draudimo laidoti pagrindas, pradžia ir trukmė;
· Duomenis įregistravusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

       Papildomai turi būti skaitmenizuota ir informacija apie kapaviečių statinius (jei tokia informacija nurodyta skaitmenizuojamuose šaltiniuose): kapavietės statinių įsigijimo dokumentai, data, numeris, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, statytojo pavardė ir/ar organizacija ir jos adresas.

	9. 
	Papildomi popierinio archyvo skaitmeninimo rezultatai: visi popierinių šaltinių atvaizdai turi būti sukeliami ir susiejami su skaitmeniniais žurnalų įrašais sistemoje ir pasiekiami  atvaizdavimui ir patikrai prie kiekvieno velionio, kapavietės ir laidojimo žurnalo įrašo.



7. Reikalavimai skaitmenizuotų kapinių duomenų programinei įrangai
a. Bendrieji reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimas

	1. 
	Sistema turi veikti prenumeratos principu 12 mėn. (pvz., licencijų nuoma arba angl. software as a service). Sistema kaip paslauga arba angl. Software as a Service (SaaS) yra programinės įrangos licencijavimo ir teikimo modelis. Sistemos tiekėjas, o ne klientas/naudotojas (šiuo atveju Paslaugos gavėjas) yra atsakingas už Sistemos palaikymą ir saugumą bei jos pagrindinės infrastruktūros valdymą. Pati Sistema turi būti įdiegta ne pas klientą/naudotoją, o pas Paslaugos tiekėją arba kitą trečią šalį ir klientui/naudotojui pasiekiama per internetą (angl. cloud based). Taip pat Paslaugos gavėjas neturi rūpintis tokios Sistemos priežiūra ir atnaujinimu, tai turi užtikrinti tiekėjas.
Intelektinės nuosavybės teisė į skaitmeninę Ukmergės rajono savivaldybės kapinių duomenų bazę (toliau – Duomenų bazė) priklauso Paslaugos gavėjui.

	2. 
	Sistemos vartotojo sąsaja turi būti realizuota mažiausiai keturiomis kalbomis – lietuvių, anglų, rusų ir ukrainiečių. Esant poreikiui, dėl sprendimo struktūros  turi būti lengva pridėti naujas kalbas pridedant tik reikiamų komandų vertimų struktūrinius failus, naudojama UTF-8 koduotė.

	3. 
	Sistema turi būti sudaryta iš dviejų dalių – išorinės ir vidinės. Išorinė dalis skirta išoriniams vartotojams – gyventojams, kuriems teikiamos paslaugos ir vidinė dalis skirta vidiniams naudotojams – Paslaugos gavėjo darbuotojams, kurie teikia paslaugas.

	4. 
	Sistemos ir jos duomenų saugojimas bei reguliarus atsarginių kopijų darymas užtikrinamas Tiekėjo naudojamų debesų technologijos.
Atsarginių kopijų darymo dažnumas – ne rečiau kaip 24 val. Atsarginių kopijų versijos laikomos tokia strategija: paskutinės 7 „dienos” kopijos, paskutinės 4 „savaitinės” kopijos, paskutinės 12 „mėnesinės” kopijos ir paskutinės 3 „metinės” kopijos. Paslaugos gavėjas nenumato skirti vietos duomenų saugojimui savo infrastruktūroje.

	5. 
	Privatumas ir saugumas (angl. privacy and security) – vartotojų duomenų privatumas bei konfidencialumas turėtų būti užtikrinamas tinkamomis technologinėmis priemonėmis, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, susijusiais su duomenų apsauga. Konfidencialumas taip pat yra siejamas ir su komunikavimo privatumu (jei realizuota), svarbių duomenų apsauga, vartotojų identifikavimu bei ribotu duomenų matomumu.

	6. 
	Sistemos programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti Sistemos pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą (angl. scaling).

	7. 
	Sistema turi būti atspari programiniams ir aparatiniams trikdžiams.

	8. 
	Sistemos programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant Sistemos našumą, t.y. Sistemos našumo padidinimas turi būti galimas pridedant reikalingą aparatinę įrangą, tuo pačiu nekeičiant Sistemos programinės įrangos išeities tekstų. 

	9. 
	Sistema turi būti realizuota taip, kad vartotojui nereikėtų diegti jokios papildomos programinės įrangos darbui su stacionariais ir išmaniaisiais mobiliais įrenginiais, atliekant visus duomenų rinkimo ir redagavimo (įrašų redagavimo, fotografavimo, nuotraukų pridėjimo, leidimų registravimo, išdavimo ir kt.) darbus tiek vidaus tiek lauko sąlygomis.

	10. 
	Sistema turi būti pasiekiama ir veikti stabiliai su visomis populiariausių naršyklių (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) ne tik su naujausiomis, bet ir su senesnėmis versijomis.

	11. 
	Sistemos dizainas, turi būti realizuotas vadovaujantis adaptyvaus dizaino (angl. responsive) principais ir skirtinguose įrenginiuose automatiškai turi prisitaikyti prie įrenginio ekrano pločio.

	12. 
	Sistemos kūrimui neturi būti naudojama Adobe Flash arba kita, nevystoma technologija.

	13. 
	Diegiant skaitmeninį sprendimą turi būti taikomi atvirieji standartai. 
Duomenims teikti naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas. Tekstui perduoti taikomi TXT (UTF-8) formatai, dokumentams perduoti - PDF/A (ISO 19005), XML arba lygiaverčiai.
Erdviniams duomenims teikti leidžiamosios kreipties būdu naudojama REST architektūros RESTful tipo paslaugą naudojant atvirą „GeoServices REST“ specifikaciją ir teikiant naudoti podėlį (ang. Cache) arba lygiaverčiai; 
Erdviniams duomenims teikti paketiniu būdu naudojama TIFF (ISO 12639) rastrinis formatas – rastriniams duomenims teikti arba lygiavertis.

	14. 
	Skaitmeninis sprendimas turi turėti šias kibernetinio saugumo priemones:
· Skydas, suteikiantis apsaugą nuo paskirstytų paslaugų atsisakymo (DDoS) atakų;
· Tapatybės ir prieigos valdymas (IAM);
· Tinklo saugumas (SSL, Access from specific IP addresses);
· Debesijos servisai (VPC, EC2, ECS, RDS, Route53, S3);
Kasdienių duomenų kopijų užtikrinimas.

	15. 
	Sistemoje turi būti galimybė tikrinti įvedamų duomenų korektiškumą lauko lygmenyje duomenų įvedimo languose (datos, el. pašto adreso, skaičių).

	16. 
	Sistemoje turi būti galimybė tikrinti įvedamų duomenų nustatytus maksimalius ir tikslius simbolių kiekius duomenų įvedimo languose (pvz.: asmens kodo).

	17. 
	Duomenų tvarkymas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir/ar standartus, reglamentuojančius skaitmenų, datos ir laiko formatų rašymą ir naudojimą.

	18. 
	Sistemoje duomenų įvedimo ir redagavimo formose turi būti naudojami klasifikatoriai (kur galima). Tikslūs klasifikatoriai ir jų reikšmės turės būti suderintos Sistemos diegimo metu.

	19. 
	Sistema turi būti pritaikyta darbui su geografiniais informacijos objektais, juos braižant/įvedant ant koordinuoto žemėlapio.

	20. 
	Sistema turi būti pritaikyta darbui su laidojimo duomenimis ir šių duomenų apskaitai (įvedimui, atvaizdavimui, kaupimui ir saugojimui, filtravimui pagal pasirinktus parametrus ir analizei.)

	21. 
	Sistemoje grafinio duomenų pateikimo funkcionalumo realizavimui (laidojimo duomenų ir geografinės informacijos objektų administravimui, šiuos duomenis redaguojant, pildant, šalinant, įskaitant duomenų peržiūrą) turi būti naudojamas GIS sprendimas orientuotas asmenims turintiems mažai darbo su GIS technologijomis patirties ir suprantamas intuityviai. Svarbu, kad vartotojas atlikdamas veiksmus Sistemoje atliktų kuo mažiau žingsnių.

	22. 
	Tiekėjas turi užtikrinti Sistemos sklandų veikimą ir visų funkcijų palaikymą (įskaitant, bet neapsiribojant jos pilnam funkcionalumui užtikrinti naudojamas technologijas, programinius ir GIS sprendimus) visu programinės įrangos naudojimo teisių prenumeratos (nuomos) laikotarpiu (12 mėn.). 

	23. 
	Sistemoje privalo būti galimybė eksportuoti visą joje kaupiamą informaciją / duomenis.

	24. 
	Sistemos vidaus vartotojų identifikavimas (tapatumo patikrinimas) turi būti atliekamas tradiciniu (vartotojo vardas/slaptažodis) identifikavimo būdu.  
Turi būti galimybė naudoti dviejų faktorių identifikavimo būdą.
Sistemoje turi būti galimybė kurti neribotą skaičių vidaus vartotojų.

	25. 
	Sistemoje turi būti realizuotas 4-ių akių duomenų suvedimo ir kokybės kontrolės funkcionalumas.
Vietoje, mobilios aplikacijos pagalba, tikrinant Sistemoje suvestus duomenis, turi būti galimybė pažymėti ir atvaizduoti klaidingai suvestos informacijos neatitikimus. Sistemos žemėlapyje pagal šį atributą turi būti rodomas kapavietės kokybės kontrolės statuso simbolis (spalvinis užpildymas) ir kontrolės pastabos.

	26. 
	Vartotojų autorizacijos (leidimas naudotis resursais) funkcionalumas turi būti apibrėžtas pagal vartotojo roles. Tokiu būdu vartotojui suteikiama galimybė naudotis tik tam tikromis funkcijomis, priklausomai nuo jam suteiktų vaidmenų (rolių). Funkcijų atlikimo įrankiai ir priemonės, kurios pagal rolei priskirtus vaidmenis nėra leidžiamos, turi būti nematomos ir nepasiekiamos tokią rolę turinčiam vartotojui.

	27. 
	Sistemos diegimo metu turės būti suderinti tikslus rolių kiekis, ir rolėms priskiriamų pasiekiamų funkcijų atlikimo įrankiai ir priemonės.

	28. 
	Sistemoje turi veikti Pagalbos centras (ang. Helpdesk) funkcionalumas leidžiantis Sistemos viduje pateikti pranešimus apie sistemines klaidas, matyti pranešimų registrą ir jų sprendimų būseną.
Pranešimas turi būti formuojamas automatiškai nurodant kapinių pavadinimą ir pareiškėją, bei laisvai pildomus laukus su pranešimo pavadinimu, kritiškumo laipsniu ir laisvai vedamo teksto lauku.

	29. 
	Privaloma pateikti visą Sistemos dokumentaciją, nes turi būti užtikrinama galimybė Paslaugos gavėjui pačiam administruoti ir naudotis Sistema, nepriklausomai nuo Paslaugos tiekėjo.

	30. 
	Sistemoje turi būti suformuota pagrindinių funkcionalumų vaizdo instrukcijų skiltis, su vaizdo įrašu, leidžiančiu savarankiškai peržiūrėti, kaip naudotis bazinėmis funkcijomis.

	31. 
	Kapinių skaitmeninimo sprendime turi būti įtrauktas dirbtinio intelekto statistikos įrankis, analizuojantis ir numatantis laidojimo vietų poreikius ir kitą su mirtimi susijusią statistiką, užtikrinant, kad kapinių infrastruktūra atitiktų būsimus kapinių poreikius.

	32. 
	Kapinių skaitmeninimo sprendime turi būti įtrauktas DI veikiantis pokalbių robotas (interaktyvus asistentas), galintis atsakyti į vartotojų užduotus klausimus, suteikti lankytojams greitą ir tikslią informaciją apie laidotuvių procedūras, kapinių paslaugas ir kitus susijusius klausimus.

	33. 
	Kapinių skaitmeninimo sprendime turi būti įdiegtas žymių asmenų palaidojimų QR kodavimas, leidžiantis lankytojams išmaniaisiais telefonais lengvai pasiekti informaciją apie šiuos reikšmingus asmenis. Suderinus su savivaldybe, tiekėjas turi pritaikytais QR žymekliais pažymėti ne mažiau nei 10 į Kultūros vertybių sąrašą įtrauktų žymių velionių palaidojimo vietų rajono kapinėse.

	34. 
	Kapinių skaitmeninimo sprendime turi būti įdiegta automatinio maršruto planavimo funkcija, leidžianti lankytojams efektyviai susiplanuoti maršrutą tarp garsių palaidojimų kapinėse.

	35. 
	Sistema išorinė viešoji prieiga turi būti pritaikyta neįgaliesiems bent AA lygiu remiantis interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijomis (ang. WCAG 2.1) su galimybe plėsti funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį. Sistemos turinys, įgyvendinant gaires interneto turinio prieinamumui užtikrinti (WCAG), turi būti pateikiamas tokia forma, kad klausos ir regos negalią turintys asmenys galėtų laisvai naudotis viešais Sistemos funkcionalumais.



b. Bazinės priežiūros paslaugos turi apimti:
	Nr.
	Reikalavimas

	36. 
	Sistemos administratoriaus konsultavimą ne trumpiau kaip programinės įrangos naudojimo teisių prenumeratos (nuomos) laikotarpiu (12 mėn.), siekiant užtikrinti nepertraukiamą Sistemos veikimą. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu ar Sistemos administratoriaus darbo vietoje ir / arba per nuotolį;	

	37. 
	Pagalbą Sistemos administratoriui, sprendžiant iškilusias problemines situacijas. Pagalba turi būti teikiama telefonu, el. paštu, Sistemos administratoriaus darbo vietoje ir per elektroninę paslaugų tiekėjo „Helpdesk“ valdymo sistemą internetu; 

	38. 
	Nuolatinę Sistemos priežiūrą, ataskaitų apie Sistemos priežiūrą, atliktus tiekėjo veiksmus ir įvykusius Sistemos sutrikimus, pateikimą Paslaugos gavėjui.
Nuolatinė Sistemos priežiūra apima:
· Sistemos našumo stebėjimas,
· duomenų atsarginių kopijų užtikrinimas,
· Sistemos naujinimų taikymas,
· išteklių optimizavimas,
· saugos pataisų tvarkymas
· ir visų galimų problemų sprendimas, kad Sistema veiktų sklandžiai ir saugiai.
Ataskaitos teikiamos vieną kartą kas ketvirtį.
1. Kritiniai sutrikimai, turintys įtakos visiems naudotojams: jos turi būti išspręstos ne ilgiau nei per 4 val.
2. Svarbūs sutrikimai, turintys įtakos daugeliui vartotojų, turi būti išspręsti ne ilgiau nei per 48 val.
Nedideli sutrikimai, turintys įtakos konkretiems naudotojams ar funkcijoms, turi būti išspręsti ne ilgiau nei per 5 d. d.

	39. 
	Laidojimo duomenų informacinės sistemos programinės įrangos naudotojų mokymus ne mažiau 4 val. trukmės. 

	40. 
	Paslaugos gavėjo administruojamų kapinių profilių informacijos, kontaktų ir logotipų talpinimą bei pakeitimą pagal poreikį (jei pasikeistų minėta informacija), ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną, nuo užsakymo gavimo. 

	41. 
	Tiekėjas turi registruoti Gyventojų užklausas dėl duomenų taisymo ir atnaujinimo, ištaisyti smulkias klaidas (netiksli pavardė, vardas, data), ir ne ilgiau kaip per 24 val. atsakyti gyventojams apie padarytus pakeitimus. Jei gyventojo užklausa reikalauja sudėtingesnio sprendimo, ją tiekėjas perduoda  atsakingiems kapines administruojantiems asmenims.



c.  Funkciniai reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimas

	42. 
	Sistema turi turėti navigacijos žemėlapyje galimybes: artinti, tolinti, slinkti (pastumti žemėlapio fragmentą į norimą pusę), užtikrinant: 
- palaidojimo vietos priartinimą bent penkiais lygiais; 
- žemiausias priartinimo lygis turi užtikrinti išsamų grafinį laidojimo vietos atvaizdavimą žemėlapyje (kad būtų įmanoma perskaityti palaidotų asmenų vardus, palaidojimo vietų skaičių, palaidotųjų skaičių) be papildomų paspaudimų ir papildomų langų atidarymo.

	43. 
	Sistemoje turi būti galimybė išjungti/įjungti naudojamų žemėlapio sluoksnius ar jų grupes.

	44. 
	Sistemoje turi būti galimybė vienu metu, tame pačiame lange dirbti su žemėlapiu ir įrašų lentele.

	45. 
	Sistemoje turi būti galima kurti naujas kapines (kapinių kiekis neturi būti ribojamas).

	46. 
	Sistemoje duomenų įvedimas turi būti formuojamas hierarchine tvarka: kapinių pavadinimas, kvartalas, eilė, kapavietė/kolumbariumas, kapas/niša.

	47. 
	Sistemoje turi būti galimybė įbrėžti pagalbinę liniją skirtą patogiam kapaviečių įbrėžimui (ribų pažymėjimui).

	48. 
	Sistemoje kapaviečių įvedimas turi būti vykdomas interaktyviame žemėlapyje:
- pasirinkus kapavietės tipą (pvz. vienvietis, dvivietis, keturvietis, kolumbariumas, bendras kolumbariumas /kapas);
- pasirinkus iškart redaguojamų matmenų kapavietę;
- kopijuojant žemėlapyje jau esamą tokių pat matmenų kapavietę.
 Šis funkcionalumas turi būti realizuotas pelės pagalba įvedant plotą žemėlapyje.

	49. 
	Sistemoje kiekviena kolumbariumo niša turi būti aprašoma atributiniais laukais kaip ir kapas (nišos Nr., užimtumo statusas, matmenys, nišos prižiūrėtojo duomenys)

	50. 
	Sistemoje turi būti realizuotas interaktyvus kitų objektų (pvz. kelių, medžių, vandens kolonėlių ir kt.) pridėjimas ir redagavimas ir šalinimas. 

	51. 
	Pridedami kiti objektai turi turėti ne mažiau nei šiuos atributus: objekto ID; objekto/objekto rūšies pavadinimas; aprašymas/pastabos.

	52. 
	Sistemos vartotojas prieš išsaugant naują kapavietę turi turėti galimybę:
- pelės pagalba turi turėti galimybę pakeisti kapavietės pasukimo kampą;
- pakeisti kapavietės matmenis.
Sistemoje turi veikti „snap to object“ funkcionalumas užtikrinantis naujų kapaviečių eilių braižymą automatiškai pritraukiant prie jau esamų eilių ar kvartalų ribų.

	53. 
	Sistemoje įvedus ar įbrėžus kapavietę (pažymėjus kapavietės ribas) turi būti galimybė iškart iškviesti atributų įvedimo formą.

	54. 
	Sistemos žemėlapyje pagal atributus kiekviena kapavietė grafiškai turi būti  atvaizduota taip, kad žemėlapyje matytųsi:
- vietų skaičių kapavietėje pagal iš anksto nustatytus išmatavimus (1 vieta, 2 vietos, 3 vietos, 4 vietos);
- pridėtų nuotraukų skaičiaus simbolis;
- kapavietės numeris;
- kapavietėje palaidoto velionio vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai (visų kapavietėje palaidotų asmenų);
- kapavietės užimtumo statuso simbolis, tame skaičiuje ir naujai formuojamos kapavietės (spalvinis užpildymas);
- galimai neprižiūrimos kapavietės simbolis (spalvinis užpildymas);
- neprižiūrimos kapavietės simbolis (spalvinis užpildymas);
- kapavietės duomenų kokybės kontrolės simbolis;
- išduoto leidimo laidoti simbolis (spalvinis užpildymas).
- vietos rezervavimo simbolis (spalvinis užpildymas).

	55. 
	Sistemoje įvedant ir redaguojant kapaviečių informaciją turi būti galimybė pridėti paminklo/kapavietės fotonuotraukas (toliau – nuotraukos). Vieno pridėjimo/paspaudimo metu turi būti galimybė pridėti daugiau negu vieną nuotrauką.

	56. 
	Sistemoje įvedant ir redaguojant kolumbariumų informaciją turi būti galimybė pridėti kolumbariumo sienos/nišos nuotraukas.

	57. 
	Pridedamų paminklo/kapavietės ir kolumbariumo sienos/nišos nuotraukų skaičius turi būti neribojamas. 
Turi būti atvaizduojama nuotraukos įkėlimo data.

	58. 
	[bookmark: _Hlk159508041]Pridedamos paminklo/kapavietės ir kolumbariumo sienos/nišos nuotraukos dydis turi būti ribojimas maksimaliu - 5 MB dydžiu. Bandant įkelti didesnės talpos nuotrauką, turi būti suformuojamas pranešimas, kad nuotraukos dydis yra per didelis ir nuotrauka bus neįkelta.
Šio punkto realizavimui, užtikrinant įkeliamos nuotraukos dydžio kontrolę, Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas nurodyti numatytą nuotraukos dydį ir/ar kokybę. Sistemoje gali būti realizuotas funkcionalumas automatiškai sumažinantis nuotraukos dydį ir / ar kokybę.
Formatai: JPEG, PNG, GIF. Raiška: neribota.

	59. 
	[bookmark: _Hlk159508049]Sistemoje turi būti realizuotas paieškos funkcionalumas užtikrinantis duomenų paiešką pagal velionio tikslius ar fragmentinius vardo ir pavardės duomenis originalo kalba (jei originalo kalba ne lietuvių – ir lotyniškais rašmenimis), su rezultato pateikimu žemėlapyje, ar su nuoroda, nukreipiančią į tikslią vietą žemėlapyje. 

	60. 
	Sistemoje turi būti realizuotas paieškos funkcionalumas užtikrinantis duomenų paiešką pagal Sistemoje saugomas duomenų grupes (atsakingų už kapavietę asmenų duomenis, išduotų leidimų duomenis, mirties datą (ar datų intervalus)) su rezultato pateikimu žemėlapyje, ar su nuoroda, nukreipiančią į tikslią vietą žemėlapyje.

	61. 
	Sistemoje turi būti realizuotas paieškos funkcionalumas užtikrinantis duomenų paieška/filtravimą pagal Sistemoje naudojamus klasifikatorius.

	62. 
	Sistemos diegimo metu turės būti suderintas detalus, šios specifikacijos 55, 56, 57 punktuose nurodytų kriterijų ir atributų filtravimo, bei paieškos funkcionalumas.

	63. 
	· Sistemos administravimo aplinkoje turi būti funkcionalumas ieškoti kapavietės pagal:
· Kapavietės Nr.;
· Kapavietės archyvinį numerį;
· Kapavietės vietų skaičių;
· Prižiūrėtojo duomenis;
· Eilės Nr.;
· Kvartalo Nr.

	64. 
	· Sistemos administravimo aplinkoje turi būti funkcionalumas ieškoti velionio pagal:
· Kapavietės Nr.;
· Kapavietės archyvinį numerį;
· Velionio vardą, pavardę;
· Laidojimo tipą;
· Gimimo, mirties ar laidojimo datas;
· Mirties liudijimo Nr.;
· Prižiūrėtojo duomenis.

	65. 
	Sistemos administravimo aplinkoje turi būti funkcionalumas ieškoti nišos pagal:
· Sienos (stovo Nr.) pavadinimą; 
· Nišos Nr.

	66. 
	Šios specifikacijos 59, 60, 61 punktuose nurodytose paieškose turi būti realizuota galimybė paieškas atlikti pasirinktose kapinėse (pagal kapinių pavadinimą) ir visose savivaldybės kapinėse.

	67. 
	[bookmark: _Hlk159508062]Sistemoje vedant duomenis turi būti realizuota semantinė palaidotųjų paieška. Suvedant turimą informaciją lietuvių ir originalo kalbomis. 
Vedant lotyniškais rašmenimis, Sistemoje turi būti funkcionalumas, formuojantis įrašus rusų kirilicos simboliais.

	68. 
	Sistemoje turi būti galimybė nustatyti tikslų kapavietės dydį ne didesniu nei vieno centimetro tikslumu.

	69. 
	Sistemoje turi būti galimybė žymėti neprižiūrimas kapavietes.

	70. 
	Žymint neprižiūrimas kapavietes turi būti galimybė nurodyti nepriežiūros nustatymo datą, nurodant, nuo kada kapavietė yra neprižiūrima.

	71. 
	Turi būti realizuota galimybė kaupti papildomą neprižiūrimų kapaviečių informaciją, nurodant ir fiksuojant įspėjimo atsakingam asmeniui išsiuntimo, įspėjimo gavimo (patvirtinimas, kad atsakingas asmuo įspėjimą gavo) ir perdavimo savivaldybei požymius, bei datas ir pastabas.

	72. 
	Turi būti galimybė formuoti neprižiūrimų kapaviečių sąrašą/ataskaitą, pritaikytą spausdinimui ant A4 formato lapų, xlsx ir pdf formatais.

	73. 
	Neprižiūrimų kapaviečių sąrašo/ataskaitos atributinius duomenis turi sudaryti:
· kapinių pavadinimas, 
· kiek laiko kapavietė yra neprižiūrima,
· neprižiūrimos kapavietės kvartalo numeris, 
· eilės numeris, 
· kapavietės numeris, 
· kapavietėje palaidotų asmenų vardai, pavardės, laidojimo datos, 
· kada išsiųstas/įteiktas įspėjimas dėl kapavietės nepriežiūros, 
· asmuo gavo (kada gavo)/ negavo įspėjimą.

	74. 
	Formuojant neprižiūrimų kapaviečių sąrašą/ataskaitą, turi būti funkcionalumas, leidžiantis pasirinkti ataskaitos detalumą pagal laiką, kiek kapavietės pažymėtos kaip neprižiūrimomis (įtraukti visas neprižiūrimas kapavietes/įtraukti kapavietes, kurios neprižiūrimos ilgiau nei 1 metus).

	75. 
	Turi būti realizuotas viešas neprižiūrėtų kapaviečių sąrašas viešoje konkrečių kapinių prieigoje.

	76. 
	Turi būti realizuotas kapinių lankymo taisyklių pateikimas viešoje konkrečių kapinių prieigoje.

	77. 
	Sistemoje turi būti numatyta galimybė automatiniu būdu paruošti ir atspausdinti kapinių laidojimų ir statinių registravimo žurnalus.

	78. 
	Kapinių laidojimų ir statinių registravimo žurnalai turi būti rengiami standartiniu A4 formato skaitmeniniu dokumentu, pdf ir xslx formatais.

	79. 
	Ruošiamuose kapinių laidojimų ir statinių registravimo žurnaluose turi būti numatyti šie atributiniai laukai:
-	Žurnalo numeris; 
-	Įrašo numeris žurnale;
-	Velionio vardas;
-	Velionio pavardė;
-	Velionio asmens kodas;
-	Velionio gimimo data;
-	Velionio gimimo vieta;
-	Velionio mirties data;
-	Velionio mirties vieta;
-	Mirties liudijimo išdavimo data;  
-	Mirties liudijimo numeris;
-	Kapinių kvartalo numeris;
-	Kvartalo eilės numeris;
-	Kapavietės numeris;
-	Kapavietės matmenys;
-	Laidojimo gylis;
-	Kolumbariumo numeris;
-	Kolumbariumo nišos numeris;
-	Karste, urnoje, išbarstant pelenus;
-	Laidojimo data;
-	Pavojinga arba ypač pavojinga užkrečiamoji liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;
-	Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas;
-	Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens arba  juridinio asmens buveinės adresas;
-	Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens arba juridinio asmens telefono numeris;
-	Kapavietės statinių (paminklai, antkapiai, aptvėrimai) pastatymo metai;
-	Kapavietės statinių (paminklai, antkapiai, aptvėrimai) rekonstravimo metai;
-	Pastaba apie rekonstravimą apjungiant kapavietes;
-	Unikalus kodas Kultūros vertybių registre, nuoroda į objektą;
-	Draudimo laidoti pagrindas, pradžia ir trukmė;
-	Duomenis įregistravusio asmens vardas, pavardė.

	80. 
	Į formuojamus kapinių laidojimų ir statinių registravimo žurnalus turi būti papildomai įtraukti ir kapavietės statinių informaciją: kapavietės statinių įsigijimo dokumentai, data, numeris, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, statytojo pavardė ir/ar organizacija ir jos adresas.

	81. 
	Sistemoje turi būti realizuotas realaus laiko automatinis kapinių laidojimo vietų statistikos funkcionalumas (automatiškai atvaizduojant: bendras laidojimų vietų skaičių; užimtų/laisvų vietų skaičių; neatpažintų vietų skaičių; vietų, kurioms išduotas leidimas laidoti skaičius)

	82. 
	Turi būti realizuotas perlaidojimo/išlaidojimo funkcionalumas, kuris užtikrintų (išlaidojus/iškėlus palaikus/urną) registro duomenų, apie velionis ir atsakingus asmenis, vientisumą, paliekant jų sąsają su konkrečia buvusia kapaviete ar niša.

	83. 
	Turi būti galimybė prie kiekvienos kapavietės nurodyti GPS koordinates, kurios, skaitmeniniame žemėlapyje, turėtų nukreipimą į Google Maps ir Waze, su koordinatėmis apibrėžtu tašku.

	84. 
	Sistemoje turi būti realizuotas statistinės informacijos pateikimo funkcionalumas, kuriame būtų pateikiama bendra ir pagal kiekvienas kapines atskirai, bendra informacija apie palaidotų asmenų kiekį, bei statistine informacija apie kolumbariumų užimtumą. 

	85. 
	Skaitmeniniame žemėlapyje, tam teisę turinčiam vartotojui, turi būti sudaryta galimybė pasirinkus jį dominančią kapavietę/kolumbariumo nišą  pasiekti detalią informaciją susijusią su pasirinktu objektu: informacija apie kapavietėje/kolumbariumo nišoje palaidotus velionis, atsakingus asmenis, suformuotus leidimus laidoti, statybos leidimus, kitus, papildomus prisegtus dokumentus, perlaidojimų/išlaidojimo informaciją, nuotraukas.

	86. 
	Skaitmeniniame žemėlapyje, vartotojui neprisijungus prie Sistemos, ir pasirinkus jį dominančią kapavietę/kolumbariumo nišą turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti tik bendrinę informaciją apie velionius, jų gimimo-mirties datas, palaidojimo vietas, kapavietės/kolumbariumo nišos nuotraukas, nuorodą į Google maps. Kartu su rodoma kapavietės/kolumbariumo nišos informacija turi būti pateiktas kapavietės kvartalo numeris-eilės numeris-kapo numeris ir atitinkamai kolumbariumo nišos vieta kapinėse. Toks bendros informacijos pateikimo realizavimas turi užtikrinti informacijos pateikiamumą vieno inicijavimo metu (t.y. pvz. pasirinkus dominančią kapavietę, pateikiam informacija viename lange), išskyrus nuotraukų realizavimą, kurių pateikimo reikalavimai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

	87. 
	Sistemoje velionio duomenų paieška turi užtikrinti visų galimų rezultatų pateikimą. 

	88. 
	Skaitmeninio žemėlapio velionio duomenų paieškos rezultatų sąraše, pasirinkus  konkretų rezultatą,  žemėlapyje turi būti priartinta pasirinkto velionio kapavietė/kolumbariumo siena.

Pasirinkus konkretų palaidojimą kolumbariume vieno inicijavimo turi būti nukreipiamas ir konkretaus velionio kolumbariumo nišą ir jos nuotrauką.

	89. 
	Nuotraukos, kurios pateikiamos skaitmeniniame žemėlapyje peržiūrint kapaviečių informaciją, turi būti pateikiamos miniatiūromis (angl. „thumbnail“).

	90. 
	Peržiūrint kapaviečių informaciją skaitmeniniame žemėlapyje ir pasirinkus nuotraukos miniatiūrą, padidinta nuotrauka turi būti parodoma tame pačiame naršyklės lange/skirtuke (pvz.: gali būti naudojamas angl. „lightbox“ metodas).

	91. 
	Sistemoje turi būti fiksuojami registruotų vartotojų veiksmai (prisijungimas, įvedimas, redagavimas, šalinimas pan.), veiksmo data, veiksmo rezultatai (pvz.: data pakeista iš 2024-01-01 į 2024-02-14 ir pan.). Vartotojų veiksmai turi būti pateikiami veiksmų žurnale. 

	92. 
	Sistemos administratorius veiksmų žurnale turi turėti galimybę filtruoti registruotų vartotojų užfiksuotus veiksmus.

	93. 
	Registruotų vartotojų užfiksuotų įrašų filtravimui veiksmų žurnale naudojami filtrai turės būti suderinti Sistemos diegimo metu.

	94. 
	Turi būti galimybė kurti kapinėse naujus kolumbariumų stovus ir sienas, nišas.

	95. 
	Sistemoje turi būti realizuota galimybė kiekvienai kolumbariumo nišai nurodyti rezervavimo požymį. Taip pat, turi būti galimybė prie kolumbariumo nišos (su rezervavimo požymiu) duomenų nurodyti ją rezervavusio asmens duomenis (įskaitant skaitmeninių dokumentų pridėjimą). Tokioje nišoje palaidojus pirmąjį asmenį, turi būti galimybė paskirti už kolumbariumo nišą atsakingą asmenį.

	96. 
	Rezervuojant kapavietę/kolumbariumo nišą, turi būti galimybė parengti mokėjimo informacijos dokumentą iš atskiro klasifikatoriaus sąrašo, bei apskaityti atlikto apmokėjimo informaciją (įskaitant skenuotų dokumentų pridėjimą), kaip tai nurodyta „Reikalavimai leidimų išdavimo procesui ir funkcionalumui“ techninės specifikacijos dalyje.

	97. 
	Rezervuojant kapavietę ar kolumbariumo nišą, turi būti galimybė nurodyti rezervacijos galiojimą konkrečia data. Šis informacija turi būti išskirta kaip atskiras metadomuo.

	98. 
	Turi būti galimybė formuoti rezervuotų kapaviečių ir kolumbariumų suvestines, kuriose turi atsispindėti rezervacijos galiojimo datos.

	99. 
	Sistemoje turi būti realizuota galimybė formuoti kolumbariumų suvestines. Pozicijos derinamos diegimo metu.

	100. 
	Sistemoje turi būti realizuota galimybė formuoti valstybės lėšomis palaidotų asmenų registrą ir formuoti suvestines. Pozicijos derinamos diegimo metu. 

	101. 
	Sistemoje turi būti realizuota galimybė formuoti neatpažintų asmenų palaidojimo registrą ir formuoti suvestines pagal palaidojimo datas.  Pozicijos derinamos diegimo metu.

	102. 
	Sistemoje turi būti realizuota kapinių administratoriaus galimybė teikti ataskaitas Paslaugų gavėjui apie atliktas paslaugas su galimybe prisegti skenuotus dokumentus. Atliktų paslaugų pozicijas tikslinti diegiant Sistemą.

	103. 
	Sistemoje turi būti realizuota galimybė suformuotas ataskaitas ir kitus filtruojamus duomenis (derinti diegimo metu) spausdinti ant A4 formato lapų, xlsx ir pdf formatais. 



d. Reikalavimai leidimų ir kitų dokumentų išdavimo procesui ir funkcionalumui
	Nr.
	Reikalavimas

	104. 
	Sistemoje turi būti realizuoti leidimų laidoti kapavietėje ar kolumbariume, statybos leidimų  ar kitų kapinių administravimo dokumentų išdavimo funkcionalumai.
Turi būti realizuota galimybė Paslaugos gavėjui savarankiškai keisti/kurti išduodamų dokumentų formas.
Minimalus numatomas realizuotų dokumentų išdavimo sąrašas pagal savivaldybės teikiamas paslaugas: 
· Leidimo laidoti išdavimas (PASA00042);
· Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas (PAS37066);
· Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (PASA00043);
· Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas (PASA00044);
· Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas (PAS37063);
· Kapavietės (kapo) identifikavimas (PAS36571).

	105. 
	Turi būti galimybė į Sistemą suvesti prašymų dėl leidimų laidoti kapavietėje, kolumbariume ar statybos leidimų išdavimo turinio ir esamos dokumentų registracijos duomenis, įskaitant galimybę pridėti skenuotus dokumentus (prašymai Sistemoje neturi būti registruojami (neturi būti suteikiami registracijos numeriai).

	106. 
	Prie prašymų dėl leidimų laidoti kapavietėje, kolumbariume ar statybos leidimų išdavimo pridedamų dokumentų kiekis, kaip ir jų pridėjimo dažnis ar laikas (gali būti pateikiami papildomi dokumentai ne tuo pačiu metu kaip ir prašymas) neturi būti ribojamas.

	107. 
	Turi būti galimybė dokumentus pasirašyti Kvalifikuotu elektroniniu parašu ir saugoti Sistemos pagalba. 
Sistemoje turi būti realizuotas 4-ių akių dokumentų pildymo ir pasirašymo funkcionalumas.
Leidimui išduoti parengimo funkcija turi būti suteikta kapinių administratoriui, leidimo laidoti pasirašymo funkcija – ir kapinių administratoriui, ir savivaldybės atstovui (naudojimo funkcija pasirinktinai priklausomai nuo savivaldybės sprendimo). Įdiegti automatinio leidimo išdavimo funkciją savivaldybės administracijos vardu pagal kapinių administratoriaus parengtą leidimo projektą. 

	108. 
	Visi prašymai ir jų pagrindu išduoti leidimai turi būti siejami su konkrečiomis kapavietėmis, kolumbariumo nišomis, t. y. teisę tam turintis vartotojas peržiūrėdamas kapavietės ar kolumbariumo nišos informacija turi galėti pasiekti kapavietei priskirtus duomenis ir informaciją, išduotus leidimus, papildomus prisegtus dokumentus, fiksuotą apmokėjimo informaciją ir pan.

	109. 
	Sistemos parengti leidimai turi būti skaitmeniniu formatu saugomi Sistemoje.

	110. 
	Sistemoje turi būti įdiegtas funkcionalumas visuose dokumentuose automatiškai formuoti asmens duomenis (vardą ir pavardę) pagal lietuvių kalbos taisykles ir pagal dokumentų rengimui privalomus lietuvių kalbos linksnius.

	111. 
	Turi būti galimybė pakeisti-patikslinti Sistemos suformuotus dokumentus. Tokiu atveju Sistemoje turi būti išsaugotas naujas (papildomas) dokumentas kaip aktualus, įskaitant atliktus pakeitimus, tačiau registracijos duomenys turi būti palikti pirmojo – pagrindinio. 

	112. 
	Pakeisti, patikslinti dokumentai turi būti versijuojami, aktualiu dokumentu laikant vėliausios versijos dokumentą.

	113. 
	Prieš rengiant leidimą laidojimui kapavietėje, Sistemoje turi būti realizuota prašymo duomenų suvedimo forma, kurioje turi būti galima nurodyti:
· Prašymo duomenis: prašymo pateikimo datą, registracijos datą, suteiktą registracijos numerį; asmens teikusio prašymą vardą, pavardę, adresą, telefono numerį (Juridinio asmens pavadinimą, buveinę, teisinę formą);
· Pateikto medicininio mirties liudijimo duomenis: datą, numerį;
· Mirusiojo duomenis: vardą, pavardę; asmens kodą, gimimo ir mirties datas;
· Palaikai karste ar urnoje;
· Kapavietės informaciją: ar išskiriama nauja kapavietė (jei nauja, tai šeimos ar vienvietė); kapinių pavadinimas; kvartalo nr.; eilės numeris; kapavietės numeris; 
· Atsakingo už kapavietę asmens informacija: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris; 

	114. 
	Prieš rengiant leidimą laidojimui kolumbariume, Sistemoje turi būti realizuota prašymo duomenų suvedimo forma, kurioje turi būti galimybė nurodyti:
· Prašymo duomenis: prašymo pateikimo datą, registracijos datą, suteiktą registracijos numerį; asmens teikusio prašymą vardą, pavardę, adresą, telefono numerį (Juridinio asmens pavadinimą, buveinę, teisinę formą);
· Pateikto medicininio mirties liudijimo duomenis: datą, numerį;
· Mirusiojo duomenis: vardą, pavardę; asmens kodą, gimimo ir mirties datas;
· Palaikai urnoje;
· Kolumbariumo informaciją: Ar išskiriama nauja niša ar dedama į esamą; kapinių pavadinimas; kolumbariumo nr. (kolumbariumo ar kolumbariumo stovo Nr., gali būti ir raidė ir skaičius); nišos nr.; 
· Atsakingo už nišą asmens informacija: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas; 

	115. 
	Prieš rengiant kapo statinių rekonstrukcijos ar statybos dokumentus, Sistemoje turi būti realizuota prašymo-statinio plano (toliau statinio planas) duomenų suvedimo forma, kurioje turi būti galimybė nurodyti:
· datą;
· numerį;
· kapavietės informaciją;
· atsakingo asmens informaciją;
· palaidotų asmenų informaciją;
· papildomą informaciją (pildomą laisvai).

	116. 
	Duomenų suvedimo formose (vedant prašymų dėl leidimų laidoti kapavietėje, kolumbariume ar statybos leidimų išdavimo informaciją) turi būti galima pasirinkti informaciją iš klasifikatorių (pvz.: pasirenkant kapinių pavadinimą iš sąrašo ir pan.).

	117. 
	Duomenų suvedimo formose (vedant prašymų dėl leidimų laidoti kapavietėje, kolumbariume ar statybos leidimų išdavimo informaciją) dalis informacijos turi būti perkeliama, jei Sistemoje ji jau yra (pavyzdžiui, parinkus esančią kapavietę ar nišą turi būti automatiškai užpildoma atsakingo už kapavietę ar nišą asmens informacija).

	118. 
	Šios specifikacijos 116 ir 117 punktuose nurodyti reikalavimai dėl klasifikatoriaus naudojimo ir esamų duomenų perkėlimo formų pildyme, turės būti suderinti Sistemos diegimo metu.

	119. 
	Prieš rengiant leidimus, Sistemoje turi būti funkcionalumas parengti dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie įmoką.  Parengtas dokumentas su informacija apie įmoką turi būti A4 formato, skaitmeniniu pdf ir docx formatu. 

	120. 
	Leidimų laidoti forma turi būti parengta pagal formą, kuri yra patvirtintina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“

	121. 
	Leidimai laidoti turi būti Sistemos rengiami iš suvestų prašymo duomenų ir Sistemoje esančios informacijos paruošiant skaitmeninį A4 formato docx dokumentą.

	122. 
	Leidimai turi būti Sistemos rengiami pagal pateiktą Paslaugos gavėjo pateiktą pavyzdį, kuriame turės būti nurodyta: leidimo data, numeris, atsakingo už kapavietę asmens informacija, kapinių pavadinimas, kvartalo numeris, eilės numeris, kapo numeris, kapavietės išmatavimai, palaidoti asmenys, laidojimo data, bei redaguojamas informacinis tekstas.

	123. 
	Leidimai laidoti kapavietėje, leidimai laidoti kolumbariume turi turėti savo atskirus registrus, kurie turi būti parametrizuojami, t. y. turi būti galimybė kiekvienai leidimo rūšiai nurodyti atskirą registrą.

	124. 
	Leidimų registruose turi būti galimybė inicijuoti numeracijos pakeitimą, naujų leidimų išdavimo registravimą vykdyti nuo 1 (kalendoriniams metams pasibaigus).

	125. 
	Sistemoje saugomos informacijos ir duomenų istorijoje, įskaitant ir Sistemos suformuotus dokumentus, turi išlikti visa tuo metu buvusi aktuali informacija, jei eksploatuojant Sistemą būtų atlikti pakeitimai (pavyzdžiui, jei Sistemoje buvo naudojama viena iš klasifikatoriaus reikšmių, kuri buvo pakeista ar ištrinta, išduotiems dokumentams ar informacijai, kuri buvo suvesta iki klasifikatoriaus reikšmės pakeitimo ar ištrynimo, turi išlikti su buvusia reikšme).

	126. 
	Sistemoje turi būti galimybė parengti išduotų leidimų ataskaitas. Rengiant ataskaitas turi būti: 
· galimybė pasirinkti laikotarpį už kurį rengiama ataskaita; 
· pasirinkti, kuriai leidimo rūšiai rengiama ataskaita; 
· pasirinkti kapines (arba visas) kurių leidimų kiekį įtraukti į ataskaitą.



8. Reikalavimai kapaviečių priežiūros perrašymo procesui ir funkcionalumui

	Nr.
	Reikalavimas

	127. 
	Sistemoje turi būti realizuotas kapaviečių priežiūros perrašymo funkcionalumas, kuris užtikrintų už kapaviete atsakingo asmens duomenų pakeitimą.

	128. 
	Atliekant kapavietės priežiūros perrašymą turi būti užtikrinta informacijos, apie visus buvusius atsakingus už kapavietę asmenis, įskaitant galiojimo datas, išsaugojimas.  

	129. 
	Inicijuojant kapavietės priežiūros perrašymo funkcionalumą, Sistemoje turi būti galimybė pridėti papildomus dokumentus.







