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AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk104881548]Pirkimo objektas:
1.1. Siūlomas M2 klasės autobusas turi būti nenaudotas (ne senesnis kaip 2025 m.), atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
1.2. Įrodant prekės atitiktį reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai (sertifikatas, techninės specifikacijos, katalogas, brošiūra ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos, t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. 
1.3. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz. autobuso registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). 
1.4. Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami ir gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai.
1.5. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas. 
2. Techniniai reikalavimai:
2.1. M2 klasės autobusas turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkantį M2 klasės autobusą, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje):
1 lentelė 
	1. Bendrieji techniniai reikalavimai. 
	Nurodyti siūlomos prekės parametrus
(nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas

	Autobusas – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį

	1.1. Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas.

	1.2. Autobusas turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

	1.3. Automobilio variklio išmetamos teršalų normos privalo atitikti „Euro 6“ ar aukštesnius reikalavimus.

	1.4. Bendroji masė ne daugiau kaip 5000 kg.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	1.5. Ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant aliuminio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	1.6. Gamintojo suteikiama garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai ir/arba ne mažesnė kaip 100 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs), eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C)
	(tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją)

	2. Variklis, transmisija, stabdžiai.

	2.1. Variklis: ne blogiau negu Euro 6, dyzelinis arba turbodyzelinis, darbinis tūris iki 2,5 litrų, galia ne mažesnė kaip 120 kW.  
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.2. Pavarų dėžė: automatinis valdymas.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.5. Galiniai automobilio ratai sudvejinti
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.6. Aklosios zonos asistentas
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.7. Šoninio vėjo asistentas
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.8. Aktyvi ištisinės linijos palaikymo sistema
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.9. Padangų slėgio indikavimo sistema
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.10 Ratų antiprabuksavimo sistema.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	2.11 Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos) arba lygiavertė.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	3. Kėbulas, salonas.

	3.1. Kėbulas: garantija kėbulo korozijai nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 7 metai. Kėbulo sustiprinimai pagal JT/EEK taisyklę Nr. 66.

	3.2. Visų ratų purvasaugiai. Priekiniai purvasaugiai turi būti tokio dydžio, kad apsaugotų keleivių įlipimo laiptelį nuo purvo patekimo nuo priekinių ratų.

	3.3. Universalios padangos

	3.4. Vairuotojo pusėje atidaromos šoninės durys; keleivių įlaipinimas per autobuso dešinės pusės šonines duris. Pažemintas ir įgilintas įlipimo laiptelis. Įlipimo zona dengta rifliuotu aliuminiu. Turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejose pusėse). Galinės durys turi atsidaryti 180 laipsnių kampu. 

	3.5. 19 sėdimų vietų. Sėdynės ergonominės, su plastikine nugarėle. Sėdynės turi būti su inerciniais 3-jų taškų saugos diržais bei reguliuojama nugarėle.

	3.6. Pilnai įstiklintas kėbulas.

	3.7. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge. Plaktukai avarinio išėjimo.

	3.8. Salono garso ir šiluminė izoliacija: atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus.
Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai.

	3.9. Grindų danga: neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai duri būti suapvalinti.

	3.10. Autobuso spalva – vienspalvis autobusas (pvz: balta, juoda, pilka.)
	Tiekėjas nurodo autobuso spalvą

	3.11. Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.

	3.12.  Priekiniai ir galiniai rūko žibintai.
	

	3.13. Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti tamsinti. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę.

	3.14. Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	3.15. Reguliuojama (4 kryptys) vairo kolonėlė

	3.16. Komfortinė vairuotojo sėdynė (sėdynės ištisinio ilgio, sėdynės aukščio, nugarėlės kampo reguliavimas), porankis

	3.17. Stiklo valytuvų asistentas (lietaus sensorius)
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	3.18. Lentynėlė virš priekinio stiklo vairuotojo pusėje

	3.19. Autobusuose turi būti sumontuotos minkštos sėdynės. Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams.

	3.20. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius saugaus eismo ar saugiam keleivių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).
	

	Keleivių salone turi būti sumontuotos lentynos (iš kairės ir dešinės pusių) smulkiam bagažui sudėti.

	Autobuso gale, už paskutinės keleivių sėdynių eilės turi būti įrengtas įgilintas bagažo skyrius.

	3.21. Gamykliniai priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	4. Kita įranga.

	4.1. Skaitmeninis tachografas.

	4.2. Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. 
Tai automobilio variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti automobilio variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Į automobilius diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo automobiliams ir jų komponentams galiojančius reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas  eur-lex.europa.eu svetainėje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama su Perkančiąja organizacija. 
Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai:
· Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436-2:2014(arba lygiaverčio)standartui sertifikatas.
· Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams.
· Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus.
Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data. Šį sertifikatą turės pateikti  įgaliota montavimo ir aptarnavimo įmonė.

	4.3. Greičio ribotuvas.
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	4.4. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.

	4.5. Gamyklinė radijo sistema su integruota belaide (Bluetooth) mobiliojo telefono laisvųjų rankų įranga

	4.6. Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

	4.7. Avarinis ženklas, instrumentų komplektas.

	4.8. Geltonos spalvos atšvaistinė vairuotojo liemenė.

	4.9. Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui.

	4.10. Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

	4.11. Kondicionavimo sistemos (oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.). Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 10 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.

	4.12. Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia automobilio variklis. 

	4.13. Gamyklinė atbulinės eigos vaizdo kamera
	Pateikiamas dokumentas (tiekėjas nurodo pateikto dokumento pavadinimą, puslapį ir dokumente pažymi šio parametro atitiktį)

	5. Registravimas ir perdavimas

	5.1. Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti automobilį kaip autobusą perkančiosios organizacijos vardu, atlikti techninę apžiūrą, suteikti vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas turi būti įskaičiuota į prekės kainą.

	5.2. Prekės perdavimo metu autobuso degalų bake turi būti pakankamai degalų, kad autobusas, esant normaliomis oro sąlygoms, galėtų mieste (degalų suvartojimas miesto sąlygos) nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km.

	5.3. Pristatymo adresas: 
Saltoniškių g. 58-1, Vilnius iš anksto suderinus prekės perdavimo laiką

	5.4. Pristatant M2 klasės autobusą tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, jiems turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).

	6. Dokumentai (žemiau išvardinti atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami autobuso priėmimo-perdavimo metu):

	6.1. Siūlomos transporto priemonės turės atitikti aktualius Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai.

	6.2. Autobuso patvirtinimo sertifikatas, atitinkantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo" nustatytus reikalavimus.

	6.3. Autobuso ir komplektuojamos įrangos naudojimo instrukcijos ir aprašymai lietuvių kalba.

	6.4. Suteikiamos garantijos dokumentas.


	
7. Kiti reikalavimai:
7.1. Siūlomas autobusas, autobuso perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji, nenaudoti.
7.2. Tiekėjas turi pateikti pažymą (ar gamintojo išduotą dokumentą), kad pasirašius Sutartį, Tiekėjas Lietuvos teritorijoje galės vykdyti siūlomo M2 klasės autobuso garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą (arba galės nekokybišką M2 klasės autobusą nugabenti/parvežti į autorizuotus M2 klasės autobuso servisus kitose šalyse), o jei sudaryta sutartis su kitu (kitais) ūkio subjektu (subjektais), turinčiu gamintojo įgaliojimą, pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą su tuo ūkio subjektu (subjektais) leidžiančią vykdyti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą. Dokumentus pateikti autobuso pristatymo metu.
7.3. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotoją nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis.

___________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė  specifikacija“     AUTOBUSO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     1.   Pirkimo objektas:   1.1.   Siūlomas M2 klasės autobusas turi būti nenaudotas (ne senesnis kaip 2025 m.), atitikti  techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.   1.2.   Įrodant prekės atitiktį reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai (sertifikatas,  techninės specifikacijos, katalogas, brošiūra ir kt.) lietuvių arba anglų kalba.  Dokumentuose turi būti  aiškiai pažymėtos konkrečios vietos, t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra  reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija.     1.3.   Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės  charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto  atstovo) ( tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas)   raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį  reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją)  (pvz.  autobuso registracijos liudijimo kopiją ar pan.),   kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti  siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams  (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas  tikrinamas prekių perdavimo metu).    1.4.   Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami ir gamintojo  įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai.   1.5.   Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai  detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas .     2.   Techniniai reikalavimai:   2.1.   M2 klasės autobusas turi atitikti šiuos  minimalius privalomus techninius reikalavimus  (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkantį M2 klasės  autobusą, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje):   1 lentelė   

1. Bendrieji techniniai reikalavimai.   Nurodyti siūlomos prekės parametrus   (nurodykite konkrečias siūlomos prekės  charakteristikas  

Autobusas  –   1 vnt.  Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo  modelį  

1.1. Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri  perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti  galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas.  

1.2. Autobusas   turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1 - 508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir  pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos aps augos kriterijų ir Aplinkos  apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami  prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.    

1.3.  Automobilio variklio išmetamos teršalų normos  privalo atitikti „Euro 6“ ar aukštesnius  reikalavimus.  

1.4. Bendroji masė ne daugiau kaip 5000 kg.  Pateikiamas dokumentas  (tiekėjas nurodo  pateikto dokumento pavadinimą , puslapį ir  dokumente pažymi šio parametro atitiktį )  

1.5. Ne mažiau kaip 19+1  (vairuotojo) stacionarių  sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant aliuminio  profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių  dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies  transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems Pateikiamas dokumentas  (tiekėjas nurodo  pateikto dokumento pavadinimą , puslapį ir  dokumente pažymi šio parametro atitiktį )  

