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RINKOS KONSULTACIJA
                                                                         
ĮVADINĖ DALIS
	
	Sąvokos
	Perkančioji organizacija – AB „Kelių priežiūra“;
Rinkos konsultacija – potencialių tiekėjų apklausa įvertinant numatomų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų atitiktį techninei specifikacijai.
VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema[footnoteRef:2]. [2:  Internetinė prieiga: https://viesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama. ] 


	Kontaktinis asmuo

	
	[bookmark: _Hlk92878390]Nurodytas skelbimo apie rinkos konsultaciją I.1 punkte  
https://viesiejipirkimai.lt

	Rinkos konsultacijos paskirtis
	Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje, kurią atlikus Perkančioji organizacija planuoja vykdyti Pirkimą.  
Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios. 
Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui (-ams) ir iki Pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą (-us) ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties.
Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.
Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3-4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose. 

	Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminas
	Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS.

	Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo tvarka
	Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti pateikti: CVP IS priemonėmis. 
Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. 
Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis. 
Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę  („know-how“). Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją.
Atlikus Rinkos konsultacijos procedūrą, Perkančioji organizacija gali skelbti Rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių Rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija.
Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. 

	Pateiktų klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų nagrinėjimo tvarka
	Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos rinkos konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams.  
Informacija apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų gali būti paskelbta CVP IS (Perkančiosios organizacijos sprendimu). 
Skelbiant informaciją apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų nebus nurodomas asmuo, kuris pateikė pastabas ir pasiūlymus. 



Priedas Nr. 1 – Rinkos konsultacijos aprašas;
Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 3 – Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai;




Priedas Nr. 1
RINKOS KONSULTACIJOS APRAŠAS


1. Konsultacijos su rinka tikslas
1.1. Šis dokumentas yra rinkos konsultacijos pagrindas. Rinkos konsultacijos tikslas: gauti kuo daugiau informacijos apie ketinamas pirkti prekes, paslaugas ar darbus.

2. Rinkos konsultacijos tikslinė auditorija
2.1. AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas ir norėdama užsitikrinti pakankamą įsitraukimą, kviečia bendradarbiauti visus rinkos dalyvius galinčius suteikti informaciją apie techninėje specifikacijoje nurodytas prekes, paslaugas ar darbus.
2.2. Ši rinkos konsultacija yra orientuota į techninėje specifikacijoje nurodytas prekes, paslaugas ar darbus galinčias pateikti, suteikti ar atlikti įmones. 

3. Rinkos konsultacijos vykdymas
3.1. Rinkos konsultacija bus vykdoma lietuvių kalba.
3.2. Rinkos konsultacijos metu turi būti užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.
3.3. Planuojama Rinkos konsultacijos trukmė: nurodyta skelbimo apie rinkos konsultaciją II.5) punkte https://viesiejipirkimai.lt.
3.4. Esant poreikiui, organizuojamas susitikimas (-ai) su visais dalyviais ar (ir) jų grupe ar (ir) su kiekvienu dalyviu atskirai.
3.5. Susitikimai organizuojami Perkančiosios organizacijos ar (ir) dalyvio iniciatyva. Susitikimų laiką ir vietą nustato Perkančioji organizacija. Susitikimų skaičius neribojamas.
3.6. Susitikimai bus protokoluojami arba filmuojami.
3.7. Susitikimų medžiaga saugoma Perkančiojoje organizacijoje, dėl jos konfidencialumo turi pasisakyti dalyvis, priešingu atveju Perkančioji organizacija nelaikys susitikimų medžiagos konfidencialia, išskyrus asmens duomenis. Apibendrinta informacija Perkančiosios organizacijos sprendimu (nuasmeninta) gali būti paviešinta. 
3.8. Rinkos konsultacijos preliminarūs etapai (etapų laikotarpiai ar vykdymo tvarka gali būti koreguojami Perkančiosios organizacijos, pranešant apie tai CVP IS priemonėmis visiems dalyviams):
3.8.1. Dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS teikti klausimus, siūlymus ir rekomendacijas.

Siekdami pasiruošti Pirkimui, norime, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai padėtų atsakyti į šiuos klausimus:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas / komentarai

	1. 
	Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai.

	

	2. 
	Ar numatomas prekių pristatymo/paslaugų suteikimo/darbų atlikimo terminas yra tinkamas? Ar ilgesnis terminas turėtų įtakos pasiūlymo kainai? Nurodykite minimaliausią terminą, per kurį galėtumėte pristatyti prekes/suteikti paslaugas/atlikti darbus.

	

	3.
	Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? Pagrįskite. 
Ar priede Nr. 3 nurodyti vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami?

	

	4.
	Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.

	

	5.
	Kokius aplinkos apsaugos kriterijus siūlote taikyti siekiant įsigyti prekes/paslaugas/darbus darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai? Pagrįskite.
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1 

	

	6. 
	Ar pasirinktas pirkimo skaidymas į dalis ir nustatytos pirkimo dalys užtikrina galimybę pirkimo objektą įsigyti efektyviai ir neapriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime. Kaip kitaip būtų galima išskaidyti pirkimo objektą, kad kuo didesnis tiekėjų ratas galėtų pateikti pasiūlymus?
	







Priedas Nr. 2

[bookmark: _Hlk130802037]TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
(PU-13415/25) [ITP25] Frontaliniai krautuvai

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas:
3. Prekės –  frontaliniai krautuvai su papildoma įranga, skirti birių medžiagų krovimui ir/ar kitiems kelių priežiūros darbams (2 komplektai).
3. Paslaugos – frontalinių krautuvų ir jų bazėje sumontuojamos papildomos įrangos, gamintojo rekomenduotinas ir/ar Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas. 
1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI
2.1. [bookmark: _Hlk31283583] Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis:
2.1.1. [bookmark: _Hlk127797631][bookmark: _Hlk159242316] Frontalinis krautuvas su aukštesnio vertimo krovimo kaušu, ne mažiau 2,6 m³ talpos, palečių kėlimo šakėmis ir kita papildoma įranga  –  1 komplektas. 

2.1.2. [bookmark: _Hlk127797670] Frontalinis krautuvas su krovimo kaušu, ne mažiau 4,1 m³ talpos, ir kita papildoma įranga –1 komplektas.
2.2 Frontaliniai krautuvai su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios techninės specifikacijos priedų Nr. 1, Nr. 2  nustatytus techninius  reikalavimus. 
2.3 Papildomi reikalavimai:
2.3.1 Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą:
Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
2.3.2 Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcija lietuvių kalba (vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
2.3.3 Garantija:
2.3.3.1 Frontaliniam krautuvui ir visai kartu nedalomai komplektuojamai įrangai (pagrindiniams krautuvo mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, hidraulinės sistemos pagrindiniams mazgams (siurbliams, skirstytuvams, valdymo sistemoms), vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams, strėlės ir kaušo cilindrams, elektrinės, elektroninės sistemos pagrindiniams mazgams), išskyrus svėrimo įrangą (tuo atveju kai ji nėra gamintojo įrengta sistema), turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija (su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse).
2.3.3.2 Svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. 
2.3.4 Garantijos nereikalaujama eksploatacijos metu natūraliai nusidėvinčioms detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms.
2.3.5 Garantinio laikotarpio metu numatyti visi krautuvo, hidraulinės, elektrinės įrangos aptarnavimai pasiūlyme turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam garantijos laikotarpiui.
2.3.6 Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Tiekėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Tiekėjas turi pateikti lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau eksploatuoti suremontuotą Prekės komplektą. 
2.3.7 Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos, žemiau
 nurodytu adresu:
	Pirkimo dalis
	Pristatymo adresas
	Poreikis

	1
	Miško g. 2a, Šilagalio kaimas, Panevėžio rajonas, LT-36220
	1 komplektas

	2
	Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių seniūnija, Kauno rajonas, LT-53282
	1 komplektas


3.2. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3.3. Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.
 4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
[bookmark: _Hlk164848726]Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1.   Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
4.2.	Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.3.	Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)
4.4.	Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
4.5.	Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
4.7.	Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.
4.8. Kelių eismo signalai: frontaliniams krautuvams naudotini apšvietimo įrenginiai (šviesos šaltiniai)  būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).
     5. PRIEDAI
     Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai – Frontalinis krautuvas  
      Priedas  Nr.2 – Techniniai parametrai – Frontalinis krautuvas  

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.











[bookmark: _Hlk127174154]
[bookmark: _Hlk190802676]Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI  PARAMETRAI
FRONTALINIS KRAUTUVAS SU AUKŠTESNIO VERTIMO KROVIMO KAUŠU, NE MAŽIAU 2,6 M³ TALPOS, PALEČIŲ KĖLIMO ŠAKĖMIS IR KITA PAPILDOMA ĮRANGA

Turi būti pateikiama:
[bookmark: _Hlk164835937][bookmark: x__Hlk33085802]Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (papildančios ir paaiškinančios tuos techninius parametrus, kurie gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai apibūdinti ir nepakankamai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
	Eil. Nr.
	


Charakteristikų pavadinimas
	 Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

	1.
	BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1. 
	Paskirtis
	Frontalinis krautuvas skirtas birių medžiagų  kasimui ir birių medžiagų pakrovimui į transporto priemones, medžiagų rūšiavimo ir/ar smulkinimo agregatus, įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga (medžiagų sijojimo kaušais, augmenijos smulkintuvais, sniego rotoriais, palečių kėlimo šakėmis  ir panašiais įrenginiais).
	 Tikslus frontalinio krautuvo modelis _________

	1.2.
	Pagaminimo metai
	Nenaudotas, gamintojo siūlomo naujausio modelio, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m.  
	Pagaminimo metai _________, metų ketvirtis _________.

	1.3.
	Paruošimas darbui, darbinis svoris
	Ratinis frontalinis krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis, be papildomai montuojamų svorių) – ne mažiau 15 000 kg.
	Siūlomas parametras - ____________kg        
 Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda ____

	1.4.
	Matmenys
	Pagrindiniai matmenys:
- ilgis, kai kaušas nuleistas, o apačia horizontalioje padėtyje, ne daugiau 9 000 mm (įskaitant sumontuotą greitą jungtį); 
- aukštis be švyturėlio, ne daugiau 3 400  mm; 
- plotis ties padangų išoriniu paviršiumi, ne daugiau 2 830  mm; 
- ratų bazė 3 000-3 300 mm.
	Siūlomas parametras:  
-ilgis      ____ mm
- aukštis ____ mm
-plotis     ____ mm
-ratų bazė ____ mm
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______.

	1.5.
	Atitiktis KET
	Frontalinis krautuvas turi būti parengtas pagal  KET reikalavimus darbui viešuose keliuose (gatvėse) ir  tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir ne mažiau kaip du LED švyturėliai virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.5.1
	Apšvietimo elementai	
	Gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams, švyturėliams naudotinos LED lemtutės.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.6.
	KET paketas ir įrankiai
	Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais (įskaitant 10 t hidraulinį keltuvą) rato keitimui ir/ar smulkiam remontui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.7.
	Registracija
	Frontalinio krautuvo registracija pirkėjo vardu technikos registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.8.
	Draudimas
	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.9.
	Garantija
	Pilna garantija – ne mažiau 24 mėn. visam mechanizmui ir nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu garantiniams defektams.
	Siūlomas parametras -   ____ mėn.


	1.10.
	Privalomi techniniai aptarnavimai
	Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai (esant poreikiui ir pervežimai į aptarnavimo servisą) atliekami Pardavėjo sąnaudomis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	1.10.1
	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą
	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ 

	1.11.
	Dokumentacija
	Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), 
EB atitikties deklaracija,
elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, 
atsarginių dalių katalogas pateikiamos ne vėliau nei Prekės komplekto perdavimo dieną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.12.
	Mokymai
	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:
-eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.
-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.12.1
	Patvirtinantis pažymėjimas
	Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	1.13.
	Transporto kontrolės sistema.
	Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. 
Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. 
Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.13.1
	Transporto kontrolės sistema.
	Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.14.
	Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai

	Galinėje frontalinio krautuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami:
· ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: 
[image: ]
· signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65.
[image: Paveikslėlis, kuriame yra apskritimas, dizainas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.14.1
	Signalinė LED žibintų rodyklė
	Signalinės LED žibintų rodyklės maitinimo įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos), naudojant atskirą įjungimo/išjungimo valdiklį. 
Valdiklis su šviesine indikacija, informuojančia operatorių apie LED žibintų rodyklės būklę - įjungta/išjungta.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.15.
	Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais
	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir  identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų.
Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos.
Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“  
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.16.
	Krautuvo ir papildomai komplektuojamos įrangos dažomų paviršių dominuojanti spalva
	Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. 
Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko ar lygiavertės medžiagos elementai gali būti nedažyti.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________.


	1.17.
	Avarinės ratų trinkelės.
	Turi būti ne mažiau 2 vnt., tvirtinamos gamintojo numatytose vietose.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.
	VARIKLIS

	2.1.
	Tipas, 
variklio galia
	Variklis – dyzelinis. 
Bendroji galia 145-160  kW / 197-218 AG pagal ISO 14396 standarto reikalavimus, esant 2200 aps./min. alkūninio veleno sūkiams. 

	Siūlomas parametras -     ____ kW/ _______ AG
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____.

	2.2.
	Darbinis tūris
	Variklio darbinis tūris ne daugiau 7 000 cm³.

	Siūlomas parametras -     ____    cm³.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______.

	2.3.
	Oro filtravimas
	Gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras (centrifugavimas), mažinantis pagrindinių oro filtrų užsiteršimą ir ilginantis aptarnavimo ir/ar keitimo intervalus. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ____.

	2.4.
	Variklio išmetami teršalai
	Atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V  emisijos reikalavimus (su preke pateikiamas atitikties sertifikatas ir jo kopija lietuvių kalba).
	Siūlomas parametras -     ____   .
Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___.

	2.5.
	Aušinimo ventiliatorius

	Įrengtas reversuojamas aušinimo ventiliatorius,  keičiantis oro srauto judėjimo kryptį,  turintis hidraulinę pavarą. 
Prioritetas teikiamas aušinimo ventiliatoriui su rankiniu ir automatiniu pavaros valdymu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __.

	2.6.
	Paleidimas šaltu oru
	Gamintojo įrengta sistema palengvintam variklio paleidimui šaltu oru.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	2.7.
	Talpos
	Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.
	HIDRAULINĖ SISTEMA

	3.1.
	Tipas
	Hidrosistema – kintamojo srauto su krovinio jutimo funkcija, užtikrinanti visą hidraulinę galią, esant bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir slėgis automatiškai prisitaikantis prie apkrovos).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______.

	3.2.
	Slėgis ir debitas
	Darbinės hidraulinės sistemos:
 slėgis – ne mažesnis kaip 260 barų, 
 srautas - ne mažiau 220 ltr/min.
	Siūlomas parametras -        ____ bar, _______ ltr/min
Pateikto dokumento pavadinimas   _  ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___.

	3.3.
	Talpa
	Tūris užtikrinantis patikimą mašinos darbą, nepriklausomai nuo naudojamos papildomos įrangos.
	Siūlomas parametras -                 ____ ltr
Pateikto dokumento pavadinimas  _   ir psl. Nr.___ arba Nuoroda __.

	3.4.
	Krovinio jutimo (svėrimo) sistema
	    Gamintojo įrengta hidraulinė arba analogiška krovinio jutimo funkcija, leidžianti operatoriui kontroliuoti kraunamą svorį, krautuvo borto kompiuteryje fiksuojanti suminius parametrus. 
    Pirminė sistemos metrologinė patikra ir kalibravimas atliekamas Tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną, pateikiant patikros/kalibravimo sertifikatą.
	Siūloma įranga -                   ____ .
(konkretus sistemos modelis)


	3.4.1.
	Komplekto sudedamosios dalys
	Komplektą sudaro reikalingi davikliai, visa būtina įranga metrologinei patikrai, valdymo mikroprocesorius su ekranu, spausdinimo įrenginys kabinoje, jungiamieji laidai, visos  montavimui reikalingos dalys.
	Siūlomą komplektą sudaro:  ____________       

	3.4.2.
	Svėrimo duomenų kaupimas
	Įranga kaupia informaciją apie operatoriaus suvestus/nustatytus parametrus ir pasvertą/pakrautą medžiagos kiekį įrenginio atmintyje.
Informacijos nuskaitymas USB jungtimi į atmintinę. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda  _____

	3.4.3.
	Duomenų perdavimas belaidžiu ryšiu
	Gamintojo numatyta galimybė prijungti papildomus modulius, skirtus duomenų perdavimui belaidžiu ryšiu į centrinį pultą ar PC. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda _____

	3.4.4.
	Metrologinė patikra
	Svėrimo įranga sumontuota į techniką, tinkama teisinei metrologijai, kalibruota.
Perdavimo dienai atlikta pirminė metrologinė patikra ir pateikiamas patikros/kalibravimo sertifikatas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	3.4.5.
	Svėrimo tikslumas 

	Paklaida ne daugiau kaip 2%
	Siūlomas parametras - ___________% 
Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____

	3.4.6.
	Ekranas/monitorius
	Ekrano įstrižainė ne mažiau 5“ (colių),
ekranas spalvotas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______“ 


	3.4.7.
	Apsauga nuo drėgmės (davikliams)
	Įrangos daviklių apsaugos klasė nuo drėgmės ne blogesnė kaip IP65

	 Siūlomas parametras -_____apsaugos klasė.

	3.4.8.
	Apsauga nuo drėgmės (įrangai, esančiai kabinoje)
	Prietaiso apsaugos klasė ne blogesnė kaip IP54

	Siūlomas parametras - _____apsaugos klasė. 


	3.4.9.
	Dokumentų spausdintuvas
	Spausdintuvas montuojamas technikos operatoriaus darbo vietoje (kabinoje).
Spausdintuvo naudojamo popieriaus plotis ne mažiau 52 mm.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _____ mm. 
Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____

	3.4.10
	Spausdinami duomenys
	Yra galimybė suformuoti informaciją ir spausdintuvu atspausdinti būtinus duomenis apie:
- tiekėją, 
- klientą,
- krovinio pakrovimo vietą,
- krovinio paskirties vietą, 
- pakrovimo datą ir  laiką, 
- medžiagos pavadinimą,
- pakrautos medžiagos kiekį, 
- transporto priemonės valst. Nr.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma informacija - _____ (nurodoma galima informacija). 
Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda

	3.4.11
	Garantija pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams
	Ne mažiau kaip 24 mėnesių.
Pasiūlyme turi būti pateikta informacija apie garantiniu laikotarpiu atliekamus  techninius aptarnavimus, nurodant  aptarnavimo intervalus, atliekamus darbus, naudojamas medžiagas  ir jų įkainius.
	Siūlomas parametras - ___________mėn.       
 Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ______

	3.5.
	Hidraulinės linijos (papildomos)

	Atskiros hidraulinės linijos (įskaitant ir drenažinę liniją), skirtos papildomų įrankių (įskaitant universalų sniego valytuvą/verstuvą, rotorinį sniego valytuvą,  sijojimo/smulkinimo kaušą ir pan.) darbui, su greito jungimo movomis prie krovimo kaušo su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant) viena valdymo svirtimi („Joystick“ tipo). 
   Greitos jungties kontūras valdomas atskira svirtimi, iš kabinos (operatoriui neišlipant).
  Papildomos hidraulinės linijos - įrengtos gamintojo arba įrengiamos Pardavėjo ne vėliau nei prekės perdavimo Pirkėjui dieną. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
    Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	3.6.
	Kopijavimo funkcija
	Hidraulinio skirstytuvo strėlės valdymo sekcijai (pakėlimui/nuleidimui) įrengta „plaukiojanti“ padėtis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.7.
	Įrangos valdymas
	Viena valdymo svirtis („Joystick“ tipo) kaušo ir papildomos įrangos valdymui.
Vairasvirtės konsolė juda (aukštyn/žemyn) kartu su operatoriaus sėdyne ir sėdynės porankiu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	3.8.
	Darbo ciklo laikas
	  Vieno darbo ciklo (kaušo pakėlimas, iškrovimas, nuleidimas) laikas ne daugiau 11 s.
	Siūlomas parametras -        ___ s.
Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ________.

	3.9.
	Kilimo kampo kontrolės sistema
	Prioritetas teikiamas gamintojo numatytai ir įrengtai įkalnės kampo kontrolės sistemai, optimizuojančiai krautuvo traukos  parametrus, vykdant krovimo darbus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	3.10.
	Aušinimo ir hidraulinės sistemų  temperatūrinių parametrų kontrolės sistema
	  Prioritetas teikiamas gamintojo numatytai ir įrengtai automatinei aušinimo ir hidraulinės sistemų spartesnio pašildymo sistemai, aktyvuojamai kai  aušinimo skysčio ir hidraulinės alyvos temperatūriniai parametrai yra žemiau  darbinių.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	4.
	TRANSMISIJA

	4.1.
	Tipas
	Elektroniškai valdoma hidrodinaminė (nepertraukiamo galios srauto) arba  hidrostatinė.
	Siūlomas parametras -        ____
(transmisijos tipas)
Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ________.

	4.2.
	Greičių diapazonai
	Pirmyn ne mažiau 5 diapazonai.
Atgal ne mažiau 3 diapazonai. 

	Siūlomas parametras – pirmyn   ____diapazonai,
atgal    ____diapazonai.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.3.
	Važiavimo greičiai
	Pasiekiamas transportinis greitis:
· pirmyn ne mažiau 36 km/h,  
· atgal ne mažiau 20 km/h. 
Prioritetas teikiamas didesniam transportiniam greičiui.
	Siūlomas parametras – pirmyn    ____km/h,
atgal      ____km/h.  
Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ______.

	4.4.
	Automatinė greičio kontrolės sistema
	Prioritetas teikiamas gamintojo numatytai ir įrengtai  judėjimo greičio kontrolės sistemai, automatiškai lėtinančiai krautuvo judėjimo greičio parametrus prasidedant strėlės su kaušu pakėlimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	4.5.
	Atbulinės eigos signalas
	Garsinis atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas -White Noise), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	4.5.1
	Perspėjimo ir saugumo sistema
	Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengtas perspėjimo ir saugomo sistemos komplektas, kurį sudaro išmaniosios kameros (ne mažiau 2 vnt.) ir visa papildomai reikalinga įranga (monitorius, išorinis ir vidinis aliarmo moduliai, valdymo modulis, komplektuojama montavimo armatūra) sudaranti galimybę individualiai nustatyti (programuoti) pavojaus zonas ir apsaugos ribas  frontalinio krautuvo prieigose.
Kamerų vaizdas realiu laiku transliuojamas operatoriaus darbo vietoje įrengtame monitoriuje. Objektams patekus į aptikimo zonas aktyvuojamas įspėjamasis garsinis (programuojamas) signalas tiek operatoriui, tiek išorės objektui.
Pirkėjui, ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną, suteikiama reikiama informacija apie sistemos veikimą ir suteikiama prieiga valdymo modulio programavimui, bei pateikiama tam reikalinga IT įranga.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	5.
	VAŽIUOKLĖ

	5.1.
	Važiuoklės tipas
	Abi ašys varomosios 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.2.
	Padangos
	Visos padangos radialinės, išmatavimai 20.5 R25, su industriniu protektoriumi.
Protektorius ne mažesnių kaip L3 parametrų.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
protektoriaus kodas, žymuo    ___________
Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___.

	5.3.
	Purvasaugiai
	Gamintojo įrengti virš priekinių ir galinių ratų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.4.
	Stabdžių sistema
	„Šlapio“ tipo, daugiadiskė (visų keturių ratų). 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.5.
	Patikimumas
	Stabdžių sistema dviejų nepriklausomų kontūrų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ___.

	5.6.
	Stovėjimo stabdis
	Nepriklausomas, uždaras arba atviras, diskinis, valdomas mechaniškai rankine svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba elektromechaninis.
	Siūlomas parametras -        ____
(nurodomas konkretus tipas, apibūdinimas)


	5.7.
	Atraminės kaladėlės
	Atraminės ratų fiksavimo kaladėlės (skirtos krautuvui fiksuoti remonto metu) – 2 vnt, su numatytomis tvirtinimo vietomis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	5.8.
	Svyravimų slopinimo sistema
	Įrengta gamintojo, neleidžianti mašinai įsisiūbuoti važiuojant, aktyvuojama automatiškai arba įjungiama operatoriaus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.9.
	Rėmo konstrukcija
	Krautuvo rėmas – besilankstantis, šarnyrinis rėmas, užtikrinantis mažesnį apsisukimo spindulį ir naudojamas vairavimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	5.9.1
	Vairavimas
	Krautuvo vairavimui įrengtas vairo ratas.
Prioritetas teikiamas papildomai įrengtai vairalazdei, skirtai krautuvo vairavimui krovos metu.
	Siūlomas parametras -
 _________.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________.

	5.10.
	Rėmo pasisukimo kampai
	Rėmo pasukimo kampas į abi puses  ne mažiau 
37 °.
	Siūlomas parametras -  į abi puses     ____ °.
Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda __.

	5.10.1
	Apsisukimo spindulys
	Krautuvo apsisukimo spindulys, matuojant pagal kaušo išorinį kampą (krovinio pervežimo padėtyje) – ne daugiau 7 200 mm
Prioritetas teikiamas mažesniam apsisukimo spinduliui.
	Siūlomas parametras -
 _________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________.

	5.11.
	Tepimo sistema.
	Gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės, kaušo įvorių, posūkio atraminių guolių, tiltų svyravimo  ir pan.) centrinė automatinė tepimo sistema. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _____  ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda ________.

	6.
	KROVIMO KAUŠAS

	6.1.
	Konstrukcija, tūris, paskirtis
	Krautuvo kaušas - hidrauliškai fiksuojamas prikabinant/atkabinant, ne mažesnis kaip 2,6 m3 talpos (kai kraunamos medžiagos tankis iki 1600 kg/m³), su tiesia keičiama (tvirtinama varžtais) briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno.
Kaušo plotis ne daugiau 2 910 mm, bet ne mažiau 2 825 mm. 
Kaušo funkcijos:
- kasti ir krauti birias medžiagas;
-profiliuoti (lyginti, perstumti medžiagas) grunto paviršių;
	Siūlomas parametras -       __ m³.
plotis _________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________.

	6.1.1
	Kaušo forma
	Kaušo dugnas – apvalios formos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	6.1.2
	Aukštesnio vertimo funkcija
	Kaušo apvertimui įrengi du hidrauliniai cilindrai, valdomi iš operatoriaus darbo vietos.
Cilindrai montuojami kaušo kraštuose (kairėje ir dešinėje pusėse) esančiose nišose.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	6.2.
	Greito keitimo jungtis
	Kaušo ar kitos įrangos greito keitimo jungtis įrengta ant strėlės, hidraulinės fiksacijos, valdoma iš operatoriaus darbo vietos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	6.3.
	Krovimo aukštis
	Krovimo kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis ne mažiau  4 050 mm. 
Aukštis iki kaušo apatinės briaunos (kai kaušas pakreiptas žemyn 45° kampu) ne mažiau nei 2 740 mm.
Prioritetas teikiamas didesniam krovimo aukščiui.
	Siūlomas parametras – aukštis iki kaušo lanksto ašies    _  ___    mm.
aukštis iki briaunos  _________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	7.
	 PALEČIŲ KROVIMO ŠAKĖS

	7.1.
	Konstrukcija, paskirtis
	Krovimo šakės naudojamos kroviniams ir  medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/ių.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	7.2.
	Montavimas
	Palečių krovimo šakės, tvirtinamos vietoje priekinio kaušo, per greito keitimo jungtį.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	7.3.
	Keliamoji galia
	Techniškai leistinas kėlimo svoris ne mažiau 5000 kg.
	Siūlomas parametras -     ____ kg
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	7.4.
	Plotis
	Reguliuojamo, mechaniškai keičiamo pločio. Maksimalus plotis ne mažiau kaip 1000 mm.
	Siūlomas parametras -    ____ mm


	7.5.
	Ilgis
	Šakių ilgis ne mažesnis kaip 1500 mm.
	Siūlomas parametras -     ____mm


	8.
	KRAUTUVO OPERATORIAUS KABINA

	8.1.
	Konstrukcija
	Kabina (rakinama), įrengta pagal ROPS/ FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), apšildoma, su gamykline automatine oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema.
	Siūlomas parametras -        ____ 
(įvardijamas standartas)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	8.2.
	Triukšmo lygis
	Triukšmo lygis kabinos viduje - ne didesnis 70 dB pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
Prioritetas teikiamas mažesniam triukšmo lygiui operatoriaus kabinoje.
	Siūlomas parametras -      ____ dB
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	8.3.
	Stiklo valytuvai
	Priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su integruota apiplovimo sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	8.4.
	Radijas ir įgarsinimas
	Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	8.5.
	Galinio vaizdo stebėsena
	Išoriniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai - ne mažiau 2 vnt. 
Vidinis galinio vaizdo veidrodis - ne mažiau 1 vnt.
Prioritetas teikiamas veidrodžiams ir galinio vaizdo kamerai.
	Siūlomi parametrai:
 -    ____ vnt.
 -    ____ vnt.
Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _______.

	8.6.
	Monitoringo sistema
	Monitoringo sistema (kompiuterinė mechanizmo gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema - CAN), pateikianti gedimų kodus, mechanizmo darbo laiką,  momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį, duomenis apie krauto krovinio svorį nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	8.7.
	Operatoriaus sėdynė
	Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar kitas amortizuojantis įtaisas). 
Prioritetas teikiamas pneumatinei operatoriaus sėdynės pakabai, sėdynei  ant oro pagalvės. 
	Siūlomas parametras -   _      ___ 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	8.8.
	Darbiniai žibintai
	Kabinos viršutiniuose kampuose įrengti darbiniai LED žibintai:
· 4 vnt priekyje;
· ne mažiau kaip 2 vnt gale.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.



______________	______________________________	           _______________________
(pareigos)		(parašas vadovo arba įgalioto asmens)		(vardas pavardė)
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI  PARAMETRAI
FRONTALINIS KRAUTUVAS SU NE MAŽIAU 4,1 M³ TALPOS KAUŠU IR KITA PAPILDOMA ĮRANGA

Turi būti pateikiama:
Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (papildančios ir paaiškinančios tuos techninius parametrus, kurie gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai apibūdinti ir nepakankamai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
	Eil. Nr.
	


Charakteristikų pavadinimas
	 Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

	1.
	BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1. 
	Paskirtis
	Frontalinis krautuvas skirtas birių medžiagų  kasimui ir birių medžiagų pakrovimui į transporto priemones,  medžiagų rūšiavimo ir/ar smulkinimo agregatus, įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga.
	 Tikslus frontalinio krautuvo modelis _________

	1.2.
	Pagaminimo metai
	Nenaudotas, gamintojo siūlomo naujausio modelio, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m.  
	Pagaminimo metai _________, metų ketvirtis _________.

	1.3.
	Paruošimas darbui, darbinis svoris
	Ratinis frontalinis krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, be papildomai montuojamų svorių) – ne mažiau 24 250 kg.
	Siūlomas parametras - ____________kg        
 Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda ____

	[bookmark: _Hlk151369124]1.4.
	Matmenys
	Pagrindiniai matmenys:
- ilgis, kai kaušas nuleistas, ne daugiau
9 100 mm;
        - aukštis be švyturėlio, ne daugiau 3 600 mm; 
       -  plotis ties padangų išoriniu paviršiumi,
ne daugiau 2 950  mm; 
ratų bazė 3 400- 3 550 mm.
	Siūlomas parametras:  
-ilgis      ____ mm
- aukštis ____ mm
-plotis     ____ mm
-ratų bazė ____ mm
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______.

	1.5.
	Atitiktis KET
	Frontalinis krautuvas turi būti parengtas pagal  KET reikalavimus darbui viešuose keliuose (gatvėse) ir  tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir ne mažiau kaip du LED švyturėliai virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.5.1
	Apšvietimo elementai	
	Gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams, švyturėliams naudotinos LED lemtutės.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.6.
	KET paketas ir įrankiai
	Komplektuojamas su: 
ne mažiau  kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, 
avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, 
elektrinės pavaros tepimo švirkštu, 
būtinais įrankiais, reikalingais rato keitimui (įskaitant 15 t hidraulinį keltuvą) ir/ar smulkiam remontui bei kasdieniam aptarnavimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.7.
	Registracija
	Frontalinio krautuvo registracija pirkėjo vardu technikos registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.8.
	Draudimas
	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.9.
	Garantija
	Pilna garantija – ne mažiau 24 mėn. visam mechanizmui ir  nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu garantiniams defektams.
	Siūlomas parametras -   ____ mėn.


	1.10.
	Privalomi techniniai aptarnavimai
	Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai (esant poreikiui ir pervežimai į aptarnavimo servisą) atliekami Pardavėjo sąnaudomis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	1.10.1
	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą
	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ 

	1.11.
	Dokumentacija
	Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), 
EB atitikties deklaracija,
elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, 
atsarginių dalių katalogas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.12.
	Mokymai
	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:
-eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.
-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.13.
	Transporto kontrolės sistema.
	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. 
Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. 
Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.13.1
	Transporto kontrolės sistema.
	Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.14.
	Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai

	Galinėje frontalinio krautuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems 
kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami:
· ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: 
[image: ]
· signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, eskizas, piešimas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.14.1
	Signalinė LED žibintų rodyklė
	Signalinės LED žibintų rodyklės maitinimo įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos), naudojant atskirą įjungimo/išjungimo valdiklį.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.14.2
	Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais
	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir  identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų.
Pirkėjui transporto ženklinimo logotipais paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.15.
	Avarinės ratų trinkelės.
	Turi būti ne mažiau 2 vnt, tvirtinamos gamintojo numatytose vietose.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.16.
	Krautuvo ir papildomai komplektuojamos įrangos dažomų paviršių dominuojanti spalva
	Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva.
Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko ar lygiavertės medžiagos elementai gali būti nedažyti.
	Siūlomos dominuojančios spalvos kodas - _________________________ .

	2.
	VARIKLIS

	2.1.
	Tipas, 
variklio galia
	Variklis – dyzelinis. 
Bendroji galia  210-260 kW / 286-354 AG pagal ISO 14396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, esant 2200 aps./min. alkūninio veleno sūkiams. 

	Siūlomas parametras -     ____ kW/ _______ AG
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____.

	2.2.
	Darbinis tūris
	Variklio darbinis tūris ne daugiau 9 000 cm³.

	Siūlomas parametras -     ____    cm³.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______.

	2.3.
	Oro filtravimas
	Gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras (centrifūgavimas), mažinantis pagrindinių oro filtrų užsiteršimą ir ilginantis aptarnavimo ir/ar keitimo intervalus. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______.

	2.4.
	Variklio išmetami teršalai
	Atitinkantis  ne žemesnius kaip Stage V  emisijos reikalavimus (su preke pateikiamas atitikties sertifikatas ir jo kopija lietuvių kalba).
	Siūlomas parametras -     ____   .
Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___.

	2.5.
	Aušinimo ventiliatorius

	Įrengtas reversuojamas aušinimo ventiliatorius, keičiantis oro srauto judėjimo kryptį, turintis hidraulinę pavarą. 
Prioritetas teikiamas aušinimo ventiliatoriui su rankiniu ir automatiniu pavaros valdymu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __.

	2.6.
	Paleidimas šaltu oru
	Gamintojo įrengta sistema palengvintam variklio paleidimui šaltu oru.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	2.7.
	Talpos
	Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.
	HIDRAULINĖ SISTEMA

	3.1.
	Tipas
	Hidrosistema – kintamojo srauto su krovinio jutimo funkcija, užtikrinanti visą hidraulinę galią,  esant bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir slėgis automatiškai prisitaikantis prie apkrovos).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______.

	3.2.
	Slėgis ir debitas
	Darbinės hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 260 barų, srautas - ne mažiau 280 ltr/min.
	Siūlomas parametras -        ____ bar, _______ ltr/min
Pateikto dokumento pavadinimas   _  ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___.

	3.3.
	Talpa
	Tūris užtikrinantis patikimą mašinos darbą, nepriklausomai nuo naudojamos papildomos įrangos.
	Siūlomas parametras -                 ____ ltr
Pateikto dokumento pavadinimas  _   ir psl. Nr.___ arba Nuoroda __.

	3.4.
	Krovinio jutimo (svėrimo) sistema
	    Gamintojo įrengta hidraulinė arba analogiška krovinio jutimo funkcija, leidžianti operatoriui kontroliuoti kraunamą svorį, krautuvo borto kompiuteryje fiksuojanti suminius parametrus. 
    Pirminė sistemos metrologinė patikra ir kalibravimas atliekamas Tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną, pateikiant patikros/kalibravimo sertifikatą.
	Siūloma įranga -                   ____ .
(konkretus sistemos modelis)


	3.4.1.
	Komplekto sudedamosios dalys
	Komplektą sudaro reikalingi davikliai, visa būtina įranga metrologinei patikrai, valdymo mikroprocesorius su ekranu, spausdinimo įrenginys kabinoje, jungiamieji laidai, visos  montavimui reikalingos dalys.
	Siūlomą komplektą sudaro:  ____________       

	3.4.2.
	Svėrimo duomenų kaupimas
	Įranga kaupia informaciją įrenginio atmintyje.
Informacijos nuskaitymas USB jungtimi į atmintinę. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda  _____

	3.4.3.
	Duomenų perdavimas belaidžiu ryšiu
	Gamintojo numatyta galimybė prijungti papildomus modulius, skirtus duomenų perdavimui belaidžiu ryšiu į centrinį pultą ar PC. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda _____

	3.4.4.
	Metrologinė patikra
	Svėrimo įranga sumontuota į techniką, tinkama teisinei metrologijai, kalibruota.
Perdavimo dienai atlikta pirminė metrologinė patikra ir pateikiamas patikros/kalibravimo sertifikatas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	3.4.5.
	Svėrimo tikslumas 

	Paklaida ne daugiau kaip 2%
	Siūlomas parametras - ___________% 
Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____

	3.4.6.
	Ekranas/monitorius
	Ekrano įstrižainė ne mažiau 5“ (colių),
ekranas spalvotas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______“ 


	3.4.7.
	Apsauga nuo drėgmės (davikliams)
	Įrangos daviklių apsaugos klasė nuo drėgmės ne blogesnė kaip IP65

	 Siūlomas parametras -_____apsaugos klasė.

	3.4.8.
	Apsauga nuo drėgmės (įrangai, esančiai kabinoje)
	Prietaiso apsaugos klasė ne blogesnė kaip IP54

	Siūlomas parametras - _____apsaugos klasė. 


	3.4.9.
	Dokumentų spausdintuvas
	Spausdintuvas montuojamas technikos operatoriaus darbo vietoje (kabinoje).
Spausdintuvo naudojamo popieriaus plotis ne mažiau 52 mm.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _____ mm. 
Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____

	3.4.10
	Spausdinami duomenys
	Yra galimybė suformuoti informaciją ir spausdintuvu atspausdinti būtinus duomenis apie:
- tiekėją, 
- klientą,
- krovinio pakrovimo vietą,
- krovinio paskirties vietą, 
- pakrovimo datą ir  laiką, 
- medžiagos pavadinimą,
- pakrautos medžiagos kiekį, 
- transporto priemonės valst. Nr.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma informacija - _____ (nurodoma galima informacija). 
Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda

	3.4.11
	Garantija pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams
	Ne mažiau kaip 24 mėnesių.
Pasiūlyme turi būti pateikta informacija apie garantiniu laikotarpiu atliekamus  techninius aptarnavimus, nurodant  aptarnavimo intervalus,  atliekamus darbus, naudojamas medžiagas  ir jų įkainius.
	Siūlomas parametras - ___________mėn.       
 Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ______

	3.5.
	Hidraulinės linijos (papildomos)
 
	Atskiros hidraulinės linijos (įskaitant ir drenažinę liniją),  užtikrinančios alyvos slėgį (ne mažiau 260 bar) ir srautą (ne mažiau 240 ltr/min), papildomų įrankių (įskaitant universalų sniego valytuvą, rotorinį sniego valytuvą,  sijojimo/smulkinimo kaušą ir pan.) darbui, su greito jungimo movomis prie krovimo kaušo su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant), įrengtos gamintojo arba įrengiamos ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. 
	Siūlomas parametras -        ____ bar, _______ ltr/min


	3.6.
	Kopijavimo funkcija
	Hidraulinio skirstytuvo strėlės valdymo sekcijai (pakėlimui/nuleidimui) įrengta „plaukiojanti“ padėtis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.7.
	Įrangos valdymas
	Vairasvirtės, įrengtos valdymo konsolėje, pagalba valdomos kaušo ir papildomos įrangos funkcijos.
Prioritetas teikiamas vairasvirčių konsolei – judančiai kartu su operatoriaus sėdyne.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	3.8.
	Darbo ciklo laikas
	  Vieno darbo ciklo (kaušo pakėlimas, iškrovimas, nuleidimas) laikas ne daugiau 11 s.
	Siūlomas parametras -        ___ s.
Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	3.9.
	Kilimo kampo sensorius
	   Prioritetas teikiamas gamintojo numatytam ir įrengtam įkalnės kampo davikliui, optimizuojančiam krautuvo traukos  parametrus, vykdant krovimo darbus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	3.10.
	Kaušo vertimo cilindro apsauga
	Gamintojo numatyta ir komplektuojama cilindro koto apsauga nuo mechaninių pažeidimų prabyrančia kraunama medžiaga, įrengta virš kaušo vertimo cilindro.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	4.
	TRANSMISIJA

	4.1.
	Tipas
	Elektroniškai valdoma hidrodinaminė (nepertraukiamo galios srauto) arba  hidrostatinė.
	Siūlomas parametras -        ____
(transmisijos tipas)
Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	4.2.
	Greičių diapazonai
	Pirmyn ne mažiau 4 diapazonai.
Atgal ne mažiau 3 diapazonai.
	Siūlomas parametras – pirmyn   ____diapazonai,
atgal    ____diapazonai.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.3.
	Važiavimo greičiai
	Pasiekiamas transportinis greitis:
· pirmyn ne mažiau 36 km/h,  
· atgal ne mažiau 20 km/h. 
	Siūlomas parametras – pirmyn    ____km/h,
atgal      ____km/h.  
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	4.4.
	Atbulinės eigos signalas
	Garsinis atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas -White Noise), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	4.4.1
	Perspėjimo ir saugumo sistema
	Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengtas perspėjimo ir saugomo sistemos komplektas, kurį sudaro išmaniosios kameros (ne mažiau 2 vnt) ir visa papildomai reikalinga įranga (monitorius, išorinis ir vidinis aliarmo moduliai, valdymo modulis, komplektuojama montavimo armatūra) sudaranti galimybę individualiai nustatyti (programuoti) pavojaus zonas ir apsaugos ribas  frontalinio krautuvo prieigose.
Kamerų vaizdas realiu laiku transliuojamas operatoriaus darbo vietoje įrengtame monitoriuje. Objektams patekus į aptikimo zonas aktyvuojamas įspėjamasis garsinis (programuojamas) signalas tiek operatoriui, tiek išorės objektui.
Pirkėjui, ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną, suteikiama reikiama informacija apie sistemos veikimą ir suteikiama prieiga valdymo modulio programavimui, bei pateikiama tam reikalinga IT įranga.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	4.5.
	Automatinis greičio reguliavimas
	Prioritetas teikiamas privažiavimo prie pakraunamo objekto automatiniam kontrolės mechanizmui, automatiškai lėtinančiam krautuvo judėjimo greičio parametrus prasidedant strėlės (kaušo) pakėlimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________.

	5.
	VAŽIUOKLĖ

	5.1.
	Važiuoklės tipas
	Abi ašys varomosios.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.1.1
	Ašių alyvos aušintuvas
	Gamintojo numatytas ir komplektuojamas papildomas ašių alyvos aušinimo įtaisas, palaikantis optimalią alyvos temperatūrą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.2.
	Padangos
	Visos padangos radialinės, išmatavimai 26.5 R25, su industriniu protektoriumi.
Protektorius ne mažesnių kaip L3 parametrų.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
protektoriaus kodas, žymuo    ___________
Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___.

	5.3.
	Purvasaugiai
	Gamintojo įrengti virš priekinių ir galinių ratų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.4.
	Stabdžių sistema
	„Šlapio“ tipo, daugiadiskė (visų keturių ratų). 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.5.
	Patikimumas
	Stabdžių sistema dviejų nepriklausomų kontūrų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ___.

	5.6.
	Stovėjimo stabdis
	Nepriklausomas, uždaras arba atviras, diskinis, valdomas mechaniškai rankine svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba elektromechaninis.
	Siūlomas parametras -        ____
(nurodomas konkretus tipas, apibūdinimas)


	5.7.
	Atraminės kaladėlės
	Atraminės ratų fiksavimo kaladėlės (skirtos krautuvui fiksuoti remonto metu) – 2 vnt, su numatytomis tvirtinimo vietomis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	5.8.
	Svyravimų slopinimo sistema
	Įrengta gamintojo, neleidžianti mašinai įsisiūbuoti važiuojant, aktyvuojama automatiškai arba įjungiama operatoriaus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	5.9.
	Rėmo konstrukcija
	Krautuvo rėmas – besilankstantis, šarnyrinis rėmas naudojamas vairavimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	5.9.1
	Vairavimas
	Krautuvo vairavimui įrengtas vairo ratas.
Prioritetas teikiamas papildomai gamintojo komplektuojamai vairalazdei, skirtai krautuvo vairavimui krovos metu.
	Siūlomas parametras -
 _________.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________.

	5.10.
	Rėmo pasisukimo kampai
	Rėmo pasukimo kampas į abi puses  ne mažiau 37 °.
	Siūlomas parametras -  į abi puses     ____ °.
Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda __.

	5.11.
	Tepimo sistema.
	Gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės, kaušo įvorių, posūkio atraminių guolių, tiltų svyravimo  ir pan.) centrinė automatinė tepimo sistema. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _____  ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda ________.

	6.
	KROVIMO KAUŠAS

	6.1.
	Konstrukcija, tūris, paskirtis
	Krautuvo kaušas ne mažesnis kaip 4,1 m3 talpos (kai kraunamos medžiagos tankis iki 1700 kg/m³), su tiesia, keičiama (tvirtinama varžtais) briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno, kaušo plotis ne daugiau 3 000 mm. 
Kaušo funkcijos:
- kasti ir krauti birias medžiagas;
-profiliuoti (lyginti, perstumti) medžiagas,  grunto paviršių;
	Siūlomas parametras -       __ m³.
plotis _________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________.

	6.1.1
	Kaušo forma
	Kaušo dugnas – apvalios formos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	6.2.
	Krovimo aukštis
	Krovimo kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis ne mažiau  nei 4 350 mm. 
Aukštis iki kaušo apatinės briaunos (kai kaušas pakreiptas žemyn 45° kampu) ne mažiau nei        3 050 mm.
	Siūlomas parametras – aukštis iki kaušo lanksto ašies    _  ___    mm.
aukštis iki briaunos  _________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	7.
	OPERATORIAUS KABINA

	8.1.
	Konstrukcija  


	Kabina (rakinama), įrengta pagal ROPS/ FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), apšildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema.
	Siūlomas parametras -        ____ 
(įvardijamas standartas)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	8.2.
	Triukšmo lygis
	Triukšmo lygis kabinos viduje - ne didesnis 70 dB pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
	Siūlomas parametras -      ____ dB
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	8.3.
	Stiklo valytuvai
	Priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su integruota apiplovimo sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	8.4.
	Radijas ir įgarsinimas
	Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	8.5.
	Galinio vaizdo stebėsena
	Išoriniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai - ne mažiau 2 vnt. 
Vidinis galinio vaizdo veidrodis - ne mažiau 1 vnt.
Prioritetas teikiamas veidrodžiams ir galinio vaizdo kamerai.
	Siūlomi parametrai:
 -    ____ vnt.
 -    ____ vnt.b 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.

	8.6.
	Monitoringo sistema
	Monitoringo sistema (kompiuterinė mechanizmo gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema - CAN), pateikianti gedimų kodus, mechanizmo darbo laiką,  momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį, duomenis apie krauto krovinio svorį nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	8.7.
	Operatoriaus sėdynė
	Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar kitas amortizuojantis įtaisas). 
Prioritetas teikiamas pneumatinei operatoriaus sėdynės pakabai, sėdynei  ant oro pagalvės. 
	Siūlomas parametras -   _      ___ 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________.

	8.8.
	Darbiniai žibintai
	Kabinos viršutiniuose kampuose įrengti darbiniai LED žibintai:
· 4 vnt. priekyje;
· ne mažiau kaip 2 vnt. gale.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________.



______________	______________________________	           _______________________
(pareigos)		(parašas vadovo arba įgalioto asmens)		(vardas pavardė)


Priedas Nr. 3
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
[bookmark: _Hlk125976401]Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka: 

I pirkimo dalis:

	[bookmark: _Hlk164839570]Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Prekės kaina C=C1+C2+C3
C1 – Frontalinio krautuvo ir  komplektuojamos papildomos  įrangos (krovimo kaušas, palečių krovimo šakės, krovinio jutimo (svėrimo) sistema) kaina;
C2 – Tiekėjo siūlomų atlikti frontalinio krautuvo privalomų techninių aptarnavimų kaina.
C3 – Tiekėjo siūlomų atlikti svėrimo įrangos privalomų techninių aptarnavimų ir metrologinių patikrų kaina.
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=58


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas frontaliniam  krautuvui (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą, išskyrus svėrimo įrangą) 
	Ne mažiau 24 mėn.,
darant prielaidą, kad išdirbis kas metai neviršys 1500 darbo valandų 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=5 

	T2
	Suteikiamas pilnos garantinis terminas svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams)
	Ne mažiau 24 mėn. 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=2

	T3
	Aušinimo sistemos ventiliatorius
	Reversuojamas aušinimo sistemos ventiliatorius, turintis hidraulinę pavarą
	Reversuojamas aušinimo sistemos ventiliatorius, turintis hidraulinę pavarą.
Pavaros valdymas – rankinis ir automatinis 
	[bookmark: _Hlk127874887]Y3=2 


	T4
	Kilimo kampo kontrolės sistema
	Nėra
	Gamintojo numatyta ir įrengta įkalnės kampo kontrolės sistema, optimizuojanti krautuvo traukos  parametrus, vykdant krovimo darbus  
	Y4=4 


	T5
	Automatinė greičio kontrolės sistema

	Nėra
	Gamintojo numatyta ir įrengta judėjimo greičio kontrolės sistema, automatiškai lėtinanti krautuvo judėjimo greičio parametrus prasidedant strėlės su kaušu pakėlimui.    
	Y5=2 


	[bookmark: _Hlk130805310]T6
	Krautuvo vairavimas
	Vairavimui įrengtas vairo ratas
	Vairavimui įrengtas vairo ratas ir papildomai įrengta vairalazdė, skirta krautuvo vairavimui krovos metu    
	Y6=3


	T7
	Aušinimo ir hidraulinės sistemų  temperatūrinių parametrų kontrolės sistema
	Nėra
	Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė aušinimo ir hidraulinės sistemų spartesnio pašildymo sistema, aktyvuojama kai  aušinimo skysčio ir hidraulinės alyvos temperatūriniai parametrai yra žemiau  darbinių   
	Y7=1 


	T8
	Triukšmo lygis kabinoje
	Ne didesnis 70 dB
	Yra mažiausia reikšmė
   
	Y8=3 



	T9
	Galinio vaizdo stebėsena
	Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
	Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ir galinio vaizdo kamera    
	Y9=2

	T10
	Svėrimo sistemos ekrano/ monitoriaus dydis
	Ne mažiau 5” (colių) įstrižainės
	7 “(colių) įstrižainės ir didesnis 
	Y10=2


	T11
	Pasiekiamas transportinis greitis 
	Ne mažiau 36 km/h
	Yra didžiausia reikšmė
	Y11=1 


	T12
	Krautuvo apsisukimo spindulys, matuojant pagal kaušo išorinį kampą (krovinio pervežimo padėtyje)
	Ne daugiau 7 200 mm
	Yra mažiausia reikšmė
	Y12=2

	T13
	Krovimo aukštis iki kaušo apatinės briaunos (kai kaušas pakreiptas žemyn 45° kampu) 
	Ne mažiau 2 740 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	Y13=2

	T14
	Operatoriaus sėdynės pakaba	 

	Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar kitas amortizuojantis įtaisas).
	Pneumatinė operatoriaus sėdynės pakaba, sėdynė  ant oro pagalvės.
	Y14=2

	T15
	Prekių pristatymo terminas
	Ne daugiau 150 kalendorinių dienų
	Yra mažiausia reikšmė
	Y15=10



Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2 + C3
[bookmark: _Hlk160048363]Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 
C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:
T= T1 +...+ Tn 
1. [bookmark: _Hlk130908398]Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas frontaliniam  krautuvui (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą, išskyrus svėrimo įrangą), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. 
	Ne mažiau 24 mėn.,
darant prielaidą, kad išdirbis kas metai neviršys 1500 darbo valandų1*
	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 48 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,10 balo

	
	
	
	Nuo 49 mėn. iki 59 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,20 balo

	
	
	
	60 mėn. ir daugiau*
	Y1=5


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T2
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. 
	Ne mažiau 24 mėn.2*
	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 48 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,04 balo

	
	
	
	Nuo 49 mėn. iki 59 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,09 balo

	
	
	
	60 mėn. ir daugiau*
	Y2=2


1. [bookmark: _Hlk135125450]Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T8  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T8
	Triukšmo lygis kabinoje
	Ne didesnis 70 dB
	70 dB
	Y8 = 0

	
	
	
	Nuo 68 dB iki 69 dB
	Y8 = 2

	
	
	
	67 dB ir mažiau
	Y8 =3


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. 
[bookmark: _Hlk167364107]Kriterijus T11  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T11
	Pasiekiamas transportinis greitis
(deklaruojamas gamintojo)
	Ne mažiau 36 km/h
	36 km/h
	Y11 = 0

	
	
	
	Nuo 36 km/h iki 37 km/h
	Y11 = 0,5

	
	
	
	Nuo 38 km/h ir daugiau
	Y11 = 1


1. [bookmark: _Hlk191286935]Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.


Kriterijus T12  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	[bookmark: _Hlk171933107]T12
	 Krautuvo apsisukimo spindulys, matuojant pagal kaušo išorinį kampą (krovinio pervežimo padėtyje)
	Ne daugiau 
7 200 mm
	Iki 7 200 mm
	Y12 = 0

	
	
	
	7 000 – 7 199 mm
	Y12 = 1

	
	
	
	6 999 mm arba mažiau
	Y12 = 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T13  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T13
	 Krovimo aukštis iki kaušo apatinės briaunos (kai kaušas pakreiptas žemyn 45° kampu)
	Ne mažiau 
2 740 mm
	2 740 mm
	Y13 = 0

	
	
	
	2 741 – 2 760 mm
	Y13 = 0,5

	
	
	
	2 761 – 2 780 mm
	Y13 = 1

	
	
	
	2 781 mm ir daugiau
	Y13 = 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. 
Kriterijus T15  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T15
	 Prekių pristatymo terminas
	Ne daugiau 150 kalendorinių dienų
	150 k.d.
	Y15 = 0

	
	
	
	Nuo 120 k.d. iki 149 k.d.
	Y15 = 1

	
	
	
	Nuo 90 k.d. iki 119 k.d.
	Y15 = 2

	
	
	
	Nuo 60 k.d. iki 89 k.d.
	Y15 = 3

	
	
	
	Nuo 31 k.d. iki 59 k.d.
	Y15 = 4

	
	
	
	30 k.d. arba mažiau
	Y15 = 10


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

[bookmark: _Hlk160048391]Kriterijai T3, T4, T5, T6, T7, T9, T10, T14    apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.
Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.
     

II pirkimo dalis:
	[bookmark: _Hlk127784643]Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Prekės kaina C=C1+C2+C3
C1 – Frontalinio krautuvo ir  komplektuojamos papildomos įrangos kaina;
C2 – Tiekėjo siūlomų atlikti frontalinio krautuvo privalomų techninių aptarnavimų kaina
C3 – Tiekėjo siūlomų atlikti svėrimo įrangos privalomų techninių aptarnavimų kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=64

	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas frontaliniam  krautuvui (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą, išskyrus svėrimo įrangą ) 
	Ne mažiau 24 mėn.,
darant prielaidą, kad išdirbis kas metai neviršys 1500 darbo valandų 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=5 

	T2
	Suteikiamas pilnos garantinis terminas svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams)
	Ne mažiau 24 mėn. 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=2

	T3
	Prekių pristatymo terminas
	Ne daugiau 150 kalendorinių dienų
	Yra mažiausia reikšmė 
	Y3=12


	T4
	Transmisijos tipas
	Elektroniškai valdoma hidrodinaminė transmisija
	Hidrostatinė transmisija 
	Y4=2

	T5
	Aušinimo sistemos ventiliatorius
	Reversuojamas aušinimo sistemos ventiliatorius, turintis hidraulinę pavarą
	Reversuojamas aušinimo sistemos ventiliatorius, turintis hidraulinę pavarą.
Pavaros valdymas – rankinis ir automatinis 
	Y5=1

	T6
	Įrangos valdymo konsolė
	Vairasvirtės, įrengtos valdymo konsolėje, pagalba valdomos kaušo ir papildomos įrangos funkcijos
	Vairasvirtės konsolė juda (aukštyn/žemyn) kartu su operatoriaus sėdyne    
	Y6=1

	T7
	Krautuvo vairavimas
	Vairavimui įrengtas vairo ratas
	Vairavimui įrengtas vairo ratas ir papildomai įrengta vairalazdė, skirta krautuvo vairavimui krovos metu    
	Y7=3


	T8
	Kilimo kampo sensorius
	Nėra
	Gamintojo numatytas ir įrengtas įkalnės kampo daviklis, optimizuojantis krautuvo traukos  parametrus, vykdant krovimo darbus    
	Y8=4

	T9
	Automatinis greičio reguliavimas
	Nėra
	Privažiavimo prie pakraunamo objekto automatinis kontrolės mechanizmas, automatiškai lėtinantis krautuvo judėjimo greičio parametrus prasidedant strėlės (kaušo) pakėlimui.     
	Y9=2

	T10
	Galinio vaizdo stebėsena
	Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
	Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ir galinio vaizdo kamera    
	Y10=1

	T11
	Svėrimo sistemos ekrano/ monitoriaus dydis
	Ne mažiau 5” (colių) įstrižainės
	7 “(colių) įstrižainės ir didesnis    
	Y11=1

	T12
	Operatoriaus sėdynės pakaba	 

	Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar kitas amortizuojantis įtaisas).
	Pneumatinė operatoriaus sėdynės pakaba, sėdynė  ant oro pagalvės.
	Y12=2



Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T

Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:

C= C1 + C2 + C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 +...+ Tn 

1. Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas frontaliniam  krautuvui (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą, išskyrus svėrimo įrangą), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. 
	Ne mažiau 24 mėn.,
darant prielaidą, kad išdirbis kas metai neviršys 1500 darbo valandų1*
	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 48 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,10 balo

	
	
	
	Nuo 49 mėn. iki 59 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,20 balo

	
	
	
	60 mėn. ir daugiau*
	Y1=5


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T2
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. 
	Ne mažiau 24 mėn.2*
	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 48 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,04 balo

	
	
	
	Nuo 49 mėn. iki 59 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,09 balo

	
	
	
	60 mėn. ir daugiau*
	Y2=2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T3 apskaičiuojamas pagal tokią tvarką:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T3
	Prekių pristatymo terminas (parengtas darbui ir komplektuojamas su kaušu frontalinis krautuvas)
	Ne daugiau 150 kalendorinių dienų
	150 k.d.
	Y3 = 0

	
	
	
	Nuo 120 k.d. iki 149 k.d.
	Y3 = 1

	
	
	
	Nuo 90 k.d. iki 119 k.d.
	Y3 = 2

	
	
	
	Nuo 60 k.d. iki 89 k.d.
	Y3 = 3

	
	
	
	Nuo 31 k.d. iki 59 k.d.
	Y3 = 4

	
	
	
	30 k.d. arba mažiau
	Y3 = 12


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. 
Kriterijai T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12  apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.
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