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Protokolo išrašas

	VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS



ATVIRO KONKURSO
„PAVOVERĖS PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 
2025-03- 12            Nr. PRO-124
Vilnius

Posėdis įvyko 2025 m. kovo 12 d. 
	
DARBOTVARKĖ. Dėl atviro konkurso „Pavoverės pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas“ tiekėjo pateiktų klausimų nagrinėjimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjo pateiktus tiekėjo klausimus ir teikia tokius atsakymus.

1 klausimas. „2025 kovo 4d. gautuose atsakymuose į klausimus, buvo patikslintas ir išdėstytas Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 26.17 papunktis, kuriame nurodoma, kad įrengiant galima pasinaudoti esamais elektros kabeliais, jei jie pagal techninius duomenis užtikrina atnaujinamos sistemos funkcionalumą. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 103 punktas nurodoma, kad "Turi būti paliktos/papildomai nutiestos 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Švenčionių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos.....". Palikti, reikėtų naudoti esamus kabelius. Prašome patikslinti ar atnaujinimo metu galima pasinaudoti ir esamais duomenų perdavimo kabeliais.“
Atsakymas. Patiksliname Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" 103 punktą ir išdėstome taip:
„103.	Duomenų perdavimas į valdymo centrą iš diegiamos sistemos turi būti vykdomas optiniu kabeliu. Turi būti papildomai nutiestos 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Švenčionių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Pavoverės užkardos serverinę, skaidulos sukomutuojamos ODF panelėse bei 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Lavoriškių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Pavoverės užkardos serverinę ir sukomutuojamos ODF panelėse.“

2 klausimas. „Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Techninė specifikacija" "Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai" reikalaujama, kad komplekte esanti stacionari vaizdo stebėjimo kamera turi tenkinti parametrus nurodytus techninių specifikacijų 37 punkte. Techninių specifikacijų 37 punkte nurodoma, kad stacionari (bullet) tipo kamera turi turėti "integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10mm ir nuo 11 iki 45 mm pasirinktinai". Prašome patikslinti su kokiu židinio nuotoliu stacionari vaizdo kamera turi būti komplektuojame stacionariame optoelektroninės įrangos komplekte.“
Atsakymas. Stacionariame optoelektroninės įrangos komplekte esanti stacionari vaizdo stebėjimo kamera turi būti komplektuojama su integruotu varifokaliniu motorizuotu objektyvu su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 11 iki 45 mm.
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