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[bookmark: _Toc284917339]PIRKIMO ,, AUTOMOBILIŲ STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS NUOMA“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija numato įsigyti Automobilių stebėjimo ir kontrolės sistemos (toliau – telekomunikacijos Sistema) nuomą, šios telekomunikacijų Sistemos paslaugas. Sistema realiu laiku turi vykdyti automobilių stebėjimą skaitmeniniame žemėlapyje ir užtikrinti atitinkamų duomenų fiksavimą bei atvaizdavimą. Įdiegus Sistemą savivaldybės automobiliuose siekiama:
· gauti duomenis iš automobiliuose įdiegtų telemetrijos įrenginių ir juos kaupti;
· sukauptus duomenis atvaizduoti pagal naudotojui priskirtas teises;
· kontroliuoti automobilio buvimo vietą norimu tikslumu, stebint automobilį skaitmeniniame žemėlapyje realiu laiku;
· kontroliuoti automobilio variklio uždegimo spynelės ir variklio būklę;
· kontroliuoti faktines ir vidutines kuro sąnaudas;
· stebėti kuro užpildymo kiekį ir vietą;
· kuro užpylimų automatinis importas iš degalinės į kelionės lapus;
· automatizuotai formuojami kelionės lapai;
· kontroliuoti realų automobilio nuvažiuotą atstumą;
· gauti Sistemos ataskaitas (sunaudotas kuras, kelionės lapas, darbo laikas ir kt.) pasirinktam laiko periodui;
· nustatyti automobilio netausojimo, rizikingo vairavimo dideliais greičiais atvejus;
· palengvinti automobilio suradimą vagystės atveju;


1. lentelė. Reikalavimai  transporto stebėjimo ir kuro kontrolės sistemos paslaugoms

	Eil. Nr.
	Funkcija
	Reikalavimas
	Pažymėti TAIP/NE arba UŽPILDYTI

	1.
	Prieiga
	Naudotojas, dirbantis su sistema, turi įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad jam būtų suteiktas priėjimas prie jo darbo aplinkos.
Naudotojai prie stebėjimo ir kontrolės sistemos gali prisijungti iš bet kurio kompiuterio.
	

	2.
	Naudotojai
	Naudotojų sąskaitų skaičius ne mažesnis kaip 100;
Programinė įranga turi palaikyti ne mažiau kaip 300 konkurencinių (besinaudojančių sistema vienu metu) naudotojų vienu metu.
	

	3.
	Naudotojo prieigos slaptažodis
	Turi būti užtikrintos techninės galimybės:
Nustatyti slaptažodžiui mažiausią simbolių skaičių
Nustatyti periodinį slaptažodžių keitimą
Uždrausti naudoti tą patį slaptažodį
Saugoti slaptažodžius užšifruotu pavidalu. 
	

	4.
	Saugumas
	Turi būti užtikrintas informacijos konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas:
Prieiga prie PĮ turi būti užtikrinama unikaliais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais;
Administravimo dalyje turi būti realizuotas naudotojų, naudotojų grupių ir jų teisių valdymas;
PĮ turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, turi būti įdiegta apsauga nuo automatizuotų užklausų, pranešimų siuntimo, naudojant CAPTCHA ar lygiavertę technologiją;
Naudotojui neatliekant jokių veiksmų, internetinė svetainė turi užsirakinti, kad toliau naudotis būtų galima tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę;
Turi būti naudojama įvedamų duomenų tikslumo kontrolė (angl.  Validation);
Sukurta svetainė negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų;
Viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas naudojant šifravimą, virtualųjį privatų tinklą (angl. Virtual private network, VPN arba lygiavertes technologijas).
	

	5
	Interneto protokolas
ir šifravimas
	Programinė įranga turi užtikrinti elektroninio stebėjimo sistemos veikimą naudojant HTTPS protokolą kartu TLS standartu (svetainėje turi būti įdiegtas SSL sertifikatas). Šifruojant naudojami skaitmeniniai sertifikatai privalo būti išduoti patikimų sertifikavimo tarnybų. Sertifikato raktas turi būti ne trumpesnis kaip 2048 bitų. 
	

	6.
	Žemėlapiai
	PĮ turi būti įdiegtos naujausios žemėlapių versijos.
Naudotojui suteikiama galimybė pasirinkti palydovinį vaizdą.
Naudotojui suteikiama galimybė atlikti adreso paiešką žemėlapyje.
Žemėlapis, skirtingai nuo mastelio, turi atvaizduoti šalies ribas, miestus, gatves, namų kontūrus ir pan.
Lietuvos Respublikos teritorijos mastelis – M 1:10 000; Žemėlapio mastelio keitimas, pozicijos keitimas, atstumo matavimas, parenkant taškus.
Turi būti priartinimo ir atitolinimo funkcija naudojant pelės ratuką (ang. scroll).
Turi būti leidžiama atsispausdinti žemėlapio vaizdą kartu su zonomis.
Pasirenkamų Transporto priemonių ar Technikos vienetų kelionės istorijos atvaizdavimas žemėlapyje bet kokiame pasirinktame laiko periode.
Transporto priemonių ir Technikos vienetų būvimo vietos atvaizdavimas žemėlapyje realiu laiku, vizualiai išskiriant jų būklę (dirba, važiuoja, sustojo, stovi, stovi be elektros energijos maitinimo).
	





	7.
	Geografinės zonos
	Galimybė nustatyti geografines zonas (apibrėžti žemėlapyje stačiakampį, apskritimą, daugiakampį ir pan.).
Galimybė kiekvienai geografinei zonai suteikti pavadinimą. 
Galimybė kiekvienai geografiniai teritorijai pažymėti statusą aktyvi ar neaktyvi. 
Geografinių zonų kiekis neribojamas.
Transporto priemonei kirtus geografinės zonos ribas, kuriai ji priskirta, galimybė sugeneruoti įvykį, kurį naudotojas ir/ar administratorius galėtų gauti el. laišką, kaip sisteminį pranešimą.
	







	8.
	Grafinis parametrų atvaizdavimas
	Galimybė kalendoriuje pasirinkus dieną ir periodą laike, gauti transporto priemonių būsenų informaciją animaciniu pavidalu (žemėlapyje pagreitintai atkuriamas (imituojamas) transporto priemonės judėjimas pasirinktą dieną) žemėlapyje ir ataskaitų pavidalu. 
Transporto priemonių būsenų informacijos kitimo laike grafikus. 
Turi būti galimybė vienu metu važiavimo istorijos atvaizdavimas žemėlapyje ne mažiau 20 transporto priemonių.
Pasirenkamų įvykių atvaizdavimas: Parkavimasis, stovėjimas, nupylimas, užpylimas, greičio viršijimas, nėra GPS, blokavimas GPS.
Turi būti galimybė pažymėjus dominančią vietą grafike, gauti atvaizduojamo parametro skaitinę reikšmę su data ir laiku bei atvaizduoti pažymėtą vietą žemėlapyje.
	

	9.
	Pagrindinė ataskaita
	Turi būti galimybė automatiškai sugeneruoti ataskaitą pagal pasirinktus parametrus, vienam ar keletui automobilių.
Virtualus automatinio kelionės lapo reikalavimai:
· periodas;
· kelionės pradžia;
· kelionės pabaiga;
· kelionės trukmė;
· stovėjimo trukmė;
· prastovos trukmė (stovėjimas su įjungtu varikliu);
· nuvažiuotas atstumas;
· didžiausias greitis;
· vairuotojas;
· kuro įpylimai (importas iš Lietuvos degalinių);
· kuro faktinis sunaudojimas (iš TP CAN duomenų);
· kuro faktinio sunaudojimo išskaičiavimas (iš TP kurie neturi CAN duomenų); 
· degalų likutis pradžioje ir pabaigoje;
· odometro parametrai pradžioje ir pabaigoje.
Turi būti galimybė pasirinkti vieną, kelis ar visus parametrus.
	

	10.
	Kuro ataskaita su buhalterine apskaita
	Turi būti galimybė automatiškai sugeneruoti automobilio ar jų grupės kuro ataskaitą tam tikram laikotarpiui, kurioje nurodomas kuro užpildymo kiekis, laikas, vidutinės ir faktinės kuro sąnaudos, kuro tipas, nuvažiuota distancija. 
Kuro faktinis sunaudojimas apskaičiuojamas pagal transporto kuro apskaitos  naudojimo tvarką, išskaičiuojamas pagal pylimus iki pilno kuro bako.
Kuro sąnaudų išskaičiavimas pagal gautus čekius iš kuro degalinės.
	

	11.
	Kuro užpylimo informacija
	Galimybė automatiškai importuoti kuro duomenų užpylimų informaciją iš degalinės tinklų (data, kuro įpylimo kiekis, kuro tipas)
Taip pat turi būti galimybė kuro užpylimą deklaruoti rankiniu būdu.
	

	12.
	Kuro ataskaita
	Galimybė vienu metu daryti lyginimus tarp kuro įpylimo iš degalinės duomenų su CAN ar kuro zondo duomenis.
Galimybė fiksuoti kuro pasisavinimo ar nupylimo atvejus. 
Galimybė matyti kuro sunaudojimus pagal skirtingus metodus (CAN lygis, CAN debito skaitliukas, ir k.t.)  
	

	13.
	Geografinių zonų ataskaita
	Ataskaita apie transporto priemonės turi būti galimybė matyti teritorijų įvažiavimo/išvažiavimo laikus, pravažiuotas atstumas, trukmė, kuro sąnaudos.
Galimybė vienoje ataskaitoje įtraukti kelis objektus ir kelias zonas vienu metu.
	

	14.
	Vartotojų prisijungimo ataskaita 
	Turi būti galimybė sugeneruoti vartotojų prisijungimo ataskaitas: Vartotojo vardas, laikas, IP adresas. 
	

	15.
	Ataskaitų atvaizdavimas
	Turi būti galimybė sugeneruoti ataskaitas lentelių ir grafine forma ir jas atspausdinti.
	

	16.
	Duomenų filtravimas ir rūšiavimas
	Turi būti galimybė automatiškai filtruoti ir rūšiuoti Sistemoje sukauptus duomenis pagal pasirinktus parametrus.
	

	17.
	Pageidaujamų peržiūrėti duomenų periodas
	Galimybė peržiūrėti grafinį parametrų atvaizdavimą ir gauti ataskaitas ne mažesniu kaip 12 mėn. atgaliniu laikotarpiu.
	


	18.
	Eksportas
	Galimybė eksportuoti ataskaitas į *.PDF ir *.XLS ar lygiaverčius formatus.
	

	19.
	Ataskaitų prenumeravimas
	Galimybė vartotojui gauti bet kurias pageidaujamas ataskaitas, kurios periodiškai automatiniu būdu suformuojamos ir išsiunčiamos vartotojo nurodytais adresais. 
	

	20.
	Realaus laiko įvykių pranešimai
	Galimybė sukurti realaus laiko įvykius pranešimus: nupilti degalai; 
padidėjęs suvartojimas; 
nukrypimas nuo apsibrėžtų parametrų (pvz. greitis); 
GPS atjungimas; 
įpilamo degalų kiekio nesutapimas su importuoto kuro iš degalinės kiekiu (faktas išskaičiuotas, kai lyginami plūdės ar degalų srauto matuoklės duomenys su įpylimo duomenimis iš degalinės).
Pranešimai gaunami sistemoje arba išsiunčiamos naudotojo nurodytais patvirtintais el. pašto adresais.
Galimybė pasirinkti pranešimo siuntimo laiką (darbo, nedarbo arba švenčių dienomis).
Galimybė gauti realaus įvykių pranešimus įvažiuojant/išvažiuojant iš pasirinktų teritorijų, taip pat turi būti galimybė nustatyti teritorijų apsilankymo laikus ir apsilankymo trukmę.
	

	21.
	Rezervacijos Užsakymas
	Turi būti galima užsakyti Transporto priemonę ir Techniką (užsakymų kūrimas) internetu per naršyklę.
Turi būti galimybė nustatyti Transporto priemonių ir Technikos papildomus (vartotojui nematomus kriterijus), kuriais remiantis vairuotojui būtų pasiūloma Transporto priemonė ar Technika  užsakymui. Galimi kriterijai: 
Užsakančio asmens tipas (šis požymis įvedamas ir prie sukuriamų naudotojų);
Kalendoriaus rezervacijos užpildymo kriterijus (siūlyti mažiausią ridą turinčią Transporto priemonę ar Techniką, siūlyti didžiausią ridą turinčią Transporto priemonę ar Techniką, siūlyti tą Transporto priemonę ar Techniką, kuri labiausiai užpildytų kalendorių).
	

	22.
	Papildomas rezervacijos  užsakymo funkcionalumas
	Automatinis užsakymo pratęsimas, jei automobilis nespėja grįžti iki numatyto rezervacijos laiko pabaigos.
Automatinis užsakymo atšaukimas, jei vartotojas vėluoja paimti automobilį nustatytą laiką.
Automatinis automobilio užsakymo perkėlimas kitam automobiliui.
Užsakymų ataskaitos (kiek, kuris automobilis laiko važiavo/stovėjimo, kiek laiko buvo užsakytas, kurie darbuotojai užsako, bet nepaima automobilio ir pan.)
Užsakymų analizės įrankiai (suvestinės apie užsakytą laiką/procentą nuo viso užsakyto laiko resurso; suvestinės apie važiuotą laiką/procentą nuo užsakyto laiko).
Automobilių grupių ir kategorijų kūrimas.
	

	23.
	Servisų pranešimai
	Galimybė sukurti serviso pranešimus dėl techninės apžiūros, tepalų keitimo, TP draudimo.
Galimybė nustatyti pranešimo informavimo tipą pagal laiką, kilometrus arba moto valandas.  
Pranešimai gaunami sistemoje arba išsiunčiami naudotojo nurodytais patvirtintais el. pašto adresais.
	

	24.
	Duomenų saugojimas serveryje
	Turi būti galimybė saugoti ne trumpesnio kaip 12 mėn. laikotarpio naudotojo duomenis tiekėjo serveryje.

Tiekėjas turi užtikrinti serveryje saugomų duomenų konfidencialumą (duomenys turi būti prieinami tiktai perkančiosios organizacijos nurodytiems asmenims pagal naudotojų grupes ir suteiktas teises)
	

	25.
	Garantinis aptarnavimas ir priežiūra
	Tiekėjas įsipareigoja 35 mėnesių laikotarpyje neatlygintinai šalinti programinės įrangos gedimus bei diegti atnaujinimus Perkančiosios organizacijos objektuose. 
	

	26.
	Mobili aplikacija
	Sistemoje turi būti mobiliesiems įrenginiams pritaikyta programėlė (angl. application), suderinama su iOS ir  Android mobiliosiomis operacinėmis sistemomis. Pagrindinės funkcijos: transporto priemonių atvaizdavimas realiu laiku žemėlapyje, jų važiavimo istorijų peržiūra, kuro sąnaudų / užpylimų peržiūra. 
	

	27.
	Sistemos funkcionavimo užtikrinimo paslaugos teikimo laikotarpis
	35 mėn. 
	


[bookmark: _Toc284917340]

2. lentelė. Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemų funkciniai ir techniniai reikalavimai

	Eil. Nr.
	Funkcija
	Reikalavimas
	Pažymėti TAIP/NE arba UŽPILDYTI

	1.
	Maitinimo įtampa (V)
	Turi patikimai veikti esant elektros maitinimo įtampai ne siauresniame diapazone kaip nuo 8 iki 35 V. su apsauga nuo įtampos svyravimų 120V
	

	2.
	Darbinė temperatūra (°C)
	Turi patikimai veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone kaip nuo -40°C iki +85°C.
	

	3.
	Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%)
	Turi patikimai veikti esant aplinkos santykiniam drėgniui ne siauresniame diapazone kaip nuo 5 % iki 95 %. (be kondensato)
	


	4.
	GSM modemas
	Turi patikimai perduoti duomenis pagal 900 / 1800 MHz GPRS duomenų perdavimo standartus.
Duomenų siuntimo dažnumas pasirenkamas nuo 1s 
	

	5.
	GPS imtuvas
	Ne mažiau kaip 20 kanalų 
2 papildomi skaitmeniniai įėjimai papildomų agregatų darbo kontrolei.
Būti nemažesnio negu -161 Dbm jautrumo.
	

	6.
	Variklio kontrolė
	Telemetrinė įranga perduoda duomenis apie užvedimo spynelės būvį (degimas išjungtas ar įjungtas).
	


	7.
	Telemetrinio įrenginio valdymas (programavimas ir konfigūravimas)
	Galimybė konfigūruoti ir perprogramuoti įrangą, sumontuotą automobilyje, nuotoliniu būdu per GSM ryšį (SMS ar GPRS). 
	

	8
	Borto kompiuterio nuskaitymo galimybė
	CAN duomenų tinklo nuskaitymas su variklio apsukų , ridos, kuro suvartojimo arba kuro plūdės parodymų nuskaitymu.
	

	9.
	Atminties talpa
	Ne mažiau kaip 150000 įrašų.
	

	10.
	Vidinė atmintis
	Vidinė atmintis: Galimybę savyje kaupti ir saugoti duomenis ne trumpiau kaip 1 mėn.
Serveryje telemetriniai duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 12 mėnesių.
	

	12
	Ataskaitų ir analizės priemonės
	Eksploatacijos ataskaitą
Kelionės lapas 
Telemetriniai grafikai
Kuro ataskaita
Realaus laiko įvykių ataskaita, gauti pranešimą apie įrenginio neveikimą, viršytą greitį, akumuliatorius nusėdo.
Auto istorija
Greičio ataskaita
Ataskaitų prenumeratą į el. paštą, eksportas pdf,, xls. CSV formatais
Automatinis kuro importas iš degalinės
	




	13.
	Suderinamumas
	Sistemą sudarantys įrenginiai turi būti pilnai suderinami su Sistemos programine įranga.
	

	14.
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvoms
	Sistema ir ją sudarantys komponentai turi atitikti ES direktyvos 1999/05/EC reikalavimus ir būti pažymėta „CE“ ženklu.
	

	15.
	Garantija
	Sistemai ir ją sudarantiems komponentams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.
	

	16.
	Detektuoti GSM trukdžius
	Galimybė detektuoti GSM trukdžius (Jaming) ir pranešti apie tai Sistemos valdytojams.
	

	17.
	Garantinio remonto reikalavimai

	Garantinio remonto operatyvumas – per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą. Tiekėjas organizuoja Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos naudojimosi mokymus ir visą garantinį laikotarpį instruktuoja iškilus klausimams susijusiems su sistemos naudojimu.
	

	18.
	Vairuotojo identifikacijos skaitytuvas
	Reikalingas registruoti besikeičiančius vairuotojus su turimomis įmonės kortelėmis 125kHz.
	

	19.
	Kuro lygio matavimo zondas
	Turi būti galimybė prijungti kuro lygio matavimo zonda. Fiksuoti tikslų kuro kiekio įpilimo ir nupilimo kieki.
	

	20.
	Skaitmeninių tachografų duomenų nuskaitymas (DDD failai)
	Skaitmeninių tachografų duomenų nuskaitymas (DDD failai) ir nuotolinis parsiuntimas į kliento serverį.
	

	21.
	Papildomų įrenginių pajungimas
	Turi būti galimybė prijungti paildomus įrenginius, fiksuoti jų darbo laiką.
	

	22.
	Sumontavimo terminas
	2 savaitės po sutarties pasirašymo.
	




	[bookmark: _Hlk160181462]Eil. Nr.
	Funkcija
	Manto vienetas
	Preliminarus (maksimalus) kiekis
	Paslaugos terminas mėn.
	Kaina be PVM
	Kaina su PVM

	1.
	[bookmark: _Hlk161218368]Transporto valdymo ir kontrolės sistemos GPRS įrangos su ID skaitytuvu ir serverio paslaugos mokestis
	mėnuo
	35
	35
	
	

	2.
	[bookmark: _Hlk161218408]Transporto valdymo ir kontrolės sistemos vartotojų identifikavimo kortelės (jų aptarnavimas)
	Vnt.
	200
	
	
	

	3.
	[bookmark: _Hlk161218434]Transporto valdymo ir kontrolės sistemos sumontavimas/išmontavimas 
	Vnt.
	80
	
	
	

	VISO:
	
	



2. Transporto valdymo ir kontrolės sistemos įrangos nuomos priežiūros/palaikymo paslaugos bus užsakomos pagal faktinį poreikį, t.y. neįsipareigojant nupirkti viso nurodyto preliminaraus (maksimalaus) kiekio. Minimaliai bus perkama: transporto valdymo ir kontrolės sistemos GPRS įrangos su ID skaitytuvu ir serverio paslaugos – 35 mėn.; transporto valdymo ir kontrolės sistemos vartotojų identifikavimo kortelės (jų aptarnavimas) – 100 vnt., transporto valdymo ir kontrolės sistemos sumontavimas/išmontavimas – 55 vnt.
3. Montuojant įrangą turi būti nepažeidžiama transporto priemonės gamintojo garantija.
4. Nuomojamai įrangai taikoma garantija visą nuomos laikotarpį. 
5. Pasibaigus Sutarties terminui Vykdytojas visą įranga išsimontuoja nemokamai kliento pageidaujamoje vietoje. 
6. Montavimo ir remonto darbai garantijos laikotarpiu atliekami kliento pageidaujamoje vietoje. 
7. Transporto priemonių sąrašas (sąrašas pridedamas). Transporto priemonių sąrašas nėra baigtinis ir sutarties laikotarpyje gali kisti, t. y. sumažėti transporto priemonių skaičius bei pasipildyti naujomis transporto priemonėmis.




Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas  	                                       Mindaugas Miežetis



