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ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos siūlomos Prekės privalo atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Europos sąjungos tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB) reikalavimus.
Su pasiūlymu privaloma pateikti medicinos priemonių atitikties dokumentus (atitikties deklaracijas ir, jei taikoma, notifikuotųjų įstaigų išduotus atitikties sertifikatus).

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

	I pirkimo dalis: Kompozitinės medžiagos

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	1.1.
	Mikrohibridinio, šviesa kietinamo kompozito švirkštuose rinkinys
	Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis, nerentgenokontrastiškas, itin estetiškas, atsparus nusidėvėjimui, gerai poliruojasi, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Pakuotėje – 7 švirkštai: 6 švirkštai – Anterior (A2, A3, A3,5, AO3, CT, CV spalvos), 1 šv. - Posterior (P-A2), spalvų raktas.
	
1 rink.

	1.2.
	Mikrohibridinio šviesa kietinamo kompozito švirkštuose papildymai 
	Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis, nerentgenokontrastiškas, itin estetiškas, atsparus nusidėvėjimui, gerai poliruojasi, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Galimas pasirinkimas iš 22 Anterior ir 6 Posterior spalvų.
	
35 šv.

	     1.3.
	Mikrohibridinis šviesa kietinamas kompozitas švirkštuose
	Mikrohibridinis kompozitas su cirkonio/silicio dioksido dalelėmis. Neorganinis užpildas sudaro 60% pagal tūrį, dalelių dydis - nuo 0.01 iki 3.5 μm. Rentgenokontrastiškas, lengvai modeliuojamas, nelipnus, atsparus nusidėvėjimui. Pasirinkimas iš 12 atspalvių. Indikacijos: priekinių ir galinių dantų plombavimas, danties kulties atstatymas, įtvarai, netiesioginės restauracijos, įskaitant įklotus/užklotus ir venyrus.
	15 šv.

	1.4.
	Mikrohibridinis šviesa kietinamas kompozitas švirkštuose priekinių dantų restauracijoms
	Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis (stroncio, silicio). Tinkamas sluoksniavimui vienu ar keliais atspalviais, III, IV, V klasės restauracijoms, tiesioginiams venyrams, diastemos uždarymui, nelimpantis prie instrumento, lengvai modeliuojamas, darbo laikas 240 s, rentgenokontrastiškas, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Galima kietinti iki 3,5 mm storio sluoksnį. Galimas pasirinkimas iš 22 spalvų.
	
15 šv.

	1.5.
	Šviesa kietinamas mikrohibridinis universalaus atspalvio kompozitas švirkštuose galiniams dantims
	Mikrohibridinis rentgenokontrastiškas šviesoje kietėjantis kompozitas galiniams dantims. Tik 1 universalus atspalvis, chameleono efektas. Galima kietinti iki 2,5 mm storio sluoksnį. Lengvai modeliuojamas, poliruojamas, nelimpantis prie instrumentų, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas, atsparus nusidėvėjimui. Sudėtyje yra UDMA, yterbio trifluorido. Darbinis laikas 120 s.
	5 šv.

	1.6.
	Šviesa kietinamas kompozitas švirkštuose estetiniam plombavimui
	Submikroninis, silicio/cirkonio užpildas ne mažiau 82%. Mažas polimerizacinis susitraukimas, labai estetiška. Rentgenokontrastiškas. Kietinimo laikas 10 s.
	10 šv.

	1.7.
	Šviesa kietinamas nanokeraminis kompozitas
	Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga priekiniams ir galiniams dantims atkurti su SphereTEC technologija. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis, nelipti prie instrumentų. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių.
	5 šv.

	1.8.
	Šviesa kietinamas universalus nanokompozitas švirkštuose
	Šviesa kietinamas rentgenokontrastiškas universalus nanokompozitas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, kulties atstatymui. Kompozito užpilde cirkonio/silicio dioksido dalelės, yterbio trifluoridas. Estetiškas, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas, lengvai poliruojamas. Chameleono efektas, fluorescuoja. Sudėtyje yra AUDMA, AFM, diurethane-DMA, and 1,12-dodecane-DMA. Sistemoje turi būti 8 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Spalvų skalė: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3.
	40 šv.

	1.9
	Šviesa kietinamo nanohibridinio kompozito rinkinys
	Rentgenokontrastinis. Kompozito užpildas – cirkonio/silicio dioksido dalelės iki 3 µm modifikuotu paviršiumi bei neagreguotos 20 nm silicio dalelės modifikuotu paviršiumi. Neorganinis užpildas sudaro 68%, pagal tūrį. Tinkantis priekinių ir krūminių dantų restauravimui, lūžusio danties atstatymui. Plombos sudėtyje yra BIS-GMA,UDMA ir BIS-EMA dervų. Geros poliravimo savybės, optimalaus standumo. Kietinimo laikas 2 mm - 20 s. A2, A3, A3.5, OA2.
	1 rink.

	1.10
	Šviesa kietinamo nanohibridinio kompozito papildymai
	Rentgenokontrastinis. Kompozito užpildas – cirkonio/silicio dioksido dalelės iki 3 µm modifikuotu paviršiumi bei neagreguotos 20 nm silicio dalelės modifikuotu paviršiumi. Neorganinis užpildas sudaro 68%, pagal tūrį. Tinkantis priekinių ir krūminių dantų restauravimui, lūžusio danties atstatymui. Plombos sudėtyje yra BIS-GMA,UDMA ir BIS-EMA dervų. Geros poliravimo savybės, optimalaus standumo. Kietinimo laikas 2 mm - 20 s.
	25 šv.

	1.11
	Storo sluoksnio šviesa kietinamas kompozitas galiniams dantims
	Nanohibridinis, storo sluoksnio (galima kietinti bent 4 mm sluoksnį) kompozitas. I, II kl. restauracijoms. Atsparus nusidėvėjimui. Rentgenokontrastiškas. Mažas nusidėvėjimas ir polimerizacinis susitraukimas (mažesnis nei 1,9 % pagal tūrį).
	2 šv.

	1.12
	Storo sluoksnio šviesa kietinamas takus kompozitas
	Storo sluoksnio (galima kietinti iki 4 mm sluoksnį), takus, rentgenokontrastiškas kompozitas. Spalvos – A1, A2, A3, U. Pakuotėje 2 švirkštai.
	
8 pak. (po 2 šv.)

	1.13
	Šviesa kietinamas takus kompozitas
	Šviesa kietinamas takus nanokompozitas, mažo klampumo, nenubėgantis, submikroninis užpildas. Tinka priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms, diastemų uždarymui, gerai poliruojasi, rentgenokontrastiškas, mažas nusidėvėjimas.  A1, A2, A3, A3,5 spalvos. Pakuotėje 2 švirkštai + aplikaciniai antgaliukai.
	
8 pak. (po 2 šv.)

	1.14
	Šviesa kietinamas kompozitas su stiklo pluoštu
	Stiklo pluoštais sustiprintas kompozitas, skirtas dentino atstatymui didelėse krūminių dantų ertmėse, atsparumas lūžiams prilygsta natūraliam dentinui, 4-5 mm storio sluoksniai gali būti sukietinami vienmomentiškai, gera jungtis tiek su danties audiniais, tiek ir su kompozitais, suderinamas su visomis adhezinėmis sistemomis bei kompozitais. 1 pak. – 15 kaps.
	
2 pak. (po 15 kaps.)







	II pirkimo dalis: Kitos danties atstatymo medžiagos

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	2.1
	Takus spalvotas kompomerinis užpildas
	Takus kompomeras pieninių dantų plombavimui. Kietinimo laikas 40 s. Mėlynos, rožinės spalvų. Švirkšte ne mažiau 2 g.
	
1 šv.

	2.2
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas
	Rentgenokontrastiškas, išskiria fluorą, tinkantis pieninių ir nuolatinių dantų (I-os, II-os, V-os kl. ertmėms) plombavimui, laikinoms restauracijoms, kulčių atstatymui, šakninio ėduonies gydymui, I-am sluoksniui taikant sumuštinio techniką. Spalva A2, A3. Rinkinyje ne mažiau 15 g miltelių, bent 6 ml skysčio, matavimo šaukštelis, maišymo padelis.
	
15 rink.

	2.3
	Cheminio kietėjimo stiklojonomeras
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė, granuliuota, rentgenokontrastiška plombavimo medžiaga, išskirianti fluorą, tinkanti pieniniams ir nuolatiniams dantims plombuoti, kaip pamušalas. Rinkinyje bent 12 g miltelių, bent 8 ml skysčio, kondicionierius, šviesa kietinamas apsauginis lakas.
	
1 rink.

	2.4
	Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė pamušalinė medžiaga švirkšte
	Šviesoje kietinama (dervomis sustiprinta), išskirianti fluorą medžiaga švirkštuose tiesioginei aplikacijai, tinkanti netiesioginiam pulpos padengimui, gerai rišasi prie kompozitų, atspari rūgštims. Švirkšte ne daugiau 2 ml (2,5 g).
	
6 pak.

	2.5
	Šviesoje kietėjanti kalcio silikatinė pamušalinė medžiaga švirkšte
	Šviesoje kietėjantis kalcio silikato monomerų pagrindo pamušalas švirkštuose. Rentgenokontrastiškas, tiksotropinis, naudojamas giliose ertmėse tiesioginiam arba netiesioginiam pulpos padengimui, gerai rišasi prie kompozitų. Be kalcio hidroksido. Švirkšte ne daugiau 1 g.
	6 pak.

	2.6
	Dervinis cinko oksido eugenolinis laikinas užpildas
	Polimerais sustiprintas cinko oksido-eugenolinis cementas, kuris gali išsilaikyti iki 1 metų. Didelis dimensinis stabilumas, mažas tirpumas, labai atsparus dilimui.
	15 pak.

	2.7
	Dentinas be eugenolio
	Cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė  medžiaga, nereikia maišyti, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui, cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, be eugenolio, su fluoru, skirta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav. laikotarpiu), paviršinio kietėjimo laikas nuo 20-30 min.
	
5 ind.

	2.8
	Šviesa kietinama surišimo sistema
	Vieno buteliuko, universali surišimo sistema, tinkanti visoms ėsdinimo rūšims, plombavimui kompozitais, kompomerais. Sudėtyje yra Vitrebond kopolimero, MDP monomerų, silanas. Stiprus surišimas su visais paviršiais (cirkonio, aliuminio, stiklo keramikos, metalų), tinka dantų jautrumui mažinti, naudoti kaip SJC apsauginį laką, nebūtina laikyti šaldytuve, darbo laikas – 35 s, pH 2,7. Buteliuke ne daugiau 5 ml.
	
10 but.

	2.9
	Šviesa kietinama surišimo sistema
	Vieno buteliuko, 8 kartos, universali surišimo sistema, tinkanti visoms ėsdinimo rūšims, plombavimui kompozitais, kompomerais, kompozito, metalo, cirkonio restauracijų pataisoms, netiesioginėms restauracijoms, dantų jautrumui mažinti, jokių diskoloracijų, pooperacinio jautrumo. Sudėtyje turi 4-MET, MDP, MDTP monomerų. Nėra HEMA.  pH 1,5, plonas sluoksnis (3 mikronai), buteliuke ne daugiau 5 ml.
	
1 but.

	2.10
	Fosforo rūgštis ėsdinimui
	Tiksotropinis 36-37 % fosforo rūgšties gelis, mėlynos spalvos. Švirkšte – bent 2 ml.
	50 šv.

	2.11
	Fosforo rūgštis ėsdinimui, papildymas
	Tiksotropinis 36-37 % fosforo rūgšties gelis, mėlynos spalvos. Švirkšte – 40-50 ml.
	1 šv.

	2.12
	Mikroinvazyvi infiltracinė ėduonies gydymo sistema
	Skirta paviršinei emalio demineralizacijai gydyti atliekant ėsdinimą-sausinimą-infiltraciją. 70-95% infiltranto sudaro TEDMA.
	1 rink.




	III pirkimo dalis: Medžiagos dantų šaknų kanalų gydymui

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	1. 3.1.
	Mineraltrioksido agregatas 
	Mineraltrioksido agregato milteliai, baltos spalvos, tinka perforacijų gydymui, pulpotomijai, pulpos padengimui. Pakuotėje 1 g miltelių ir 3 ml vandens, matavimo šaukštelis.
	 1 pak.

	2. 3.2
	Dantų šaknų kanalų dervinis sileris
	Dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte, pastos pavidalu, naudojamas su gutaperčos kaiščiais. Geros plombavimo savybės, biosuderinamumas, hermetiškumas, lengva maišyti, nedažo dantų audinių, netirpus audinių skystyje, geras rentgenokontrastiškumas. Sudėtyje turi būti epoksidinė oligomerinė derva, bismuto subkarbonatas, kalcio fosfatas. Darbo trukmė apie 35 min (23 laipsnių temp.).
	8 pak.

	3. 3.3
	Sileris cinko oksido eugenolio pagrindu dantų šaknų kanalams plombuoti
	Sileris cinko oksido eugenolio pagrindu, sudėtyje turintis iki 1% hidrokortizono, rentgenokontrastinis, priešuždegiminis.
	
1 pak.

	4. 3.4
	Eukaliptolis 100 %
	Eukaliptų eterinis aliejus 100 %., tirpinantis gutaperčią. Buteliuke 10 ml.
	
1 but.

	5. 3.5
	Apelsinų aliejus 100 %
	Stipraus poveikio gutaperčios tirpiklis, išgaunamas iš apelsinų žievės ir turi malonų kvapą, produktas nėra toksiškas pacientui ir aplinkai. Buteliuke 10 ml.
	1 but.

	3.6
	Eugenolis 100 %
	Eugenolis 100 %.  Buteliuke 10-15 ml.
	2 but.

	6. 3.7
	Kalcio hidroksido pasta švirkštuose.
	Rentgenokontrastiška, aukštas pH (12,5), vandens pagrindu. Ploni intrakanaliniai antgaliukai. Naudojama šaknų kanalų dezinfekcijai tarp apsilankymų. Švirkšte ne daugiau 2 g.
	28 šv. (arba 7 x 4 šv.) 

	7. 3.8.
	Kalcio hidroksido pasta su jodoformu švirkštuose.
	Kalcio hidroksido pasta su jodoformu, ploni intrakanaliniai antgaliukai.
	2 šv.

	8. 3.9
	Kalcio hidroksido milteliai
	Indeliuose po 30-50 g.
	1 ind.

	9. 3.10
	2 % NaOCl  tirpalas dantų šaknų kanalų dezinfekcijai 
	2 % natrio hipochlorito tirpalas, flakonuose po 200 g.
	15 flak.

	3.11
	NaOCl 5,25 % tirpalas dantų šaknų kanalų dezinfekcijai
	5,25 % natrio hipochlorito tirpalas, flakonuose po 200 g.
	2 flak.

	10. 3.12
	Medžiaga danties šaknies kanalų platinimui EDTA pagrindu
	Kremo pavidalo, balta, sudėtyje yra 15% EDTA, š. kanalo paruošimui.
	1 šv.

	11. 3.13
	17 % EDTA tirpalas š. kanalų irigacijai
	17-18 % EDTA tirpalas kanalų irigacijai, talpoje ne mažiau 100 ml.
	6 vnt.

	12. 3.14
	40 % citrinų rūgštis
	40 % citrinų rūgštis. Talpoje ne mažiau 200 ml (200 g).
	1 vnt.




	IV pirkimo dalis: Medžiagos dantų šaknų kanalų pildymui

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	4.1
	Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai
	Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą (atitinkantį ISO standartą). Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. įvairių dydžių kaiščių. Sudėtis: gutaperčia, cinko oksidas, bario sulfatas, spalvinis reagentas.
	
10 rink.

	4.2
	Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai - papildymas
	Vieno dydžio (015-80), skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą (atitinkantį ISO standartą). Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	
20 dėž.

	4.3
	Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai
	Kaiščiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį pagal ISO (A, B, C, D) standartą. Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. įvairių dydžių kaiščių.
	
3 rink.

	4.4
	Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai
	Kaiščiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį pagal ISO (A, B, C, D) standartą. Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	10 dėž.

	4.5
	ProTaper pagrindiniai gutaperčos kaiščiai
	Kaiščiai turi atitikti mašininių ProTaper instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu, F1, F2, F3 dydžiai. Pakuotėje 60 vnt.
	10 dėž.

	4.6
	ProTaper Next pagrindiniai gutaperčios kaiščiai
	Dydžiai turi atitikti mašininių ProTaper Next instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu,  X2, X3 dydžiai. Pakuotėje 60 vnt.
	10 dėž.

	4.7
	ProTaper Ultimate pagrindiniai gutaperčios kaiščiai
	Dydžiai turi atitikti rankinių ProTaper Next instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu,  F2, F3 dydžiai. Pakuotėje 60 vnt.
	10 dėž.

	4.8
	Pop. sauskaisčių rinkinys
	Įvairių dydžių rinkinys. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO (015-80) arba lygiavertį standartą. Supakuoti dėžutėje po 200 vnt. įvairaus dydžio kaiščių.
	10 dėž.

	4.9
	Pop. sauskaisčių papildymas
	Įvairių dydžių. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO (015-80) arba lygiavertį standartą. Supakuoti dėžutėje po 200 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	30 dėž.

	4.10
	ProTaper popieriniai sauskaiščiai
	Dydžiai turi atitikti rankinių ProTaper instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu, F1, F2, F3 dydžiai. Galimybė pasirinktį dėžutę su įvairių dydžių arba tik vieno dydžio kaiščiais. 1 dėž. 200 vnt.
	10 dėž.




	V pirkimo dalis: Kitos medžiagos

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	5.1.
	Hemostatinės kempinėlės 
	Želatinos ir smulkiai dispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Sidabras suteikia kempinėlėms specifinę rudą spalvą. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi. Dėžutėje bent 50 vnt.
	
10 dėž.

	5.2.

	Hemostatikas su 25 % aliuminio chloridu.
	Kraujavimui stabdyti. Tirpale 25 % aliuminio chlorido. Buteliukas su lašintuvu, ne daugiau 10 g.
	
8 but.

	5.3.
	Hemostatikas su geležies sulfatu
	Sudėtyje 15,5-20 % geležies sulfato. Sukelia koaguliaciją ir hemostazę, naudojama pieninių d. pulpotomijai. Medžiaga gelio konsistencijos, rudos sp., mažuose švirkštuose (1-2 ml).
	4 vnt.

	5.4.
	Jodoformo milteliai
	Geltoni, birūs milteliai, supakuoti saugioje pakuotėje, apsaugančioje nuo drėgmės.
	
1 pak.

	5.5.
	Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis vaistas, dedamas į alveolę 
	Skaidulinės konsistencijos preparatas alveolito gydymui, skirtas įdėti į alveolę po sudėtingo danties šalinimo. Sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis, Na laurilsulfatas, kalcio karbonatas, mėtų skonio medžiagos, ekscipientai. 
	
5 ind. 

	5.6.
	Karieso markeris
	Infekuoto dentino identifikavimui, obliteruotų šaknų kanalų suradimui, mikro įtrūkimų plombos ir ertmės kraštuose suradimui. Raudonos ar mėlynos spalvos.
	1 vnt.

	5.7.
	Aerozolinis testas 
danties 
gyvybingumui nustatyti
	Purškiamos suspaustos dujos balionėliuose danties gyvybingumui nustatyti. Temperatūra ne mažiau -40 °C.
	
5 flak.

	5.8.
	Burnos skalavimo skystis
	Gaivaus, neaštraus skonio, su fluoru, ne mažiau 500 ml butelyje. Sudėtyje yra 0,12 % chlorheksidino digliukonato ir 0,05 % cetylpyridiniumo chlorido (CPC).
	15 but.

	5.9.
	Remineralizuojantis dantų kremas su fluoru ir CPP-ACP.
	Remineralizuojantis dantų kremas be cukraus, su biologiškai aktyviu kalciu ir fosfatais (su CPP-ACP), fluoru (900 ppm). Įvairių skonių. Tūbelėse 35 ml (40 g).
	10 vnt.

	5.10.
	Fluoro lakas (5 % Na fluorido + 5 % Ca fluorido)
	5 % (22600 ppm) natrio fluorido + 5 % kalcio fluorido. Skaidrus lakas dantų jautrumui gydyti, galima tepti ir emalį, ir dentiną. Lakas turi būti atsparus drėgmei ir seilėms, turi ilgai išsilaikyti ant danties paviršiaus. Skirtas pieninių ir nuolatinių dantų padengimui, apsinuoginusių kaklelių padengimui, jautrumui sumažinti. Buteliuke 10 g.
	8 but.

	5.11.
	Fluoro lakas (5 % Na fluorido + 5 % Ca fluorido) vienkartinėmis dozėmis
	5 % natrio fluorido + 5 % kalcio fluorido. Skaidrus lakas dantų jautrumui gydyti, galima tepti ir emalį, ir dentiną. Lakas turi būti atsparus drėgmei ir seilėms, turi ilgai išsilaikyti ant danties paviršiaus. Skirtas pieninių ir nuolatinių dantų padengimui, apsinuoginusių kaklelių padengimui, jautrumui sumažinti.
	150 vnt.

	5.12.
	Fluoro lakas (5 % Na fluorido)
	 Skaidrus 5 % natrio fluorido lakas dantų jautrumui gydyti. Savaime kietėjantis. Skirtas jautrių dantų gydymui, kaklelių defektų gydymui, emalio defektų gydymui, ėduonies pažeidimų gydymui. Įvairių skonių. Pakuotėje ne daugiau 10 ml.
	5 vnt.

	5.13.
	Poliravimo pasta su fluoru
	Stabilios, homogeniškos konsistencijos, vieno žingsnio valymo ir poliravimo pasta, nepažeidžia emalio ir dentino, turi natūralaus perlito dalelių, RDA 27. Įvairių skonių, su fluoru. Tūbelėje ne mažiau 100 g.
	10  tūb.

	5.14.
	Poliravimo pasta su fluoru
	Stabilios, homogeniškos konsistencijos, galimi 3 grubumai: grubus – 195 RDA, vidutinis – 127 RDA, švelnus – 16 RDA, turi fluoridų (700 ppm) ir ksilitolio, be parabenų, mėtų skonio. Tūbelėse ne mažiau 100 g.
	
10 tūb.

	5.15.
	Poliravimo pasta be fluoro
	Homogeniškos konsistencijos befluorė dantų pasta valymui ir poliravimui. Sudėtyje yra kalcio karbonato ir aliuminio oksido. 43,8 RDA. Tūbelėse ne mažiau 60 g.
	
2 tūb.

	5.16.
	Natrio bikarbonato  milteliai
	Dalelių dydis  65-70 um. Neutralaus skonio. Pigmentams ir biofilmui išvalyti.
	20 vnt. (ne mažiau 300 g)

	5.17.
	Spalvą keičiantis nuolatinių dantų vagelių dengimo kompozitas (silantas)
	Spalvą keičiantis (iš pradžių rausvos spalvos, o sukietėjęs – baltos), fluoridus atpalaiduojantis, šviesa kietinamas kompozicinis vagelių ir duobelių silantas. Žemas klampumas, kad lengvai įtekėtų į plyšius, geras sukibimas su emaliu. Švirkšte ne daugiau 2 ml + antgaliukai.
	
5 šv.

	5.18.
	Baltas, šviesoje kietėjantis vagelių silantas su Na fluoridu
	Mažas klampumas, didelis stabilumas, geras sukibimas su emaliu, išskiria fluoridus. Švirkšte iki 2 ml (2 g).
	5 šv.




	VI  pirkimo dalis: Rankiniai endodontiniai instrumentai

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	
Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	1. 6.1.
	Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file)
	Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045,  ilgiai: 21/25/31 mm,  rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėje; pakuotėje 6 vnt.
	20 pak.

	2. 6.2.
	Dantų šaknų kanalų platintojų rinkiniai (K-file) Nr. 15-40 ir Nr. 45-80
	15-40,  045-80 dydžių rinkiniai, ilgiai: 21/25/31 mm,  rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su  rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, pakuotėje 6 vnt.
	10 pak.

	3. 6.3.
	Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile)
	Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055,  ilgiai:  21/25/31 mm,  rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse,  pakuotėje 6 vnt.
	5 pak.

	4. 6.4.
	Dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys (K-flexofile) Nr. 15-40.
	Dydžiai: 015-040 dydžių rinkinys,  ilgiai:  21/25/31 mm,  rankiniai, daugkartiniai,  autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Pakuotėje 6 vnt.
	5 pak.

	5. 6.5.
	Dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys (NiTi-flexofile)
	Dydžiai: 015-040,  ilgiai: 21/25/31 mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, nekertančia viršūne. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą.Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt.
	20 pak.

	6. 6.6. 
	Dantų šaknų kanalų platintojai (NiTi-flexofile)
	Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060,  ilgiai: 21/25/31 mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, nekertančia viršūne. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt.
	10 pak.

	6.7.
	SX rankiniai endod. instrumentai
	Atitinka mašininius SX endod. instrumentus. Ilgis 19 mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio. Su oranžinės spalvos silikonine rankenėle ir stoperiu. Sterilūs. Vienkartiniai. Pakuotėje 6 vnt.
	5 pak.

	7. 6.8.
	Dantų šaknų kanalų platintojai (H-file)
	Dydžiai: 015-040,  ilgis: 25 mm. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt.
	5 pak.

	8. 6.9.
	Dantų šaknų kanalų platintojai (C+-file)
	Dydžiai:006, 010, 015, ilgis 21 mm. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse,  pakuotėje 6 vnt.
	1 pak.

	


	VII pirkimo dalis: Mašininiai endodontiniai instrumentai ir kiti priedai

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	7.1
	Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys
	Mašininiai nikelio titano lydinio instrumentai, kuriems būdingas “banguojantis” judesys, lengviau pašalinamos dentino drožlės. Su M-WIRE technologija. Dydžiai: XA (19 mm), X1-4%, X2-6%, X3-7%, X4-6%, X5-6% kūgiškumas. Ilgiai: 21 / 25 mm. Su silikonine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, su silikoniniu stoperiu, turi CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. Galimybė rinktis skirtingų ilgių instrumentus.
	10 pak.

	7.2.
	Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys
	Mašininiai nikelio titano lydinio instrumentai su M-WIRE technologija. Labai lankstūs, atsparūs cikliniam nuovargiui. Sterilūs. Pakuotėje 5 vnt:  Slider, Shaper, F1-7%, F2-8%, F3-9% kūgiškumo. Ilgiai: 21 / 25 mm. Su silikonine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, su silikoniniu stoperiu, turi CE žymėjimą.
	10 pak.

	7.3.
	Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys
	Mašininiai nikelio titano lydinio instrumentai, kuriems būdingas skirtingas, netolygiai kintantis darbinės dalies kūgis. Dydžiai: SX (19 mm ilgio), S1, S2, F1-7%, F2-8%, F3-9%, F4-6%, F5-5% kūgiškumas. Ilgiai: 21 / 25 / 31 mm. Su silikonine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, su silikoniniu stoperiu, turi CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. Galimybė rinktis skirtingų dydžių ir ilgių instrumentus.
	10 pak.

	7.4
	Gates endodontinės liepsnelės
	Šaknų kanalų įeigoms paruošti. Dydžiai Nr. 1-6, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, sterilizuojami, 19 mm, dėžutėje 6 vnt.
	1 dėž.

	7.5
	Mašininės lentulo spiralės.
	21 ar 25 mm ilgio, dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, komplektą sudaro ne mažiau kaip 4 vnt. Apsukos ne didesnės 300-600 min-1.
	1 kompl.

	7.6
	Peeso gilintuvai
	Peeso gilintuvai į kampinį antgalį, 1-6 dydžių, 28/32 mm ilgio, darbinė dalis 15 mm/19 mm, apsisukimai 800/1200 min. Dėž. supakuota ne mažiau kaip po 6 vnt.
	3 dėž.

	7.7
	Rankiniai plėtikliai (spreader)
	Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio lankstaus plieno / nikelio-titano lydinio. Su plastmasine rankenėle. Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm,  dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau kaip po 4 vnt.
	1 dėž.

	7.8
	Endodontiniai švirkštai 3 ml
	Plastikiniai, skirti užsukamoms adatoms, š. kanalų plovimui, tūris 3 ml
	10 vnt.

	7.9
	Endodontiniai švirkštai 5 ml
	Plastikiniai, skirti užsukamoms adatoms, š. kanalų plovimui, tūris 5 ml.
	500 vnt.

	7.10
	Šaknų kanalų plovimo adatos
	Endodontinės užsukamos adatos, užapvalinta viršūne, su dviem angomis adatos šonuose, 0,3 mm (30 G) skersmens.
	10000 vnt. (10 pak. x 100 vnt. ar kt.).

	7.11 
	Intrakanaliniai antgaliukai pastoms įvesti
	Ploni, lankstūs intrakanaliniai antgaliukai pastų įvedimui. Bent 10 vnt. dėžutėje.
	5 dėž.

	9. 7.12.
	Pulpekstraktoriai
	Su plastikine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, rinkiniuose 010-040 dydžio instrumentai, sterilūs, vienkartiniai. Pakuotėje 10 vnt.
	3 rink.

	10. 7.13
	Stoveliai endodontiniams instrumentams
	Specialūs stoveliai endodontiniams instrumentams darbo metu valyti, apvalūs, autoklavuojami, su keičiamomis kempinėlėmis.
	1  vnt.

	11. 7.14
	Kempinėlės endodontiniams stoveliams
	Speciali apvali kempinėlė, dedama į stovelius.
	400 vnt. (8 pak. po 50 vnt. ar kt.)

	12. 7.15
	Endodontinė liniuotė
	Nerūdijančio plieno, autoklavuojama, darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm, darbinė dalis lygi, be lenktų kraštų, be ilgio fiksatoriaus, ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona, patogi, maunama ant piršto.
	1 vnt.





	VIII pirkimo dalis: Odontologiniai instrumentai

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn.

	8.1
	Tiesūs elevatoriai
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, aštrūs, atraumatiški, ergonomiški, lengvi, patogūs elevatoriai, darbinės dalies plotis 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm bei smulkūs, trumpa darbine dalimi, patogūs elevatoriai, skirti šaknims ir jų viršūnėms ištraukti.
	3 vnt.

	8.2
	Kampiniai elevatoriai (kairės ar dešinės pusės)
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, aštrūs, atraumatiški, ergonomiški, lengvi, patogūs elevatoriai, darbinės dalies plotis 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm bei skirti dantų šaknims ir jų viršūnėms ištraukti
	3 vnt.

	8.3
	Replės viršutinio žandikaulio dantims ar jų šaknims šalinti
	Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	2 vnt.

	8.4
	Replės apatinio žandikaulio dantims ar jų šaknims šalinti
	Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	2 vnt.

	8.5
	Bajonetinės replės
	Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	1 vnt.

	8.6
	Replės apatinio žandikaulio protiniams dantims šalinti
	Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	1 vnt.

	8.7
	Chirurginis šaukštelis
	Šaukšteliai alveolei gramdyti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai, sterilizuojami, įvairaus dydžio, aštrūs, kampiniai (veidrodinių pusių) ir tiesūs.
	3 vnt.

	1. 8.8
	Skalpeliai
	Vienkartiniai, sterilūs. Nr.11, Nr.12, Nr.15, tinkantys koteliams Nr.3, Nr.4. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
	3 pak.

	2. 8.9
	Skalpelių koteliai
	Kotelio Nr.3, Nr.4; plokščias, platėjantis, ovaliu galu; mova ašmenims pritvirtinti; nerūdijančio plieno su įpjovomis; atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	2 vnt.

	3. 8.10
	Chirurginės žirklutės
	Aštrios, smailia viršūne, lenktos ir tiesios, nedidelės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai, sterilizacijai
	1 vnt.

	4. 8.11
	Chirurginės žirklutės
	Castroviejo tipo žirklutės, ilgis 11,5 cm, nerūdijančio plieno.
	1 vnt.

	5. 8.12
	Adatkočiai
	 Metaliniai, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	1 vnt.

	6. 8.13
	Odontologinių veidrodėlių galvutės
	Nedidinančios, nerūdijančio plieno, su sriegiu, sandarios, N4, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, pakuotėje bent 12 vnt.
	10 pak. (po 12 vnt.)

	7. 8.14
	Od. veidrodėlių koteliai
	Nerūdijančio plieno, patogūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	5 vnt.

	8. 8.15
	Zondai
	Daugkartiniai, ploni, smailūs, vienpusiai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	30 vnt.

	8.16
	Endodontiniai zondai
	Daugkartiniai, ploni, smailūs, vienpusiai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	1 vnt.

	9. 8.17.
	Pincetai
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	20 vnt.

	8.18.
	Chirurginiai pincetai
	Chirurginiai pincetai su kabliukais, daugkartiniai, įvairaus dydžio, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	1 vnt.

	 8.19.
	Ekskavatoriai
	Daugkartiniai, aštrūs, įvairių dydžių, iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	30 vnt.

	8.20
	Instrumentas dantenų retrakcijai
	Retrakcinio siūlo įvedimui į dantenų vagelę. Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	1 vnt.

	8.21
	Tarpdantinis emalio peilis (mezialinis)
	Daugkartinis, išlenkti ašmenys, viena pjaunančia puse, veidrodinių krypčių. Skirta mezialiniam tarpdančiui.  Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	3 vnt.

	8.22.
	Tarpdantinis emalio peilis (distalinis)
	Daugkartinis, išlenkti ašmenys, viena pjaunančia puse, veidrodinių krypčių. Skirtas distaliniam tarpdančiui. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	3 vnt.

	8.23.
	Instrumentas gutaperčiai nudeginti ir kondensuoti (plugger)
	Rankinis, daugkartinis, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, dvipusis, vienas instrumento galas gutaperčiai nudeginti, kitas – kondensuoti. Įvairių dydžių.
	2 vnt.

	8.24.
	Karščio pernešėjas
	Rankinis instrumentas, skirtas gutaperčiai suminkštinti (darbinė dalis smailėjanti). Daugkartinis, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 
	2 vnt.

	8.25.
	Plombavimo instrumentai
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, dvipusiai, skirtingų krypčių plombavimo lopetėlės arba viename gale plombavimo lopetėlė, o kitame – įvairių formų (apvalūs, smailūs, vagelėms modeliuoti) ir dydžių kimštukai.
	10 vnt.

	8.26.
	Metalinė maišymo mentelė
	Daugkartinė, nerūdijančio plieno, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai, darbinės dalys abiejuose galuose
	1 vnt.

	8.27.
	Koferdamo sistemos replės
	Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Koferdamo žiedams uždėti ir nuimti.
	1 vnt.

	8.28.
	Būgninis skylamušis
	Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Koferdamo gumai prakirpti. 5 skirtingų dydžių skylėms.
	1 vnt.

	8.29
	Laikiklis (rėmelis) koferdamui
	Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Metalinis rėmelis koferdamo įtempimui, įtvirtinimui. Galimybė pasirinkti įv. dydžių.
	1 vnt.

	8.30
	Koferdamo žiedai
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Atsparūs išplėtimui, greit nesideformuojantys. Įvairių dydžių ir formų. Priekiniams, kapliams, krūminiams dantims. Su ir be sparnelių.
	2 vnt.

	8.31
	Karpulinis švirkštas su žiedu nykščiui
	Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, patogus, su aspiracijos funkcija.
	5 vnt.

	8.32
	Žirklės
	Pagalbiniams darbams, matricoms kirpti, patogios, metalinės, gali būti autoklavuojamos
	1 vnt.

	8.33
	Apeksolokatoriaus kabliukas
	Metalinis, autoklavuojamas.
	1 vnt.

	8.34
	Ultragarsinio aparato antgaliukai
	Skalerio liepsnelės, kieto metalo, sterilizuojami,  įvairių formų. Tinkantys Satelec skaleriams.
	5 vnt.

	8.35
	Atsuktuvas ultragarsiniams antgaliukams
	Apvalus, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	5 vnt.

	8.36
	Gracey kiuretės 
	Ergonomiška rankenėlė, lengvos, atsparios nusidėvėjimui, itin plona darbine dalimi (0,9 mm), autoklavuojamos. Viena pjaunamoji briauna. Galuose veidrodinis ašmenų atspindys. Skirtos priekiniams dantims, galinių d. medialiniams, distaliniams paviršiams.
	10 vnt.

	8.37
	Pjautuvėliai 
	Ergonomiška rankenėlė, lengvi, atsparūs nusidėvėjimui, itin plona darbine dalimi, autoklavuojami. Darbinė dalis turi 2 pjaunamąsias briaunas.
	10 vnt.

	8.38
	Periodontologinis zondas WHO
	Daugkartinis, nerūdijančio plieno, autoklavuojamas, su rutulio f. 0,5 mm skersmens viršūne, juoda zona 3,5-5,5 mm atkarpoje ant darbinės dalies. Kitame gale – Stepherdo kablys.
	3 vnt.



	IX pirkimo dalis: Grąžtai, šlifavimo ir poliravimo priemonės

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	9.1.
	Deimantiniai grąžtai
	Daugkartiniai, greit nenusidėvintys nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos (rožiniai, liepsnelės, adatėlės, cilindrai, konuso, regbio kamuolio ir kt.), dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti turbininiam antgaliui. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti.
	200 vnt.

	9.2.
	Deimantiniai grąžtai (prailgintu koteliu)
	Daugkartiniai, greit nenusidėvintys nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos (rožiniai, liepsnelės, adatėlės, cilindrai, konuso, regbio kamuolio ir kt.), dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti turbininiam antgaliui. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti.
	100 vnt.

	9.3.
	Kietmetalio grąžtai vainikėlių nuėmimui (turbininiam antgaliui)
	Daugkartiniai, labai aštrūs, pagaminti iš vientiso lydinio, sterilizuojami  autoklave.
	80 vnt.

	9.4.
	Kietmetalio grąžtai (kampiniam  antgaliui)
	Ašmeniniai, sertifikuoti, atitinkantys ISO. Įvairių dydžių, kampiniam antgaliui, su žaliu spalviniu žymėjimu. 
	200 vnt.

	9.5.
	Kietmetalio grąžtai (turbininiam antgaliui)
	Ašmeniniai, įvairaus diametro, su mėlynu spalviniu žymėjimu. Skirti turbininiam antgaliui. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir aukštai temperatūrai. Prailginti ir neprailginti. Turi turėti atitikties sertifikatus, CE žymėjimą.
	10 vnt.

	9.6.
	Endo access grąžtai
	Deimantiniai, skirti endodontinės ertmės ruošimui. Darbinės dalies ilgis 10 mm, viso grąžtelio – 21 mm. 3 dydžių. Turbininiam antgaliui. Grąžte suderintos rožinio ir fisūrinio grąžto savybės. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti.
	5 vnt.

	9.7
	Poliravimo diskų laikikliai

	Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Kampiniam antgaliui su apvalia darbine dalimi.
	10 vnt.

	9.8
	Šlifavimo - poliravimo diskai

	Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja. Ploni,vienpusiai, pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. Šiurkštūs (rudi), vidutiniai (tamsiai oranžiniai), švelnūs (oranžiniai), labai švelnūs (geltoni). Dviejų dydžių: skersm. 9,5 mm arba  12,7 mm. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi.
	Įv. dydžių ir grubumų 500 vnt. (10 pak.)

	9.9
	Metalinės šlifavimo juostelės (vienpusės)
	Metalinės, viena pusė dengta deimanto dalelėmis, plotis - 2,5 mm ir 4 mm, ilgis 110 – 150 mm. Galimybė pasirinkti įvairaus šiurkštumo.
	120 vnt.

	9.10
	Deimantinės abrazyvinės juostelės su pjūkliuku
	Juostelės skirtos tarpdančių užbaigimui. Juostelė turi neabrazyvinę, vienoje pusėje dantytą vidurinę juostelės dalį, skirtą restauracinių medžiagų pertekliaus tarpdančiuose šalinimui. Juostelės ilgis 150 mm, plotis 3 mm, storis 0,05 mm.
	100 vnt.

	9.11.
	Perforuotos poliravimo juostelės
	Perforuotos abrazyvinės juostelės. 2,5 mm arba 4 mm pločio. Galimybė pasirinkti įvairaus šiurkštumo.
	60 vnt.

	9.12.
	Plastikinių šlifavimo juostelių rinkinys
	Plastikinės spalvotos juostelės, kurių viduryje skaidri nedarbinė zona lengvesniam praėjimui pro kontaktą, vienpusės. 4 mm pločio. 3 skirtingų šiurkštumų. Rinkinyje ne mažiau 75 vnt.
	2 rink.

	9.13.
	Plastikinių šlifavimo juostelių papildymas
	Plastikinės spalvotos juostelės, kurių viduryje skaidri nedarbinė zona lengvesniam praėjimui pro kontaktą, vienpusės. Galimybė pasirinkti norimo šiurkštumo. 4 mm pločio.
	250 vnt.

	9.14
	Abrazyvinė poliravimo juostelė ritinėlyje
	4 mm pločio, 10 m ilgio. Pagaminta iš lankstaus poliesterio, padengta aliuminio oksido dalelėmis. Įvairaus šiurkštumo.
	10 ritin.

	9.15.
	Aliuminio oksidu dengtos plastikinės poliravimo juostelės
	Plastikinės vidutinio šiurkštumo-švelnios (pilka-balta spalvos) poliravimo juostelės kompozitų, stiklo jonomerų apdirbimui. Viduryje skaidri nedarbinė zona lengvesniam praėjimui pro kontaktą. Vienpusės. 1,9 ar 3,9 mm pločio.
	400 vnt.

	9.16.
	Poliravimo šepetėliai
	Sintetiniai šereliai, įvairių formų ir dydžių, įvairaus švelnumo, spalvoti, lėtaeigiam antgaliui.
	50 vnt.

	9.17.
	Polyrai kompozitų apdailai

	Aliuminio oksidu impregnuoti, polimerizuoti uretano dimetakrilato derva, skirti apdirbti kompozitų paviršių bei galutiniam poliravimui. Liepsnelės, diskelio, taurelės formos. Kampiniam antgaliui.
	200 vnt.

	9.18.
	1-o žingsnio polyrai kompozitų poliravimui
	Polyrai su deimanto dalelėmis, skirti tiek pradiniam, tiek galutiniam - iki blizgesio, visų tipų kompozitų poliravimui. Nereikalinga poliravimo pasta. Liepsnelės, taurelės, diskelio formų. Kampiniam antgaliui.
	50 vnt.

	9.19.
	Polyrai kompozitui
	Kompozitų poliravimui. Atsparūs greitam nusidėvėjimui. Įvairių formų.
Autoklavuojami. Koteliai: nerūdijančio plieno, kampiniam antgaliui.
	10 vnt.

	9.20
	2–jų žingsnių kompozitų poliravimo sistema (ratukai)
	Deimantais impregnuoti 14 mm x 1,6 mm ratukai, pilkos ir rožinės sp. kompozitų poliravimui. Kampiniam antgaliui. 
	30 vnt.

	9.21.
	Arkanzaso polyrai 
	Polyrai su arkanzaso akmenėliu, baltos spalvos, įvairių formų, kampiniam antgaliui.
	5 vnt.

	9.22. 
	Impregnuotas šepetėlis kompozitų poliravimui
	Galutiniam kompozitų, kompomerų ir kt. blizginimui. Šepetėlio šereliai impregnuoti deimanto arba silicio karbido dalelėmis, todėl nereikalinga poliravimo pasta. Kampiniam antgaliui. Autoklavuojamas. Įvairių formų. 
	5 vnt.

	9.23
	Deimantu impregnuotas veltinukas (filcas)
	Galutiniam kompozitų, kompomerų ir kt. blizginimui. Kampiniam antgaliui.
	20 vnt.

	9.24
	Ožkos plauko poliravimo šepetėlis
	Autoklavuojamas. Kampiniam antgaliui.
	10 vnt.

	9.25. 
	Arkanzaso aštrinimo akmenėlis kiuretėms galąsti
	Aštrinimo akmenėlis (Arkanzaso). Įvairių dydžių ir formų.
	1 vnt.




	X pirkimo dalis: Pagalbinės priemonės

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	10.1
	Dentalinės adatos
	Sterilios, vienkartinės, universaliu sriegiu, įstatomos į karpulinį švirkštą. Aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui. Įpakuotos po 100 vnt. dėžutėje, dydžiai: 0,3x25 mm, 0,4x34 mm.
	20 dėž.

	10.2
	Vatos voleliai
	100 % medvilnė. Galimybė rinktis įv. dydžių: 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm skersmens. Lankstūs, išlaiko formą. 
	10 500 vnt.

	10.3
	Vienkartiniai pusterio antgaliukai
	Naudojami ant vandens-oro švirkšto.
	100 vnt.

	10.4
	Impregnuotas retrakcinis siūlas 

	Iš 100% medvilnės megztas impregnuotas aliuminio sulfatu arba Al chlorido heksahidratu, įvairaus storio (‘000/’00/’0/1/2).
	15 vnt.

	10.5
	Neimpregnuotas retrakcinis siūlas
	Iš 100% medvilnės megztas neimpregnuotas retrakcinis siūlas, įvairaus storio (‘000/’00/’0/1/2).
	3 vnt.

	10.6
	Tarpdančių siūlas
	Daugiaplaušis, tekstilinis, su fluoridu, tvirtas, padengtas vašku, taip pat „expand“ tipo.
	15 vnt.

	10.7
	Mikroaplikatoriai
	Medžiagos aplikavimui ant dantų, galimybė rinktis įv. dydžių, spalvoti, pakuotėje po 100 vnt.
	40 pak.

	10.8
	Šepetėliai
	Vienkartiniai trumpi šepetėliai lakui, surišimo sistemai užtepti. Įtvirtinami į ilgesnį kotelį. Pakuotėje 100 vnt.
	5 pak.

	10.9
	Kotelis šepetėliams
	Kotelis vienkartiniams šepetėliams. Plastikinis. Autoklavuojamas.
	1 vnt.

	10.10
	Metalinių kontūruotų sekcijinių matricų rinkinys
	Metalinių kontūruotų sekcijinių matricų rinkinys įv. dydžių (iki 100 vnt.) ir 2 metaliniai laikikliai, daugkartinio naudojimo, "pupelės " formos su / be papildoma briauna, krūminiams / kapliams.
	4 rink.

	10.11
	Kontūruotų sekcijinių matricų papildymas
	Vieno dydžio sekcijinės matricos, kontūruotos, galimybė pasirinkti skirtingą dydį, storį (35-50 µm). Daugkartinio naudojimo. 10 ar 12 vnt.
	20 dėž.

	10.12
	Apis matricų rinkinys (“žiogeliui”) su laikikliu
	Metalinių matricų rinkinys, įv. dydžių, naudojamos su matricų laikikliais „žiogeliais“, kontūruotos arba ne, įv. storių (35-50 µm). Daugkartinio naudojimo.
	4 rink.

	10.13
	Apis matricų (“žiogeliui”) papildymas
	Vieno dydžio matricos, kontūruotos arba ne, galimybė pasirinkti dydį, storį (35-50 µm). Daugkartinio naudojimo. 10 ar 12 vnt.
	10 dėž.

	10.14
	Metalinės matricos “Tofflemire” matricų laikikliui
	Vieno dydžio matricos, kontūruotos arba ne, galimybė pasirinkti dydį, storį (35-50 µm). Daugkartinio naudojimo. 10 ar 12 vnt.
	2 dėž.

	10.15
	Matricų laikiklis “žiedas”
	Atsparus dezinfekcijai ir autoklavavimui.
	1 vnt.

	10.16
	Apis matricų laikiklis (“žiogelis”)
	Mažas / didelis „žiogelis“, atsparus dezinfekcijai ir autoklavavimui.
	10 vnt.

	10.17
	Matricų laikiklis “Tofflemire”
	Atsparus dezinfekcijai ir autoklavavimui.
	1 vnt.

	10.18
	Koferdamo guma
	Bekvapė, be latekso, vidutinio storio, 152x152 mm., pakuotėje ne mažiau 36 lapelių.
	2 pak.

	10.19
	Celiulioidinė tarpdančių juostelė rulone
	Karpoma skaidri įvairaus pločio, rulone 10 m.
	10 rul.

	10.20
	Metalinė juostelė rulone
	Karpoma, įvairaus pločio ir storio, rulone 3 metrai.
	2 vnt.

	10.21
	Medinių pleištukų rinkinys
	Įvairių dydžių, rinkinyje 200 vnt.
	6 rink.  

	10.22
	Medinių pleištukų papildymas
	Įvairių dydžių, supakuoti dėžutėse po vieną dydį, po 100 vnt.
	30 dėž.

	10.23
	Plastikiniai pleištukai
	Įvairių dydžių, supakuoti dėžutėse po vieną dydį.
	30 dėž.

	10.24
	Burnos plėtiklis (lūpų ir skruostų atitraukimui)
	Autoklavuojamas, pagamintas iš polikarbonato. Įv. dydžių.
	10 vnt.

	10.25
	Liežuvio retraktorius
	Daugkartinis, su rankena, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 
	2 vnt.

	10.26
	Žiodiklis
	Daugkartinis, guminis, įv. dydžių.
	5 vnt.

	10.27
	Chirurginiai siūlai
	Sterilūs, 4/0, 5/0, 6/0 numerio, atraumatinė adata.
	60 vnt. (5 pak. po 12 vnt. ar kt.)

	10.28
	Popierinis blokas plombos maišymui
	Popierinis, plombinei medžiagai maišyti, įv. dydžių, nesugeriantis drėgmės.
	2 vnt.

	10.29
	Stiklinė lentelė plombos maišymui
	Vienoje pusėje paviršius šiurkštus (grūdėtas), kitas - lygus.
	1 vnt.

	10.30
	Artikuliacinis popierius 40 mikronų
	Tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos, dvipusis, I-formos; storis 40 mikronų.
	5 pak.

	10.31
	Artikuliacinis popierius 12 mikronų
	Tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos, dvipusis, 12 mikronų storio. Ypatingai atsparus plyšimui. 22 mm pločio juosta. 20 m.
	10 pak.

	10.32
	Shim-stock folija (8 mikronų storio)
	Metalinė 8 mikronų folija okliuzijai tikrinti. 5 m.
	1 vnt.

	10.33
	Dozatorius medžiagoms kapsulėse
	Plastikinis, daugkartinis, skirtas medžiagoms kapsulėse išspausti.
	1 vnt.

	10.34
	Paciento servetėlės laikiklis
	Grandinėlė su segtukais galuose.
	1 vnt.

	10.35
	Seilių siurbtukai
	Vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs, plastikiniai vamzdeliai, pakuotėje ne mažiau kaip po 100 vnt.
	5 000 vnt. (50 pak. po 100 vnt. ar kt.)

	10.36
	Sterilūs chirurginiai siurbliukai
	Sterilūs, vienkartiniai. Pakuotėje 20 vnt.
	60 vnt. (3 pak. po 20 vnt.)

	10.37
	Autoklavuojami dulkių atsiurbėjai
	Daugkartiniai autoklavuojami 134 oC, plastmasiniai, platėjantys, 16 mm skersmens.
	1 vnt.

	10.38
	Vienkartiniai dulkių atsiurbėjai
	Vienkartiniai. Pakuotėje 100 vnt.
	50 pak.

	10.39
	Perėjimas (adapteris) atsiurbėjams.
	1) Perėjimas iš 11 mm į 16 mm;
2) Perėjimas iš 7 mm į 11 mm.
	2 vnt.

	10.40
	Indelis grąžtelių mirkymui
	Konteineris grąžtelių mirkymui dvigubu dugnu.
	1 vnt.

	10.41
	Petri lėkštelės
	Stiklinės, su 2, 3 ar 4 dalimis, dangteliu.
	1 vnt.

	10.42
	Spiritinė lemputė
	Stiklinė ar metalinė.
	1 vnt.

	10.43
	Knatas spiritinei lemputei
	Spiritinės lemputės knatas.
	2 vnt.

	10.44
	Vienkartiniai apsauginiai maišeliai polimerizacinės lempos šviesolaidžiui
	Glaudžiai prisitvirtinantys. Pakuotėje 100 vnt. arba 200 vnt.
	1500 vnt

	10.45
	Apsauginis veido skydelis
	Universalaus dydžio, plastikinis. Daugkartinio naudojimo. Pakuotėje rėmelis ir ne mažiau kaip 5 vnt. skaidrių apsauginių lakštų.
	5 pak.

	10.46.
	Apsauginių veido skydelio ekranų papildymas, tinkantis 10.45 pozic.
	Skaidrūs apsauginiai plastikiniai lakštai, tvirtinami prie veido skydelio rėmelio. Iš atsparaus braižymams plastiko.
	30 vnt.

	10.47
	Oranžiniai apsauginiai akiniai nuo mėlynos šviesos
	Oranžiniai, apsaugantys nuo mėlynos šviesos kietinant kompozitą.
	1 vnt.

	10.48
	Skaidrūs apsauginiai akiniai
	Skaidrūs, bespalviai, gydytojui ar pacientui apsaugoti nuo aptaškymo.
	1 vnt.

	10.49
	Vienkartinė apsauga odontologinės kėdės galvos atlošui
	Užmaunami ant galvos atlošo vienkartiniai maišeliai. Be latekso.
	1 pak.

	10.50
	Veidrodis pacientui
	Veidrodinė dalis iš vienos pusės. Išmatavimai: ne daugiau 30 x 15 cm.
	1 vnt.




	XI pirkimo dalis: Kitos pagalbinės / apsauginės priemonės

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	11.1
	“Bite block”
	Vienkartinės priemonės panoraminiam KAVO rentgeno aparatui. Pakuotėje 200 vnt.
	200 vnt.
(1 pak.)

	11.2
	“Lip support”
	Vienkartinės priemonės panoraminiam KAVO rentgeno aparatui. Pakuotėje 200 vnt.
	200 vnt. 
(1 pak.)

	11.3
	“Chin support” 
	Vienkartinės priemonės panoraminiam KAVO rentgeno aparatui. Pakuotėje 200 vnt.
	200 vnt. 
(1 pak.)

	11.4
	Vienkartiniai apsauginiai maišeliai viziografo davikliui
	Medium dydis: 1-3/8".
	1500 vnt.

	11.5
	Kūno ro apsauginė prijuostė (be skydliaukės apsaugos) Pb 0,5 mm
	Universali, vidutinio dydžio.
	1 vnt

	11.6
	Skydliaukės ro apsauga (apykaklė) Pb 0,5 mm
	Universali, vidutinio dydžio.
	1 vnt




	XII pirkimo dalis: Medžiagos ir priemonės protezavimui

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	12.1
	Vazelinas
	Medicininis – patepti lūpas, danties kultį. Ne mažiau 20 g.
	
1 vnt.

	12.2
	Purškiama kalkė
	Fiksuotų protezų tikimui tikrinti. Purškiama kalkė, lengvai nuplaunama vandeniu nepaliekant dažų likučių.
	
2 vnt.

	12.3
	Savaiminio kietėjimo plastmasė fiksuotų protezų perbazavimui
	Akrilinė plastmasė laikinų vainikėlių gamybai ir perbazavimui. Miltelių sudėtyje yra polietilmetakrilatų ir polimetilakrilatų. Skysčio sudėtyje yra n-butilmetakrilatų, etilmetakrilatų.
	1 rink.

	12.4
	Kompozitinė medžiaga laikiniems fiksuotiems protezams gaminti
	Cheminio kietėjimo, estetiška, tinka laikinų vainikėlių, tiltelių, įklotų, užklotų gamybai.
	1 vnt.

	12.5
	Vaško modeliavimo instrumentas
	Instrumentai skirti vaško modeliavimui, skirtingų formų, darbiniai antgaliai gali būti keičiami.
	1 vnt

	12.6
	Instrumentas vainikėliams nuimti
	Rankinis, su svareliu, komplekte 3 antgaliukai.
	1 vnt

	12.7
	Peilis vaškui
	Su medine rankena.
	1 vnt

	12.8
	Cheminis pieštukas
	Dvipusis (raudonos ir mėlynos sp.)
	1 vnt.

	12.9
	Kietmetalio frezas
	Tiesiam antgaliui. Galimybė rinktis įv. dydžių, šiurkštumų ir formų.
	5 vnt.

	12.10
	Polyras akrilinei plastmasei poliruoti. 
	Tiesiam antgaliui. Galimybė rinktis įv. dydžių, formų, šiurkštumų.
	10 vnt.

	12.11
	Šlifavimo akmenukas cirkoniui
	Tiesiam antgaliui. Abrazyvas, skirtas apdirbti cirkonio restauracijas, nerizikuojant nuskilimui. Puikus patvarumas. Negeneruoja šilumos.
	3 vnt.

	12.12
	Polyras cirkonio restauracijų poliravimui
	Kampiniam antgaliui. Deimantinis
polyras, skirtas cirkonio restauracijų poliravimui. Maža lūžių ir įtrūkimų rizika. Ilgai išlaikantis. Nereikia papildomai naudoti poliravimo pastos. Polyro galvutė padengta deimantu, kotelis iš nerūdijančio plieno. Autoklavuojamas. 
	5 vnt.

	12.13
	Polyras keramikai ir cirkoniui
	Kampiniam antgaliui. Deimantinis. Autoklavuojamas. Įvairių formų.
	3 vnt.

	12.14
	Polyras keramikai
	Kampiniam antgaliui. Visų tipų keramikų poliravimui ir blizginimui. Maža lūžių ir įtrūkimų rizika. Deimantinis. Autoklavuojamas. Įvairių formų.
	2 vnt.

	12.15
	Alginatas
	Su vandeniu maišomi rožinės spalvos milteliai, nedulkantys. Normalaus arba greito kietėjimo laiko.
	12 000 g

	12.16
	A-silikono bazinė masė (putty)
	Rankomis maišomo A-silikono bazinė masė 2 x 300 ml (bazės ir katalizatoriaus). Vidutinio kietėjimo greičio. Atspari plyšimui ir deformacijoms, hidrofiliška.
	5 rink.

	12.17
	A-silikono korekcinė masė (light)
	A-silikono korekcinė masė atspaudams. Pakuotėje 2 kartridžai po 48-50 ml. Vidutinio kietėjimo greičio. Atspari plyšimui ir deformacijoms, hidrofiliška.
	10 pak.

	12.18
	Pistoletai medžiagoms “kartridžuose” išspausti
	Santykiui 1:1, 1:2 ar 1:4.
	1 vnt.

	12.19
	Adhezyvas VPS silikonams (VPS adhesive)
	VPS silikonų sukibimui su atspaudiniu šaukštu pagerinti. Tinka įv. rūšių šaukštams. 17 ml.
	1 vnt

	12.20
	C-silikonas
	Rinkinį sudaro bazinė atspaudinė masė, korekcinė atspaudinė masė, aktyvatorius ir priedai.
	1 rink.

	12.21
	VPS pagrindo silikoninė medžiaga sąkandžio registrui
	Tiksotropinė medžiaga sąkandžio registravimui. Pakuotėje 2 x 50 ml.
	10 pakuočių

	12.22
	VPES pagrindo silikoninė medžiaga protezų tikimui tikrinti
	VPES silikonas protezo tikslumo ir okliuzinių taškų nustatymui

	1 pak.

	12.23
	Skysto silikono (korekcinės masės) maišymo antgaliai
	Korekcinės masės maišymo antgaliai plačiu galu, galimybė užsakyti norimo dydžio, pakuotėje 50 vnt.
	200 vnt. (4 pak.)

	12.24
	Korekcinės masės intraoraliniai antgaliukai
	Korekcinės masės maišymo antgalio antgaliukas (geltonas) pakuotėje ne daugiau 50 vnt.
	100 vnt.

	12.25
	Sąkandžio registravimo silikono maišymo antgaliai
	Maišymo antgaliai silikoninėms sąkandžio registracijos masėms, dideli. Pakuotėje 50 vnt.
	200 vnt. (4 pak.)

	12.26
	11 tipo maišymo antgaliai su 1 tipo endod. antgaliuku
	Plačiu galu, kur dar kartu papildomai montuojamas endo intraoralinis antgaliukas (1 tipo) medžiagai į šaknies kanalą įvesti.
	100 vnt.

	12.27
	Plastikinės maišymo lopetėlės
	Skirta alginatui maišyti.
	1 vnt

	12.28
	Guminis dubenėlis alginatui maišyti
	Skirta alginatui maišyti.
	1 vnt

	12.29
	Silikoninis indelis akrilinei plastmasei maišyti
	Silikoninis, nelimpančiu paviršiumi, skirtas akrilinei plastmasei maišyti. Galimybė užsakyti skirtingų dydžių. Daugkartiniai.
	1 vnt

	12.30
	Metalinis atspaudinis šaukštas
	Perforuoti ir neperforuoti. Viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė užsakyti skirtingų dydžių. Daugkartiniai.
	10 vnt

	12.31
	Plastikinis atspaudinis šaukštas
	Perforuoti ir neperforuoti. Viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė užsakyti skirtingų dydžių. Daugkartiniai.
	5 vnt

	

	XIII pirkimo dalis: Medžiagos protezavimui - cementai ir priedai


	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	13.1
	Dvigubo kietėjimo dervinio cemento rinkinys 
	Dvigubo kietėjimo dervinis cementas dvigubame švirkšte su automatiniais maišytuvais. Skirtas adheziniam visų tipų keramikinių, kompozitinių ir metalo pagrindu pagamintų įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų cementavimui (su galimybe pasirinktinai atlikti ėsdinimo etapą). Taip pat metalinių, keramikinių, stiklo pluošto kaiščių ir lietų metalinių įklotų cementavimui (reikalingas adhezyvas), bet ne kulties atstatymui. Rinkinyje ne mažiau 8 g cemento, adhezyvas, kt. priedai. Universalaus arba A2 atspalvio.
	1 vnt.

	13.2
	Savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis cementas
	Savaiminio sukibimo, dvigubo kietėjimo dervinis cementas dvigubame švirkšte su automatiniais maišytuvais, įprastais bei endo įvedimo antgaliais. Sudėtyje yra metakrilato monomerų. Tinkamas stiklo pluošto kaiščių (cementuojant nereikalingas ėsdinimas, primer’io, adhezyvo aplikavimas), keramikinių ar metalinių užklotų, įklotų, vainikėlių, tiltelių cementavimui. Ne mažiau 8 g. Universalaus arba A2 atspalvio.
	
5 šv.

	13.3.
	Mikroporėto paviršiaus stiklo pluošto kaiščių rinkinys
	Kūgiški, rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai su mikroporėtu paviršiumi, todėl nereikia silanizuoti, ėsdinti, aplikuoti adhezyvo. Elastingumo modulis artimas dentinui. Su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Rinkinyje turi būti 4 dydžių stiklo pluošto kaiščiai ir atitinkamų dydžių grąžteliai ložei paruošti.
	4 rink.

	13.3.1
	Mikroporėto paviršiaus stiklo pluošto kaiščių papildymas 13.3 pozicijai
	Kūgiški, rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai su mikroporėtu paviršiumi, todėl nereikia silanizuoti, ėsdinti, aplikuoti adhezyvo. Elastingumo modulis artimas dentinui. Su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. 
	 50 vnt. kaiščių

	13.4
	Stiklo pluošto kaiščių rinkinys
	Silanizuoti, kūgiški, rentgenokontrastiški, kompoziciniai, elastingumo modulis artimas dentinui, su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Rinkinyje turi būti 4 dydžių stiklo pluošto kaiščiai ir atitinkamų dydžių grąžteliai ložei paruošti.
	
3 rink.

	13.4.1
	a) Stiklo pluošto kaiščių papildymas 13.4 pozicijai
	Kūgiški, rentgenokontrastiški, kompoziciniai, elastingumo modulis artimas dentinui, su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Galimybė pasirinkti vieno dydžio stiklo pluošto kaiščių papildymą.
	10 vnt. kaiščių

	13.5
	Dvigubo kietėjimo kompozicinio cemento papildymas
	Dvigubo kietėjimo dervinis cementas dvigubame švirkšte su automatiniais maišytuvais. Tinkamas stiklo pluošto kaiščio cementavimui ir kulties atstatymui, ne mažiau 8 g. Universalaus arba A2 atspalvio.
	
1 šv.

	13.6
	Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento rinkinys
	Metalinių, metalo keramikos, ir kt. vainikėlių, tiltelių, įklotų, užklotų cementavimui. Rinkinys: 15 g milteliai + 8 g skystis (su 2-hidroksietilmetakrilatu, tartato r.) + 7 g kondicionierius (su 2% geležies chlorido).
	5 rink.

	13.6.1
	Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento papildymas: milteliai
	15 g milteliai
	1 vnt.

	13.6.2
	Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento papildymas: skystis
	8 g skystis (su 2-hidroksietilmetakrilatu, tartato r.)
	1 vnt.

	13.7.1
	Cinko fosfatinio cemento skystis
	Fasuotėje ne mažiau 40 ml.
	1 vnt

	13.7.2
	Cinko fosfatinio cemento milteliai
	Fasuotėje ne mažiau 100 g.
	1 vnt

	13.8
	Cementas laikinam dantų protezų cementavimui
	Laikinas cementas be kalcio h., be eugenolio. Rinkinys (50 g bazė ir 15 g aktyvatorius).
	 3 vnt




	XIV Pirkimo dalis: Priemonės įrangai

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	14.1
	Šepetėlis grąžtelių valymui
	Žalvarinės vielos, 55 mm ilgio.
	5 vnt

	14.2
	Tepalas odontologiniams antgaliams.
	Sintetinis tepalas, skirtas visų rūšių odontologinių antgalių sutepimui (suderinamas su dezinfekciniais skysčiais ir sterilizacija). Flakonėlyje ne mažiau kaip 400 ml. 
	5 vnt.




	XV Pirkimo dalis: Odontologiniai antgaliai ir priedai

	
Eil.
 Nr. 
	
Medžiagos  pavadinimas
	
Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
24 mėn. 

	15.1
	Turbininis antgalis su šviesolaidžiu, tinkantis W&H RM-34 LED (Multiflex) bei KAVO (QC6016KW) greitoms jungtims 
	1. Apsisukimų skaičius ne mažesnis 350000 aps/min;
2. Ne mažiau 4 purkštukų;
3. Garantija ne trumpiau 2 metai;
4. Švarios galvutės sistema;
5. Keramikiniai guoliai;
6. Mygtukinis grąžto fiksavimas;
7. Galvutės skersmuo ne didesnis kaip 12,5 mm;
8. Garso lygis ne daugiau 57 dB;
9. Sterilizuojamas iki 135°C;
10. CE žymėjimas;
11. Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	4 vnt.

	15.1.1 
	Greita jungtis su LED, tinkanti 15.1 pozicijoje pasiūlytam turbiniam antgaliui
	1. 6 kontaktų jungtis;
2. LED šviesa;
3. Su vandens srauto reguliavimu;
4. Ne mažiau 1 metų garantija;
5. Integruotas apsauginis neįsiurbiantis vožtuvas;
6. Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	1 vnt.

	15.1.2
	LED lemputė, tinkanti 15.1.1. pasiūlytai greitai jungčiai
	
	1 vnt.

	15.2
	Turbininis antgalis su šviesolaidžiu, tinkantis Sirona (QC6016SW) greitai jungčiai 
	1. Apsisukimų skaičius ne mažesnis 350000 aps/min;
2. Ne mažiau 4 purkštukų;
3. Garantija ne trumpiau 2 metai;
4. Švarios galvutės sistema;
5. Keramikiniai guoliai;
6. Mygtukinis grąžto fiksavimas;
7. Galvutės skersmuo ne didesnis kaip 12,5 mm;
8. Garso lygis ne daugiau 57 dB;
9. Sterilizuojamas iki 135°C;
10. CE žymėjimas;
11. Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	2 vnt.

	15.2.1
	Greita jungtis su LED, tinkanti 15.2 pozicijoje pasiūlytam turbiniam antgaliui
	1. 6 kontaktų jungtis;
2. LED šviesa;
3. Su vandens srauto reguliavimu;
4. Ne mažiau 1 metų garantija;
5. Integruotas apsauginis neįsiurbiantis vožtuvas;
6. Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	1 vnt.

	15.2.2
	LED lemputė, tinkanti Sirona (QC6016SW) greitai jungčiai 
	
	1 vnt.

	15.3
	Turbininis antgalis su vandens – oro aerozolio padavimu, su pašvietimu, tinkantis Chirana R420 greitai jungčiai
	1. Apsisukimų skaičius ne mažesnis 350000 aps/min;
2. Ne mažiau 3 purkštukų;
3. Garantija ne trumpiau 2 metai;
4. Švarios galvutės sistema;
5. Keramikiniai guoliai;
6. Mygtukinis grąžto fiksavimas;
7. Galvutės skersmuo ne didesnis kaip 12,5 mm;
8. Garso lygis ne daugiau 60 dB;
9. Sterilizuojamas iki 135°C;
10. CE žymėjimas;
11. Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	3 vnt.

	15.3.1
	Lemputė, tinkanti 15.3 pozicijoje nurodytam turbininiam antgaliui
	
	2 vnt.

	15.4
	Kampinis antgalis su pašvietimu mikrovarikliui
	1. Perdavimo santykis: 1:1 mėlyna.;
2. Didžiausias greitis: 40 000 aps./min.;
3. ISO jungties tipas;
4. Vidinis aušinimas, 1 purkštukas;
5. Tinkamas HP (Ø 2.35 mm) grąžteliams, mygtukinis grąžto fiksavimas;
6. Autoklavuojamas iki 134°C;
7. Garantija ne trumpiau 2 metai;
8.  Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	6 vnt.

	15.5
	Tiesus antgalis mikrovarikliui
	1. Perdavimo santykis: 1:1 mėlyna.;
2. Didžiausias greitis: 40 000 aps./min.;
3. ISO jungties tipas;
4. Vidinis aušinimas, 1 purkštukas;
5. Grąžto skersmuo – 2,35 mm;
6. Autoklavuojamas iki 135°C;
7. Garantija ne trumpiau 1 metai;
8.  Būtinas aprašymas lietuvių kalba.
	1 vnt.



