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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai


PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS

____________
(Data)
_______________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo kodas (jeigu yra)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

	
	
	
	

	
	
	
	




3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) 
	


* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti


4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	

	
	


**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

5. [bookmark: _Hlk135728489]Mes siūlome šias prekes:
	Eil. 
Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Siūlomos prekės modelis ir kodas (jei taikoma), gamintojas
	Kaina be  PVM, Eur 
	PVM dydis, procentais
	PVM, Eur
	Kaina su  PVM, Eur

	1.
	Odontologinė įranga
	2
	
	
	
	
	



Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ____________________________________________________________________________


6. 
6

7. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė

Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. 
 (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) 

pildo tiekėjas
	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo  puslapio Nr.;
2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą  jos atitinka.

pildo tiekėjas

Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima.

	Odontologinė įranga (2 kompl.):
	
	

	1.
	Odontologinis įrenginys:
	
	

	1.1.
	Paciento kėdė (2 vnt.):
	
	

	1.1.1.
	Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris)
	
	

	1.1.2.
	Maksimalus kėdės pakėlimo aukštis ne mažiau 800 mm
	
	

	1.1.3.
	Maksimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau 420 mm
	
	

	1.1.4.
	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde
	
	

	1.1.5.
	Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė
	
	

	1.1.6.
	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa
	
	

	1.1.7.
	Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu
	
	

	1.1.8.
	Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis
	
	

	1.1.9.
	Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas
	
	

	1.1.10.
	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm
	
	

	1.1.11.
	Kėdė netvirtinama prie grindų
	
	

	1.1.12.
	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę
	
	

	1.1.13.

	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro,  siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę)
	
	

	1.1.14.

	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	
	

	1.2.
	Gydytojo elementas (2 vnt.):
	
	

	1.2.1.
	Instrumentų komplektavimas:
1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 
2) rankovė turbinai su pašvietimu;
3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4) rankovė skaleriui;
5) rankovė pneumatiniam instrumentui su aušinimu (turbinai, sodapūtei, smėliasrautei ar pan.)
	
	

	1.2.2.
	Gydytojo elementas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir nejuda aukštyn/žemyn kartu su kėde 
	
	

	1.2.3.
	Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija
	
	

	1.2.4.
	Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas 
	
	

	1.2.5.
	Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus
	
	

	1.2.6.
	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai
	
	

	1.2.7.
	Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija
	
	

	1.2.8.
	Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas
	
	

	1.2.9.
	Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai,  programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. 
Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų.
Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai.
Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sūkimo momento jėga
Ekranas 
	
	

	1.2.10.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	
	

	1.3.
	Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis (2 vnt.):
	
	

	1.3.1.
	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės, bet nejuda aukštyn/žemyn kartu su kėdės sėdimąja dalimi. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų
	
	

	1.3.2.
	Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis
	
	

	1.3.3.
	Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais
	
	

	1.3.4.
	Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo)
	
	

	1.3.5.
	Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui
	
	

	1.3.6.
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai
	
	

	1.3.7.
	Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas
	
	

	1.3.8.
	Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas
	
	

	1.3.9.
	Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai
	
	

	1.3.10.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	
	

	1.4.
	Apšvietimo sistema (2 vnt.):
	
	

	1.4.1.
	Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis
	
	

	1.4.2.
	Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux
	
	

	1.4.3.
	Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose
	
	

	1.4.4.
	Ne mažiau trijų intensyvumo lygių
	
	

	1.4.5.
	Specialus kompozito režimas
	
	

	1.4.6.
	Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu 
	
	

	1.4.7.
	Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve
	
	

	1.4.8.
	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti)
	
	

	1.4.9.
	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių
	
	

	1.4.10.
	Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92
	
	

	1.4.11.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn.
	
	

	1.5.
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.):
	
	

	1.5.1.
	Bešepetėlinis
	
	

	1.5.2.
	Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm
	
	

	1.5.3.
	Sūkiai  ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min.
	
	

	1.5.4.
	Endo funkcija (+ recipro funkcija)
	
	

	1.5.5.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	
	

	1.5.6.
	Su LED šviesos šaltiniu
	
	

	1.5.7.
	Autoklavuojamas prie 135 laipsnių
	
	

	1.5.9.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	
	

	1.6.
	Ultragarsinis skaleris (2 vnt.):
	
	

	1.6.1.
	Veikimo principas – piezokeraminis, 
	
	

	1.6.2.
	Maksimalus dažnis ne mažiau  32 kHz
	
	

	1.6.3.
	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai
	
	

	1.6.4.
	Ne mažiau 4 darbo režimų: endodontijai, periodontijai, higienai, protezavimui
	
	

	1.6.5.
	Komplekte ne mažiau 2 instrumentų higienos procedūroms, ne mažiau 2 instrumentų endodontinėms procedūroms (medžiagos šalinimui iš kanalo), dinamometrinis raktas
	
	

	1.6.7.
	Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie 135 laipsnių
	
	

	1.6.8.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	
	

	1.7.
	Kampinis antgalis (2 vnt.):
	
	

	1.7.1.
	Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm
	
	

	1.7.2.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	
	

	1.7.3.
	Sūkių perdavimo santykis 1:1
	
	

	1.7.4.
	Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1
	
	

	1.7.5.
	Grąžto fiksacija mygtuku
	
	

	1.7.6.
	Su šviesos perdavimu
	
	

	1.7.7.
	Autoklavuojamas prie 135 laipsnių
	
	

	1.7.8.
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	
	

	1.8.
	Turbininis antgalis su greita jungtimi (2 vnt.): 
	
	

	1.8.1
	Galvutės diametras ne daugiau 12.1 mm
	
	

	1.8.2.
	Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų
	
	

	1.8.3.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų
	
	

	1.8.4.
	Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1
	
	

	1.8.5.
	Keraminiai guoliai
	
	

	1.8.6.
	Maksimali galia ne mažiau 20 W
	
	

	1.8.7.
	LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje 
	
	

	1.8.8.
	Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi
	
	

	1.8.9.
	Autoklavuojamas prie 135 laipsnių
	
	

	1.8.10
	Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn.
	
	



[bookmark: _Hlk519165816]
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



	


	__________








