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	MINKŠTŲ KRĖSLŲ HALOTERAPIJAI PIRKIMAS (Nr. PPR-204) 



1. Siūlomoms prekėms Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (1-2 lentelė): tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, sertifikatus  ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus ar kitus lygiaverčius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1 lentelė
	MINKŠTI KRĖSLAI HALOTERAPIJAI

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė

	1. 
	Minkšti krėslai haloterapijai
	Perkamas kiekis - 8 vnt.

	2. 
	Modelis, gamintojas, kilmės šalis
	Būtina nurodyti teikiant pasiūlymą

	3. 
	Išmatavimai gulto dalies
	1750x810x750 (± 20 cm) (ilgis x aukštis x plotis)

	4. 
	Ergonomiškai išlenktas taip, kad būtų patogu gulėti bet kokio ūgio žmogui.
	Būtina
(Preliminarus minkšto krėslo eskizas pateiktas 1 pav.)

	5. 
	Atraminės kojelės
	Pagamintos iš medžio, dengtos natūraliu aliejumi

	6. 
	Gulimos dalies pagrindas
	Gaminama iš ne mažiau kaip 15 mm faneruotės. Fanera turi atitikti standarto LST EN 312 arba kito lygiaverčio reikalavimus (Turi būti pateiktas atitiktį pagrindžiantis sertifikatas)

	7. 
	Paminkštinimas
	Ne mažiau kaip 70 mm storio, aukšto elastingumo HR porolonas, tankis ne mažiau kaip  42 kg/m3 (Turi būti pateiktas atitiktį pagrindžiantis sertifikatas)

	8. 
	Gulimos dalies dengiamoji medžiaga
	Gulima dalis aptraukta aukštos kokybės medicinine eko oda, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Atspari valymui vandeniu su muilu, dezinfekavimui izopropolio alkoholiu (70%) arba vandeilio peroksidu (30%);
2. Paviršinis tankis 700 ± 50 g/m²;
3. Atsparumas dilinimui pagal Martindale  - ne mažiau kaip 300 000 ciklų;
4. Spalvos atsparumas šviesai – ne mažiau 7 balai;
5. Bakterijų mažinimas padengto audinio paviršiuje pagal ISO 22196 standartą ar kitą lygiavertį iki 99% (± 2%).
(Turi būti pateiktas atitiktį pagrindžiantis sertifikatas)

	9. 
	Atrama galvai (“pagalvėlė“)
	Krėslas gaminamas su atrama galvai („pagalvėle“), kurios išmatavimai: 40 x 25 (± 3) cm (plotis x aukštis); storis - 5 (± 1) cm;
Atrama galvai „pagalvėlė“ esant poreikiui turi turėti galimybę nusiimti nuo pagrindinės gulimos krėslo dalies, tačiau neturi būti visiškai atskiriama nuo minkšto krėslo (pvz. „užmesti“ už nugarinės minkštojo krėslo dalies“) Gali būti tvirtinama dirželiais ar kita lygiaverte ar panašia technologija.

	10. 
	Spalva
	Galimybė pasirinkti eko odos spalvą iš ne mažiau kaip 10 galimų spalvų.

	11. 
	Garantija
	24 mėnesiai



Preliminarus minkšto krėslo eskizas 1 pav.
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Aplinkosauginiai reikalavimai
2 lentelė
	Eil. Nr. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitiktį pagrindžiantys dokumentai

	1
	Baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, VII skyriuje „Baldai“ nustatytus reikalavimus:


	
	7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	Gaminio arba gamintojo Sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas.

	
	7.2. visos plastikinės dalys (jei naudojamos prekės gamyboke), kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	Ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas.

	
	7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	Gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;                                                                                 

Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas.

	
	7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;


Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas.

	
	7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
	

	
	7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
	

	
	7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
	

	
	7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	




Jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Tiekėjas iš Pirkimo vykdytojo priima atgal bet kokias su pirkimo sutarties vykdymu susijusias prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai –  techniniai dokumentai ar pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, sutartis su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
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