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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Rangovas privalo įrengti naujas gatvių pavadinimų, statinių numerių ir nestandartines (dekoratyvines) lenteles vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus 36 mėn. darbų kiekio. Darbų bus įsigyjama neviršijant pirkimui skirtos lėšų sumos 84130,70 EUR įskaitant visus mokesčius. Planuojamas preliminarus (36 mėnesių) darbų kiekis: 

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mat.
vnt.
	Preliminarus 36 mėn. kiekis

	1
	Gatvių pavadinimų lentelių, tvirtinamų ant pastatų, gamyba (400 x 138 x 18 mm (išklotinės matmenys 436 x 174 mm))
	Vnt.
	10

	2
	Gatvių pavadinimų lentelių, tvirtinamų ant pastatų, gamyba (600 x 138 x 18 mm (išklotinės matmenys 636 x 174 mm))
	Vnt.
	200

	3
	Gatvių pavadinimų lentelių, tvirtinamų ant pastatų, gamyba (800 x 138 x 18 mm (išklotinės matmenys 836 x 174 mm))
	Vnt.
	60

	4
	Gatvių pavadinimų lentelių, tvirtinamų ant pastatų, gamyba (1000 x 138 x 18 mm (išklotinės matmenys 1036 x 174 mm))
	Vnt.
	60

	5
	Gatvių pavadinimų lentelių, tvirtinamų ant pastatų, gamyba (1200 x 138 x 18 mm (išklotinės matmenys 1236 x 174 mm))
	Vnt.
	100

	6
	Gatvių pavadinimų lentelių, tvirtinamų ant pastatų, tvirtinimas
	Vnt.
	430

	7
	Statinių numerių gamyba (150 x 150 x 18 mm (išklotinės matmenys 186 x 186 mm))
	Vnt.
	150

	8
	Statinių numerių gamyba (300 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 336 x 336 mm))
	Vnt.
	480

	9
	Statinių numerių gamyba 400 x 400 x 18 mm (išklotinės matmenys 436 x 436 mm))
	Vnt.
	15

	10
	Statinių numerių tvirtinimas
	Vnt.
	645

	11
	Seno numerio ar lentelės nuėmimas
	Vnt.
	400

	12
	Stulpo 3 m aukščio gatvių pavadinimo lentelei gamyba
	Vnt.
	3

	13
	Stulpo 3,5 m aukščio gatvių pavadinimo (nestandartinei, dekoratyvinei) lentelei gamyba
	Vnt.
	3

	14
	Stulpo gatvių pavadinimo lentelei tvirtinimas
	Vnt.
	3

	[bookmark: _Hlk4584563]15
	Gatvių pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, gamyba (400 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 440 x 380 mm))  
	Vnt.
	1

	16
	Gatvių pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, gamyba (600 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 640 x 380 mm)) 
	Vnt.
	1

	17
	Gatvių pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, gamyba (800 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 840 x 380 mm))
	Vnt.
	1

	18
	Gatvių pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, gamyba (1000 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 1040 x 380 mm))
	Vnt.
	1

	19
	Gatvių pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, gamyba (1200 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 1240 x 380 mm))
	Vnt.
	1

	20
	Gatvių pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, tvirtinimas
	Vnt.
	3

	21
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (600 x 200 x 18 mm (išklotinės matmenys 636 x 236 mm))
	Vnt.
	7

	22
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (600 x 250 x 18 mm (išklotinės matmenys 636 x 286 mm))
	Vnt.
	7

	23
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (600 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 636 x 336 mm))
	Vnt.
	7

	24
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (800 x 200 x 18 mm (išklotinės matmenys 836 x 236 mm))
	Vnt.
	7

	25
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (800 x 250 x 18 mm (išklotinės matmenys 836 x 286 mm))
	Vnt.
	7

	26
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (800 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 836 x 336 mm))
	Vnt.
	7

	27
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (1000 x 200 x 18 mm (išklotinės matmenys 1036 x 236 mm))
	Vnt.
	2

	28
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (1000 x 250 x 18 mm (išklotinės matmenys 1036 x 286 mm))
	Vnt.
	2

	29
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (1000 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 1036 x 336 mm))
	Vnt.
	2

	30
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (1200 x 200 x 18 mm (išklotinės matmenys 1236 x 236 mm))
	Vnt.
	2

	31
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (1200 x 250 x 18 mm (išklotinės matmenys 1236 x 286 mm))
	Vnt.
	2

	32
	Nestandartinės lentelės (dekoratyvinės, spalvotos) gamyba (1200 x 300 x 18 mm (išklotinės matmenys 1236 x 336 mm))
	Vnt.
	2


				
Darbai turi būti atlikti pagal žemiau nurodytus techninius reikalavimus:
	1. Gatvių pavadinimų lentelė, tvirtinama ant pastatų su dviem laikikliais, gaminama iš ne plonesnės kaip 1,5 mm storio cinkuotos skardos arba lygiavertės medžiagos. Gaminys turi būti pilnai iš abiejų pusių dengtas emaliu (arba lygiaverčiu dažymo būdu), o gaminio išklotinės išorinė pusė, visi užrašai ir simboliai, formuojantys reikiamą informaciją, turi būti dengti papildomu išoriniu emalio (arba lygiaverčiu dažymo būdu)  sluoksniu (papildomais sluoksniais). Lentelės turi užvartas  iš 4 kampų, lenkimo kampai aštriai statūs. Lentelės fono spalva – balta (spalvos kodas RAL 9016  arba lygiavertis kitoms spalvų paletėms), rėmelio ir šrifto – tamsiai žalia (spalvos kodas RAL 6009 arba lygiavertis kitoms spalvų paletėms). Rėmelio apvadas nutolęs nuo  lentelės krašto – 1 cm, o apvado plotis – 3 mm, gatvės pavadinimas rašomas lentelės viduryje naudojant Haettenschweiler (arba lygiavertį) šriftą, ženklų aukštis – 7 cm nepriklausomai nuo gatvės pavadinimo ilgio.
Lentelės laikiklių matmenys – 133 x 20 x 18 mm. Lentelė su laikikliu tarpusavyje sujungiami plastmasiniais kaiščiais (arba lygiaverte medžiaga). Rangovas gali pasiūlyti lygiavertį tvirtinimo būdą. 
Gatvių pavadinimų lentelės tvirtinamos tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomos ir jų neužstotų prie pastatų, jų kompleksų ar korpusų augantys augalai ar šalia esantys kiti objektai. Standartiškai gatvių pavadinimų lentelės tvirtinamos 20,0 cm nuo pastato krašto 2,80 m aukštyje.
2. Gatvių pavadinimų lentelė, tvirtinama ant stulpo, turi būti gaminama uždara iš abiejų pusių: lentelės galinė pusė uždengiama emaliu (arba lygiaverčiu dažymo būdu) dengtos  cinkuotos skardos (arba lygiavertės medžiagos) dangčiu analogišku lentelės priekinei pusei. Šios lentelės gaminimo būdas (medžiagos, spalvos, ženklų išdėstymas, jų šriftas) yra taip pat analogiškas gatvių pavadinimo lentelės, tvirtinamos ant pastatų, (aprašytam 1 punkte) gaminimo būdui. Lentelės fonas turi būti gaminamas iš šviesą atspindinčios plėvelės (plėvelės klasė – RA1) arba lygiaverčio spausdinimo būdu. Ant plėvelės fasadinės pusės turi būti matomi plėvelės markę nusakantys vandens ženklai arba tinklelio forma.  Gatvės pavadinimo lentelės, tvirtinamos ant stulpo, ženklų aukštis – 8 cm nepriklausomai nuo gatvės pavadinimo ilgio.
Gatvės pavadinimų lentelės, tvirtinamos ant stulpo, turi būti įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 272 punktu.
3. Statinių numeris su dviem laikikliais gaminamas iš ne plonesnės kaip 1,5 mm storio cinkuotos skardos arba lygiavertės medžiagos. Gaminys turi būti pilnai iš abiejų pusių dengtas emaliu (arba lygiaverčiu dažymo būdu), o gaminio išklotinės išorinė pusė, visi užrašai ir simboliai, formuojantys reikiamą informaciją, turi būti dengti papildomu išoriniu emalio (arba lygiaverčiu dažymo būdu)  sluoksniu (papildomais sluoksniais). Lentelės turi užvartas  iš 4 kampų, lenkimo kampai aštriai statūs.  Lentelės fono spalva – balta (spalvos kodas RAL 9016  arba lygiavertis kitoms spalvų paletėms), rėmelio ir šrifto – tamsiai žalia (spalvos kodas RAL 6009 arba lygiavertis kitoms spalvų paletėms). Rėmelio apvadas nutolęs nuo statinio numerio lentelės krašto – 7,5 mm, o apvado plotis – 8 mm, adreso numerio ženklai rašomi lentelės viduryje naudojant Helvetica Inserat (arba lygiavertį) šriftą.
Statinio numerio 150 x 150 x 18 mm dydžio lentelės ženklų aukštis – 9,5 cm (jei adreso numerį sudaro vienas  arba du ženklai).
Statinio numerio 300 x 300 x 18 mm dydžio lentelės ženklų aukštis – 19,5 cm (jei adreso numerį sudaro vienas  arba du ženklai), arba 14,5 cm (jei adreso numerį sudaro 3 ar 4 ženklai).
Statinio numerio 400 x 400 x 18 mm dydžio lentelės ženklų aukštis – 26,00 cm (jei adreso numerį sudaro vienas  arba du ženklai), arba 19,5 cm (jei adreso numerį sudaro 3 ar 4 ženklai).
Numerio laikiklių matmenys – 295 x 20 x 18 mm. Statinio numeris su laikikliu tarpusavyje sujungiami plastmasiniais kaiščiais (arba lygiaverte medžiaga).  Rangovas gali pasiūlyti lygiavertį tvirtinimo būdą. 
Statinių numerių lentelės tvirtinamos tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomos ir jų neužstotų prie pastatų, jų kompleksų ar korpusų augantys augalai ar šalia esantys kiti objektai. Standartiškai statinių numerių lentelės tvirtinamos 20,0 cm nuo pastato krašto 2,97 m aukštyje.
4. Stulpas lentelės tvirtinimui turi būti pagamintas iš plieninio cinkuoto vamzdžio (arba lygiavertės medžiagos), 3 m aukščio, skersmuo Ø60,3 mm. Stulpas įbetonuojamas į žemę ne mažiau kaip 70 cm. Stulpelio viršus turi būti uždaromas dangteliu, kad į vidų nepatektų drėgmė. Lentelė tvirtinama 220 cm aukštyje. Lentelė tvirtinama prie stulpo su dviem cinkuotos skardos 2 mm storio laikikliais lentelės viršuje ir apačioje.
5. Nestandartinė lentelė (dekoratyvinė, spalvota), gaminama iš ne plonesnės kaip 1,5 mm storio cinkuotos skardos arba lygiavertės medžiagos. Gaminys turi būti pilnai iš abiejų pusių dengtas emaliu (arba lygiaverčiu dažymo būdu), ant viršaus klijuojama šviesą atspindinti plėvelė su UV spauda (arba lygiavertė medžiaga), o gaminio išklotinės išorinė pusė dengta papildomu išoriniu emalio (arba lygiaverčiu dažymo būdo) sluoksniu (papildomais sluoksniais), formuojančiu reikiamą informaciją. Lentelės turi užvartas iš 4 kampų, lenkimo kampai aštriai statūs. Lentelės fono, rėmelio ar šrifto spalvos parenkamos pagal RAL (arba lygiavertę) paletę. Rangovas konkrečią spalvą, šriftą ir jo dydį derina su Užsakovu kiekvieno užsakymo metu atskirai. 
Lentelės laikiklių matmenys – 133 x 20 x 18 mm. Lentelė su laikikliu tarpusavyje sujungiami plastmasiniais kaiščiais (arba lygiaverte medžiaga). Rangovas gali pasiūlyti lygiavertį tvirtinimo būdą.
6. Stulpas nestandartinės (dekoratyvinės, spalvotos) lentelės tvirtinimui turi būti pagamintas iš plieninio cinkuoto vamzdžio (arba lygiavertės medžiagos) ir dažytas milteliniu būdu RAL 9004, 3,5 m aukščio, skersmuo Ø60,3 mm. Stulpas įbetonuojamas į žemę ne mažiau kaip 70 cm. Stulpelio viršus turi būti uždaromas dangteliu, kad į vidų nepatektų drėgmė. Lentelė tvirtinama 220 cm aukštyje. Lentelė tvirtinama prie stulpo su dviem cinkuotos skardos 2 mm storio laikikliais lentelės viršuje ir apačioje.
7. Gaminiai turi būti įpakuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų juos transportuojant ir sandėliuojant, ypatingą dėmesį kreipiant į išorinių briaunų ir kampų apsaugą.
8. Rangovas vykdo darbus pagal Užsakovo užsakyme  (Sutarties priedas) pateikiamas darbų apimtis, eiliškumą bei nustatomas darbų atlikimo terminus. Prie užsakymo pridedama gatvių pavadinimų ir statinių numerių lentelių įrengimo schema. Rangovas turi pagaminti ir pritvirtinti statinių numerius, gatvių pavadinimų ir nestandartines lenteles per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo, o jei užsakymas skubus – per 5 darbo dienas. 
9. Prieš pateikiant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus (Sutarties 2 priedas), Rangovas turi pateikti Užsakovui pritvirtintų gatvių pavadinimo, statinių numerių ir nestandartinių (dekoratyvinių, spalvotų) lentelių nuotraukas. Kiekvienos lentelės pateikiama po 2 nuotraukas: vienoje – lentelė turi būti užfiksuota iš arti, o kitoje – lentelė turi būti užfiksuota iš toliau, kad matytųsi ir pastatas,  stulpas ar kitas įrenginys ant kurio lentelė yra pritvirtinta.
[bookmark: _Hlk98413109]10. Rangovas privalo suteikti gatvių pavadinimų, statinių numerių ir nestandartinėms lentelėms ne mažesnę kaip 5-erių metų garantiją nuo išorinės gaminio pusės (išklotinės išorinės pusės) emalio (ar lygiaverčio dažymo būdo) atšokimo ar suskilinėjimo. Gatvės pavadinimo, statinio numerio ar nestandartinės lentelės savybės negali kisti nuo oro sąlygų (saulės spindulių, šilumos, šalčio, drėgmės) poveikio, jų išorinės pusės fonas, visi užrašai ir ženklai negali luptis, trūkinėti ar pleišėti.
Gatvės pavadinimo, statinio numerio ar nestandartinė lentelė pripažįstama nekokybiška – persikreipusia, jei jos paviršius, kuriame užrašytas šriftas, briaunų susikirtimo kampai nėra vienoje plokštumoje. Šiais atvejais Rangovas savo lėšomis pakeičia nekokybišką gaminį nauju.
[bookmark: _Hlk98413229]11. Gatvių pavadinimų, statinių numerių ir nestandartinių lentelių tvirtinimo darbams Rangovas privalo suteikti ne mažesnę kaip 1-erių metų garantiją. Lentelei netvirtai laikantis ar nukritus, Rangovas savo lėšomis ją pritvirtina iš naujo.
[bookmark: _Hlk98413337]11. Rangovas privalo suteikti stulpui, prie kurio tvirtinama gatvės pavadinimo lentelė, ne mažesnę kaip 3-ejų metų garantiją nuo cinko sluoksnio pažeidimo. Šiuo atveju Rangovas savo lėšomis pakeičia nekokybišką gaminį nauju.
	12. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais.
13. Darbų atlikimo metu Rangovas atsako už bet kokių vykdomų darbų saugumą.
14. Užsakovas pasilieka teisę prašyti gatvių pavadinimo ir statinių numerių lentelių pavyzdžių. Užsakovui paprašius, lentelių pavyzdžiai turi būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. 
PRIEDAI.
1. Gatvių pavadinimų ir statinių numerių lentelių standartinės tvirtinimo vietos schema (pateikiama atskiru dokumentu).
1. Lentelės tvirtinimo prie stulpo vizualizacija (pateikiama atskiru dokumentu).
1. Gatvės pavadinimo lentelės laikiklis (pateikiama atskiru dokumentu).










