Apklausos sąlygų
1 priedo 1 priedėlis

AUTODROMO NUOMOS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Apklausos sąlygų 1 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.  
2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ (neužpildžius informacijos lentelėje
laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Apklausos
sąlygų 1 priede „Autodromo nuomos techninė specifikacija“ tiekėjas pagal perkančiosios organizacijos reikalavimą turės pateikti dokumentus įrodančius atitikimą techninėms charakteristikoms (pvz: techninę dokumentaciją, sertifikatai, brėžiniai, nuotraukos ir t. t.)
4. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant sutartį  įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

SIŪLOMOS PASLAUGOS TECHNINIAI PARAMETRAI

	Nr.
	Reikalaujamos paslaugos techninės charakteristikos
	Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: 
(Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomos paslaugos rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią  reikšmę/tikslus pavadinimas)


	1
	2
	3

	1.
	Autodromas – Šiauliuose ar šio miesto rajone esanti aptverta, saugoma, apšviesta (tamsiu paros metu), vairavimo mokymui skirta vietovė su joje įrengtomis žiedine ir bekelės trasomis bei slidžių dangų moduliais;
	TAIP/NE ir tikslus autodromo adresas

	2.
	Ne mažiau kaip du moduliai su slidžiomis dangomis - dinamine stabdymo zona su nuolatine slydimo trasa ir ne mažiau kaip 3 kintamos konfigūracijos vandens kliūtimis, dinamine plokšte, skirta lengvųjų automobilių galinei ašiai pastumti į kairę ar į dešinę pusę, sukuriant automobilio galinės ašies šoninį slydimą, ne mažiau kaip  6% nuokalne/įkalne su „U“ formos posūkiu nuokalnės pabaigoje (sukibimo koeficientas, esant šlapiam paviršiui ne daugiau 0,25) bei apšvietimu tamsiu paros metu;
	TAIP/NE 

	3.
	Žiedinė trasa – asfalto danga, ne trumpesnė kaip 1,5 km ir ne siauresnė kaip 6 m, su ne mažiau kaip 20 posūkių (tiek į kairę tiek į dešinę pusę) su ne trumpesne kaip 300 m ilgio tiesiąja atkarpa, ne mažiau kaip 6 % įkalne / nuokalne, matomumą ribojančiu pylimu ir apšvietimu tamsiu paros metu;
	TAIP/ NE

	4.
	Bekelės trasa – ne trumpesnė nei 700 metrų, žvyro danga, su kintamo lygio vandens ruožu (ne trumpesniu nei 12 m, gylis nuo 0,5 m iki 1,2 m), ne mažiau kaip 10 metrų ilgio skersai suguldytų rąstų ruožu, kalnu su 30 % įkalne ir nuokalne, pylimais važiavimui išlaikant transporto priemonės šoninio pasvirimo kampą nuo 30 % iki 45 %, ne trumpesniu nei 12 metrų  dolomito luitų ruožu;
	TAIP/NE 

	5.
	Slalomo aikštelė – asfaltuota, lygi, apšviesta (tamsiu paros metu) aikštelė, ne mažesnė nei 40 m x 45 m;
	TAIP/NE

	6.
	Autodromo operatorius – kvalifikuotas autodromo darbuotojas, mokymų metu asistuojantis vairavimo mokymo instruktoriams techniniais autodromo naudojimo klausimais, užtikrinantis tinkamą trasų priežiūrą, tinkamumą naudoti ir valdantis slidžių dangų modulius;
	TAIP/NE

	7.
	Teorinio mokymo klasė – autodromo teritorijoje esanti ne mažesnė kaip 80 kvadratinių metrų šildoma patalpa, su apšvietimu, ne mažiau kaip 2 elektros lizdais (rozetėmis), sėdimomis vietomis ir rašomaisiais stalais ne mažiau kaip 20 kursantų;
	TAIP/NE

	8.
	Garažas / angaras – autodromo teritorijoje esanti ne mažesnė kaip 130 kvadratinių metrų uždaroma techninė patalpa betonuotomis grindimis ir su apšvietimu, su galimybe įvažiuoti lengvuoju automobiliu;
	TAIP/NE

	9.
	Automobilių stovėjimo aikštelė – aptverta, rakinama ir saugoma teritorija, talpinanti ne mažiau nei 15 lengvųjų automobilių, skirta vairavimo mokymams ir logistikai naudojamų transporto priemonių laikymui po darbo valandų, 2 d. d. prieš ir po mokomojo periodo;
	[bookmark: _GoBack]TAIP/NE

	10.
	Autokrautuvas – valdomas autodromo operatoriaus, skirtas nevažiuojančių transporto priemonių pašalinimui iš mokymams skirtų trasų ir užkėlimui ant autovežio;
	TAIP/NE

	11.
	Tualetas (san. mazgas) – autodromo teritorijoje esanti tualeto patalpa su unitazu, kriaukle (šaltas ir karštas vanduo), veidrodžiu ir apšvietimu.
	TAIP/NE







	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



