{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":220,"n_cols":5,"rows_kept":220,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Chirurginiai ir artroskopiniai instrumentai traumatologijai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas",null,"Kiekis"]
[]
[]
["5.","Chirurginiai instrumentai"]
["5.1.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.1.1.","Luer tipo arba lygiavertis"]
["5.1.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.1.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.1.4.","Instrumento ilgis 14,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.2.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.2.1.","Stille-Ruskin tipo arba lygiavertis"]
["5.2.2.","Darbinė dalis nežymiai lenkta"]
["5.2.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.2.4.","Instrumento ilgis 23,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.3.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.3.1.","Friedmann tipo arba lygiavertis"]
["5.3.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.3.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.3.4.","Instrumento ilgis 12,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.4.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.4.1.","Friedmann tipo arba lygiavertis"]
["5.4.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.4.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.4.4.","Instrumento ilgis 13,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.5.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.5.1.","Cleveland tipo arba lygiavertis"]
["5.5.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.5.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.5.4.","Instrumento ilgis 16,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.6.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.6.1.","Blumenthal tipo arba lygiavertis"]
["5.6.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.6.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.6.4.","Instrumento ilgis 15,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.7.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.7.1.","Cleveland tipo arba lygiavertis"]
["5.7.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.7.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.7.4.","Instrumento ilgis 13,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.8.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.8.1.","KERN tipo arba lygiavertės"]
["5.8.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta"]
["5.8.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje"]
["5.8.4.","Instrumento ilgis 17 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.9.","Kaulų rondžeris",null,2,"vnt."]
["5.9.1.","KERN tipo arba lygiavertės"]
["5.9.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta"]
["5.9.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje"]
["5.9.4.","Instrumento ilgis 24,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 1 cm"]
["5.10.","Kaulų žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.10.1.","SEMB tipo arba lygiavertės"]
["5.10.2.","Darbinė dalis lenkta, dantyta"]
["5.10.3.","Instrumento ilgis 19,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.11.","Kaulų žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.11.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės"]
["5.11.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais"]
["5.11.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.11.4.","Instrumento ilgis 27,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.12.","Kaulų žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.12.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės"]
["5.12.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais"]
["5.12.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.12.4.","Instrumento ilgis 26 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.13.","Sausgyslių žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.13.1.","Steinmann tipo arba lygiavertės"]
["5.13.2.","Tiesios, su dantukais"]
["5.13.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.13.4.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 1 cm"]
["5.14.","Sausgyslių žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.14.1.","Brand tipo arba lygiavertės"]
["5.14.2.","Su 2:3 dantukais"]
["5.14.3.","Rankenos be užrakto","Tikslinti rankenos be/su užraktu"]
["5.14.4.","Instrumento ilgis 15 cm ± 0,3 cm","Tiklinti paklaidą ± 1 cm"]
["5.15.","Sausgyslių žnyplės",null,1,"vnt."]
["5.15.1.","Carroll tipo arba lygiavertės"]
["5.15.2.","Lenktos"]
["5.15.3.","Rankenos be užrakto","Tikslinti rankenos be/su užraktu"]
["5.15.4.","Instrumento ilgis 11,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 4,5 cm"]
["5.16.","Osteotomas",null,2,"vnt."]
["5.16.1.","Cottle tipo arba lygiavertis"]
["5.16.2.","Darbinė dalis siaurėjanti, 7 mm ± 0,1 mm pločio","Tikslinti paklaidą ± 1 mm"]
["5.16.3.","Instrumento ilgis 18,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.17.","Osteotomas",null,2,"vnt."]
["5.17.1.","Cottle tipo arba lygiavertis"]
["5.17.2.","Darbinė dalis siaurėjanti, 4 mm ± 0,1 mm pločio"]
["5.17.3.","Instrumento ilgis 18,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.18.","Kaltas ",null,2,"vnt."]
["5.18.1.","Partsch tipo arba lygiavertis"]
["5.18.2.","Darbinė dalis 2 mm ± 0,1 mm pločio"]
["5.18.3.","Instrumento ilgis 13,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.19.","Žnyplės kaului kirpti",null,2,"vnt."]
["5.19.1.","Liston tipo arba lygiavertės"]
["5.19.2.","Darbinė dalis tiesi"]
["5.19.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.19.4.","Instrumento ilgis 17 cm ± 0,3 cm"]
["5.20.","Žnyplės kaului kirpti",null,2,"vnt."]
["5.20.1.","Liston tipo arba lygiavertės"]
["5.20.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.20.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.20.4.","Instrumento ilgis 14 cm ± 0,3 cm"]
["5.21.","Žnyplės kaului kirpti",null,2,"vnt."]
["5.21.1.","Liston tipo arba lygiavertės"]
["5.21.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["5.21.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.21.4.","Instrumento ilgis 17 cm ± 0,3 cm"]
["5.22.","Retraktorius",null,2,"vnt."]
["5.22.1.","Dvidantis"]
["5.22.2.","Bukas"]
["5.22.3.","Ilgis 16,5 cm ± 0,3 cm"]
["5.23.","Retraktorius",null,5,"vnt."]
["5.23.1.","Kocher tipo arba lygiavertis "]
["5.23.2.","Aštrus/smailas","Tikslinti kiek dantukų "]
["5.23.3.","Instrumento ilgis 22,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.24.","Kabliukas",null,2,"vnt."]
["5.24.1.","Guthrie tipo arba lygiavertis "]
["5.24.2.","Dvidantis aštrus, siauresnis"]
["5.24.3.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.25.","Kabliukas",null,2,"vnt."]
["5.25.1.","Guthrie tipo arba lygiavertis "]
["5.25.2.","Dvidantis aštrus, platesnis"]
["5.25.3.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.26.","Mikro kabliukas",null,2,"vnt."]
["5.26.1.","Apvalia rankenėle "]
["5.26.2.","Aštrus"]
["5.26.3.","Instrumento ilgis 16 cm ± 0,3 cm"]
["5.27.","Replės vielai",null,2,"vnt."]
["5.27.1.","Darbinė dalis tiesi, su volframo karbidu, paralelinio sugriebimo"]
["5.27.2.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.27.3.","Instrumento ilgis 18 cm ± 0,3 cm"]
["5.27.4.","Rankenos spalviškai pažymėtos"]
["5.28.","Adatkotis",null,14,"vnt."]
["5.28.1.","Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis "]
["5.28.2.","Skirtas 6/0-4/0 siūlui"]
["5.28.3.","Su volframo karbidu "]
["5.28.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.28.5.","Instrumento ilgis 16 cm± 0,3cm","Tikslinti paklaidą ± 1 cm"]
["5.29.","Adatkotis",null,10,"vnt."]
["5.29.1.","Par-Style tipo arba lygiavertis "]
["5.29.2.","Skirtas 6/0-4/0 siūlui"]
["5.29.3.","Su volframo karbidu "]
["5.29.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.29.5.","Instrumento ilgis 11,5 cm± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.30.","Adatkotis",null,15,"vnt."]
["5.30.1.","Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis"]
["5.30.2.","Siauro/liauno tipo "]
["5.30.3.","Su išpjova darbinėje dalyje"]
["5.30.4.","Rankenos su užraktu"]
["5.30.5.","Instrumento ilgis 16 cm± 0,3cm","Tikslinti paklaidą ± 1 cm"]
["5.31.","Adatkotis",null,2,"vnt."]
["5.31.1.","Ryder tipo arba lygiavertis"]
["5.31.2.","Skirtas 4/0-6/0 siūlui"]
["5.31.3.","Su volframo karbidu "]
["5.31.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.31.5.","Instrumento ilgis 15 cm± 0,3cm"]
["5.32.","Adatkotis",null,2,"vnt."]
["5.32.1.","Ryder-Vascular tipo arba lygiavertis"]
["5.32.2.","Skirtas 5/0-8/0 siūlui"]
["5.32.3.","Su volframo karbidu "]
["5.32.4.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.32.5.","Instrumento ilgis 12-13 cm± 0,3cm"]
["5.33.","Adatkotis",null,4,"vnt."]
["5.33.1.","Foster-Gillies tipo arba lygiavertis"]
["5.33.2.","Darbinės dalys lygios"]
["5.33.3.","6/0-12/0 siūlui"]
["5.33.4.","Su volframo karbidu "]
["5.33.5.","Rankenos su užraktu spalviškai pažymėtos"]
["5.33.6.","Instrumento ilgis 11 cm± 0,3cm","Tikslinti paklaidą ± 5 cm"]
["5.34.","Adatkotis",null,5,"vnt."]
["5.34.1.","Castroviejo tipo arba lygiavertis"]
["5.34.2.","Darbinė dalis tiesi"]
["5.34.3.","Rankenos be užrakto"]
["5.34.4.","Instrumento ilgis 14,5 cm± 0,3cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.35.","Adatkotis",null,5,"vnt."]
["5.35.1.","Castroviejo tipo arba lygiavertis"]
["5.35.2.","Darbinė dalis tiesi"]
["5.35.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.35.4.","Instrumento ilgis 14,5 cm± 0,3cm"]
["5.36.","Žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.36.1.","Žnyplės gipsui Wolff tipo arba lygiavertės "]
["5.36.2.","Instrumento ilgis 17,5cm± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.36.3.","Rankenos spyruokliuojančios"]
["5.37.","Žnyplės",null,2,"vnt."]
["5.37.1.","Vielos žnyplės"]
["5.37.2.","Darbinė dalis plokščia, siaurėjanti"]
["5.37.3.","Rankenos be užrakto"]
["5.37.4.","Bendras instrumento ilgis 19 cm ± 0,3 cm"]
["5.38.","Retraktorius",null,2,"vnt."]
["5.38.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["5.38.2.","Aštriais 3x4 kabliais"]
["5.38.3.","Išsiplėtimas ne mažiau 100 mm"]
["5.38.4.","Rankenos su užraktu"]
["5.38.5.","Bendras instrumento ilgis 26 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.39.","Retraktorius",null,2,"vnt."]
["5.39.1.","BECKMANN-ADSON tipo arba lygiavertis"]
["5.39.2.","Aštriais 4x4 kabliais"]
["5.39.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.39.4.","Bendras instrumento ilgis 31 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 1 cm"]
["5.40.","Retraktorius",null,2,"vnt."]
["5.40.1.","BECKMANN-EATON tipo arba lygiavertis"]
["5.40.2.","Aštriais 7x7 kabliais"]
["5.40.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.40.4.","Bendras instrumento ilgis 32 cm ± 0,3 cm"]
["5.41.","Retraktorius",null,2,"vnt."]
["5.41.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["5.41.2.","Aštriais 6x6 kabliais"]
["5.41.3.","Rankenos su užraktu"]
["5.41.4.","Bendras instrumento ilgis 29 cm ± 0,3 cm"]
["5.42.","Žnyplės kaului laikyti",null,2,"vnt."]
["5.42.1.","Darbinė dalis lenkta, dantyta"]
["5.42.2.","Rankenos su užraktu"]
["5.42.3.","Instrumento ilgis 14,5 cm ± 0,3 cm","Tikslinti paklaidą ± 0,5 cm"]
["5.43.","Diskas/retraktorius amputacijai",null,1,"vnt."]
["5.43.1.","Percy tipo arba lygiavertis"]
["5.43.2.","Išardomas/atskiriamas"]
["5.43.3.","Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 standartą: 1. Kaulų rondžeriams ne blogiau nei 1.4305/X8CrNiS18-9; retraktoriams ne blogiau negu 1.4301/X5CrNi18-10 pagal  EN 10027-2 standartą;  Žnyplėms/replėms ne blogiau negu 1.4024/X15Cr13 pagal EN 10027-2 standartą; (Pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje)."]
["5.43.4.","Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai)."]