SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

Pirkimo objektas: krovininis mikroautobusas (iki 3,5 t) su šildymo/šaldymo įranga (l vnt.) su techninio aptarnavimo paslauga 36 mėnesių terminui su planuojama 250.000 km rida, techninius aptarnavimus atliekant pagal automobilio gamintojo nurodymus. Pirkimo objektas turi atitikti Europos Sąjungoje galiojančius bendrųjų tokios klasės automobilių ir jų atskirų agregatų standartų reikalavimus, o techniniai aptarnavimai atliekami pagal automobilio gamintojo nustatytas sąlygas. Būtina pateikti atitinkamus atitiktį patvirtinančius dokumentus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Automobilis turi būti naujas ir neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais.

Techniniai reikalavimai
Krovininis mikroautobusas (iki 3,5 t) su šildymo/šaldymo įranga (l vnt.)

	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Tiekėjas nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus
- būtina detalizuoti (išvardyti reikalingus parametrus ar dokumentus įrodančius atitikimą  reikalavimams)

	1.
	Kėbulas ir šildymo/šaldymo sistema:
	

	1.1.
	Automobilio kėbulo tipas BAK
	

	1.2.
	Kėbulo dydis L2H2
	

	1.3.
	Krovininė dalis be stiklų
	

	1.4.
	Krovininio skyriaus talpa ne mažiau kaip 9 kubinių metrų
	

	1.5.
	Ne mažiau kaip 3 sėdimos vietos
	

	1.6.
	5 durys - vairuotojo, keleivio, krovininės dalies šoninės slankiosios, dvivėres duris gale
	

	1.7.
	Galinės durys privalo atsidaryti ne mažesniu nei 180 laipsnių kampu
	

	1.8.
	Automobilio krovininė dalis privalo būti apšiltinta. 
	

	1.9.
	Vidinėje krovininio skyriaus dalyje privalo būti padaromas kietašonis paviršius, kuris padengtas kieta vienalyte medžiaga sertifikuota kontaktui su maistu (spalva balta)
	

	1.10.
	Krovininės dalies grindų plotas padengtas tamsesne (pageidautina pilka) spalva
	

	1.11.
	Krovininės dalies grindų paviršius pašiurkštintas
	

	1.12.
	Krovininės dalies izotermas besiūlis, kurį galima plauti karštu (ne mažiau nei +85°C) vandeniu
	

	1.13.
	lzotermo durų slenksčiai privalo būti padengti aliuminiu ar nerūdijančio plieno kampuočiu
	

	1.14.
	Automatinė šildymo-šaldymo įranga ne mažesnio nei 2700 W galingumo
	

	1.15.
	Automatinė šildymo-šaldymo įranga veikia dirbant automobilio varikliui
	

	1.16.
	Automatinė šildymo-šaldymo įrangos kompresorius privalo būti įrengtas automobilio variklio skyriuje, kondensatorius montuojamas ant automobilio stogo, o išgarintuvas krovininė je automobilio dalyje
	

	1.17.
	Automatinės šildymo-šaldymo įrangos valdymo pultas privalo būti įmontuotas vairuotojo kabinoje. Pultas privalo turėti galimybę reguliuoti šaldymo - šildymo intensyvumą krovininėje automobilio dalyje
	

	1.18.
	Krovininėje dalyje privalo būti įmontuotas skaitmeninis termometras su displėjumi vairuotojo kabinoje
	

	1.19.
	Privalo būti palaikomas šilumos/šalčio diapazonas krovinių skyriuje nuo +3°C iki +6°C, kuris privalo būti palaikomas kiaurus metus. Vidutiniškos krovinių skyriaus durų atidarymo skaičius per darbo dieną - apie 60 kartų.
	

	1.20.
	Šaldymo-šildymo sistema privalo atitikti esminius ES saugos ir sveikatos reikalavimus ir turėti CE sertifikatą
	

	1.21.
	Automobil io spalva - balta
	

	2.
	Matmenys:
	

	2.1.
	Bendroji automobilio masė ne daugiau 3500 kg
	

	2.2.
	Automobilio krovumas ne mažiau kaip 850 kg
	

	3.
	Variklis:
	

	3.1.
	Išmetamų dujų normos standartas Euro 6
	

	3.2.
	Darbinis tūris  ne mažiau kaip 1900 cm3
	

	3.3.
	Galia ne mažiau 90 kW
	

	3.4.
	Degalų rūšis - dyzelinas
	

	3.5.
	Kuro bakas ne mažesnis nei 60 litrų
	

	3.6.
	Anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodą, automobilio anglies dvideginio emsijos - vidutiniškai yra ne didesnės nei 240g/km 
	

	4.
	Transmisija:
	

	4.1.
	Pavarų dėžė - mechaninė ne mažiau 6 pavarų
	

	4.2.
	Automobilio ratų dydis R 16 su aukšto spaudimo padangomis (indeksas C)
	

	4.3.
	Komplektacijoje privalo būti normalaus dydžio atsarginis ratas
	

	4.4.
	Automobilyje privalo būti sumontuoti visų keturių ratų purvasargiai
	

	4.5.
	Automobilis privalo turėti visų keturių ratlankių gaubtus
	

	5.
	Automobilyje privalo būti sumontuota:
	

	5.1.
	Ne mažiau kaip po vieną saugos oro pagalvę vairuotojui ir keleiviui
	

	5.2.
	Nuolatinio greičio palaikymo sistema
	

	5.3.
	Traukos kontrolės sistema
	

	5.4.
	Elektroninė stabilumo programa ESP
	

	5.5.
	Stabdžių antiblokavimo sistema A BS
	

	5.6.
	Vairo stiprintuvas
	

	5.7.
	Reguliuojamo aukščio ir nuotolio vairo kolonėlė
	

	5.8.
	Galinio vaizdo kamera
	

	5.9.
	Kelionės kompiuteris teikiantis duomenis apie nuvažiuotą atstumą, degalų sunaudojimą, likusių nuvažiuoti kilometrų likutį
	

	5.10.
	Parkavimosi jutikliai automobilio priekyje ir gale
	

	5.11.
	LED dienos žibintų sistema
	

	5.12.
	Posūkio kampą apšviečiantys žibintai
	

	5.13.
	Papildomi priekiniai rūko žibintai
	

	5.14.
	Atidėto žibintų išjungimo sistema
	

	5.15.
	Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu
	

	5.16.
	Šildomas priekinis automobilio stiklas;
	

	5.17.
	Automatinis oro kondicionierius
	

	5.18.
	Elektra valdomi automobilio langai
	

	5.19.
	Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi veidrodėliai
	

	5.20.
	AM/FM radijo imtuvas su USB, AUX IR Bluetooth jungtimis ir nuotoliniais garso sistemos ir telefono valdikliais ant automobilio vairo
	

	5.21.
	Guminiai kilimėliai priekyje
	

	5.22.
	Keltuvas (domkratas), rato keitimo įrankiai
	

	5.23.
	Automobilis privalo būti pilnai sukomplektuotas pagal techninių apžiūrų reikalavimus (vaistinėlė, gesintuvas, liemenė ir kita)).
	

	5.24.
	Kartu su automobili u turi būti pateikiamas žieminių padangų komplektas.
	

	5.25.
	Draudimo kompanijų reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema
	

	6.
	Garantija:
	

	6.1.
	Suteikiama ne mažesnė nei 36 mėnesių ar ne mažiau 250.000 tūkst.km. ridos garantija
	

	6.2.
	Ne mažiau kaip l2 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo
	

	7.
	Kiti reikalavimai:
	

	7.1.
	Kartu su automobiliu privalo būti pateikta automobilio eksploatacijos dokumentacija lietuvių kalba
	

	7.2.
	Tiekėjas privalo automobilį įregistruoti perkančiosios organizacijos vardu
	

	7.3.
	Automobilis privalo turėti techninės apžiūros pažymėjimą
	

	7.4.
	Techninis aptarnavimas privalo būti atliekamas ne dažniau nei 40000 km. 
	

	7.5.
	Pasiūlymo kainoje privalo būti įskaičiuotos parduodamo automobilio techninio/garantinio aptarnavimo išlaidos 36 mėn. laikotarpiui su planuojama 250.000 km rida
	

	8.
	Automobilio pristatymas:
	

	8.1.
	Pristatymo terminas - ne ilgiau kaip 4 mėn. po pirkimo sutarties pasirašymo 
	

	8.2.
	Pristatymo adresas - Radvilų Dvaro g. 3l, Kaunas
	



Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogą (jei toks yra) ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos 1 priede „Techninė specifikacija“). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.




II PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

Pirkimo objektas: lengvasis automobilis (2 vnt). Pirkimo objektas turi atitikti Europos Sąjungoje galiojančius bendrųjų tokios klasės automobilių standartų reikalavimus. Būtina pateikti atitinkamus atitiktį patvirtinančius dokumentus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Automobiliai turi būti nauji ir neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m.


Techniniai reikalavimai
[bookmark: _GoBack]Lengvasis sutomobilis  (2 vnt.)
	Eil.
Nr.
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai 
	Tiekėjas nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus - būtina  detalizuoti (išvardyti reikalingus parametrus ar dokumentus įrodančius atitikimą  reikalavimams)

	1.
	Kėbulas 
	

	1.1.
	Automobilio tipas M1; 
	

	1.2.
	[bookmark: klase_i2a]Naujas mažas krosoveris; 
	

	1.3.
	Durų skaičius –5 durų;
	

	1.4.
	Bagažinės talpa ne mažiau 1100 dm3
	

	1.5.
	Pageidautina automobilio spalva balta arba pilka;
	

	2.
	Variklis:
	

	2.1.
	Degalai – benzinas ir LPG dujos
	

	2.2.
	Išmetamų dujų normos standartas Euro 6
	

	2.3.
	Darbinis tūris  ne daugiau kaip 1200 cm3
	

	2.4.
	Galia ne mažiau 100 AG
	

	2.5.
	Anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodą, automobilio anglies dvideginio emsijos - vidutiniškai yra ne didesnės nei 135g/km
	

	3.
	Transmisija:
	

	3.1.
	Pavarų dėžė – mechaninė, pageidautina 6 pavarų; 
	

	3.2.
	Automobilis privalo būti komplektuojamas su ne mažesniais nei 16 colių ratais; 
	

	3.3.
	Automobilis privalo turėti visų keturių ratlankių gaubtus arba lengvo lydinio lietus ratlankius;
	

	4.
	Automobilyje privalo būti sumontuota:
	

	4.1.
	Automatinė avarinio stabdymo sistema; 
	

	4.2.
	Parkavimosi jutikliai automobilio gale
	

	4.3.
	Radijo ir telefono valdymas ant automobilio vairo;
	

	4.4.
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su porankiu;
	

	4.5.
	Galinė sėdynė privalo būti padalinta 1/3 ir 2/3, su nulenkiamu atlošu; 
	

	4.6.
	Greičio ribotuvas ir pastovaus greičio palaikymo sistema; 
	

	4.7.
	Start/Stop sistema sistema;
	

	4.8.
	Slėgio padangose monitoringas;
	

	4.9.
	Automobilis privalo būti pilnai sukomplektuotas pagal techninių apžiūrų reikalavimus (vaistinėlė, gesintuvas, liemenė);
	

	4.10.
	Automobilyje privalo būti sumontuota draudimo bendrovėms priimtina automobilio apsaugos sistema (2 nuotolinio valdymo pulteliai ir arba sulankstomi raktai) ir centriniu durų užraktu; 
	

	4.11.
	Automatiniai LED dienos žibintai
	

	4.12.
	Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė;  
	

	4.13.
	Vairo stiprintuvas;
	

	4.14.
	Stabdžių antiblokavimo sistema, elektroninė stabilumo kontrolės sistema;
	

	4.15.
	Kelionės kompiuteris teikiantis duomenis apie nuvažiuotą atstumą, degalų sunaudojimą, likusių nuvažiuoti kilometrų likutį; 
	

	4.16.
	Valytuvai su kritulių jutikliu; 
	

	4.17.
	AM/FM radijo imtuvas;
	

	4.18.
	Laisvų rankų įranga naudojant „Bluetooth“ ryšio technologiją;
	

	4.19.
	Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės;
	

	4.20.
	Šoninės saugos oro pagalvės;
	

	4.21.
	Užuolaidinės saugos oro pagalvės;
	

	4.22.
	Ne mažiau kaip 1 USB lizdas automobilio priekyje; 
	

	4.23.
	Padangų remonto komplektas; 
	

	4.24.
	Automobiliai perkami su vasarinių ir žieminių padangų komplektu.
	

	5.
	Garantija:
	

	5.1.
	Automobiliui privalo būti suteikiama ne mažesnė nei 60 mėnesių ir/arba ne mažiau 100.000 tūkst.km. ridos garantija
	

	6.
	Kiti reikalavimai:
	

	6.1.
	Kartu su automobiliu privalo būti pateikta automobilio eksploatacijos dokumentacija lietuvių kalba
	

	6.2.
	Tiekėjas privalo automobilį įregistruoti perkančiosios organizacijos vardu
	

	6.3.
	Automobilis privalo turėti techninės apžiūros pažymėjimą
	

	6.4.
	Pasiūlymo kainoje privalo būti įskaičiuotos parduodamo automobilio techninio/garantinio aptarnavimo išlaidos 60 mėn. laikotarpiui su planuojama 100.000 km rida
	

	7.
	Automobilio pristatymas:
	

	7.1.
	Pristatymo terminas - ne ilgiau kaip 4 mėn. po pirkimo sutarties pasirašymo 
	

	7.2.
	Pristatymo adresas - Radvilų Dvaro g. 3l, Kaunas
	



Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogą (jei toks yra) ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos 1 priede „Techninė specifikacija“). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

______________________________________________
