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SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIUOSE, STATYBOS DARBAI
CVP IS pirkimo ID 1628286

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas (paklausimo kalba neredaguota)
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	2025-03-18 pranešimo ID 116373

	1
	Prie kokios centralės turime prisijungti( kokio modelio, nes turi susiderinti su esama pastate 22b3/p).
	[image: ]
SMARTLINE 020-4

	2
	Ar reikia vertintis įrangą? Sandėliavimo stelažus?
	Stelažų rangovui nevertinti.

	3
	Ar reikia vertintis skysto tirpiklio rezervuarus?
	Taip, vertintis.

	2025-03-18 pranešimo ID 116788

	4
	Projekte nurodyti stelažai.
Kas bus sandėliuojama?
Ar reikalingas uždengimas ant lentynų?
	Stelažų rangovui nevertinti.

	2025-03-19 pranešimo ID118783

	5
	Ar rangovui reikia vertintis darbo projektą?
	Nevertinti. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas (žr. sutarties specialiosios dalies 5.1 p.).

	2025-03-19 pranešimo ID 119863

	6
	Ar reikia rangovui vertintis darbo projektą?
	Nevertinti. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas (žr. sutarties specialiosios dalies 5.1 p.).

	7
	Sklypo planas, asfalto dangos įrengimas. Pasluoksnių kiekis nurodytas 5220 m2; 10 cm storio asfalto dangos įrengimas 5220 m2; 6 cm ir 4 cm asfalto dangos kiekis nurodytas 5520 m2. Ar nėra padaryta klaida, prašome patikslinti kiekius asfalto dangos įrengimui.
	Tikslinama 5220 m².

	2025-03-20 pranešimo ID 120107

	8
	GSS projekto dalyje yra pastaba:
[image: ]
Kokia dabar yra esama centralė su kuria reikės suderinti naujai montuojamą?

	
[image: ]
SMARTLINE 020-4

	9
	SA projekto dalyje yra nurodyti:
[image: ][image: ]

[image: ]
Ar reikia pasiūlyme juos įvertinti?
	
Stelažai nevertinami. 

Tirpiklio rezervuarai su įranga ir apskaitos sistema, bei tiltinis kranas vertinami. Ši įranga turės būti sumontuota, paruošta naudojimui ir perduota naudotojui.

	10
	Ar reikia pasiūlyme vertinti DP paruošimą?
	Nevertinti. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas (žr. sutarties specialiosios dalies 5.1 p.).

	11
	Ką reikia vertinti pasiūlyme Eil. Nr. 1.10 Gaisrinės saugos dalis?
	Evakuaciniai žymėjimai ir kita, kas reikalinga objekto pridavimui, vadovaujantis „Esminiai reikalavimai. Gaisrinė sauga (STR 2.01.01(2):1999).“
Nereikia vertintis gesintuvų.

	2025-03-20 pranešimo ID 120237

	12
	Sklypo planas, projekte nurodytas kiekis vejos sėjimas 4596 m2, kiekių žiniaraščiuose 3300 m2, kuo vadovautis skaičiuojant pasiūlymą?
	Vejos sėjimą vertintis 4596 m².


	2025-03-24 pranešimo ID	124065

	13
	Prašome patikslinti, kokia signalizacija įrengta pastate 22b3/p, su kuria reikės suderinti naujai montuojamą?
Pastaba: parinktos centralė ir išplėtimo moduliai turi būti suderinami su pastato 22b3/p esama centrale, kur bus perduodamas signalas gaisro metu.
	[image: ]
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	2025-03-25 pranešimo ID 125702

	14
	Kuo vadovautis skaičiuojant metalinių konstrukcijų priešgaisrinį dažymą. Konstrukcinės dalies darbų kiekių žiniaraščiais ar gaisrinės dalies projektu?
	Vadovautis gaisrinės dalies projektu.

	2025-03-25 pranešimo ID 126134

	15
	Patikslinkite, kokias talpyklas pateikti pasiūlyme?
Pagal technines sąlygas nurodyta, kad antžeminės talpyklos turi būti pagamintos pagal standarto EN 12285-2 „Ceche pagamintos plieninės talpyklos. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos“ reikalavimus. Vienos talpyklos tūris ne mažiau nei 100 m3, o statinio plane SS2209-03-TP-SA.B-10 yra atvaizduotos vertikalios talpyklos. Tokių talpyklų transportavimas būtų sudėtingas arba jas reikėtų gaminti objekte.
	Talpyklos turi būti VERTIKALIOS (kaip pavaizduota SS2209-03-TP-SA.B-10, SS2209-03-TP-SA.B-12). Savybės ir reikalavimai pateikti SA dalyje TS 14.

	2025-03-27 pranešimo ID 129767

	16
	SA dalyje, žiniaraštyje SS2209-XX-TP-SA.SŽ skyriuje 1.2 Išorės langai nurodomi varstomi aliuminio rėmo langai.
Aiškinamajame rašte skyriuje 8 Medžiagiškumas langai numatomi gaminti iš PVC profilio. Techninėje specifikacijoje TS 03 aprašomi langai PVC profilių.
Prašome nurodyti, kuo vadovautis. Kokius langus vertinti?
	[bookmark: _GoBack]Vadovautis TS: vertintis langus iš PVC profilių.
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ne maziau kaip 6,0 m nuo grindy pavir§iaus jrengimas
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69.

Skysto tirpiklio rezervuarai, su uzpylimo/i$pylimo jranga su
sauso jungimo industrine jungtimi, sauso atjungimo bako
bloku;

TS-14

kompl.

4,0

70.

1500 Itr/min ledo tirpiklio i$pylimo jranga su filtravimo
sistema kurios filtrai nertidijan¢io plieno. [ranga su i§pylimo
Zarna ne maziau kaip (6 m), kurios viename gale turi buti
gaubiamoji sauso jungimo industriné jungtis (Dry disconnect
coupling/NATO dry break, STANAG 3756), sausas
atjungimo Zarnos blokas (Dry Disconnect Hose Unit), o
kitame gale — kistukiné Camlock jungtis DN65 typ E. Visos
Jjungtys, vamzdynai turi bati nertdijancio plieno.

TS-14

kompl.

4,0

71

Mechaning apskaitos sistema, skirta skysto ledo tirpiklio
uzpylimo/i$pylimo, kiekiams fiksuoti.

TS-14

kompl.

4,0
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Pastaba: parinktos centralé ir iSplétimo moduliai turi bati suderinmai su pastato 22b3/p esama centrale, kur bus

perduodamas signalas gaisro metu.
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1.4 Irenga

Sandéliavimo stelazas — 4000x1500x6000 mm (su 3 TS-18

41. | reguliuojamo auks¢io lentynomis, kuriy kiekvienos apkrova vnt. 12,0
ne maziau kaip 3000 kg)

42. | Tiltinio krano, kurio keliamoji galia iki 1,5 t, kélimo aukstis- | TS-13 Kompl. 1,0





