 


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:
1.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 7 skyriaus 7 punktu nustato šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
 1.2. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
1.3. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
1.4. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
1.5. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
1.5.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
1.5.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
1.5.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
1.5.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
2. Tiekėjas, pildydamas techninę specifikacija, privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. 
3. Tiekėjas turi užpildyti šią techninės specifikacijos lentelę, kurioje privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, matmenys, medžiagos ir t.t.
4. Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. 

I pirkimo objekto dalis – mokykliniai baldai 
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Kiekis vnt.
	Tiekėjo siūloma charakteristika (tikslūs matmenys, medžiagos, atitikimas techninei specifikacijai)
(Pildo tiekėjas)

	Mokinio kėdė
	Sėdimos dalies aukštis reguliuojasi ne mažesniame diapazone nei nuo 40cm iki 46 cm. ( ± 5cm.). 
Sėdimos dalies matmenys plotis 40 cm  ± 5cm., gylis 45 cm ± 5cm.
Kėdės rėmas „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos, arba atitinkamo stiprumo apvalaus vamzdžio metalo profilio, nudažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu.
Sėdima dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso išlenkto polopropileno ar kitos lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau nei 5 mm.
Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. 
Kėdės kojos ant plastikinių padukų.
Spalva derinama su užsakovu, pasirašius sutartį. 
Mokinio kėdė turi atitikti EN 1729 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
	78 vnt
	

	Mokyto-jo kėdė.
	Kėdės sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380 mm ± 50 mm. iki 500 mm. ± 50 mm. ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. 
Sėdynės matmenys: plotis 400 mm ± 30 mm, gylis 450 mm ± 30 mm. 
Kėdės atlošo aukštis nuo 740 mm iki 860 mm. 
Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau nei 5 mm. 
Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampes žvaigždės formos pagrindo su ne mažiau kaip penkiais ratukais, padengtas milteliniu ar lygiaverčiu būdu. 
Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. 
Kėdės spalva derinama su užsakovu pasirašius sutartį.
	3 vnt
	

	Mokinio stalas
	Stačiakampio formos stalviršis.
Matmenys 700 x 500 mm ( ± 20mm)., aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 640 iki 760 mm.
Stalviršis turi būti pagamintas iš ne daugiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. 
Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle, polipropileno ar kita lygiaverte danga.
Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti.
Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė lentynėlė iš ne plonesnės kaip 4mm vielos. 
Stalo šone turi būti ne mažiau kaip vienas kabliukas mokinio kuprinei. 
Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo formos vamzdžio arba tokio pat stiprumo apvalaus profilio, metalo storis ne didesnis kaip 2,0 mm. 
Rėmas ir vielinė lentynėlė turi būti nudažyti milteliniu arba lygiaverčiu būdu. 
Mokinio stalas turi atitikti EN 1729  arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Stalo spalva derinama su užsakovu pasirašius sutartį.
	72 vnt
	

	Kampi- nis mokyto-
jo stalas.
	Mokytojo stalas turi būti L formos. 
Mokytojo stalo matmenys turi būti (1400 mm.x1400 mm)  ± 20 mm, H 750 mm   ±10 mm.
Stalviršis turi būti pagamintas iš ne daugiau kaip 25 mm  MDF plokštės arba lygiavertės medžiagos. 
Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC (arba lygiavertės medžiagos) ne mažesne kaip 1mm juosta. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. 
Stalviršio spalva derinama su užsakovu. 
Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku. Spintelių bloką turi sudaryti ne mažiau viena durelėmis uždaroma spintelė, spintelėje turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos, virš spintelės turi būti stalčius, šalia turi būti dvi atviros lentynėlės. 
Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš neplonesnės kaip 16 mm MDF arba lygiavertės  plokštės.
Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo ar lygiavertės medžiagos profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis nei 1,4 mm. 
Stalo kojos turi būti penkiakampio formos ar keturkampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis nei 1,4 mm su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. 
Priekyje turi būti sumontuota ne mažiau nei 16 mm storio MDF arba lygiavertės  plokštės.
	3 vnt.
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	Akustiniai kambariai
	1. Išoriniai matmenys:  Aukštis     2300±50 mm.
	Plotis   2200 ± 50 mm.
	Gylis    1000 ± 50 mm.
2. Vidiniai matmenys     Aukštis   2100 ± 20 mm.
                                     Plotis     2000 ± 20 mm.
                                      Gylis     920 ± 20 mm.
3. Akustinis kambarys yra skirtas ne mažiau kaip dviem žmonėms. Akustinis kambarys į numatytą erdvę statomas kaip atskiras objektas. Jo konstrukcija turi būti tvirtai sumontuota, stabili ir stovėti savarankiškai, nes korpusas nebus tvirtinamas prie grindų ir/ar pastato sienų.
4. Akustinis kambarys turi būti montuojamas taip, kad esant poreikiui būtų galima išmontuoti ir vėl sumontuoti, nepadarant žalos konstrukcijoms. Montavimo vietos turi būti pritaikytos prie daugkartinio naudojimo (vyriai, veržlės ir kt.).
5. Akustiniame kambaryje turi būti užtikrinta garso izoliacija t.y. blokuojami garsai sklindantys tiek į išorę, tiek į vidų. Garso lygio sumažinimas ne mažiau kaip 30dB (garso lygio sumažinimas pagal ISO23351-1 bandymo metodą arba lygiavertį).
6. Akustinio kambario išorinės galinės sienos, stogas ir šoninės sienos gaminamos iš dažyto metalo ar lygiavertės medžiagos. 
Durų rėmas ir stakta pagaminta iš garsą izoliuojančio dažyto aliuminio ar lygiavertės medžiagos arba akustinio kambario šoninės sienos gali būti gaminamos ir iš garsą izoliuojančio dažyto aliuminio arba lygiavertės medžiagos rėmų, o durys ir vitrinos iš grūdinto ir/ arba laminuoto stiklo ar lygiavertės medžiagos. 
7. Išorės kontrukcijų konkreti spalva derinama su užsakovu. Užsakovas turi turėti galimybę pasirinkti išorinių ir vidinių akustinio kambario konstrukcijų ir medžiagų spalvas ir jų derinius.
8. Sienų, lubų ir grindų vidinė medžiaga yra laminuota medžio danga ir perdirbtas akustinis putplastis klijuotas tarpusavyje arba iš lygiaverčių medžiagų. Vidinė sienų ir lubų danga yra iš akustinio veltinio arba lygiavertės medžiagos. Grindų danga yra padengta antistatiniu dėmėms atspariu kilimu.
9. Akustiniame kambaryje turi būti įrengtas LED apšvietimas, užtikrinantis šviesos spektrą 4000K ± 500K, ir nemažiau kaip 400 lux.
9.1. Šviestuvų kombinacija turi sukurti patalpos apšvietą atitinkančia Lietuvos higienos normą HN98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” arba lygiaverčią.
9.2. Apšvietimas turi automatiškai įsijungti atidarius duris ir automatiškai užgesti, kai darbuotojas išeina.
10. Akustinis kambarys turi turėti ventiliaciją, oro srautas ne mažiau 25l/s, kuri įsijungia nuo judesio daviklio ir išsijungia, kai tam tikrą laiką nėra judesio viduje. Ventiliacija yra autonominė, nepajungta į bendrą pastato ventiliacinę sistemą. Ventiliatoriai turi veikti tyliai,nekelti šalutinių garsų, veikiant neturi blaškyti dirbančiųjų.
11. Akustiniame kambaryje reikalingi du minkštasuoliai. Minkštasuolis (550x500xH400) ± 50 mm. Pagamintas iš ne plonesnės kaip 25mm. storio LMDP ar lygiavertės  medžiagos , su nuimamais ne mažiau kaip 70mm ± 10 mm. storio paminkštinimais. Paminkštinai gaminami iš aukšto tankio poliuretano arba lygiavertės  medžiagos ir gobeleno. Gobeleno atsparumas pagal Martindale ne mažiau kaip 100 000 ciklų. Minkštasuolis pastatytas ant keturių ne mažesnių kaip 15 cm aukščio chromuotų metalinių arba lygiavertės medžiagos kojelių.
12. Akustiniame kambaryje turi būti staliukas, daiktams pasidėti. Staliukas (600x600xH500) ± 50 mm.  Staliuko stalviršis iš ne mažiau nei 16 mm storio LMDP arba lygiavertės plokštės. Staliuko koja (bazė) metalinė arba lygiavertės medžiagos, dažyta milteliniu arba ekvivalentiniu būdu. 
	3
	




III pirkimo objekto dalis – akustiniai foteliai 

	Akustiniai foteliai
	Akustinio minkštasuolio rėmas pagamintas iš medienos, faneros, metalo ar lygiaverčių medžiagų. 
Fotelio  matmenys plotis 1300 ± 50 mm., gylis 700 ± 50 mm. sėdimos dalies aukštis 440 ± 50 mm., atlošo aukštis 1300 ± 50 mm. 
Sėdimos dalies storis ne mažiau 80 mm.
Pagaminta iš HR poliuretano  ar lygiavertės medžiagos, kurios tankis 35 – 40 kg/m3. 
Kojelės pagamintos iš metalo arba lygiavertės medžiagos, kurių aukštis 150 mm. ± 20 mm.
Minkštasuolio rėmas aptrauktas gobelenu arba lygiaverte medžiaga, kurios atsparumas pagal Martindale ne mažiau kaip 100 000 ciklų. 
Gobeleno spalva bus suderinta pasirašius sutartį.
Akustinio minkštasuolio paaukštintos sienelės pagamintos iš MDP ar lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 16 mm. 
Sienelės aptrauktos gobelenu, kurio atsparumas pagal Martindale ne mažiau kaip 100 000 ciklų. Sienelės pritvirtintos prie minkštasuolio rėmo.
	6
	



IV pirkimo objekto dalis – staliukai 

	Staliukai.
	Stalas su po stalviršiu montuojamu rėmu, kuris saugo stalviršį nuo išlinkimo.  
Stalviršio išmatavimai: plotis 750 mm ± 50 mm., ilgis 1200 mm. ± 50 mm. Stalo aukštis 600 mm. ± 50 mm.
Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 20 mm storio LDPL arba lygiavertės medžiagos. Kraštai laminuojami ne plonesne kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti  metalinį arba lygiavertį konstrukcinį rėmą kartu su stalo kojomis (dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu). 
Kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 
Stalviršio ir stalo kojų spalvą pasirenka Pirkėjas pasirašius sutartį. 
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