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HIDRODINAMINĖ ĮRANGA IR JOS MONTAVIMAS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	1. [bookmark: _Hlk134173818]PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS



1.1.  Pirkimo objektas –  Hidrodinaminė įranga ir jos montavimas (toliau – Prekės).
1.2.  Pirkimo objekto apibūdinimas – perkama nauja hidrodinaminė įranga (toliau – Įranga) ir jos montavimas. Įranga turi būti sumontuota į Perkančiojo subjekto pristatytą automobilį – sunkvežimį Iveco (toliau – automobilis).
1.3. Tiekėjas turi pateikti Įrangą, atitinkančią 1 lentelėje nurodytus techninius reikalavimus, ir ją sumontuoti.
 Įrangos techniniai reikalavimai:           
                                                                                   1 lentelė
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama rodiklio reikšmė
	Pildo Tiekėjas

	
	
	
	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia nurodyti konkrečius duomenis

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
Gamintojas, modelis
	Nauja, neeksploatuota hidrodinaminė įranga;

	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Gamintojas, kilmės šalis ir tikslus Prekės modelis;
	Nurodyti

	1. 
	Bendrieji Įrangos duomenys
	Darbo aplinka - buitinės ir paviršinės nuotekos;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Švaraus vandens plastikinė talpa ne mažiau kaip 800 l ir ne daugiau kaip 1000 l;
	Nurodyti

	1. 
	
	Sumažinti vandens siūbavimą ir padidinti vairavimo patogumą ir saugumą, švaraus vandens bake turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 nerūdijančio plieno bangolaužiai, arba lygiavertis techninis sprendimas
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Įrangos autonominis dyzelinis variklis;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Aukšto slėgio (toliau – AS) siurblio našumas ne mažiau kaip 130l/min, maksimalus sukeliamas slėgis ne mažiau kaip 160 bar.;
	Nurodyti

	1. 
	
	Variklio paleidimas iš Įrangos valdymo pulto ir nešiojamo pulto;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Aukšto slėgio plovimo žarna ritėje ne mažiau nei 80 m ir ne daugiau kaip 100 m bei ne plonesnė žarna  ½ diametro;
	Nurodyti

	1. 
	
	Hidraulinis žarnos būgno suvyniojimas / išvyniojimas;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	AS siurblio apsauga nuo sausos darbo eigos;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Nuotolinis (drėgmei atsparus ne žemesnės nei IP65) įrangos valdymo pultas su ekranėliu – ne mažiau kaip 1 (vienas) vienetas;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Nuotolinio valdymo pulto ekranėlyje turi būti matomi pagrindiniai parametrai:
· Slėgio įjungimas/išjungimas;
· Aukšto slėgio žarnos vyniojimas, greičio reguliavimas;
· Žarnos suvyniojimas iki saugaus 5 m. atstumo nuo automobilio;
· Atvaizduoja variklio apsukas;
Darbo valandų skaitiklis;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Švaraus vandens užpylimo žarna ne trumpesnė nei 50 m ir ne plonesnė nei ¾ diametro, su hidrauliniu žarnos būgno valdymu;
	Nurodyti

	1. 
	
	Švaraus vandens užpylimo vieta talpoje, pritaikyta pildyti iš priešgaisrinių hidrantų;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Papildomų skirtingų plovimo galvučių rinkinys ne mažiau kaip 3-jų vnt;
	Nurodyti

	1. 
	
	LED darbinė šviesa sumontuota įrangos gale;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Aukšto slėgio plovimo ietis („pistoletas“) pritaikytas šulinių sienelių plovimui;
	Atitinka/Neatitinka

	1. 
	
	Įranga turi būti pritaikyta dirbti minusinėje (ne mažiau kaip -3°C) temperatūroje;
	Nurodyti



	2. ĮSIGYJAMŲ PREKIŲ APIMTYS / KIEKIAI


2.1. 1 vnt. (arba 1 komplektas).
	3. ĮRANGOS MONTAVIMO VIETA


 3.1. Įrangos montavimas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas Tiekėjo jėgomis ir priemonėmis, Tiekėjo patalpose, Lietuvoje.
 3.2. Perkantysis subjektas automobilį Įrangos montavimui pristatys Tiekėjo nurodytu adresu.

	4. GARANTIJOS 


4.1. Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylika) mėnesių garantiją įrangai ir montavimo darbams nuo Įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Suteiktas ilgesnis garantinis terminas, vertinant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, laikomas privalumu.
4.2.  Garantiniu laikotarpiu Įrangai sugedus, raštu suderinus su Perkančiuoju subjektu, Tiekėjas privalo pašalinti gedimą (trūkumus) ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuoni) darbo valandas. 
	5. PREKĖS PRISTATYMO SU MONTAVIMU TERMINAI


	
5.1.  Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir suderinta ne vėliau kaip per 8 (aštuoni) kalendorinius mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą). 
5.2. Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 5 (penki) darbo dienas iki įrangos montavimo, privalo informuoti Perkantįjį subjektą apie automobilio pristatymą Tiekėjo nurodytu adresu. Perkančiajam subjektui pristačius automobilį, Įrangos montavimo, paleidimo bei derinimo darbai negali užtrukti ilgiau nei 2 (du) darbo dienas. 
	6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI



6.1.  Įrangos techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 1 lentelėje.
6.2.  Įranga turi būti sumontuota į automobilio būdą, kurioje šiuo metu sumontuota sena hidrodinaminė įranga. Automobilio būdos vidinė ertmė Įrangai sumontuoti yra: ilgis 2,80 m., plotis – 2,00 m. aukštis 1,50 m. Perkantysis subjektas seną įrangą išmontuos, todėl Tiekėjas dėl to nepatirs jokių išlaidų.
6.3.  Irangos montavimas į automobilį  turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos montavimo technologijos ir atitikti automobilio gamybos metu galiojusius techninius  gamintojos reikalavimus, nepažeidžiant nei konstrukcinių, nei eksploatacinių automobilio reikalavimų.
6.4.  Automobilis perdavimo metu apžiūrimas Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovų.
6.5.  Perkančiajam subjektui perdavus automobilį  Įrangos montavimui, Tiekėjas tampa atsakingas už perduotą automobilį ir jo būklę, iki grąžinimo datos Perkančiajam subjektui.
6.6.  Atlikus įrangos montavimą, paleidimą ir derinimą, Tiekėjas privalo pristatyti automobilį adresu Birutės 39A, Šiauliai, bei apmokyti 2 (du) Perkančiojo subjekto darbuotojus dirbti su įranga.  
6.7.  Prekės priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas Perkančiajam subjektui išbandžius sumontuotą įrangą bei Tiekėjui atlikus šios Techninės specifikacijos 6.6. papunktyje numatytus mokymus. 
	7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI



7.1.  Neteikiami

	8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


8.1.  Gamintojo ir (ar) Pardavėjo techniniai dokumentai, kurie įrodo Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, saugos duomenų lapai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos. Visa pateikta dokumentacija privalo būti lietuvių kalba.

	9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI


9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
9.1.1. 4.4.1 papunktį, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 – Aplinkosauginėms ir aplinkai palankioms prekėms skirtos priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos;
9.1.2. 4.4.4.1 papunktį, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu, t. y. Šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:  mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. visa su Prekės teikimu susijusi dokumentacija (Prekės perdavimo-priėmimo aktai, instrukcijos, Tiekėjo rekomendacijos, kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

	9. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI 


9.1. Netaikoma
	10. KITI REIKALAVIMAI 


10.1. Netaikomi
	11. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  


11.1. Nėra. 
	12. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS 


12.1. Nėra

_______________________
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