Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

1.    Pirkimo objektas – Nešiojami kompiuteriai (toliau – Prekės). Įsigyjamų kompiuterių kiekis – 49 vnt.
2. Pirkimo vykdytojas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
3. Prekių teikiamo vieta – Mortos g. 14, Vilnius;
4. Prekių pristatymo terminas – 6 (šeši) mėnesiai; 
5. Nekokybiškų ar užsakymo ir (ar) techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančių Prekių neatitikimai/trūkumai turi būti pašalinti nuo Prekių gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
14“ Nešiojamas kompiuteris (18 vnt.)
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
	Dokumentai (pavadinimai/nuorodos į internetinius puslapius), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ
(Pildo tiekėjas )

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti.
	PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ
(Pildo tiekėjas )

	3. 
	Kompiuterio procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) technologiją. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal testą Passmark Average CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau kaip 2023 m. pirmą ketvirtį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	4. 
	Ekranas
	Matinis su galiniu LED apšvietimu;
Įstrižainė: ne mažiau kaip 14" ir ne daugiau kaip 15";
Taškų skaičius: ne mažiau nei 1920x1080.
Ne mažiau kaip 250 nits. IPS (arba lygiavertė) technologija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	5. 
	Baterija
	Ličio jonų baterija su greito įkrovimo funkcija), talpa ne mažiau kaip 54Wh.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 5600MHz, galimybė plėsti iki nemažiau kaip 64 GB.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	7. 
	Kietasis (SSD) diskas
	Ne mažiau 512 GB PCIe-4 NVMe, SSD
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Su išorine skaitmeninio signalo jungtimi;
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija: ne žemesnė nei 12.0.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	9. 
	Garso sistema
	Integruotas garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir stereo mikrofonas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	10. 
	Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai.
	Integruotas arba pridėtas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C–RJ45 1Gb adapteris (adapteris turi naudoti kompiuterio MAC adresą (MAC address pass-thru), ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps, PXE boot palaikymas arba lygiaverčių technologijų palaikymas.
Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac (arba IEEE 802.11 b/g/n/ax) standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas ne žemesnės nei Bluetooth v5.0 adapteris.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	11. 
	Saugumo galimybės
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password);
Kietojo disko slaptažodis (HDD Password);
Administratoriaus  slaptažodis (Supervisor Password);
Pirštų anspaudų skaitytuvas;
Integruotas TPM 2.0 modulis. 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	12. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. Skaitmeninė vaizdo signalo jungtis
2 vnt. USB 3.2 arba lygiavertis (Type-A jungtis) (arba aukštesnės versijos arba generacijos)
2 vnt. Thunderbolt 4
1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	13. 
	Priekinė kamera
	Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių ir palaiko vaizdo įrašymą ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	14. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio
gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba žymėtas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	15. 
	Klaviatūra 
	Pilna, integruota į korpusą, lotyniška;
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	16. 
	Integruota valdymo plokštelė (touchpad) – turi būti
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	17. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis (neįskaitant pakrovėjo)
	Ne daugiau kaip 1,5 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 22 mm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	18. 
	Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 10 arba MS Windows 11 operacine sistema.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	19. 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	20. 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	21. 
	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą).
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (renewed, remarketed, refurbished) įrangos.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	22. 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, SSD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Išimtis gali būti taikoma su kompiuteriu užsakomiems priedams – monitoriams, klaviatūroms ar pelėms
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	23. 
	Gamintojo garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Atliekama darbo vietoje. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 3 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu Tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	24. ko
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinama garantija. Išimtis taikoma su kompiuteriu komplektuojamoms pelėms. Pelėms vietoje gamintojo užtikrinamos garantijos gali būti taikoma tiekėjo siūloma garantija, kuri turi būti ne mažesnė nei 1 metų garantija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	25. 
	Lietuvos Respublikoje turi būti gamintojo autorizuotas garantinio aptarnavimo centras.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	26. 
	Deranti kompiuteriui belaidė optinė pelė su ratuku paženklinta CE ženklu.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	27. 
	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	28. 
	Įkrovos stotelė (Docking station) turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi kompiuteriai: didžiausia maitinimo galia vatais ne mažiau 100 W, maitinimo šaltinio tipas: maitinimo adapteris, Ethernet technologija: ne blogiau Gigabit Ethernet, duomenų perdavimo sparta ne mažiau 1 GB/s, 
Vaizdo perdavimo jungtys:
Ne mažiau nei 1 x HDMI 2.0
Ne mažiau nei 2 x Displayport 1.4
Bendras USB prievadų skaičius ne mažiau 5:
Iš jų ne prasčiau nei 3 x USB 3.2 Gen 1;
Iš jų ne prasčiau nei 1x Thunderbolt 4
 palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11 ,Ubuntu Linux.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	29. 
	Išorinė klaviatūra. Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta. jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu) Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )



13“ Nešiojamas kompiuteris (6 vnt.)
Lentelė Nr. 2
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
	Dokumentai (pavadinimai/nuorodos į internetinius puslapius), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti.
	

	3. 
	Kompiuterio procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) technologiją. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal testą Passmark Average CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau kaip 2022 m. pirmą ketvirtį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	4. 
	Ekranas
	Matinis su galiniu LED apšvietimu;
Įstrižainė: ne mažiau kaip 13" ir ne daugiau kaip 14";
Taškų skaičius: ne mažiau nei 1920x1080.
Ne mažiau kaip 400 nits. IPS (arba lygiavertė) technologija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	5. 
	Baterija
	Ličio jonų baterija su greito įkrovimo funkcija), talpa ne mažiau kaip 54Wh.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 6400MHz.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	7. 
	Kietasis (SSD) diskas
	Ne mažiau 512 GB Gen 4 PCIe NVMe, SSD
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Su išorine skaitmeninio signalo jungtimi;
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija: ne žemesnė nei 12.0.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	9. 
	Garso sistema
	Integruotas garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir stereo mikrofonas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	10. 
	Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai.
	Integruotas arba pridėtas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C–RJ45 1Gb adapteris (adapteris turi naudoti kompiuterio MAC adresą (MAC address pass-thru), ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps, PXE boot palaikymas arba lygiaverčių technologijų palaikymas.
Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac (arba IEEE 802.11 b/g/n/ax) standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas ne žemesnės nei Bluetooth v5.0 adapteris.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	11. 
	Saugumo galimybės
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password);
Kietojo disko slaptažodis (HDD Password);
Administratoriaus  slaptažodis (Supervisor Password);
Pirštų anspaudų skaitytuvas;
Integruotas TPM 2.0 modulis. 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	12. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. Thunderbolt™ 4 
2vnt. USB 3.2
1vnt vaizdo perdavimo jungtis
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	13. 
	Priekinė kamera
	Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių ir palaiko vaizdo įrašymą ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	14. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio
gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba žymėtas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	15. 
	Klaviatūra 
	Backlight, integruota į korpusą, lotyniška;
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	16. 
	Integruota valdymo plokštelė (touchpad) – turi būti
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	17. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis (neįskaitant pakrovėjo)
	Ne daugiau kaip 1,4 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 19 mm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	18. 
	Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 10 arba MS Windows 11 operacine sistema.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	19. 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	20. 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	21. 
	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą).
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (renewed, remarketed, refurbished) įrangos.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	22. 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, SSD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Išimtis gali būti taikoma su kompiuteriu užsakomiems priedams – monitoriams, klaviatūroms ar pelėms
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	23. 
	Gamintojo garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 3 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	24. 
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinama garantija. Išimtis taikoma su kompiuteriu komplektuojamoms pelėms. Pelėms vietoje gamintojo užtikrinamos garantijos gali būti taikoma tiekėjo siūloma garantija, kuri turi būti ne mažesnė nei 1 metų garantija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	25. 
	Lietuvos Respublikoje turi būti gamintojo autorizuotas garantinio aptarnavimo centras.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	26. 
	Deranti kompiuteriui belaidė optinė pelė su ratuku paženklinta CE ženklu.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	27. 
	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	28. 
	Įkrovos stotelė (Docking station) turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi kompiuteriai: didžiausia maitinimo galia vatais ne mažiau 100 W, maitinimo šaltinio tipas: maitinimo adapteris, Ethernet technologija: 
ne blogiau Gigabit Ethernet, duomenų perdavimo sparta ne mažiau 1 GB/s, 
Vaizdo perdavimo jungtys:
Ne mažiau nei 1 x HDMI 2.0
Ne mažiau nei 2 x Displayport 1.4
Palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11 ,Ubuntu Linux.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	29. 
	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )



15“ Nešiojamas kompiuteris (18 vnt.)
Lentelė Nr. 3
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
	

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti.
	

	3. 
	Kompiuterio procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) technologiją. Ne mažiau kaip 17000  taškų pagal testą Passmark Average CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau kaip 2023 m. pirmą ketvirtį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	4. 
	Ekranas
	Matinis su galiniu LED apšvietimu;
Įstrižainė: ne mažiau kaip 15" ir ne daugiau kaip 16";
Taškų skaičius: ne mažiau nei 1920x1080.
Ne mažiau kaip 250 nits. IPS (arba lygiavertė) technologija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	5. 
	Baterija
	Ličio jonų baterija su greito įkrovimo funkcija), talpa ne mažiau kaip 54Wh.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 5600MT/s, galimybė plėsti iki nemažiau kaip 64 GB.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	7. 
	Kietasis (SSD) diskas
	Ne mažiau 512 GB Gen 4 PCIe NVMe, SSD
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Su išorine skaitmeninio signalo jungtimi;
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija: ne žemesnė nei 12.0.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	9. 
	Garso sistema
	Integruotas garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir stereo mikrofonas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	10. 
	Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai.
	Integruotas arba pridėtas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C–RJ45 1Gb adapteris (adapteris turi naudoti kompiuterio MAC adresą (MAC address pass-thru), ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps, PXE boot palaikymas arba lygiaverčių technologijų palaikymas.
Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac (arba IEEE 802.11 b/g/n/ax) standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas ne žemesnės nei Bluetooth v5.0 adapteris.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	11. 
	Saugumo galimybės
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password);
Kietojo disko slaptažodis (HDD Password);
Administratoriaus  slaptažodis (Supervisor Password);
Pirštų anspaudų skaitytuvas;
Integruotas TPM 2.0 modulis. 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	12. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. Skaitmeninė vaizdo signalo jungtis
2 vnt. USB 3.2 arba lygiavertis (Type-A jungtis) (arba aukštesnės versijos arba generacijos)
2 vnt. Thunderbolt 4
1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	13. 
	Priekinė kamera
	Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių ir palaiko vaizdo įrašymą ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	14. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio
gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba žymėtas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	15. 
	Klaviatūra 
	Backlight, integruota į korpusą, lotyniška;
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	16. 
	Integruota valdymo plokštelė (touchpad) – turi būti
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	17. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis (neįskaitant pakrovėjo)
	Ne daugiau kaip 1,8 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 23 mm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	18. 
	Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 10 arba MS Windows 11 operacine sistema.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	19. 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	20. 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	21. 
	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą).
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (renewed, remarketed, refurbished) įrangos.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	22. 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, SSD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Išimtis gali būti taikoma su kompiuteriu užsakomiems priedams – monitoriams, klaviatūroms ar pelėms
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	23. 
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	24. 
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinama garantija. Išimtis taikoma su kompiuteriu komplektuojamoms pelėms. Pelėms vietoje gamintojo užtikrinamos garantijos gali būti taikoma tiekėjo siūloma garantija, kuri turi būti ne mažesnė nei 1 metų garantija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	25. 
	Lietuvos Respublikoje turi būti gamintojo autorizuotas garantinio aptarnavimo centras.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	26. 
	Deranti kompiuteriui belaidė optinė pelė su ratuku paženklinta CE ženklu.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	27. 
	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	28. 
	Įkrovos stotelė (Docking station) turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi kompiuteriai: didžiausia maitinimo galia vatais ne mažiau 100 W, maitinimo šaltinio tipas: maitinimo adapteris, Ethernet technologija: ne blogiau Gigabit Ethernet, duomenų perdavimo sparta ne mažiau 1 GB/s, 
Vaizdo perdavimo jungtys:
Ne mažiau nei 1 x HDMI 2.0
Ne mažiau nei 2 x Displayport 1.4
Bendras USB prievadų skaičius ne mažiau 5:
Iš jų ne prasčiau nei 3 x USB 3.2 Gen 1;
Iš jų ne prasčiau nei 1x Thunderbolt 4
 palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11 ,Ubuntu Linux.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	29. 
	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )



15“ Nešiojamas kompiuteris (1 vnt.)
Lentelė Nr. 4
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
	

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti.
	

	3. 
	Kompiuterio procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) technologiją. Ne mažiau kaip 19000  taškų pagal testą Passmark Average CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau kaip 2023 m. pirmą ketvirtį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	4. 
	Ekranas
	Matinis su galiniu LED apšvietimu;
Įstrižainė: ne mažiau kaip 15" ir ne daugiau kaip 16";
Taškų skaičius: ne mažiau nei 2880x1864.
Ne mažiau kaip 500 nits. IPS (arba lygiavertė) technologija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	5. 
	Baterija
	Ličio jonų baterija su greito įkrovimo funkcija), talpa ne mažiau kaip 66Wh.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	7. 
	Kietasis (SSD) diskas
	Ne mažiau 512 GB, SSD
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	8. 
	Garso sistema
	Integruotas garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir stereo mikrofonas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	9. 
	Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai.
	Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac (arba IEEE 802.11 b/g/n/ax) standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas ne žemesnės nei Bluetooth v5.0 adapteris.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	10. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. Thunderbolt
1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	11. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio
gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba žymėtas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	12. 
	Klaviatūra 
	Backlight, integruota į korpusą, lotyniška;
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	13. 
	Turi būti priekinė kamera, kurios raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių ir palaiko vaizdo įrašymą ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
	
	

	14. 
	Integruota valdymo plokštelė (touchpad) – turi būti
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	15. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis (neįskaitant pakrovėjo)
	Ne daugiau kaip 1,6 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 12 mm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	16. 
	Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su macOS operacine sistema.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	17. 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	18. 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	19. 
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (renewed, remarketed, refurbished) įrangos.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	20. 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, SSD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Išimtis gali būti taikoma su kompiuteriu užsakomiems priedams – monitoriams, klaviatūroms ar pelėms
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	21. 
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	22. 
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinama garantija. Išimtis taikoma su kompiuteriu komplektuojamoms pelėms. Pelėms vietoje gamintojo užtikrinamos garantijos gali būti taikoma tiekėjo siūloma garantija, kuri turi būti ne mažesnė nei 1 metų garantija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	23. 
	Lietuvos Respublikoje turi būti gamintojo autorizuotas garantinio aptarnavimo centras.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	24. 
	Operacinė sistema macOS Sequoia 15.3 arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	25. 
	Įkrovos stotelė (Docking station) turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi kompiuteriai: didžiausia maitinimo galia vatais ne mažiau 100 W, maitinimo šaltinio tipas: maitinimo adapteris, Ethernet technologija: ne blogiau Gigabit Ethernet, duomenų perdavimo sparta ne mažiau 1 GB/s, Vaizdo perdavimo jungtys:
Ne mažiau nei 1 x HDMI 2.0
Ne mažiau nei 2 x Displayport 1.4
Palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11 ,Ubuntu Linux
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )


.
15“ Nešiojamas kompiuteris liečiamu ekranu (3 vnt.)
Lentelė Nr. 5
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
	

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti.
	

	3. 
	Kompiuterio procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) technologiją. Ne mažiau kaip 17500  taškų pagal testą Passmark Average CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau kaip 2023 m. pirmą ketvirtį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	4. 
	Ekranas
	Liečiamas matinis su galiniu LED apšvietimu; 
Įstrižainė: ne mažiau kaip 13" ir ne daugiau kaip 13,9“" 
Taškų skaičius: ne mažiau nei 2880x1920. 
Ne mažiau kaip 500 nits. 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	5. 
	Baterija
	Ličio jonų baterija su greito įkrovimo funkcija), talpa ne mažiau kaip 47Wh.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB LPDDR5x
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	7. 
	Kietasis (SSD) diskas
	Ne mažiau 512 GB Gen 4 PCIe NVMe, SSD
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija: ne žemesnė nei 12.0.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	9. 
	Garso sistema
	Integruotas garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir stereo mikrofonas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	10. 
	Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai.
	Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac (arba IEEE 802.11 b/g/n/ax) standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas ne žemesnės nei Bluetooth v5.0 adapteris. 5G modulis Būtinas
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	11. 
	Saugumo galimybės
	Integruotas TPM 2.0 modulis. 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	12. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. Thunderbolt
1 vnt. Nano sim 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	13. 
	Kamera
	Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių ir palaiko vaizdo įrašymą ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	14. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio
gamintojo kaip ir kompiuteris arba žymėtas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	15. 
	Rašiklių ir priedų suderinamumas

	Klaviatūra su rašiklio laikikliu. To paties gamintojo išorinė klaviatūra ir pieštukas. Klaviatūra turi turėti skirtą/dedikuotą vietą pieštuko pakrovimui (storage).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	16. 
	Integruota valdymo plokštelė (touchpad) – turi būti
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	17. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis (neįskaitant pakrovėjo)
	Ne daugiau kaip 1kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 10 mm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	18. 
	Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 10 arba MS Windows 11 operacine sistema.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	19. 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	20. 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	21. 
	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą).
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (renewed, remarketed, refurbished) įrangos.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	22. 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, SSD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Išimtis gali būti taikoma su kompiuteriu užsakomiems priedams – monitoriams, klaviatūroms ar pelėms
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	23. 
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 1 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 1 metai. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	24. 
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinama garantija. Išimtis taikoma su kompiuteriu komplektuojamoms pelėms. Pelėms vietoje gamintojo užtikrinamos garantijos gali būti taikoma tiekėjo siūloma garantija, kuri turi būti ne mažesnė nei 1 metų garantija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	25. 
	Lietuvos Respublikoje turi būti gamintojo autorizuotas garantinio aptarnavimo centras.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	26. 
	Deranti kompiuteriui belaidė optinė pelė su ratuku paženklinta CE ženklu.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	27. 
	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	28. 
	Įkrovos stotelė (Docking station): didžiausia maitinimo galia vatais ne mažiau 100 W, maitinimo šaltinio tipas: maitinimo adapteris, Ethernet technologija: ne blogiau Gigabit Ethernet, duomenų perdavimo sparta ne mažiau 1 GB/s, 
Vaizdo perdavimo jungtys:
Ne mažiau nei 1 x HDMI 2.0
Ne mažiau nei 2 x Displayport 1.4
Bendras USB prievadų skaičius ne mažiau 5:
Iš jų ne prasčiau nei 3 x USB 3.2 Gen 1;
Iš jų ne prasčiau nei 1x Thunderbolt 4
 palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11 ,Ubuntu Linux.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )



16“ Nešiojamas kompiuteris (3 vnt.)
Lentelė Nr. 6
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
	

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti.
	

	3. 
	Kompiuterio procesorius
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) technologiją. Ne mažiau kaip 24500  taškų pagal testą Passmark Average CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau kaip 2023 m. ketvirtą ketvirtį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	4. 
	Ekranas
	Matinis su galiniu LED apšvietimu;
Įstrižainė: ne mažiau kaip 16" ir ne daugiau kaip 16,9";
Taškų skaičius: ne mažiau nei 1920x1200.
Ne mažiau kaip 500 nits. IPS (arba lygiavertė) technologija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	5. 
	Baterija
	Ličio jonų baterija su greito įkrovimo funkcija), talpa ne mažiau kaip 95Wh.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 5200MT/s,
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	7. 
	Kietasis (SSD) diskas
	Ne mažiau 1 TB Gen 4 PCIe NVMe, SSD
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Su išorine skaitmeninio signalo jungtimi;
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija: ne žemesnė nei 12.0.
Ne mažiau 8 GB operatyviosios atminties GDDR6.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	9. 
	Garso sistema
	Integruotas garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir stereo mikrofonas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	10. 
	Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai.
	Integruotas arba pridėtas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C–RJ45 1Gb adapteris (adapteris turi naudoti kompiuterio MAC adresą (MAC address pass-thru), ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps, PXE boot palaikymas arba lygiaverčių technologijų palaikymas.
Integruotas IEEE 802.11 b/g/n/ac (arba IEEE 802.11 b/g/n/ax) standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas ne žemesnės nei Bluetooth v5.0 adapteris.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	11. 
	Saugumo galimybės
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password);
Kietojo disko slaptažodis (HDD Password);
Administratoriaus  slaptažodis (Supervisor Password);
Pirštų anspaudų skaitytuvas;
Integruotas TPM 2.0 modulis. 
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	12. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. Thunderbolt 4
1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	13. 
	Priekinė kamera
	Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių ir palaiko vaizdo įrašymą ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	14. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio
gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba žymėtas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	15. 
	Klaviatūra 
	Backlight, integruota į korpusą, lotyniška;
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	16. 
	Integruota valdymo plokštelė (touchpad) – turi būti
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	17. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis (neįskaitant pakrovėjo)
	Ne daugiau kaip 2,2 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 19 mm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	18. 
	Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 10 arba MS Windows 11 operacine sistema.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	19. 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	20. 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	21. 
	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą).
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (renewed, remarketed, refurbished) įrangos.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	22. 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, SSD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Išimtis gali būti taikoma su kompiuteriu užsakomiems priedams – monitoriams, klaviatūroms ar pelėms
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	23. 
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	24. 
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinama garantija. Išimtis taikoma su kompiuteriu komplektuojamoms pelėms. Pelėms vietoje gamintojo užtikrinamos garantijos gali būti taikoma tiekėjo siūloma garantija, kuri turi būti ne mažesnė nei 1 metų garantija
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	25. 
	Lietuvos Respublikoje turi būti gamintojo autorizuotas garantinio aptarnavimo centras.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	26. 
	Deranti kompiuteriui belaidė optinė pelė su ratuku paženklinta CE ženklu.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	27. 
	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	28. 
	Įkrovos stotelė (Docking station) turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi kompiuteriai: didžiausia maitinimo galia vatais ne mažiau 100 W, maitinimo šaltinio tipas: maitinimo adapteris, Ethernet technologija: 
ne blogiau Gigabit Ethernet, duomenų perdavimo sparta ne mažiau 1 GB/s, 
Vaizdo perdavimo jungtys:
Ne mažiau nei 1 x HDMI 2.0
Ne mažiau nei 2 x Displayport 1.4
Palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11 ,Ubuntu Linux
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )

	29. 
	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas )



Visiems kompiuteriams taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:
Lentelė Nr. 7
	Eil. Nr. 
	Reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
	Dokumento pavadinimas/nuoroda į internetinį puslapį ar pateiktą dokumentą

	1.
	Turi būti aukščiausio energinio efektyvumo klasės (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo 16 p.).
	Ekologinis ženklas Energy Star arba TCO ženklas, arba European Ecolabel, arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	(Pildo tiekėjas )

	2.
	Įrangos gamintojas atitinka ISO 9001 gamybos kokybės standartą.
	Pateikti ISO 9001 standarto atitikties sertifikatą arba kitus lygiaverčius dokumentus. Sertifikatas turi būti išduotas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos bei galioti visą paslaugų teikimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimų sertifikatų galiojimas baigiasi iki paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimus sertifikatus (įsigyti naujus) ir pateikti jį/juos perkančiajai organizacijai.
	(Pildo tiekėjas )

	3.
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)
	Pateikiami tai įrodantys dokumentai.
	(Pildo tiekėjas )

	4.
	Visi kompiuteriai turi turėti EPEAT Gold arba EPEAT Silver arba lygiavertį sertifikatą
	Pateikti EPEAT Gold arba EPEAT Silver atitikties sertifikatą arba kitus lygiaverčius dokumentus. Sertifikatas turi būti išduotas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos bei galioti visą paslaugų teikimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimų sertifikatų galiojimas baigiasi iki paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimus sertifikatus (įsigyti naujus) ir pateikti jį/juos perkančiajai organizacijai.
	(Pildo tiekėjas )

	5.
	Monitoriuje neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose.
	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	(Pildo tiekėjas )

	6.
	Plastikinės detalės: 
- sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą; 
- pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti).
	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	(Pildo tiekėjas )

	7.
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	(Pildo tiekėjas )



