Techninės specifikacijos  priedas Nr.21


[bookmark: _Hlk194254044][bookmark: _Hlk194035284]Informacinių bei  įspėjamųjų ženklų ir stendų prie lankytinų vietų pirkimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.



	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nurodytas rodiklis
	
Techninėje specifikacijoje reikalaujami prekės techniniai parametrai
	Siūlomų prekių techniniai
 parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus.
Dokumento pavadinimas*

	Bendrieji reikalavimai 

	1.
	Stendas vandens paėmimo vieta
	A3 formato
	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	1.1
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	1.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm

	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	1.3.
	[bookmark: _Hlk193014848]Stendo spauda
	[bookmark: _Hlk193014883]Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	1.4.
	Laminavimo plėvelė
	[bookmark: _Hlk193015011]Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	1.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	2.
	Stendas vandens paėmimo vieta

	A4 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	2.1
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	2.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm

	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	2.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	2.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	2.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	3.
	Ženklas keturračiai
	A4 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	3.1.
	Ženklo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	3.2.
	Ženklo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	3.3.
	Ženklo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	3.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant ženklo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	[bookmark: _Hlk193104035]Kiti reikalavimai

	3.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	4.
	Stendas kertinė miško buveinė (redaguojamas)
	A4 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	4.1.
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	4.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	4.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	4.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	4.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	5.
	Stendas rekreacinis objektas (redaguojamas)
	A3 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	5.1.
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	5.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	5.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	5.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	5.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	6.
	Stendas rekreacinis objektas (redaguojamas)
	A4 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	6.1.
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	6.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	6.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	6.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	6.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	[bookmark: _Hlk193110310]7.
	Stendas sėklinės bazės objektai (redaguojamas)
	A3 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	7.1.
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai

	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	7.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	7.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	7.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	7.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	[bookmark: _Hlk193110775]8.
	Ženklas šiukšlės
	A4 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	8.1.
	Ženklo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	8.2.
	Ženklo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)

	(Pildo tiekėjas)

	8.3.
	Ženklo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	8.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant ženklo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Kiti reikalavimai

	8.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	9.
	Ženklas gaisrai
	A3 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	9.1.
	Ženklo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	9.2.
	Ženklo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm

	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	9.3.
	Ženklo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)
)

	9.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant ženklo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	9.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	10.
	Stendas EB svarbos buveinė (redaguojamas)
	A4 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	10.1.
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	10.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm

	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	10.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	10.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	10.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	

	11.
	Stendas negyva mediena
	A3 formatas

	(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)

(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	11.1.
	Stendo medžiaga
	Aliuminio kompozito plokštė skirta UV spaudai   
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	11.2.
	Stendo plokštės storis
	Ne plonesnė nei 3 mm

	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)]
	(Pildo tiekėjas)


	11.3.
	Stendo spauda
	Turi būti naudojama UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	11.4.
	Laminavimo plėvelė
	Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	(Konkrečią reikšmę įrašo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)


	Kiti reikalavimai

	11.5.
	Kokybės garantijos terminas
	Suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas garantijos terminą)
	



*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.


Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 

-----------------------
2

