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Pirkimo sąlygų 5 priedas
Techninė specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Techninis rodiklis ir Pirkėjo reikalaujama rodiklio reikšmė
	Siūlomos prekės techniniai duomenys
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitiktį)

	1.
	Pusiau mobilus pagrindinis salės LED ekranas; 1 kompl.

	1.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	1.2.
	Ekrano dydis: 4800 mm plotis, 2700 mm aukštis. Galima ekrano išmatavimų paklaida: +/-50 mm (t. y. ekranas gali būti iki 50 mm siauresnis arba platesnis ir žemesnis arba aukštesnis). 
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	1.3.
	Atstumas tarp taškų centrų (ang. pixel pitch) ne daugiau kaip 2,5 mm.
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.4.
	Matymo kampas ne blogiau kaip horizontaliai 160 laipsnių ir 140 laipsnių vertikaliai.
	[nurodyti rodiklio reikšmes] 

	1.5.
	Vaizdo atsistatymo trukmė (ang. Refresh rate) ne mažiau kaip 3840 Hz.
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.6.
	Šviesos srautas (ang. brightness) ne mažiau 600 nitų (cd/m2)
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.7.
	Ekrano raiška (natyvinė) – ne mažiau kaip Full-HD (1920x1080).
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.8.
	LED ekranas turi užtikrinti ne mažiau kaip 100.000 valandų veikimo laikotarpį.
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.9.
	LED ekrano darbinė drėgmė ne blogiau kaip ~10% - ~80%.
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.10.
	Ekrano komplekte turi būti vaizdo procesorius-komutatorius, su ne mažiau nei 2 vnt. SDI, 2 vnt. HDMI įvesčių. 
	[nurodyti rodiklio reikšmes] 

	1.11.
	Ekrano aptarnavimas turi būti įgyvendinamas iš priekio.
	[nurodyti rodiklio atitiktį] 

	1.12.
	Priekinės dalies apsaugos klasė: ne blogiau nei IP51.
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.13.
	Bendras ekrano svoris ne didesnis nei 450 kg
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.14.
	Maksimali suvartojama galia vienam kvadratiniam metrui turi būti ne didesnė nei 600W
	[nurodyti rodiklio reikšmę] 

	1.15.
	Papildomai turi būti sukomplektuota atsarginių dalių: ne mažiau nei 500 LED diodų, ne mažiau nei 100 vnt. LED valdiklių, ne mažiau nei 10 LED modulių.
	[nurodyti rodiklio reikšmes] 

	1.16.
	LED ekrano moduliai turi būti padengti apsaugine epoksidine derva (GOB technologija arba lygiavertė).

	[nurodyti rodiklio atitiktį] 

	0. 2.
	0. LED ekrano laikiklis, grindinis, su ratukais transportavimui; 1 kompl.
	

	2.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	2.2.
	LED ekranas turi būti sumontuotas ant metalinio rėmo su ratukais, kad būtų galima, reikalui esant, sumontuotą ekraną išvežti į kitą erdvę.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	2.3.
	Turi būti įrengti ratukų stabdžiai. 
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	2.4.
	Konstrukcija turi būti stabili ir tinkama siūlomam LED ekranui.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	0. 3.
	HDMI signalo perdavimo sistema per CAT5e/6 kabelius; 1 kompl.

	3.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	3.2.
	Paskirtis: HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	3.3.
	Nekompresuotas vaizdo ir garso signalas turi būti perduodamas be jokio vėlinimo
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	3.4.
	Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	3.5.
	Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	3.6.
	Turi būti su dvikrypčiu IR signalų perdavimu.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	3.7.
	Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. 
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	3.8.
	Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti:
-	iki 40 m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0,
-	iki 70 m – 1080p.
	[nurodyti rodiklio reikšmes]

	3.9.
	Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	4. 
	Akustinė sistema; 2 vnt.

	4.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	4.2.
	Turi būti pasyvi akustinė sistema
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	4.3.
	Turi būti koaksialinio tipo su kintančia dispersija horizontalioje plokštumoje
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	4.4.
	Ne mažiau 2 garso juostų
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	4.5.
	Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 10 colių (250 mm).
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	4.6.
	Aukštųjų dažnių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 1 colis (25 mm).
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	4.7.
	Garso sklaidos kampas vertikaliai turi būti 50º +/- 10º ir horizontaliai asimetrinis – artimame lauke 110º +/- 10º ir tolimame lauke siaurėti iki 70º +/- 10º
	[nurodyti rodiklio reikšmes]

	4.8.
	Garso dažnių atkūrimas (+/-3 dB ribose) ne siauresniame diapazone kaip nuo 65 Hz iki 20 kHz.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	4.9.
	Jautrumas ne mažesnis kaip 96 dB.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	4.10..
	Sukuriamas maksimalus pikinis garso slėgis (SPL) ne mažesnis kaip 126 dB.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	4.11.
	Vienos akustinės sistemos svoris ne didesnis kaip 20 kg.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	5.
	Sieninis laikiklis akustinei sistemai; 2 vnt.

	5.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	5.2.
	Turi būti komplektuojamas laikiklis, skirtas tvirtinimui prie sienos. 
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	5.3.
	Siūlomas laikiklis turi būti to paties gamintojo kaip ir akustinė sistema.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	5.4.
	Siūlomas laikiklis turi būti tokios pačios spalvos kaip akustinė sistema.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	5.5.
	Sumontavus akustinę sistemą ant siūlomo laikiklio, turi būti užtikrintas vertikalus ir horizontalus pakreipimas bei pasukimas.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	6. 
	Garso stiprintuvas; 1 vnt.

	6.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	6.2.
	Tipas: 2 kanalų stiprintuvas.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	6.3.
	Stiprintuvo kanalo galia:
ne mažiau 350 W prie 8 Ohm apkrovos.
ne mažiau 580 W prie 4 Ohm apkrovos.
ne mažiau 800 W prie 2 Ohm apkrovos.
	[nurodyti rodiklio reikšmes]

	6.4.
	Bendras harmoninis iškraipymas ir triukšmas (THD+N) esant 1 kHz dažniui – ne daugiau kaip 0,1 %.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	6.5.
	Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	6.6.
	Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	6.7.
	Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	7.
	Radijo mikrofonų sistema; 2 kompl.

	7.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	7.2.
	Komplektas turi būti sudarytas iš 1 dinaminio, vokalinio mikrofono su vieno kanalo imtuvu, ličio jonų įkraunama baterija ir jai skirtu to paties gamintojo krovimo stotele.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.3.
	Sistema turi būti skaitmeninė.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.4.
	Dažnių diapazonas: ne mažiau 20 Hz – 20 kHz,  ± 2 dB ribose.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	7.5.
	Su 2 x AA tipo baterijomis; darbo laikas – ne mažesnis nei 8 valandos.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	7.6.
	Siųstuvas ir imtuvas turi turėti LCD ekraną, valdymo mygtuką.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.7.
	Turi būti automatinio dažnio parinkimo funkcija.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.8.
	Imtuvas turi būti skirtas montavimui į 19“ pločio įrangos spintą
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.9.
	Veikimo atstumas ne mažesnis nei 100 metrų.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	7.10.
	Turi būti galimybė siųstuvo ekrane nurodyti mikrofono pavadinimą
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.11.
	Medžiagiškumas: siųstuvų korpusas turi būti metalinis. 
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	7.12.
	Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	8.
	Stovas mikrofonui,; 2 vnt.

	8.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	8.2.
	Dviejų dalių teleskopinės konstrukcijos stovas su reguliuojamo ilgio mikrofonine gerve.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	8.3.
	Reguliuojamas gervės ilgis ne mažiau kaip 80 cm
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	8.4.
	Stovo aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100 - 176 cm
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	8.5.
	Stovas su trimis sulankstomomis kojomis.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	8.6.
	Stovas plieninis arba lygiavertės medžiagos.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	8.7.
	Stovas juodos spalvos.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	9.
	Valdoma vaizdo kamera; 1 kompl.

	9.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	9.2.
	Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 4K UHD 60fps.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.2.
	Prekės kilmė neturi būti iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
	[nurodyti prekės kilmės (gamybos) šalį]

	9.3.
	Vaizdo sensoriaus dydis ir tipas ne blogiau kaip 1/1.8” CMOS (angl. Complementary Metal-Oxide-Semiconducto) 
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.4.
	Išvesties tipas: 1x3G-SDI, 1xHDMI, 1xUSB ar joms lygiavertės. 
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.5.
	Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 ir H.2.65 formatais.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	9.6.
	Optinis artinimas, ne mažiau nei 25 kartų. 
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.7.
	Santykis signalas triukšmas vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.8.
	Horizontalus matymo kampas, ne siauresnis kaip 59⁰.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.9.
	Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	9.10.
	Turi būti PoE+ maitinimo galimybė.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	9.11.
	Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 342⁰(H). 
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	9.12.
	Turi būti komplektuojama su lentyna, skirta sumontuoti kamerą ant sienos.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	10.
	Automatinis USB komutatorius; 1 vnt.

	10.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	10.2.
	Automatinis USB komutatorius (skirtas prijungti atsineštą kompiuterį) BYOD (angl. Bring Your Own Device).
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	10.3.
	Turi būti vaizdo signalų įvestys (ne mažiau kaip): 1x HDMI, 1x USB-C .
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	10.4.
	Išvestys (ne mažiau kaip): 1x HDMI, analoginė simetrinė garso išvestis.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	10.5.
	Valdymo sąsajos (ne mažiau kaip) 1xRS-232.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	10.6.
	Turi būti EDID (angl. Extended Display Identification Data) valdymas.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	10.7.
	Turi būti integruotas USB HUB ir automatinis USB komutatorius.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.
	Konferencinis garso procesorius; 1 vnt.

	11.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	11.2.
	Skirtas garso signalų apdorojimui.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.3.
	Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC (angl. Acoustic Echo Cancellation), akustinių aidų šalinimo, technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.4.
	Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.5.
	Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.6.
	Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006 %.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.7.
	Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.8.
	Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.9.
	Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.10.
	Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.11.
	Maitinimas mikrofonams: fantominis.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.12.
	Mikrofono signalų miksavimas: automatinis.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.13.
	Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.14.
	Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.15.
	Ekvalaizeris: kiekvienam garso kanalui.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.16.
	Turi būti palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.17.
	Turi būti automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. 
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.18.
	Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.19.
	Turi būti ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.20.
	4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	11.21.
	Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.22.
	Signalų procesorius turi būti valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.23.
	Turi būti galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	11.24.
	Turi būti pateikta įrenginio gamintojo programinė įranga įrenginio parametrų keitimui/programavimui, kurios kaina įeina į prietaiso kainą.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	12.
	Laidinis mikrofonas pastatomas ant stalo; 1 vnt.

	12.1.
	Nurodytas gamintojas ir modelis.
	[nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	12.2.
	Mikrofono tipas - kondensatorinis
	[nurodyti rodiklio atitiktį] 

	12.3.
	Pastatomas mikrofonas su lanksčiu kakleliu. turi būti pastatomas ant stalo su to paties gamintojo numatytu specialu staliniu mikrofono laikikliu-padeliu.
	[nurodyti rodiklio atitiktį] 

	12.4.
	Mikrofono ilgis: ne mažiau nei 45 cm.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	12.5.
	Mikrofonas turi būti su įjungimo/išjungimo mygtuku
	[nurodyti rodiklio atitiktį] 

	12.6.
	Kryptiškumas: kardioidė
	[nurodyti rodiklio atitiktį] 

	12.7.
	Dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 70 Hz – 16 kHz
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	12.8.
	Santykis signalas/triukšmas: ne mažesnis nei 66 dB
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	12.9.
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 93 dB
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	12.10.
	Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 22 mV.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	0. 13.
	1. Įrangos spinta; 1 kompl.

	0. 13.1.
	1. Nurodytas gamintojas ir modelis.
	1. [nurodyti gamintoją, markę ir modelį]

	0. 13.2.
	Paskirtis: siūlomos įrangos sumontavimui. Ne mažiau nei 12U dydžio.
	1. [nurodyti rodiklio reikšmę]

	0. 13.3.
	1. Komplektuojama su įmontuojama maitinimo panele, ne mažiau nei 8 lizdų.
	1. [nurodyti rodiklio reikšmę]

	0. 14.
	Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos; 1 kompl.

	0. 14.1.
	Turi būti įvertinti pasiūlyme visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.
	[nurodyti rodiklio atitiktį] 


	0. 15.
	0. Sistemos įrengimo darbai; 1 kompl.

	0. 15.1.
	Turi būti atlikta: pasyvinės ir aktyvinės įrangos, kabelių montavimo darbai; programinės įrangos diegimas; įrenginių konfigūravimas; dokumentacijos parengimas; personalo apmokymo darbai. Turi būti įvertintos technikų darbo valandos, montavimo medžiagos. Visi kabeliai turės būti sumontuoti paslėptu būdu, kur to padaryti neįmanoma – paviršiniais loveliais, visas tokias vietas susiderinant su Perkančiąja organizacija.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	0. 16.
	Garantijos

	0. 16.1.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	0. 16.2.
	Įrengimo ir montavimo darbams turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija.
	[nurodyti rodiklio reikšmę]

	0. 17.
	Kiti reikalavimai

	0. 17.1.
	Visos Prekės (įranga) turi būti naujos, neeksploatuotos.
	[nurodyti rodiklio atitiktį]

	0. 17.2.
	Prekės turi atitikti aplinkosauginių kriterijų reikalavimus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 punktuose:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;
4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.“
	[nurodyti rodiklio atitiktį]


Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, sertifikatas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

_________________________
