  2 priedas
„Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk179986936]NAUJAS M2 KLASĖS ARBA M3 KLASĖS B GRUPĖS, NE MAŽIAU KAIP 19+1 (VAIRUOTOJO) STACIONARIŲ SĖDIMŲ VIETŲ, BET NE DAUGIAU KAIP 22 SĖDIMŲ VIETŲ, ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, SU VIDINIU LIFTU (KELTUVU), LENGVAI PRITAIKOMAS PAVĖŽĖTI 2 NEĮGALIUOSIUS VEŽIMĖLIUOSE

	Perkamos Prekės techniniai reikalavimai ir jų reikšmės 
	Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės (Tiekėjas nurodo
konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes)

	Transporto priemonės rūšis
	Naujas M2 klasės arba M3 klasės B grupės ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22 sėdimų vietų, elektrinis mokyklinis autobusas su vidiniu liftu (keltuvu) lengvai pritaikomas pavėžėti 2 neįgaliuosius vežimėliuose, pateikimo metu atitinkantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso ilgis
	nuo 6500 mm iki 7650 mm
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso aukštis
	nuo 2400 mm iki 3000 mm
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso plotis (be veidrodėlių)
	nuo 2000 mm iki 2200 mm
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso salono aukštis
	ne mažiau kaip 1750 mm
	[Pildo tiekėjas]

	Didžiausia leistina masė, kg
	 Ne daugiau kaip 7500 kg
	[Pildo tiekėjas]

	Ašių skaičius
	2
	[Pildo tiekėjas]

	Durų skaičius
	ne mažiau 3
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso pagaminimas
	Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir/arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus
	[Pildo tiekėjas]

	Variklis
	Pilnai elektrinis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotų įkraunamų akumuliatorių
	[Pildo tiekėjas]
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	Variklio galia
	Maksimali elektrinio variklio galia ne mažesnė
nei 140 kW
	[Pildo tiekėjas]

	
	
	

	Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai
	Elektros energijos sąnaudos 100 km. ridos kilovatvalandėmis (kwh) nedidesnės kaip 50 kwh. Pagal E- SORT2  arba lygiavertį standartą (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Su pasiūlymu turi būti pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) arba lygiaverčių standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW; greituoju būdu CCS (MODE 4) arba lygiaverčiu standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 70 kW.
	[Pildo tiekėjas]

	Baterijos krovimas
	Lėto krovimo būdu baterija pilnai pasikrauti turi per ne ilgiau nei 9 valandas
	[Pildo tiekėjas]

	Vairas
	Vairo stiprintuvas
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuse esančios sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos
paskirstymo sistemos)
	[Pildo tiekėjas]

	Kėbulas
	Kėbulas: cinkuotas, galvanizuotas arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažesnė kaip 8 metai. Autobuso kėbulas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 66 „Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos“ reikalavimus. Iki autobuso pristatymo perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas
atitikties sertifikatas ar tinkamai patvirtinta dokumento kopija
	[Pildo tiekėjas]

	Vidinis neįgaliųjų liftas (keltuvas)
	Neįgaliųjų	su vežimėliais įkėlimui, valdomas elektra liftas (keltuvas) atlaiko ne mažesnę nei
300 kg apkrovą
	[Pildo tiekėjas]

	Imobilizatorius
	Gamyklinis imobilizatorius
	[Pildo tiekėjas]

	Ratai ir purvasargiai
	Viengubi arba sudvejinti galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai
	[Pildo tiekėjas]

	Durys
	Autobuso gale durys, per kurias galima būtų  įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius, bendras durų skaičius – ne mažiau kaip
3. Visos durys turi būti įstiklintos. Galinių durų stiklai tonuoti, apšildomi elektriniu tenu. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai. Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris
	[Pildo tiekėjas]

	Keleivių įlipimo laiptelis
	Pažemintas ir įgilintas įlipimo laiptelis ir jo apšvietimas
	[Pildo tiekėjas]

	Liukas
	Avarinis – ventiliacinis liukas stoge
	[Pildo tiekėjas]

	Padangos
	M2 ir M3 kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti 2 (dviejų) aukščiausių klasių padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių  padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos  reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL)
	[Pildo tiekėjas]

	Salono garso ir šiluminė izoliacija
	Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo
elementai
	[Pildo tiekėjas]

	Grindų danga
	Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto	priemonėms,	grindų	danga.
Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm
užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų
– išoriniai dangų jungimo kraštai duri būti suapvalinti
	[Pildo tiekėjas]

	Kondicionavimo sistemos
	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 5,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik
vairuotojo skyriaus kondicionierių
	[Pildo tiekėjas]

	Salono šildymo įranga
	Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2 m (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja aušinimo skystis). Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonomine salono šildymo sistema varoma degalais (dyzeliniu kuru arba sintetiniu dyzelinu). Sistemos galia ne
mažiau 8 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų
	[Pildo tiekėjas]

	Salono šoniniai langai
	Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti ne mažiau kaip 70 % tamsinti. Langai negali būti
tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę
	[Pildo tiekėjas]

	Veidrodžiai
	Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai
	[Pildo tiekėjas]

	Tachografas
	Skaitmeninis tachografas
	[Pildo tiekėjas]

	Greitis
	Greičio ribotuvas
	[Pildo tiekėjas]

	[bookmark: _Hlk190267658]Alkoholinė blokuotė (alkoblokas)
	Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti
LST   EN   50436-2:2014   (arba   lygiaverčio)
standarto reikalavimus. Į autobusus diegiami priedai		privalo	atitikti	Europos				Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo autobusams ir jų	komponentams			galiojančius	reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur- lex.europa.eu				svetainėje:					http://eur- lex.europa.eu/legal- content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo		metu).				Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi	būti			pateikta 	alkobloko			naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo	vieta		derinama	su		Perkančiąja organizacija. Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai:
1. Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436- 2:2014(arba lygiaverčio) standartui sertifikatas.
2. Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams.
3. Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus.
4. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data
	[Pildo tiekėjas]

	Papildomos
įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos
	Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi
būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius   bet   kurias    duris   bei   gali    būti
mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių	autobusų	ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“
reikalavimus)
	[Pildo tiekėjas]

	Posūkio signalai
	Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir
papildomų)
	[Pildo tiekėjas]

	Radijo imtuvas
	Integruotas radijo imtuvas FM – gamyklinis instaliavimas (sumontuotas autobuso gamykloje,
o ne perdirbimo stadijoje)
	[Pildo tiekėjas]

	Centrinis durų užraktas
	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu
metu visas arba priekines ir galines duris atskirai) autobuso salone esančias duris
	[Pildo tiekėjas]

	Gesintuvai
	Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius
teisės aktų reikalavimus
	[Pildo tiekėjas]

	Avarinis ženklas,
instrumentai
	Avarinis	ženklas,	instrumentų	komplektas,
keltuvas.
	[Pildo tiekėjas]

	Vairuotojo liemenė
	Geltonos spalvos šviesą atspindinti vairuotojo
liemenė.
	[Pildo tiekėjas]

	Vairuotojo sėdynė
	Sėdynė su pakaba, prisitaikančia prie vairuotojo svorio
	[Pildo tiekėjas]

	Galinių ratų atrama
	Galinių	ratų	atrama,	tinkanti	siūlomam
autobusui
	[Pildo tiekėjas]

	Pirmosios pagalbos rinkinys
	Autobuso	pirmosios	pagalbos	rinkinys
(vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso keleivių                         salono ilgis
	Minimalus autobuso keleivių salono ilgis turi  būti ne trumpesnis kaip 4500 mm (matuojama grindų lygyje, nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, lygiagrečiai
išilginės centrinės ašies)
	[Pildo tiekėjas]

	Stacionarios sėdimos vietos
	Ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22 sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant metalinio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių
dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 2 žmones su negalia standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, lengvai demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, nenaudojant jokių įrankių, nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Pervežant neįgalius asmenys, praėjimas visiems sėdintiems keleiviams turi atitikti teisės aktų normatyvus. Transporto priemonė privalo būti sukomplektuota sertifikuota susaistymo įranga (vėžimėlio tvirtinimo sistema ir saugos diržai neįgaliajam asmeniui susaistyti)
	[Pildo tiekėjas]

	Paminkštintos sėdynės
	Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Paminkštinimo sėdimosios dalies storis – ne mažiau kaip 150 mm, nugaros atlošo – ne mažiau kaip  60 mm. Sėdynės turi būti lengvai valomos.
*Minimalūs atstumai tarp sėdynių pateikti atskirame brėžinyje.
Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sėdynių išdėstymo schemą ir numatomų neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo vietų išdėstymo schemą.

[image: ]

	[Pildo tiekėjas]

	Tarpai tarp sėdynių
	Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 650 mm.

Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją.
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	[Pildo tiekėjas]

	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai
	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso
pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam   mokinių   transportavimui   keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo
ritę)
	[Pildo tiekėjas]

	Saugos oro pagalvė
	Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui
	[Pildo tiekėjas]

	Laikymosi turėklai
	Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų
(abiejuose durų pusėse)
	[Pildo tiekėjas]

	Rūbų pakaba/kabliukas
	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas ar pan., ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek
salono vidaus)
	[Pildo tiekėjas]

	Vairuotojo darbo vieta (kabina)
	Vairuotojo darbo vieta (kabina) iš dviejų pusių, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti atskirta apsauginiu atitvaru, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais. Atitvaras turi būti stabilus, pagamintas iš skaidraus polikarbonato (PC) arba analogiškos medžiagos. Plastiko storis ne mažesnis kaip 4 mm, kampai turi būti suapvalinti. Plastiko tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) bei pats plastikas turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdymo įrenginių bei dėtuvių. Atitvaro ilgis (nuo galinės atitvaro sienelės link autobuso priekinio stiklo) turi būti ne mažesnis kaip 300 mm, tačiau atitvaras neturi trukdyti vairuotojui pasiekti keleivių įlaipinimo durų bei turi atitikti autobuso pristatymo dieną šiai sričiai Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus (praėjimas turi atitikti avariniam išėjimui keliamus minimalius reikalavimus). Turi būti pateiktas preliminarus kabinos atitvaro brėžinys. Pastaba: Galutinį vairuotojo darbo vietos       atitvarą, atsižvelgiant į autobuso kėbulo ypatumus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus, pasirašius autobusų pirkimo sutartį, tiekėjas turės suderinti su perkančiąja
organizacija
	[Pildo tiekėjas]

	Atbulinės eigos signalas
	Akustinis atbulinės eigos signalas
	[Pildo tiekėjas]

	[bookmark: _Hlk190267595]Vaizdo registratorių sistema
	Vaizdo registratorių sistema. Vaizdas turi būti įrašomas prieš autobusą (važiavimo kryptimi),
už autobuso ir keleivių salone. Įrašytą/įrašomą vaizdą turi būti galima stebėti prie vairuotojo (panelėje) įmontuotame stacionariame ekrane ar prie vaizdo kameros (registratoriaus) esančiame ekrane, ar papildomai prie stiklo (panelės, veidrodžio ir pan.) tvirtiname ekrane. Įrašytą vaizdą turi būti galima išsaugoti. Reikalavimai vaizdo kameroms: 1. Visos kameros turi būti HD raiškos. 2. Jei kameros montuojamos išorėje, tai jos turi būti pritaikytos Lietuvos Respublikos oro sąlygomis t. y. turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus: Apsaugos klasė nuo dulkių ir lietaus – ne žemesnės klasės, kaip IP67, pritaikyta aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame kaip – nuo -20°C iki +30°C . 3. Priekinės ir galinės kamerų matymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 120 laipsnių. 4. Priekinės ir galinės kameros vaizdas turi būti ryškiai įrašomas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. Vaizdo registratorių sistemoje turi būti: a) įvykus avarijai, sistema automatiškai turi pradėti filmuoti ir „užrakinti“ vaizdo įrašą nuo ištrynimo (G jutiklis arba analogas); b) ciklinis įrašymas – įrašai atminties laikmenoje yra nuolat atnaujinami, o laikmenai užsipildžius, seniausi duomenys automatiškai ištrinami, siekiant užtikrinti vietą naujiems įrašams; c) ekrano išjungimo funkcija; d) garso autobuso salone (prie vairuotojo) įrašymo funkcija. Ekrano (vaizdo rodymo) skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 8 cm. Kamerų fiksuojami vaizdai turi būti įrašomi į atmintį. Ekrane rodomą vaizdą turi būti galima persijungti į norimos kameros fiksuojamą vaizdą arba vienu metu stebėti kelių kamerų fiksuojamą vaizdą. Įjungus autobuso užpakalinės eigos pavarą, ekrane rodomas vaizdas turi automatiškai persijungti į galinės kameros fiksuojamą vaizdą. Vaizdas turi būti įrašomas į SD (ar analogišką) vaizdo įrašo saugojimo laikmeną. Turi būti pateikta siūlomai sistemai tinkanti vaizdo įrašo saugojimo laikmena, kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 32 GB. Įrašomi duomenys turi būti perduodami laidu. Laidai autobuso   salone   (kiek   įmanoma) turi būti paslėpti po autobuso vidaus apdaila. Kameros, ekranas (jei jis neįmontuotas panelėje) turi būti pritvirtintas. Turi būti visi reikalingi laikikliai, laidai, jungtys, įkrovikliai, maitinimo laidai ir pan. Visos sistemos jungtys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos. Maitinimo šaltinis – autobuso akumuliatorius. Autobuso pristatymo metu turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	[Pildo tiekėjas]

	Rūko žibintai
	Priekiniai ir galiniai rūko žibintai

	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso spalva
	Autobuso spalva turi būti geltona (konkretus
spalvos kodas bus suderintas pasirašius Prekių pirkimo-pardavimo sutartį)
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso salono
technologinės ertmės
	Autobuso salone   turi   būti   uždengtos   visos
technologinės ertmės
	[Pildo tiekėjas]

	Reikalavimai autobuso apipavidalinimui
	Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių         patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu.
[image: ]
Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis
– 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos    ištisinės    juostos.    Viena    juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ [image: ] (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas
– didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne
trumpesnis kaip 10 cm.
	[Pildo tiekėjas]

	Dokumentai
	Siūlomos transporto priemonės turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai. Tiekėjas iki Prekės pateikimo Perkančiajai organizacijai, turės pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos konkursui siūlomos transporto priemonės Nacionalinio arba Europinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka. Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre arba turėti lygiavertį dokumentą. Registracijos liudijimas turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone. Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo      instrukcija      (lietuvių      kalba).
*Minimalūs reikalavimai tarpams tarp sėdynių: Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip  650 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją. Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo	nurodytiems	minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba
atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita
	[Pildo tiekėjas]

	Kiti reikalavimai
	Siūlomi autobusai, autobuso perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais. Siūlomos autobuso techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi		autobusų	gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.). Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų techninėse specifikacijose reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti transporto priemonės	registracijos		liudijimą, privalomąjį transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip vieną mėnesį, įregistruoti autobusus ir pristatyti juos su valstybiniais numeriais
	[Pildo tiekėjas]

	
	Vasarinių	padangų	komplektas,	žieminių
padangų komplektas, to paties dydžio ir rašto atsarginiai ratai
	[Pildo tiekėjas]

	Garantijos
	Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 150000 km apribojimu, eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki
+30°C). 
Traukos baterijų 80 proc. našumo garantija galiojanti ne trumpiau kaip 60 mėnesių (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 200 000 km apribojimu. Garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 80 proc. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu gamintojo raštas.
Garantija kėbului ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija ar pan.) – 8 (aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu gamintojo arba tiekėjo raštas.
Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma
visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus
ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Prekėms suteikiama Tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo Prekių perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai.
Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso savininko ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusai remontuojami ne Tiekėjo sąskaita. Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas ir naudotas autobusas), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas. Prekių perdavimo metu turi būti pakankamai įkrovos, kad autobusas, galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km.
	[Pildo tiekėjas]

	Garantinis servisas 
	Garantinio serviso vieta ne didesniu nei 200 km spinduliu nuo transporto priemonės pristatymo vietos arba tiekėjas užtikrina transporto priemonės transportavimą iki garantinio serviso vietos
	Nurodyti serviso įmonės pavadinimą ir tikslų adresą

	Prekių pristatymo terminai
	Prekių pristatymo terminas – 12 mėn. (ar trumpesnį tiekėjo pasiūlytą terminą) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.  Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo- priėmimo akto pasirašymo data.
	[Pildo tiekėjas]

	Autobuso perdavimo
vieta
	Perkančiosios organizacijos nurodytas adresas Joniškio rajono savivaldybėje, Lietuvos Respublikoje
	

	Aplinkosauginiai reikalavimai
	
	Autobusas privalo atitikti LR alternatyvių degalų
įstatymo (aktuali redakcija) 2 straipsnio 23 (jeigu siūlomas M2 kategorijos autobusas) ar 36 (jeigu
siūlomas M3 kategorijos autobusas) dalyse nustatytus reikalavimus: 23. Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. Arba 36. Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh.
Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai
	[Pildo tiekėjas]



Pastaba:

· Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę parašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamos tiekėjo sąskaita.
· Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar                tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti  (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.
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