Pirkimų sąlygų, 
4 priedas


DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS 

[bookmark: _GoBack]OEKC valdymo punkto 1Oob, dušo ir WC remontas, patalpose: 1-126,1-127,1-333,1-334, san., mazgų remontas, reikia atlikti remonto darbus, sienų plytelės vietomis atšokusios, sienų kampuose atsiradę įtrūkimai, pakeisti praustuvus su maišytuvais, pakeisti duris bei atnaujinti grindų dangą, atraminės sienutės apdailos fasadas nublukęs, sutrūkęs, patalpose 1-142, 1-143 (C14) sienos, lubos sutrūkinėjusios, ant sienos esančios plytelės vietomis atšokusios, reikalingas elektros instaliavimo remontas, durų pakeitimas: 

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	PATALPA C14 Patalpos 1-142,1-143

	1
	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100m2
	0,19
	TS 01
	

	2
	Lubų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu
	m2
	4
	TS 02
	

	3
	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,19
	TS 03
	

	4
	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	m2
	19
	TS 04
	

	5
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas, neišsaugant šviestuvų
	100vnt
	0,03
	TS 05
	

	6
	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas kabinant normalios aplinkos patalpose
	100vnt
	0,03
	TS 06
	

	7
	Difuzorių 100mm diametro demontavimas
	vnt
	2
	TS 07

	

	8
	Difuzorių 100mm diametro montavimas
	vnt
	2
	TS 07
	

	9
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką
	100m2
	0,032
	TS 08
	

	10
	Plastikinės balkono ir vidaus durys (M2 bloko)
	m2
	1,6
	TS 09
	

	11
	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	0,72
	TS 10
	

	12
	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2
	100m
	0,05
	TS 10
	

	13
	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų demontavimas
	100m
	0,3
	TS 11
	

	14
	Plastikinių elektros instaliacijos MINIcm2 kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos
	100m
	0,3
	TS 11
	

	15
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100m2
	0,49

	TS 01
	

	16
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 0 kartotini 0mm storio sluoksniai
	100m2
	0,24
	TS 12
	

	17
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu
	m2
	5
	TS 02 
	

	18
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2 
	0,49
	TS 03 
	

	19
	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais
	100m2
	0,49
	TS 13
	

	20
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	9
	TS 14
	

	21
	Vidinių sienų vidaus paviršių labai geras tinkavimas 15mm storio sluoksniu rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu
	100m2
	0,09
	TS 15
	

	22
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai
	100m2
	0,09
	TS 12
	

	23
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais
	100m2
	0,09
	TS 03
	

	24
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 300x300mm, kai siūlių plotis iki 5mm
	m2
	9

	TS 16
	

	25
	Vidaus vamzdžių (iki 50mm skersmens) paviršių dažymas emaliais teptuku, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini
	100m2
	0,05
	TS 17
	

	26
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas
	vnt
	3
	TS 18
	

	27
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100m2
	0,18
	TS 19
	

	28
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 10mm storio sluoksniu
	100m2
	0,18
	TS 20 
	

	29
	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo
	m2
	18
	TS 21
	

	30
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0,012 iki 0,05m2
	m2
	18
	TS 22
	

	31
	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant grindjuostines keramines plyteles
	m
	22
	TS 22
	

	32
	Vandens tūrinio šildytuvo demontavimas
	vnt
	1
	TS 23
	

	33
	Vandens šildymo kolonėlės montavimas	
	kompl.
	1
	TS 23
	

	34
	Vandens maišytuvų nuėmimas	
	vnt
	2
	TS 24
	

	35
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	2
	TS 24
	

	36
	Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas
	vnt
	2
	TS 25
	

	37
	Sifonų tiesioginių keitimas
	vnt
	2
	TS 26
	

	38
	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui
	100vnt
	0,02
	TS 27
	

	39
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose
	100m
	0,2
	TS 28
	

	40
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	100vnt
	0,09
	TS 28
	

	41
	Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji
	100vnt
	0,04
	TS 28
	

	42
	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji
	100vnt
	0,11
	TS 28
	

	ATRAMINĖ SIENELĖ

	43
	MINERIT fasadinių plokščių DEMONTAVIMAS prie įrengto medinio karkaso
	m2 
	25
	TS 29
	

	44
	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais
	100m2
	0,28
	TS 30
	

	45
	Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m
	m
	12
	TS 31
	

	46
	Stogų konstrukcijų ardymas, kai danga cinkuotos skardos
	100m2
	0,25
	TS 32
	

	47
	Stogelių dengimas skarda
	m2
	25
	TS 33 
	

	48
	Šlaitinių stogų grebėstų atskirų vietų keitimas, kai tašeliai 25x100mm
	m
	50
	TS 34
	

	49
	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas, kai ardomi pakabinami latakai nuo kopečių arba pastolų
	m
	11
	TS 35
	

	50
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	11
	TS 36
	

	51
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	3
	TS 14
	

	52
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	100vnt
	0,01
	TS 05
	

	53
	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių
	vnt
	1
	TS 37
	

	54
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	100vnt
	0,01
	TS 28
	

	55
	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas
	100vnt
	0,01
	TS 38
	

	56
	Pašto dėžučių pakabinimas (PRITAIKYTA VAIZDO KAMEROS NUĖMIMUI IR UŽDĖJIMUI)
	vnt
	1
	TS 39
	

	57
	Monolitinių betoninių įtekėjimo antgalių latakams DEMONTAVIMAS
	m3
	1
	TS 40
	

	58
	Monolitinių betoninių įtekėjimo antgalių latakams įrengimas
	m3
	1
	TS 40
	

	59
	Betoninio šulinio 780 mm skersmens DEMONTAVIMAS
	vnt
	1
	TS 41
	

	60
	Plastmasinio šulinio 780 mm skersmens montavimas
	vnt. 
	1 
	TS 41
	

	A11 DURYS

	61
	Durų varčių išėmimas
	vnt
	1
	TS 08
	

	62
	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką
	vnt
	1
	TS 08
	

	63
	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2
	m2
	2,4
	TS 42
	*

	64
	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas mineralinės vatos tarpikliais
	100m
	0,08
	TS 43
	

	65
	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	0,8
	TS 10
	

	66
	Vidaus juostinių iki 200mm pločio paviršių dažymas emaliais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini
	100m2
	0,08
	TS 13
	

	VYRŲ WC Patalpa 1-127

	67
	Pakabinamų lubų iš asbestcementinių plokščių išardymas
	100m2
	0,12
	TS 44
	

	68
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong'' firmos
	m2
	12
	TS 45
	

	69
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas
	100vnt
	0,02
	TS 05
	

	70
	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose
	vnt
	3
	TS 46
	

	71
	Kabelio iki 10mm2 skerspjūvio montavimas tvirtinant apkabomis
	100m
	0,08
	TS 47
	

	72
	Difuzorių 160mm diametro demontavimas
	vnt
	3
	TS 48
	

	73
	Difuzorių 160mm diametro montavimas
	vnt
	3
	TS 48
	

	74
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt
	1
	TS 49
	

	75
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką
	100m2
	0,06
	TS 08
	

	76
	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas
	100m2
	0,06
	TS 50
	

	77
	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas.
	m2
	19
	TS 51
	

	78
	Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį.
	m2
	32,5
	TS 52
	

	79
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 600x600mm, kai siūlių plotis iki 5mm.
	100m2
	0,325
	TS 53
	

	80
	Pisuarų keitimas, tvirtinant prie sienų
	vnt
	3
	TS 54
	

	81
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)
	100m2
	0,1
	TS 19
	

	82
	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 10mm storio įrengimas paduodant rankiniu būdu
	100m2
	0,1
	TS 20
	

	83
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį
	m2
	10
	TS 21
	

	84
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2
	m2
	10
	TS 22
	

	85
	Klozeto indo 'KOMPAKT' tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas
	vnt
	4
	TS 55
	

	86
	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas
	kompl.
	1
	TS 56 
	

	87
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas
	vnt
	1
	TS 18
	

	WC KOLIDORIUS Patalpa 1-126

	88
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai
	100m2
	0,46
	TS 12
	

	89
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,46
	TS 03
	

	90
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini
	100m2
	0,46
	TS 13
	

	91
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100m2
	0,1
	TS 19
	

	92
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį
	m2
	10
	TS 21
	

	93
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2
	m2
	10
	TS 22
	

	94
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	100vnt
	0,03
	TS 28
	

	95
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100vnt
	0,03
	TS 28
	

	96
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką
	100m2
	0,048
	TS 08
	

	97
	Plastikinės balkono ir vidaus durys (M2 bloko)
	m2
	4,8
	TS 09
	

	98
	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	1,4
	TS 10
	

	99
	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2
	100m
	0,1
	TS 10
	

	100
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas
	vnt
	4
	TS 18
	

	101
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas
	100vnt
	0,02
	TS 05
	

	102
	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis
	100vnt
	0,02
	TS 06
	

	103
	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	
	kompl.
	1
	TS 56
	

	MOTERŲ WC Patalpos 1-131,1-132,1-133,1-134

	104
	Pakabinamų lubų iš asbestcementinių plokščių išardymas
	100m2
	0,08
	TS 44
	

	105
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong'' firmos
	m2
	8
	 TS 45
	

	106
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas
	100vnt
	0,02
	TS 05
	

	107
	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose
	vnt
	2
	TS 46
	

	108
	Kabelio iki 10mm2 skerspjūvio montavimas tvirtinant apkabomis
	100m
	0,08
	TS 47
	

	109
	Difuzorių 160mm diametro demontavimas
	vnt
	2
	TS 48
	

	110
	Difuzorių 160mm diametro montavimas
	vnt
	2
	TS 48
	

	111
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt
	1
	TS 49
	

	112
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką
	100m2
	0,032
	TS 08
	

	113
	Plastikinės balkono ir vidaus durys (M2 bloko)
	m2
	3,2
	TS 09
	

	114
	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	1,8
	TS 10
	

	115
	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2
	100m
	0,15
	TS 10
	

	116
	Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį
	m2
	52
	TS 52
	

	117
	Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis
	100m2
	0,52
	TS 57
	

	118
	Praustuvų su vandens maišytuvu keitimas, tvirtinant prie sienų ant kronšteinų
	vnt
	2
	TS 58
	

	119
	Maišytuvų su dušo įranga keitimas
	vnt
	1
	TS 59
	

	120
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	100vnt
	0,03
	TS 28
	

	121
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100vnt
	0,04
	TS 28
	

	122
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	100vnt
	0,04
	TS 28
	

	123
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100vnt
	0,03
	TS 28
	

	124
	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių tvirtinimas prie sienos
	vnt
	5
	TS 60
	

	125
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį
	m2
	11,2
	TS 21
	

	126
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2
	m2
	11,2
	TS 22
	

	127
	Klozeto indo 'KOMPAKT' tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas
	vnt
	2
	TS 55
	

	128
	Bidė montavimas
	kompl.
	1
	TS 61
	

	129
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas
	vnt
	1
	TS 18
	

	C9 GRINDYS

	130
	Seno linoleumo nuėmimas
	m2
	20
	TS 62
	

	131
	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)
	100m2
	0,2
	TS 63
	

	POLIAI

	132
	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių I grupės grunte gręžimas rankiniu grąžtu kai grąžto skersmuo iki 0,2m
	100vnt
	0,04
	TS 64
	

	133
	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 200mm
	m3
	0,15
	TS 65
	

	ŠIUKŠLĖS

	134
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	1
	TS 66
	

	135
	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1
	TS 66
	

	136
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	1
	TS 66 
	



