Pasiūlymo priedas
SIŪLOMŲ KELTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1. Siūlomas objektas – du keltuvai Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai, skirti asmenims su negalia, ir jų montavimo darbai: keltuvas pastato viduje (nuo 2 aukšto iki 4 aukšto) ir keltuvas lauke (toliau – prekės). 
1.2. Siūlomas objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekės būtų pripažintos tinkamomis naudoti.

1.3. Garantinis terminas prekėms ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 
1.4. Prekių specifikacija:

	2.5.1. Keltuvas pastato viduje su montavimo darbais

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos
	Siūlomos prekės parametrai

	 0.
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis
	

	1. 
	Tipas
	Nuožulnus tiesiems laiptams.
	

	2. 
	Naudojimo galimybės
	Pritaikytas naudoti viduje.
	

	3. 
	Keliama galia 
	Ne mažiau 215 kg.
	

	4. 
	Platformos pagrindo matmenys 
	900 x 800 mm ±10 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas).
	

	5. 
	Sustojimų skaičius 
	3 (kils iš 2a į 4a., sustojimas ir 3a.).
	

	6. 
	Rampos/borteliai
	Dvejose pusėse
	

	7. 
	Platformos atlenkimas
	Automatinis
	

	8. 
	Bėginio turėklo įrengimas 
	Tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais arba lygiavertis
	

	9. 
	Posūkiai
	6 x 90 laipsnių posūkiai.
	

	10. 
	Galingumas  
	Ne mažiau 0,5 kW.
	

	11. 
	Platformos maitinimas 
	24 V variklis
	

	12. 
	Baterijos kroviklis 
	Vienfazinis, 230V/50-60Hz
	

	13. 
	Greitis 
	Iki 0.1m/s
	

	14. 
	Diagnostikos ekranas ant platformos
	Būtina.
	

	15. 
	Platformos valdymas 
	Su spiraliniu valdymo pultu ir dviem išoriniais valdikliais arba lygiavertis
	

	16. 
	Minkšto paleidimo ir stabdymo sistema
	Būtina.
	

	17. 
	Atitinka Europos standartą 
	EN81-40 arba lygiavertį.
	

	18. 
	Garantija 
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	19. 
	Įrangos montavimas
	Į montavimo darbus įeina paruošiamieji darbai, technikų darbo valandos, atvykimo išlaidos, visos montavimui reikalingos medžiagos ir kitos išlaidos, kad prekes būtų galima tinkamai naudoti.
	

	20. 
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu 
	


	2.5.2. Keltuvas lauke su montavimo darbais

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos
	Siūlomos prekės parametrai

	0.
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis
	

	1. 
	Tipas
	Nuožulnus 
	

	2. 
	Naudojimo galimybės
	Pritaikytas naudoti lauko sąlygomis
	

	3. 
	Keliama galia 
	Ne mažiau 215 kg  
	

	4. 
	Platformos pagrindo matmenys 
	900 x 800 mm ±10 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas).
	

	5. 
	Sustojimų skaičius 
	2 sustojimai
	

	6. 
	Transportavimo ilgis
	3-5 m.
	

	7. 
	Bėgių tvirtinimas
	Tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais arba lygiavertis
	

	8. 
	Platformos atlenkimas
	Automatinis
	

	9. 
	Platformos maitinimas 
	24 V variklis
	

	10. 
	Baterijos kroviklis 
	Vienfazinis, 230V/50-60Hz
	

	11. 
	Galingumas
	Ne mažiau 0,5 kW
	

	12. 
	Greitis 
	Iki 0.1m/s.
	

	13. 
	Platformos valdymas 
	Pastovaus paspaudimo pultas su lanksčiu kabeliu ir nuotoliniu valdymo pultu
	

	14. 
	Avarinio sustojimo mygtukas
	Būtinas
	

	15. 
	Atitinka Europos standartą 
	EN81-40 arba lygiavertį.
	

	16. 
	Platformos iškvietimas 
	Būtinas
	

	17. 
	Uždangalas nuo kritulių
	1 vnt.
	

	18. 
	Garantija 
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	19. 
	Įrangos montavimas
	Į montavimo darbus įeina paruošiamieji darbai, technikų darbo valandos, atvykimo išlaidos, visos montavimui reikalingos medžiagos ir kitos išlaidos, kad prekes būtų galima tinkamai naudoti.
	

	20. 
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu 
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