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VAIZDO KAMERŲ SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Įvadas
Lietuvos Respublikos muitinė planuoja Šalčininkų kelio poste atnaujinti esamą vaizdo stebėjimo sistemos įrangą, įsigyti ir įdiegti naują. Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, kurie reikalingi vaizdo stebėjimo sistemos įsigijimui ir įdiegimui Lietuvos Respublikos muitinėje.
Esama infrastruktūra
Esama situacija, įdiegtos 34 IP kameros, dalis iš jų bus keičiamos, dalis įrengiamos naujai, tiksli kamerų išdėstymo schema bus pateikta vėliau. Nuo tinklo vaizdo įrašymo įrenginio toliau (NVR, Network Video Recorder,) iki kiekvienos kameros eina atskiras optinis kabelis, prie kamerų ir prie NVR sumontuoti optiniai keitikliai. NVR įrenginys optiniai keitikliai ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis sumontuotas pagrindiniame pastate serverinės tipo spintoje. Optiniai keitikliai yra 2015 metų, galimai būtų reikalingas jų keitimas šiuolaikiškais. Naujų kamerų įrengimui bus reikalingas optinio kabelio montavimas nuo NVR įrenginio iki kamerų, nes atstumai daugiau nei 100 m.

Reikalavimai perkamam objektui
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalavimai komponentui

	1.
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Įsigyjama įranga
	Vaizdo stebėjimo įranga kameros (43 vnt., iš kurių 28 vnt. keičiamos esamos kameros ir 15 vnt. naujai įrengiamos kameros), kamerų laikikliai, įrašymo įrenginys (1 vnt.), nepertraukiamo maitinimo šaltinis (1 vnt.) ir montavimo darbai

	1.2.
	Gamintojas, modelis
	Teikėjas privalo nurodyti prekės gamintojo pavadinimą ir modelį (turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į gamintojo siūlomą prekę).

	1.3.
	Garantija
	Vaizdo kamerų sistemai (įskaitant ir vidines komponentų dalis ir baterijas) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija. Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą. Jei garantiniu laikotarpiu gedimas(-ai) nepašalinami per 15 darbo dienų, turės būti pateiktas naujas gaminys.

	1.4.
	Prekių pristatymo terminas
	Vaizdo kamerų filmavimo sistema turi būti pilna apimtimi ir visapusiškai paruošta naudojimui įskaitant ir dokumentaciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

	1.5.
	Prekių pristatymo adresas
	Šalčininkų kelio postas

	1.6.
	Įrangos montavimas, programinės įrangos įdiegimas
	Techninės įrangos montavimo ir programinės įrangos diegimo darbai atliekami pagal su perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą grafiką.

	1.7.
	Bendri reikalavimai darbų atlikimui
	Visi darbai neturi trikdyti perkančiosios organizacijos duomenų perdavimo tinklo naudotojų darbo.
Visi naudotojų darbą galintys daryti įtaką darbai turi būti atliekami muitinės įstaigos ar padalinio ne darbo valandomis, o ten kur padaliniai dirba 24x7 režimu – mažiausios padalinio apkrovos laiku.
Visi darbai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija ir atliekami pagal sutartą grafiką.
Visi darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti galiojantys įrangos garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai.
Visi darbai turi būti atliekami perkančiosios organizacijos patalpose.
Apie visus analizės ir darbo metu aptiktus netikslumus ir klaidas turi būti raštiškai pranešta perkančia
jai organizacijai per 3 darbo dienas.
Tiekėjas pabaigęs darbą (-us) pagal sutartą darbų planą, privalės pateikti atliktų instaliavimo, diegimo ir konfigūravimo darbų detalius aprašymus.

	1.8.
	Papildomi reikalavimai
	Visi siūlomi nešiojamų vaizdo registratorių sistemos komponentai turi būti visiškai nauji – „brand new“. Negalima siūlyti naudotų arba atnaujintų „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentų. Turi būti pateiktos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą ir nepertraukiamą veikimą.

	2.
	LOKALI VAIZDO ĮRAŠŲ ĮRAŠYMO (SAUGOJIMO) ĮRANGA

	2.1.
	Kiekis
	1 vnt.

	2.2.
	Įrangos tipas
	(NVR) Network Video Recorder, tinklo vaizdo įrašymo įrenginys

	2.3.
	Paskirtis
	Vaizdo įrašų saugojimas, išsaugotų įrašų peržiūra tiesiogiai ir iš nuotolinės darbo vietos 

	2.4.
	Palaikomų kamerų skaičius
	Ne mažiau 43

	2.5.
	Vartotojų skaičius
	Vienu metu prisijungusiųjų vartotojų skaičius ne mažiau 5 vidiniame tinkle ir iš nuotolinės darbo vietos ne mažiau 10

	2.6.
	Korpuso tipas
	Rack standartas: 19" EIA-310-D arba su galimybe įmontuoti į serverinės tipo spintą

	2.7.
	Sąsajos
	Ne mažiau kaip dvi: USB 3
Ne mažiau kaip 40: RJ45 PoE

	2.8.
	LAN duomenų perdavimo sąsajos greitis
	Ne mažiau 1Gbps

	2.9.
	RAID lygio funkcionalumas
	Ne blogiau nei RAID  5, 6

	2.10.
	Instaliuoti diskai
	Ne mažiau 8 HDD 3.5'', 8TB, 512MB, 7200 RPM, SATA 6 GB/s

	2.11.
	Duomenų apsauga, šifravimas
	Ne mažiau 256-Bit AES, AES-NI

	2.12.
	Įrangos maitinimas
	230V ±10%, 50Hz kintamos srovės elektros tinklas.  
Europos standarto kištukas (Schuko, CEE 7/4 arba CEE 7/7)

	3.
	STACIONARI LAUKO KAMERA

	3.1.
	Kiekis
	9 vnt.

	3.2.
	Paskirtis
	Vaizdo filmavimas lauke.

	3.3.
	Filmavimo kampas
	Ne mažiau kaip 110° horizontaliai

	3.4.
	Jautrumas šviesai dienos metu
	ne mažesnis nei 0.1 lx

	3.5.
	Jautrumas šviesai nakties metu
	ne mažesnis nei 0.1 lx

	3.6.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	3.7.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažiau kaip 1920x1080p

	3.8.
	Vaizdo įrašymo kadrų dažnis
	Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę.

	3.9.
	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija
	ne mažiau kaip 25m

	3.10.
	Optinis arba skaitmeninis priartinimas
	ne mažiau 10 kartų

	3.11.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP 66.

	3.12.
	Darbinė temperatūra
	Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną.

	3.13.
	Kamerų funkcionalumas
	Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR)
Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;

Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu;

Skaitmeninio triukšmo mažinimas - Digital noise reduction (DNR);

	3.14.
	Kamerų konfigūravimas
	Per interneto naršyklę arba kitais nuotoliniais būdais

	3.15.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	3.16.
	Vaizdo perdavimo protokolas
	Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP

	3.17.
	Kameros maitinimas
	PoE 12-24V DC

	4.
	LAUKO KUPOLINĖ VALDOMA KAMERA

	4.1.
	Kiekis
	11 vnt.

	4.2.
	Paskirtis
	Vaizdo filmavimas lauke.

	4.3.
	Objektyvo fiksavimo kampas
	Ne mažiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai, 140° įstrižai.

	4.4.
	Jautrumas šviesai dienos metu
	ne mažesnis nei 0.4 lx

	4.5.
	Jautrumas šviesai nakties metu
	ne mažesnis nei 0.3 lx

	4.6.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	4.7.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažiau kaip 1920x1080p

	4.8.
	Vaizdo įrašymo kadrų dažnis
	Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę.

	4.9.
	Optinis priartinimas
	ne mažiau 30 kartų

	4.10.
	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija
	ne mažiau kaip 80m

	4.11.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP 66.

	4.12.
	Darbinė temperatūra
	Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną.

	4.13.
	Kamerų funkcionalumas
	Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR)
Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;

Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu;

Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR);

Palaikyti privatumo maskavimą (Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 16 zonų;

	4.14.
	Kamerų konfigūravimas
	Per interneto naršyklę ir kitais nuotoliniais būdais

	4.15
	Vaizdo kameros optinės ašies valdymas
	Horizontalioje plokštumoje: 360º (nenutrūkstamas sukimasis);
Vertikalioje plokštumoje: ne mažiau kaip nuo 0º iki 90º

	4.16.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	4.17.
	Vaizdo perdavimo protokolas
	Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP

	4.18.
	Kameros maitinimas
	PoE 12-24V DC

	5.
	LAUKO KUPOLINĖ VALDOMA KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU

	5.1.
	Kiekis
	1vnt.

	5.2.
	Paskirtis
	Vaizdo filmavimas lauke ir garso įrašymas.

	5.3.
	Objektyvo fiksavimo kampas
	Ne mažiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai, 140° įstrižai.

	5.4.
	Jautrumas šviesai dienos metu
	ne mažesnis nei 0.4 lx

	5.5.
	Jautrumas šviesai nakties metu
	ne mažesnis nei 0.3 lx

	5.6.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	5.7.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažiau kaip 1920x1080p

	5.8.
	Vaizdo įrašymo kadrų dažnis
	Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę.

	5.9.
	Garso įrašymas
	Integruotas

	5.10.
	Optinis priartinimas
	ne mažiau 30 kartų

	5.11.
	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija
	ne mažiau kaip 80m

	5.12.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP 66.

	5.13.
	Darbinė temperatūra
	Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną.

	5.14.
	Kamerų funkcionalumas
	Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR)
Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;

Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu;

Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR);

Palaikyti privatumo maskavimą (Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 16 zonų;

	5.15.
	Kamerų konfigūravimas
	Per interneto naršyklę ir kitais nuotoliniais būdais

	5.16.
	Vaizdo kameros optinės ašies valdymas
	Horizontalioje plokštumoje: 360º (nenutrūkstamas sukimasis);
Vertikalioje plokštumoje: ne mažiau kaip nuo 0º iki 90º

	5.17.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	5.18.

	Vaizdo perdavimo protokolas
	Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP

	5.19.
	Kameros maitinimas
	PoE 12-24V DC

	6.
	STACIONARI VIDAUS KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU

	6.1.
	Kiekis
	21 vnt.

	6.2.
	Paskirtis
	Vaizdo filmavimas patalpoje.

	6.3.
	Filmavimo kampas
	Ne mažiau kaip 110° horizontaliai

	6.4.
	Jautrumas šviesai dienos metu
	ne mažesnis nei 0.7 lx prie 0lx su IR (Infraraudonų spindulių apšvietimu)

	6.5.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	6.6.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažiau kaip 1920x1080p

	6.7.
	Vaizdo įrašymo kadrų dažnis
	Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę.

	6.8.
	Garso įrašymas
	Integruotas arba atskirai patalpose įrengiamais audio mikrofonais, sinchronizuotais su patalpoje vaizdo kameromis;

	6.9.
	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija
	ne mažiau kaip 10m

	6.10.
	Optinis arba skaitmeninis priartinimas

	ne mažiau 10 kartų

	6.11.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP 66.

	6.12.
	Darbinė temperatūra
	Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną.

	6.13.
	Kamerų funkcionalumas
	Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR)
Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;

Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu;

Skaitmeninio triukšmo mažinimas - Digital noise reduction (DNR);

Fono šviesos kompensacija (Backlight compensation - BLC);
Automatinis balčio balansas ATW (Auto Tracking White Balance)/AWC (Automatic White Balance Control);

	6.14.
	Kamerų konfigūravimas
	Per interneto naršyklę arba kitais nuotoliniais būdais

	6.15.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	6.16.
	Vaizdo perdavimo protokolas
	Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP

	6.17.
	Kameros maitinimas
	PoE 12-24V DC

	7.
	VALDOMA VIDAUS KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU

	7.1.
	Kiekis
	1 vnt.

	7.2.
	Paskirtis
	Vaizdo filmavimas ir garso įrašymas viduje.

	7.3.
	Objektyvo židinio nuotolis
	nuo 2,8 iki 12mm, diafragma F2, automatinis fokusavimas

	7.4.
	Objektyvo fiksavimo kampas
	Ne mažiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai, 140° įstrižai.

	7.5.
	Optinės ašies valdymas
	Galimybe ašies valdymas nuotoliniu būdu

	7.6.
	Jautrumas šviesai dienos metu
	ne mažesnis nei 0.7 lx prie 0lx su IR (Infraraudonų spindulių apšvietimu)

	7.7.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	7.8.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažiau kaip 1920x1080p

	7.9.
	Vaizdo įrašymo kadrų dažnis
	Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę.

	7.10.
	Garso įrašymas
	Integruotas arba atskirai patalpose įrengiamais audio mikrofonais, sinchronizuotais su patalpoje vaizdo kameromis;

	7.11.
	Optinis priartinimas
	ne mažiau 10 kartų

	7.12.
	Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija
	ne mažiau kaip 10m

	7.13.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP 67.

	7.14.
	Darbinė temperatūra
	Turi apimti –20 °C ir +50 °C diapazoną.

	7.15.
	Kamerų funkcionalumas
	Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR)
Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą;

Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu;

Skaitmeninio triukšmo mažinimas - Digital noise reduction (DNR);

Fono šviesos kompensacija (Backlight compensation - BLC);
Automatinis balčio balansas ATW (Auto Tracking White Balance)/AWC (Automatic White Balance Control);

	7.16.
	Kamerų konfigūravimas
	Per interneto naršyklę arba kitais nuotoliniais būdais

	7.17.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.

	7.18.
	Vaizdo perdavimo protokolas
	Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP

	7.19.
	Kameros maitinimas
	PoE 12-24V DC

	8.
	NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS

	8.1.
	Įsigyjama įranga
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis toliau (UPS) NVR įrenginiui

	8.2.
	Paskirtis
	UPS skirtas užtikrinti nepertraukiamą maitinimą NVR įrenginiui elektros tiekimo sutrikimo atveju, leidžiant jam veikti bent 15 minučių.

	8.3.
	Funkcionalumas
	Po elektros tiekimo sutrikimo: UPS turi palaikyti NVR įrenginio darbą 15 min. 
Po 5 min. nuo elektros dingimo: UPS turi automatiškai išjungti NVR įrangą. 
Po elektros tiekimo atsistatymo: UPS turi automatiškai įjungti NVR įrangą.

	8.4.
	Galia
	Pakankama NVR įrenginiui palaikyti įrenginio darbą ne mažiau 15 minučių.

	8.5.
	Įrangos maitinimas
	230V ±10%, 50Hz kintamos srovės elektros tinklas.  
Europos standarto kištukas (Schuko, CEE 7/4 arba CEE 7/7)



Reikalavimai saugumui
Siūlomos paslaugos/prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo reikalavimai taikomi visam pirkimo objektui visa apimtimi. 
