ATSAKYMAI NR. 1

1. Klausimas. ,,6" pozicija žiniaraštyje. Prašyčiau pateikti borto 80x200 įrengimo detalę. Iš pateikto teksto nesuprantamos darbų apimtys.
[bookmark: _Hlk195008533]Atsakymas. Žiūrėti brėžinį VINZ-23-297-PRA-B.02, 2 lapą.

2. Klausimas. ,,10" pozicija žiniaraštyje. Koks šalčiui nejautraus ( gal atsparaus?) sluoksnio storis?
Atsakymas. Žiūrėti brėžinį VINZ-23-297-PRA-B.02.

3. Klausimas. Pateikite tako su asfalto danga detalę. Ar take (gal įvažose 136 m2?) šalčiui atsparus sluoksnis neįrengiamas? Koks apatinio asfalto sluoksnio storis?
Atsakymas. Žiūrėti brėžinį VINZ-23-297-PRA-B.02.

4. Klausimas. Paaiškinkite darbų kiekių skirtumus tarp paprastojo remonto aprašo suvestinio darbų kiekių žiniaraščio ir reikalaujamo užpildyti specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedo „Darbų kiekių žiniaraštis“ 
	Aprašo suvestinis darbų kiekių žiniaraštis
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“

	Ašies nužymėjimas 0,663 km
	Nėra

	[image: ]
	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis) – 194 m
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	Nėra, nors asfalto atstatymas numatytas

	[image: ]
	Nėra
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	Nėra
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	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis) – 1057 m2
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	Nėra
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	Betono trinkelių (neregių vedimo sistemos iš trinkelių 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis) – 220 m2

	[image: ]
	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis) – 136 m2
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	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis) – 34,00 t
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	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (su medžiagomis) – 141 m2



Atsakymas. Vadovautis aprašo suvestiniu žiniaraščiu. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.



Viešųjų pirkimų komisija
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