 Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Sutarties objektas – nauji (neeksploatuoti) lengvieji automobiliai (M1 kategorijos) SUV klasės, 9 (devyni) vnt., vidutinis visureigis skirtas Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms (toliau – automobilis). 
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2.1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti užpildytą šios techninės specifikacijos 1 lentelę, nurodydamas konkrečius siūlomo automobilio modelio ir jo modifikacijos parametrus.
2.2. Privaloma konkrečiai pateikti/ aprašyti siūlomo automobilio rodiklius/ technines charakteristikas.
1 lentelė. Privalomieji reikalavimai
	

Eil.
Nr.
	

Rodiklis, savybė
	

Reikalavimai
	Siūlomos prekės techniniai duomenys
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą)
	
Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
(dokumentas, psl.; interneto nuoroda ar pan.)

	1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija
	nurodyti automobilių gamintoją, tikslų modelį ir modifikaciją
	Nurodyti siūlomo automobilio markę, modelį, modifikaciją/komplektacijos versiją (jei ją nurodo gamintojas)
	

	2.
	Automobilių rūšis
	Lengvasis ( M1 kategorijos) automobilis, SUV klasės, visureigis.
	
	

	3.
	Automobilio pagaminimas 
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 
	Nurodyti automobilio pagaminimo metus ir mėnesį
	

	
	
	
	
	

	4.
	Kėbulas
	4.1. SUV klasės, visureigis;
	
	

	
	
	4.2. durelių skaičius, įskaitant bagažinę – 5;
	
	

	
	
	4.3 ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos (su vairuotoju);
	
	

	
	
	4.4. Spalva – nereglamentuota. Nurodyti siūlomas kėbulo spalvas, nekeičiant pasiūlymo kainos;
	
	

	
	
	4.5. automobilio ilgis ne mažiau kaip 4300 mm.  
	
	

	5.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą.
Su pasiūlymu pateikiami reikalavimus įrodantys gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
	

	6.
	Variklis ir pavaros sistema
	6.1. kuro tipas – benzinas/LPG;
	
	

	
	
	6.2. benzininio variklio galia ne mažiau  74 kW;
	
	

	
	
	6.3. vidutinės kuro sąnaudos (pagal WLTP metodiką) ne daugiau 8,0 l/100km, vidutinės kuro sąnaudos mišriu (benzino/LPG) ciklu  ne daugiau 9,0 l/100 km;
	
	

	7.
	Važiuoklė ir stabdžių sistema
	7.2. varantieji ratai priekiniai (FWD) arba visų ratų pavara (4WD);
	
	

	
	
	7.7. vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį;
	
	

	
	
	7.8. lengvo lydinio ratlankiai ne mažesni kaip R18;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	7.9. Kiekvienas automobilis turi turėti 2 padangų komplektus – vasarinių ir žieminių. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	8.
	Saugos įranga
	8.1. eismo juostos laikymosi kontrolė;
	
	

	
	
	8.2. automobilio saugos sistemos lygis turi atitikti draudimo bendrovių keliamiems reikalavimams KASKO draudimui.
	
	

	9.
	Kita įranga
	9.1 automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale ir automobilį statant atbulomis įsijungiančią galinio vaizdo kamerą;
	
	

	
	
	9.2. automatinė greičio palaikymo sistema;
	
	

	
	
	9.3. automatinės dienos šviesos;
	
	

	
	
	9.4. automobiliuose turi būti įmontuota laisvų rankų įranga;
	
	

	
	
	9.5. automobilyje turi būti neužšąlantis iki -35o C aušinimo skystis, automatinis oro kondicionierius;
	
	

	
	
	9.6. elektra valdomi visi langų pakėlimo mechanizmai;
	
	

	
	
	9.7. elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai;
	
	

	
	
	9.8. automobilyje turi būti normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai);
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	9.9. guminių kilimėlių komplektas (priekyje ir gale);
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	9.10. gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais priekinėse ir galinėse duryse;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	9.11. reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė.
	
	

	10.
	Automobilio komplektacija
	10.1. automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad juos būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	10.2. kartu su automobiliu turi būti pateikiami pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinis, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	10.3. su automobiliu turi būti pateikiami visi eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos (lietuvių kalba), garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelė bei kiti dokumentai, reikalingi automobilio eksploatacijai, automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	10.4. automobilyje turi būti sukomplektuotas oranžinės spalvos pakraunamas LED (arba lygiavertis) švyturėlis su magnetiniu padu (švyturėlis neturi būti sumontuotas stacionariai, jis turi būti mobilus);
	
	

	
	
	10.5. automobilyje turi būti megafonas (gali būti sumontuotas stacionariai po automobilio dangčiu arba mobilius, uždedamas ant automobilio stogo poreikiui esant).
	
	

	11.
	Garantijos reikalavimai
	11.1. automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantija arba ne mažesnei nei 100.000 km ridai;
	
	

	
	
	11.2. į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos;
	
	

	
	
	11.3. garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo kiekvienam automobiliui turi būti ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų, dažytam paviršiui – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.0 
	
	

	12.
	Kitos sąlygos
	12.1. automobiliui turi būti atlikta valstybinė registracija (Kretingos rajono savivaldybės administracijos vardu) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje*;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	12.2. automobilis turi būti apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui;
	
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	
	
	12.3. tiekėjas nurodo garantinio remonto techninio aptarnavimo vietų adresus Lietuvoje.
	
	


*Kretingos rajono savivaldybės administracija pateiks visus dokumentus bei įgaliojimus, reikalingus automobilių registracijai.

2.3. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Reikalavimai automobilio pristatymui ir kitos sąlygos

3.1. Automobiliai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
3.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su automobilio perdavimu, registracija, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui) ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
3.3.   Atsiskaitymas už automobilį – Sutartyje nurodyta tvarka.
3.4.  Prekės pristatymo vieta: Savanorių 29A, Kretinga.

_________________________________________________               ___________________                                       __________________
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                   (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)
