Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

	Pirk. dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė su  nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį

	1.1
	Radialinio tipo šviesolaidis venų operacijoms
	Sterilus;
	

	
	
	Šviesolaidžio šerdies skersmuo 400 µm arba 600 µm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
	

	
	
	Šviesolaidžio distalinio galo skersmuo 1,0-1,85 mm,

pluoštas skleidžia spindulį žiedine (360 laipsnių) kryptimi, be spinduliavimo į priekį;

bendras ilgis ne trumpesnis nei 2,3 metro, šviesolaidžio distalinis galas graduotas kas 1 cm;

su 4F ar 5F ar 6F įvedimo rinkiniu: introdiuseris ne trumpesnis nei 10 cm, 0,018-0,021 colio skersmens viela, ne storesnė nei 20G įvedimo adata;

Turi tikti Eufoton Lasemar 1500 mini 10W lazeriui arba lygiaverčiam prietaisui, teikiamam Ligoninei panaudai.
	

	1.2
	Radialinio tipo šviesolaidis hemorojaus operacijoms ir vienkartinių įvedimo priemonių rinkinys
	Sterilus;

600±100 µm šerdies skersmuo, išorinis skersmuo ≤1,8mm;

Šviesolaidžio galas kūgio formos;

Šviesolaidžio bendras ilgis ≥2,1 m.;

anoskopas anatominės formos, suderintas darbui su lazerine įranga;

14 G pravedėjas, 6 ± 0,5 cm ilgio;

Turi tikti Eufoton Lasemar 1500 mini 10W lazeriui arba lygiaverčiam prietaisui, teikiamam Ligoninei panaudai.
	

	1.3
	Vienkartinė sistema dozavimo pompai
	Sterili;

supakuota po 1 vnt.;

su tėkmės greičio reguliatoriumi;

sistema ne trumpesnė nei 3,5 m;

pratekėjimo srautas reguliuojamas ne siauresnėse nei 1-12 l/val ribose;

turi tikti Nouvag DP30 dozavimo pompai. 
	


Reikalavimai diodiniam lazeriui (1 vnt.), jei prietaisas teikiamas Ligoninei panaudai.  Siūlant vienkartines priemones turimai įrangai Eufoton Lasemar 1500 mini 10W lazeriui lentelės pildyti nereikia.  
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją

	1.
	Naudojimo paskirtis
	Būtina:

1. Kraujagyslių chirurgija 

2. Proktologija 
	

	2.
	Lazerio galia
	12W±3W
	

	3.
	Lazerio bangos ilgis
	1470nm±20nm
	

	4.
	Veikimo režimai
	Būtina ne mažiau kaip:

1.Nepertraukiamas režimas.
2.Pasikartojančių impulsų režimas. 

3.Vieno impulso.
	

	5.
	Impulsų / pertraukos trukmė
	Būtina reguliuojama
	

	6.
	Pagalbinis taikymo spindulys
	Būtina: 

Reguliuojamas ryškumas
	

	7.
	Ekranas
	Būtina: liečiamas  spalvotas
	

	8.
	Atvaizduojami prietaiso parametrai ekrane
	Būtina ne mažiau kaip:

1. Galia

2.Impulso ilgis

3.Intervalo ilgis

4.Suminis impulsas ir/ arba suminė energija
	

	9.
	Prietaiso parametrų keitimas ekrane darbo metu neišjungiant prietaiso
	Būtina ne mažiau kaip: nurodytų parametrų:

1.Galingumo

2.Impulso ilgio

3. Intervalo ilgio
	

	10.
	Prietaiso avarinio sustabdymo mygtukas
	Būtina
	

	11.
	Aušinimas
	Būtina:

Vidinis su priverstine oro konvekcija arba lygiavertis
	

	12.
	Lazerio klasė
	≥4
	

	13.
	Išorinis elektros Maitinimo tinklas
	Būtina ne siauresnėse ribose:

210 - 240 V AC, 50-60 Hz,
	

	14.
	Ženklinimas
	Būtina CE
	

	15.
	Garantija
	≥24 mėn.
	

	16.
	Personalo apmokymas


	Būtina


	

	17.
	Lazerio komplektacija:
	
	

	17.1
	Kojinis prietaiso valdymo pedalas su laidine jungtimi
	Būtina
	

	17.2
	Apsauginiai akiniai personalui
	Būtina ≥2
	

	17.3
	Elektros maitinimo laidas/adapteris
	Būtina
	

	18.
	Naudojimo instrukcija
	Būtina anglų ir lietuvių kalba
	

	19.
	Komplekto svoris  (apribojimas dėl mobilumo ir transportavimo)
	Būtina ne daugiau 10 kg
	


