KUL vaistinės ir priėmimo skyriaus rampų techninės specifikacijos papildomas patikslinimas
1.Rampų horizantaliosios dalies rėmas  gaminamas iš ne mažesnio kaip  UPN 80 dažyto milteliniu būdu  lovinio profilio;
2.Rėmo pertvaros gaminamos iš to paties UPN 80 lovio. Pertvarų turi būti nemažiau, kaip viena per vidurį, priklausomai kokių išmatavimų bus pasirinktos aikštelės cinkuotos presuotos aprėmintos grotelės;
3.Rampos platforma surenkama iš pramoniniu būdu pagamintų presuotų cinkuotų aprėmintų grotelių;
4.Cinkuotos grotelės negali būti pjaustomos;
5.Rėmo išmatavimai, priklausomai nuo cinkuotų grotelių išmatavimų gali kisti į didžiają ir mažają pusę apie150mm;
6.Rėmas, turėklai, jų statramsčiai gali būti cinkuoti tik pramoniu būdu arba dažyti milteliniu būdu šviesiai pilka spalva;
7.Cinkuotos presuotos grotelės pasideda ant pagaminto rėmo ir jo pertvarų ir tvirtinami varžtais ir veržlėmis prie jo;
8.Grotelių skylučių akys apie 33÷36x11÷13mm;
9.Laiptų pakopos montuojamos kairėje rampos pusėje ant dviejų  UPN 80  dažytų lovių  su nuolydžiu į  žemės paviršių;
10.Apatinėje dalyje loviai laisvai padedami ant žemė paviršiaus, po jais padedant  pateiktas  grindinio plyteles;
11.Laiptų pakopos tvirtinamos prie lovių tik savisriegių ar varžtų su veržlėmis pagalba;  pakopų išmatavimai 900x240mm, arba  900x270mm, skylučių  išmatavimai 33x11mm  ;
12.Vežimų nuvažiavimo takelis montuojamas laiptų šonuose iš presuotų cinkuotų aprėmintų laiptų pakopų 900x240mm, arba  900x270mm, skylučių  išmatavimai 33x11mm. Tvirtinamos prie lovių tik savisriegių ar varžtų su veržlėmis pagalba;
13.Rampos platforma turi atlaikyti ne mažesnį, kaip 400kg svorį;
14.Rangovo nuožiūra, gali būti montuojama papildoma atrama per rampos centrą;
15.Rampos vertikaliosios atramos montuojamos iš standartinių cinkuotų  išorinis skersmuo d-60mm, sienutės storis 3 mm apvalaus vamzdžio;
16.Turėklų statramsčiai tvirtinamos prie lovių tik savisriegių ar varžtų su veržlėmis pagalba;
17.Turėklų statramsčiai gali  būti montuojami iš kvadratinio milteliniu būdu dažyto 30x30mm arba apvalaus d-25mm vamzdžio;
18.Turėklai montuojami iš apvalaus milteliniu būdu dažyto d-25mm vamzdžio;
19.Pakabinamos grandinės turi būti cinkuotos DIN 763, 5 mm storio grandys;
20.Rampos vertikalios atramos prie pagaminto rėmo tvirtinamos varžtais su veržlėmis prie paruoštų ir privirintų  tvirtinimo plokštelių
21.Rampos priekinė dalis  tvirtinama penkiais cheminiais ankeriais prie pastato sienos;
