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PASIŪLYMAS
DUOMENŲ CENTRO TARNYBINIŲ STOČIŲ PIRKIMUI
__________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas1
	

	Įmonės kodas
	

	Tiekėjo adresas1 ir telefonas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris
	


1 Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai, adresai ir pašto indeksai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės/paslaugos/darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės/paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomam sprendimui įgyvendinti bus pasitelkti šie subtiekėjai ir/ar asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai):
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Adresas, tel. Nr.
	Pasitelkiamo asmens numatomų atlikti paslaugų pavadinimas
	Pasitelkiamo asmens paslaugų planuojama vertė2 eurais

	1.
	
	
	
	


2 Pasitelkiamų asmenų planuojamų atlikti paslaugų vertė įeina į bendrą pasiūlymo kainą.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Fondo valdyba per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija3:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)

	1.
	
	


3 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

1. Lentelė. Modulinės tarnybinės stotys, 12 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalavimai, parametrai 
(galima siūlyti geresnius)
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Modelis
	Nurodyti.
	

	2. 
	Gamintojas*
	Nurodyti.
	

	3. 
	Tarnybinių stočių tipas
	Modulinė („blade“ tipo), montuojama į turimą HPE Synergy 12000 modulinių tarnybinių stočių talpyklą.
	

	4. 
	Procesorių tipas
	[bookmark: _GoBack]X64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Turi būti aparatinio virtualizavimo (angl. hardware-assisted virtualization) palaikymas.
	

	5. 
	Procesorių branduolių skaičius ir našumas
	2 vnt. procesoriai. Bendras branduolių skaičius tarnybinėje stotyje – 64 branduoliai.
„SPECrate 2017_int_base“ testo parodytas našumas pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus – ne mažesnis nei 643.
„SPECrate 2017_fp_base“ testo parodytas našumas pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus – ne mažesnis nei 834.
Matavimai gali būti atlikti bet kokioje siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje su siūlomais procesoriais.
	

	6. 
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau 3072 GB, ne prasčiau DDR5-5600 DIMM tipo atminties. Atminties apsaugos technologijų „Advanced ECC“, „Online spare“ ar lygiaverčių palaikymas.  
Nurodyti operatyvinės atminties modelį.
	

	7. 
	Laikmena operacinei sistemai
	Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1
	

	8. 
	Diskai
	Ne mažiau kaip 1 vnt. 3,2TB NVMe tipo, kurio DWPD ne mažiau kaip 3. Skaitymo operacijų našumas – ne mažiau kaip 200 000 IOPS, rašymo – ne mažiau kaip 300 000. Pateikti gamintojo patvirtinimą dėl disko našumo.
	

	9. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota.
	

	10. 
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip 2 vnt. ne lėtesnių kaip 25/50 Gb „sulieto“ tinklo (angl. Converged network) sąsajų, užtikrinančių tarnybinės stoties prijungimą prie Ethernet ir Fiber Channel tinklų, bendras suminis visų adapterių pralaidumas – ne mažiau kaip 100Gbps.
Turi palaikyti TCP/IP Offload Engine, iSCSI ir FCoE protokolus. Turi būti galimybė kiekvieną sąsają sukonfigūruoti kaip 4 atskiras virtualias sąsajas, kurios tarnybinės stoties būtų traktuojamos kaip fizinės, nustatyti/keisti šių virtualių sąsajų greitaveiką.
	

	11. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su VMWARE 8.
	

	12. 
	Valdymo posistemė
	Integruota valdymo posistemė (angl. advanced system management / service processor) nuolatiniam sistemos darbo stebėjimui ir valdymui, skirta užtikrinti stabilų ir ilgalaikį sistemos veikimą. Turi būti galimybė atlikti tarnybinės stoties diagnostiką nuotoliniu būdu. UEFI 2.0 BIOS standartas arba lygiavertis. Turi integruotis į šiuo metu naudojamą „HPE OneView“ programinę įrangą
	

	13. 
	Surinkimo reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.
Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo arba kelių gamintojų sertifikuota bendram darbui ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
	

	14. 
	Pagrindinės charakteristikos
	Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
	

	15. 
	Garantinis aptarnavimas
	Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija.
Gedimų registravimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Reakcijos laikas į pranešimą apie kritinį gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 15 min bet kuriuo paros metu. Serviso inžinieriaus atvykimas į vietą 8 valandų bėgyje.
Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. 
[bookmark: _Hlk193462350]Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus.
Turi integruotis į šiuo metu naudojamą „HPE Remote support“ diagnostikos sistemą.
Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį, galiojimo laiką.
	

	16. 
	Gamintojo kodai
	[bookmark: _Hlk193462413]Pateikiamas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.
	

	17. 
	Įrangos paleidimo darbai:
	Tiekėjas privalo:
· atlikti įrangos montavimą;
· atlikti sisteminės programinės įrangos (Firmware), valdymo programinės įrangos atnaujinimą;
· sukonfigūruoti LAN bei SAN tinklų prieigas, paruošti bei sukonfigūruoti tarnybinių stočių profilius (įskaitant sukurti reikiamas SAN zonas);
Įdiegus sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad gamintojo serviso centrui 24x7 režimu būtų siunčiami pranešimai apie įrangos techninę būklę.
	

	18. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Tarnybinių stočių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 (įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB) nustatytus kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimus(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0617&from=LT)
	Pateikiami patvirtinantys dokumentai


*Siūlomos Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

2 lentelė. Pasiūlymo kainos skaičiavimas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis vnt.
	Įkainis  
Eur be PVM
	Viso 
Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5=3×4

	1.
	Modulinės tarnybinės stotys
	12
	
	

	2.
	PVM ___ %
	

	3.
	Pasiūlymo kaina su PVM
	



Pasiūlymo kaina (dviejų skaičių po kablelio tikslumu) iš viso __________ Eur su PVM (_____________________________________________________ )	           (suma skaičiais)
                                                   (suma žodžiais)

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	



Pasiūlymas galioja iki 202  m. ______________ d.

_______________________________                  ___________                           __________________
  (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų                        (parašas)                                        (Vardas ir pavardė)
pavadinimas 
