Pirkimo sąlygų 2 priedas
KELTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Perkančioji organizacija – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija.
1.2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto Nr. 10-011-P-0001 ,,Tūkstantmečio mokyklos I", vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 ,,Įgyvendinti ,,Tūkstantmečio mokyklų" programą". 
2. Pirkimo objekto aprašymas.

2.1. Pirkimo objektas – du keltuvai Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai, skirti asmenims su negalia, ir jų montavimo darbai: keltuvas pastato viduje (nuo 2 aukšto iki 4 aukšto) ir keltuvas lauke (toliau – prekės). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, P. Mašioto g. 1, Pakruojis LT-83143.
2.2. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekėms keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.
2.3. Pirkimo objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekės būtų tinkamos naudoti.
2.4. Garantinis terminas prekėms ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 
2.5. Prekių specifikacija:

	2.5.1. Keltuvas pastato viduje su montavimo darbais

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos
	Prekės pavyzdys

	1. 
	Tipas
	Nuožulnus tiesiems laiptams.
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	2. 
	Naudojimo galimybės
	Pritaikytas naudoti viduje.
	

	3. 
	Keliama galia 
	Ne mažiau 215 kg.
	

	4. 
	Platformos pagrindo matmenys 
	900 x 800 mm ± 100 mm 
	

	5. 
	Sustojimų skaičius 
	3 (kils iš 2a į 4a., sustojimas ir 3a.).
	

	6. 
	Rampos/borteliai
	Dvejose pusėse
	

	7. 
	Platformos atlenkimas
	Automatinis. Nenaudojama platforma turi būti užlenkiama.
	

	8. 
	Bėginio turėklo įrengimas 
	Tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais arba lygiavertis
	

	9. 
	Posūkiai
	6 x 90 laipsnių posūkiai.
	

	10. 
	Galingumas  
	Ne mažiau 0,5 kW.
	

	11. 
	Platformos maitinimas 
	24 V variklis
	

	12. 
	Baterijos kroviklis 
	Vienfazinis, 230V/50-60Hz
	

	13. 
	Greitis 
	Iki 0.1m/s
	

	14. 
	Diagnostikos ekranas ant platformos
	Būtina.
	

	15. 
	Platformos valdymas 
	Su spiraliniu valdymo pultu ir dviem išoriniais valdikliais arba lygiavertis
	

	16. 
	Minkšto paleidimo ir stabdymo sistema
	Būtina.
	

	17. 
	Atitinka Europos standartą 
	EN81-40 arba lygiavertį.
	

	18. 
	Garantija 
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	19. 
	Įrangos montavimas
	Į montavimo darbus įeina paruošiamieji darbai, technikų darbo valandos, atvykimo išlaidos, visos montavimui reikalingos medžiagos ir kitos išlaidos, kad prekes būtų galima tinkamai naudoti.
	

	20. 
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu 
	


	2.5.2. Keltuvas lauke su montavimo darbais

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos
	Prekės pavyzdys

	1. 
	Tipas
	Nuožulnus 
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	2. 
	Naudojimo galimybės
	Pritaikytas naudoti lauko sąlygomis
	

	3. 
	Keliama galia 
	Ne mažiau 215 kg  
	

	4. 
	Platformos pagrindo matmenys 
	900 x 800 mm ± 100 mm
	

	5. 
	Sustojimų skaičius 
	2 sustojimai
	

	6. 
	Transportavimo ilgis
	3-5 m.
	

	7. 
	Bėgių tvirtinimas
	Tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais arba lygiavertis
	

	8. 
	Platformos atlenkimas
	Automatinis. Nenaudojama platforma turi būti užlenkiama.
	

	9. 
	Platformos maitinimas 
	24 V variklis
	

	10. 
	Baterijos kroviklis 
	Vienfazinis, 230V/50-60Hz
	

	11. 
	Galingumas
	Ne mažiau 0,5 kW
	

	12. 
	Greitis 
	Iki 0.1m/s.
	

	13. 
	Platformos valdymas 
	Pastovaus paspaudimo pultas su lanksčiu kabeliu ir nuotoliniu valdymo pultu
	

	14. 
	Avarinio sustojimo mygtukas
	Būtinas
	

	15. 
	Atitinka Europos standartą 
	EN81-40 arba lygiavertį.
	

	16. 
	Platformos iškvietimas 
	Būtinas
	

	17. 
	Uždangalas nuo kritulių
	1 vnt.
	

	18. 
	Garantija 
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	19. 
	Įrangos montavimas
	Į montavimo darbus įeina paruošiamieji darbai, technikų darbo valandos, atvykimo išlaidos, visos montavimui reikalingos medžiagos ir kitos išlaidos, kad prekes būtų galima tinkamai naudoti.
	

	20. 
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu 
	


2.6. Perkančioji o
2.7. Perkančioji organizacija pasirūpins elektros atvedimu iki keltuvų, šios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į prekių kainą.

2.8. Vykdomas „žaliasis“ pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu. Reikalaujama, kad daugiau kaip 50 procentų (nuo pirkimo objekto vertės) prekių, virtusių atliekomis, turi būti galima perdirbti.

Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
2.9. Dokumentus, įrodančius prekių atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus reikalaujama pateikti tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

2.10. Tiekėjas, pristatęs ir sumontavęs prekes turės instruktuoti ir pasirašytinai supažindinti (pateikti popierines instrukcijas) Pirkėjo atstovus apie prekių naudojimą.
2.11. Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).
2.12. Jeigu prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

2.13. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).
2.14. Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.
2.15. Esama situacija:

	Viduje
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3. 
Baigiamosios nuostatos.

3.1. Siūlomos prekės charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.

3.2. Prekės pavyzdyje pateikiamos orientacinės nuotraukos, siūlomos prekės nebūtinai turi jas atitikti.
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