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Informacija apie dalyvį:
	[bookmark: _Hlk174688485]Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo Nr. ar pan. 
	

	Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės)
	

	Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)[footnoteRef:2]? [2:  Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”] 

(nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai)

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime)
	[pavadinimas]
☐ Taip
☐ Ne 


[pavadinimas]
☐ Taip
☐ Ne 

	Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba
vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)[footnoteRef:3] [3:  Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.] 

	

	Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba
nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)
	

	Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
	

	Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus[footnoteRef:4], vardas (-ai) ir pavardė (-ės) [4:  Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.] 

	



Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
	
	
	

	Subtiekėjo registracijos šalis
	
	
	

	Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų)  pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas
	
	
	

	Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys
	
	
	

	Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM)
	
	
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Siūlomo pirkimo objekto kaina:

	[bookmark: _Hlk73309789]Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	 
 Kiekis

	Bendra kaina,
Eur be PVM


	1
	2
	3
	4
	
5


	1.
	Pakeliamų užtvarinių automatinių stulpelių valdymo sistema su montavimu
	kompl.
	
1
	

	PVM tarifas proc*.
	

	PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (du skaičiai po kablelio):
	



Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM, žodžiais:
__________________________________________________________________________

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

	

Eil. Nr.
	

Techninės specifikacijos reikalavimas
	Siūlomų prekių techninės charakteristikos (pildo tiekėjas)
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą.
Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų

	[bookmark: _Hlk87953972]1
	2
	3

	[bookmark: _Hlk125646893]
	Nurodyti prekės gamintoją ir modelį 
	

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Sistemą sudaro 6 vnt. automatinių stulpelių su klojiniais, kilpomis, komplektuojančiomis medžiagomis ir viena valdymo spinta (kartu su montuojamais 6 vnt. pakeliamų automatinių stulpelių turi būti pristatomas vienas pakaitinis stulpelis su visomis jį komplektuojančiomis dalimis išskyrus klojinį.)
	

	2.
	Pakeliamų automatinių stulpelių sistema turi:

	2.1. 
	Veikti hidrauliniu principu.
	

	3.
	Turėti šiuos valdymo būdus:

	3.1.
	Per valdymo panelės kontrolerius įrengiamus naujoje valdymo spintoje vietoje esamos.
	

	3.2.
	Nuotoliniu būdu per aplikaciją telefone ir/ar planšetėje.
	

	3.3.
	GSM skambučio būdu.
	

	4. 
	Naudojama ryšio įranga turi palaikyti 4G.
	

	5.
	Naudojama ryšio įranga turi veikti -20...+55°C temperatūros diapazone.
	

	6.
	Turi būti galimybę automatiniu būdu stulpelius pakelti kiekvienoje eismo juostoje atskirai (grupėmis po 3 vnt.). Įvykus bet kokiam vieno stulpelio turi būti galimybė pakelti likusius veikiančius stulpelius.
	

	7.
	Sistema turi būti pritaikyta ir sukonfigūruota dvikrypčiam transporto priemonių judėjimui.
	

	8.
	Turėti galimybę sukonfigūruoti automatinio pakėlimo/nuleidimo laikus pagal atskiras savaitės dienas taip, kad nustatytu metu nebūtų reikalingas žmogaus įsikišimas.
	

	9.
	Turėti galimybę pakelti stulpelius iš valdymo spintos išjungus indukcinių kilpų veikimą.
	

	10.
	Stulpeliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno įskaitant automatinio stulpelio klojinius ir montavimo elementus.
	

	13.
	Kanalai (vamzdžiai, gofros) ir kiti po dangomis tarp stulpelių montuojami elementai turi būti įrengti ne mažiau kaip 50 cm gylyje nuo dangos paviršiaus. 
	

	14.
	Nuo valdymo spintos iki stulpelių turi būti įrengti valdymo kabeliai
	

	15.
	Vidinė stulpelio dalis turi būti nerūdijančio plieno cilindrinis vamzdis, kuris gali būti
pakeltas virš žemės, aukštyn taip sudarant užtvėrimą transporto priemonėms.
	

	16.
	Pakeltoje padėtyje stulpeliai turi būti neįveikiama kliūtis transporto priemonėms.
Turi nebūti galimybės pravažiuoti pro, apvažiuoti važiuojamąja dalimi aplink stulpelius.
	

	17.
	Stulpelis turi atlaikyti ne mažiau kaip 120 KJ smūgio jėgą.
Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą.
	

	18.
	Esant eismo įvykiui, jei transporto priemonė kliudo stulpelį(-ius), pirminė smūgio jėga turi būti absorbuota vidinės stulpelio dalies, pereinant į išorinį korpusą ir pamatą.
	

	19.
	Stulpelio aukštis pakeltoje padėtyje turi būti ne mažiau kaip 700 mm ir ne daugiau kaip 1000 mm, matuojant nuo grindinio paviršiaus iki užtvaro cilindro dangtelio (imtinai)
	

	20.
	Stulpelio diametras ne mažiau 200 mm ir ne daugiau kaip 300 mm
	

	21.
	Turi būti galimybė nuleisti stulpelius esant sistemos gedimui arba sutrikus elektros tiekimui. Hidraulinis kontūras turi turėti apsaugą nuo įtampos šuolių. Nutrūkus elektros tiekimui stulpeliai turi nusileisti žemyn.
	

	28.
	Hidraulinio valdymo įrangos apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne mažesnė nei IP67.
[bookmark: _Hlk193790117] Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą.
	

	29.
	Turi būti galimybė nuleisti stulpelius rankiniu būdu, naudojant specialų užtraktą. Visų stulpelių užraktai turi būti vienodi.
	

	30.
	Viršutinėje stulpelio dalyje montuojamos raudonos spalvos indikacinės šviesos, jos turi būti nukreiptos į šonus (paraleliai važiuojamajai daliai) ir apsaugotos dangteliu iš viršaus. Šviesos turi veikti nuo stulpelių pakėlimo inicijavimo momento iki jų pilno nuleidimo.
	

	31.
	Viršutinėje stulpelio dalyje, per visą cilindro perimetrą turi būti sumontuoti 2 vnt., nemažesnio nei 50 mm pločio raudonos spalvos atšvaitai.
	

	32.
	Stulpelių valdymo įranga montuojama vienoje valdymo spintoje įrengiamoje vietoje esamos (koordinatės LKS94-3346: 54.685947,25.28585) valdymo spintos.
	

	33. 
	Valdymo spintos maksimalūs parametrai: Ilgis – 115 cm; plotis – 70 cm; aukštis – 120 cm
	

	34.
	Valdymo spintoje, ant DIN bėgelio turi būti sumontuotos relės, laikmačiai ir kiti įtaisai, reikalingi visoms sistemos operacijoms atlikti
	

	35.
	Valdymo spinta turi būti RAL9004 (MATT) spalvos, dažoma milteliniu būdu
	

	36. 
	Valdymo spinta turi būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio arba nerūdijančio plieno, ne žemesnės kaip IP54 apsaugos klasė aplinkos poveikiui ir nemažiau kaip IK10 apsaugos klasė fiziniam poveikiui, 
Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą.
	

	
	Valdymo spinta turi būti  tinkama naudoti lauke, padengta anti-graffiti danga ir su šlaitiniu stogeliu.
	

	37.
	Valdymo spinta turi būti nepalaikanti degimo, atspari žemoms ir aukštoms
temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams.
	

	38.
	Įvadinė kabelio gnybtų dalis montuojama ant bėgelio turi būti ne žemiau kaip 20 cm nuo spintos dugno.
	

	39.
	Vidinėje skydo durelių pusėje turi būti pritvirtinta tiksliai priglundanti ir telpanti į durelių plotą bei laminuota valdymo spintos schema. Antras egzempliorius pateikiamas Užsakovui kartu su kitais dokumentais.
	

	40.
	Valdymo spinta užrakinama raktu iš metalo (turi būti pateikti nemažiau kaip 3 raktų komplektai spynai). Negali būti naudojami universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas)
	

	41.
	Spintos spyna turi būti su spyruokle, savaime užsirakinanti (užrakinimas – be rakto).
	

	42.
	Kiekvienai krypčiai turi būti sumontuota atskira indukcinė kilpa su kilpos kontroleriu. Indukcinė kilpa turi veikti ne mažesniame kaip 30 cm dangos gylyje ir būti įrengiama vamzdelyje/gofroje.
	

	43.
	Pilnas stulpelio pakėlimo/nusileidimo greitis ne ilgiau nei 5 s.
	

	44.
	Automatinių pakeliamų stulpelių valdymo sistema turėti galimybę pakeisti stulpelio nuleidimo arba pakėlimo kryptį bet kuriuo momentu, nepriklausomai kokioje padėtyje tuo metu yra stulpelis.
	

	45.
	Eksploatavimo intensyvumas. Užtvaro dienos ciklų skaičius ne mažiau kaip 2000
	

	46.
	Automatinių stulpelių eksploatavimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki +55 °C.
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:5] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [5:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, laikoma, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	1.
	
	
	

	...
	
	
	


[bookmark: _Hlk33009915]
Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimo, kvalifikacijos  ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

[bookmark: _Hlk64578639]__________		__________________________                    _______________________
Tiekėjo vadovo  		parašas		vardas ir pavardė	
arba jo įgalioto asmens		
pareigos


