Pirkimo sąlygų 3 priedas
„Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Pirkimo objekto pavadinimas

	Lengvasis automobilis

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	Eil. Nr.
	Techniniai rodikliai
	Rodiklių reikalavimai
	Pardavėjo siūlomų automobilių rodikliai
(Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimas).

	1.1
	Gamintojas, modelis, modifikacija
	Pardavėjas turi nurodyti automobilio gamintoją, tikslią markę, modelį ir modifikaciją.
	

	1.2
	Transporto priemonių skaičius
	1 (vienas).
	

	1.2.1
	Automobilio pristatymo terminas
	Per 6 mėnesius nuo sutartinių prievolių vykdymo pradžios.
	

	1.3
	 Automobilio pagaminimo metai
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	

	1.4
	Transporto priemonių klasė
	Keleivinis lengvasis M1 klasės automobilis. Pagal www.autotyrimai.lt klasifikaciją I2a2. Vidutiniai visureigiai.
	

	1.5
	Kėbulas
	1) Visureigis (SUV)
	

	
	
	2)  Penkerių durų kėbulas.
	

	
	
	3) 5 sėdimos vietos (su vairuotoju)
	

	1.5.1
	Kėbulo spalva
	Pilka, metalizuota arba lygiavertė.
	

	1.6
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	1) Automobilis turi atitikti  2011 m. birželio 28 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus minimalius „Aplinkos apsaugos kriterijus“.
	

	
	
	2) CO₂ emisijų kiekis pagal WLTP (mišrus režimas):
Ne daugiau kaip 15 g/km. (Vertinamas bendras emisijos lygis važiuojant su įkrautu akumuliatoriumi, naudojant elektrinį ir vidaus degimo variklio režimus kartu.).
	

	
	
	3) CO₂ emisijų kiekis tik elektriniu režimu (EV):
0 g/km.
	

	
	
	4) Kuro sąnaudos (pagal WLTP): Ne daugiau kaip 0,5 l/100 km mišriame režime.
	

	
	
	5) Elektrinis nuotolis pagal WLTP: Ne mažesnis kaip 100 km, važiuojant vien tik elektriniu režimu.
	

	
	
	6) Akumuliatoriaus talpa: ne mažiau 25 kWh.
	

	
	
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
(1–6 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	1.7
	Variklis ir pavaros sistema
	1) Įkraunamas hibridinis (benzininis + elektrinis variklis).
	

	
	
	2) Darbinis tūris – ne mažiau kaip  1480 cm3
	

	
	
	3)  Maksimali galia - ne mažesnė kaip 150 kW bendros sistemos galios
	

	
	
	4) Pavaros tipas – priekinis varantysis tiltas
	

	
	
	5) Pavarų dėžė – automatinė
	

	1.8
	Važiuoklė ir stabdžių sistema
	1) Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai
	

	
	
	2) Ratlankiai – lengvojo lydinio, ne mažesni nei 18 colių, padangos automobiliui sumontuotos pagal pristatymo metu esamą sezoną
	

	1.9
	Matmenys ir tūris
	1) Ilgis – ne mažiau kaip 4750 mm
	

	
	
	2) Plotis – ne mažiau kaip 1800 mm ir ne daugiau 1900 mm (be veidrodžių)
	

	
	
	3) Prošvaisa – ne mažiau kaip 185 mm
	

	2.
	Saugumo įranga
	1) Pajudėjimo įkalnėje  pagalbos sistema
	

	
	
	2) Eismo juostos palaikymo asistentas
	

	
	
	3) Adaptyvi kruizo kontrolė
	

	
	
	4) Parkavimo jutikliai priekyje ir gale
	

	
	
	5 Nematomų zonų monitorius
	

	
	
	6) Vaizdo kamerų sistema, leidžianti 3600 kampu matyti aplinką aplink automobilį 
	

	2.1
	Kita įranga
	1) Automatinė klimato kontrolės sistema
	

	
	
	2) Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai)
	

	
	
	3) Gamykliniai priekiniai LED žibintai
	

	
	
	4) Tekstiliniai ir guminiai kojų kilimėliai
	

	
	
	5) Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
	

	
	
	6) Multimedijos sistema su ne mažesniu nei 13 colių lietimui jautriu ekranu
	

	
	
	7) Belaidė Apple CarPlay ir Android Auto sąsaja
	

	
	
	8) Navigacijos sistema, veikianti Lietuvoje
	

	
	
	9) Garsinė apsaugos signalizacija su tūrio jutikliais atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus (gamyklinė arba sertifikuota ES)
	

	
	
	10) eCall sistema
	

	
	
	11) Akustiniai priekiniai šoniniai langai
	

	
	
	12) Elektra šildomas priekinis stiklas
	

	
	
	13) Beraktė užrakinimo, atrakinimo ir užvedimo sistema
	

	
	
	14) Šildomos priekinės sėdynės
	

	2.2
	Automobilio komplektacija
	1) Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.
	

	
	
	2) Kartu su automobiliu turi būti pateikiami pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	

	
	
	3) Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai, atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas, bei kiti dokumentai, reikalingi automobilio eksploatacijai.
	

	2.3
	Garantijos reikalavimai
	Varikliui, transmisijai, elektronikos dalims ir kitoms, nurodytoms teikėjo sąraše, suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėn. arba 100 000 km garantija (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).
	

	
	
	PHEV aukštos įtampos baterijai - ne trumpesnė kaip 8 metų arba 160 000 km garantija.
	

	
	
	Automobilio dažų dangai – ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija.
	

	
	
	Automobilio kėbului – ne trumpesnė kaip 12 metų garantija dėl kiauro prarūdijimo.
	

	2.4
	Pakaitinis automobilis
	Garantinio remonto, techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau, nei 6 darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pakaitinis automobilis pagal Automobilių suskirstymo lentelę (išskyrus atvejus, kai parduodamas mažos klasės automobilis, tokiu atveju kaip pakaitinis gali būti suteikiamas ir mažos klasės automobilis). Jei automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį.
	

	2.5
	Kitos sąlygos
	1) Automobilis naujas
	

	
	
	2) Automobiliui turi būti atlikta valstybinė registracija (Mokėtojo nurodytų Prekių gavėjų/Savininkų vardu) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje
	

	
	
	3) Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos
	

	
	
	4) Automobilis turi būti apdraustas TPVCA bent mėnesiui laiko
	

	2.6
	Pristatymo adresas
	Aušros a. 10, Radviliškis.
	

	

	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	Naujo M1 klasės  „I2a2. Vidutiniai visureigiai “ klasifikacijos automobilis – 1 vnt.,

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	Prekės turi būti pristatytos per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas vienas mėnesis. Bendra sutarties trukmė 8 mėn.
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas išlaidas, visus mokesčius bei privalo prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą, laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, bei užtikrindamas objekto funkcinę paskirtį turėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Tiekėjas perduodant automobilį privalo jį būti apdraudęs TPVCA (privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės (automobilio) draudimu) bent mėnesiui laiko

	Papildoma informacija

	




Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas	     Gintaras Pilypas
	(atsakingojo darbuotojo pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)



