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Tiekėjams

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Pirkimo organizatorius, vykdo konkursą „Pirkimas  2150846 - Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos sporto salės remonto darbai (skelbiama apklausa)“
Teikiame atsakymą į klausimus.
Klausimas:
Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad : Sporto salėje montuojamos akustinės garsą sugeriančios plokštės. Visų plokščių paviršiai turi būti išdažyti pagal sienų spalvą. Plokščių storis 50 mm. Svoris iki 19 kg/m2. Degimo klasė B-s1, d0. Plokštės atsparios smūgiams. Plokštės turi tūrėti tvirtinimo prie sienos galimybę. Spalvotos akustinės medžio drožlių plokštės montuojamos ant sporto salės sienų su 150 mm tarpais tarp jų. Akustinės plokštes 1200 mm x 600 mm matmenų, 50 mm storio, 1,5 mm medienos vilnos.
Plokščių tiekėjas nurodė, kad 50 mm Cewood plokštės tai konstrukcinės plokštės. Jų dydis 600x2400 mm, Sienoms skirtos plokštės ir dažniausiai naudojamos 25 arba 15 mm. Sporto salės sienoms rekomenduoju rinktis 1200x600x25 mm P5 profilis
Ar tiekėjas gali siūlyti vidinėms sienoms tinkama 25mm storio akustines plokštes su medienos vilna?
Atsakymas:
Atsakydami į paklausimą informuojame, kad techninėje specifikacijoje nurodytas 50 mm storis yra siejamas su reikalavimais dėl akustinių ir smūginio atsparumo savybių, tačiau tai nėra siejama su konkretaus gamintojo ar vieno produkto pasirinkimu.
Tiekėjai gali siūlyti sprendinius, kurie funkciškai atitinka arba viršija numatytus reikalavimus – pavyzdžiui, tokio pat dydžio (1200x600 mm) akustines medžio vilnos plokštes, suformuotas iš dviejų 25 mm sluoksnių. Svarbiausia, kad siūlomos plokštės:
•	atitiktų degumo klasę (B-s1, d0),
•	turėtų smūgiams atsparų paviršių,
•	užtikrintų reikiamą akustinę charakteristiką,
•	turėtų tvirtinimo prie sienos galimybę.
Tokiu būdu tiekėjas gali tiekti gaminį, kuris yra pagamintas pagal užsakymą, atitinkantis visus techninius reikalavimus, bet nepririštas prie konkretaus modelio ar storio, jei tik užtikrinamos techninės savybės.

Pirkimo organizatorius				Veslava Rutkovskaja
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