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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.
2. Pirkimo objektas – Sunkvežimis (naudotas) su konteinerių užtraukimo mechanizmu bei priekaba (BVPŽ kodas – 34142000-4), (toliau – prekė, transporto priemonė).
3. Sutarties trukmė – sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 7 (septynių) mėnesių laikotarpiui.
4. Prekių pristatymo terminas: per ne ilgesnį kaip 180 (vieno šimto aštuoniasdešimt) dienų laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Pasiūlyme nenurodytas trumpesnis terminas (taikomas tas, kuris yra trumpesnis).
5. Prekių registracija: Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną.
6. Prekių pristatymo vieta: UAB „Toksika“, Vilniaus atliekų aikštelė, adresu Kuro g. 15, Vilnius.
7. Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo[footnoteRef:1] garantiniu laikotarpiu (garantinių gedimų šalinimo) išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.  [1:  Techniniai periodiniai aptarnavimai (pvz. tepalų, filtrų keitimas) bus apmokami perkančiosios organizacijos, todėl tiekėjai neturėtų šių išlaidų įtraukti į pasiūlymo kainą. ] 

8. Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. punktą „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ – X skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės: 11. M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)“. Transporto priemonė turi atitikti vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 
1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;
2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.  

II. REIKALAVIMAI PERKAMAM OBJEKTUI

9. Reikalavimai perkamam objektui:
	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalavimai

	1. Bendri reikalavimai sunkvežimiui:

	1.1
	Automobilių rūšis
	Sunkvežimis – N3 klasė – su konteinerių užtraukimo mechanizmu bei priekaba.

	1.2
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	1.3
	Pagaminimo metai
	Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais.

	1.4
	Vairas 
	Kairėje

	1.5
	  Rida
	Ne daugiau nei 20 000 km 

	1.6
	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo
	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“ (Nr. 2B-185).

	1.7
	Keliamoji galia
	Ne mažiau nei 14 000 kg

	1.8
	Bendroji techninė masė
	Ne mažiau nei 26 000 kg

	1.9
	Registracija
	Tiekėjas turi užregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.

	2. Variklis:

	2.1
	Variklio išmetami teršalai
	Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. 

	2.2
	Galia
	Ne mažiau nei 300 kW

	2.3
	Darbinis tūris
	Ne mažiau nei 12 000 cm3

	3. Transmisija:

	3.1
	Pavarų dėžė
	Automatinė arba Mechaninė

	4. Vairo mechanizmas:

	4.1
	Vairo kolonėlė
	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis. 

	4.2
	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi
	Turi būti.

	5. Važiuoklė:

	5.1
	Ratų formulė
	6x4 varoma antra ir trečia ašis

	5.2
	Diferencialo blokavimas
	Turi būti.

	5.3
	Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai
	Turi būti.

	6. Padangos:

	6.1
	Padangos protektoriaus gylis
	Ne mažiau nei 80 proc.

	7. Stabdžių sistema:

	7.1
	ABS
	Turi būti.

	7.2
	ASR (praslydimo kontrolės sistema)
	Turi būti.

	8. Elektrinė sistema:

	8.1
	Akumuliatorių baterijos.
	Turi būti.

	9. Kabina:

	9.1
	Veidrodžiai
	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi.

	9.2
	Langai
	Šoniniai – elektra pakeliami.

	9.3
	Vairuotojo sėdynė
	Pneumatinė, reguliuojama.

	9.4
	Garso sistema
	Radijo imtuvas, garso kolonėlės.

	9.5
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.

	10. Prietaisai:

	10.1
	Monitoringo sistema
	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema.

	10.2
	Gedimų informavimo sistema
	Turi būti.

	10.3
	Greičio ribotuvas
	Turi būti.

	11. Transporto kontrolės sistema:

	11.1
	Skaitmeninis tachografas
	Turi būti.

	12. Kėbulas:

	12.1
	Antstatas 
	Konteinerių užtraukimo teleskopinis mechanizmas ne mažiau nei 20 tonų galios ir tinkantis konteineriams vežti iki 7 metrų ilgio.

	13. Priekaba skirta vežti užtraukiamus konteinerius:

	13.1
	Pagaminimo metai
	ne senesnė kaip 2019 m.

	13.2
	Bendroji masė
	ne mažesnė kaip 18 000 kg

	13.3
	Krovinio masė
	ne mažesnė kaip 12 500 kg

	13.4
	Ašių skaičius
	dvi

	13.5
	Konteinerių tvirtinimas
	pneumatiniai užraktai

	13.6
	ABS sistema
	Turi būti.

	13.7
	Važiuoklė
	Oro pagalvių

	13.8
	Ratai
	Suporinti

	13.9
	Tinkamumas konteineriams
	Tinkama vežti užtraukiamus konteinerius nuo 5,5 m iki 7,00 m ilgio

	14. Kita:

	14.1
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

	14.2
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai.

	14.3
	Draudimas
	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 1 mėn. nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

	14.4
	Pirmoji techninė apžiūra
	Turi būti.



10. Kartu su transporto priemone Tiekėjas turi pateikti Transporto priemonės eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukciją su Saugos darbe reikalavimais (lietuvių kalba).

