
Pirkimo dokumentų   
1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Bendrieji reikalavimai

1. Prekių tiekimo vieta – Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė adresu: Gintaro g. 1, Klaipėda.
2. Planuojamos sudaryti sutarties trukmė – 3 (treji) metai.
3. Pasiūlyme nurodyta prekių įkainių suma naudojama tik pasiūlymų vertinime. Sutarties vertė iki 48 400,00 eurų.
4. Prekių pristatymo terminas iki 5 darbo dienų. 
5. Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Pirkėjas prekes pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlyme nurodytų prekių. Šis kiekis nurodytas tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.
6. Esant poreikiui, kitos šioje specifikacijoje nenumatytos prekės, gali būti įsigyjamos neviršijant 10 proc. sutarties vertės. Už tokias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis, pritaikant nurodytą nuolaidą.
7. Į pasiūlyme pateiktų įkainių vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, kelionės, transportavimo išlaidos ir kitos išlaidos, reikalingos prekių tiekimui.
8. Tiekėjas privalo turėti savo (fizinę) parduotuvę Klaipėdos mieste.
9. Perkančioji organizacija pasilieka teisę iš fizinės tiekėjo parduotuvės Klaipėdos mieste prekes pasiimti tą pačią dieną, parduotuvėje išrašant PVM sąskaitą faktūrą. 

II. Reikalavimai prekėms ir preliminarūs kiekiai

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato
vnt.
	Prelimina-rus kiekis
3 metams
	Reikalavimas

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Maišas dulkių siurbliams
	vnt.
	2
	Karcher siurbliams filtruojantis maišas 6.959-130

	2. 
	Pakabinama spyna su diskiniu užraktu
	vnt.
	2
	Tinka eksploatuoti lauko sąlygomis. Spyna gali būti 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, pločio

	3. 
	Klijai greito sukibimo
	vnt.
	2
	Ne mažiau 3 g. Pirminis sukibimas 10-30 sekundžių

	4. 
	Dvipusė lipni juosta
	vnt.
	1
	Pakuotėje ne mažiau 10 juostelių, 40 – 20 mm

	5. 
	Skiediklis, tirpiklis
	vnt.
	3
	Talpa ne mažiau l l, skirtas skiesti emalinius, aliejinius dažus, aukštos kokybės, kaip 646 arba lygiavertis

	6. 
	Dažai 
	kg
	1
	1 kg, emaliniai, įvairių spalvų, tinkantys metaliniams paviršiams dažyti ir vidaus ir lauko sąlygoms

	7. 
	Dažai 
	kg
	1
	1 kg, emaliniai,  įvairių spalvų, tinkantys mediniams paviršiams dažyti  ir vidaus ir lauko sąlygoms

	8. 
	Dažai
	l
	2
	10 l, emulsiniai, įvairių spalvų, tinkantys tinkuotiems ir glaistytiems paviršiams dažyti  ir vidaus sąlygoms

	9. 
	Dažai
	l
	4
	10 l, emulsiniai,  balta spalva, tinkantys tinkuotiems ir glaistytiems paviršiams dažyti  ir vidaus sąlygoms

	10. 
	Gruntas
	l
	1
	5 l, giluminis gruntas vidaus ir išorės darbams, baltos spalvos

	11. 
	Glaistas
	kg
	1
	5 kg, smulkiagrūdis, vidaus darbams, paruoštas, baltas.

	12. 
	Tinko mišinys
	kg
	3
	10 kg, remontinis gipsinis tinko mišinys apdailos darbams

	13. 
	Hermetikas akrilas 
	vnt.
	1
	Hermetikas įtrukimams ar apdailos darbams, akrilo pagrindu, baltos spalvos, ne mažiau 260 ml

	14. 
	Silikonas
	vnt.
	5
	Sanitarinis silikonas, baltos spalvos, ne mažiau 260 ml

	15. 
	Folija
	vnt.
	1
	Buitinė, rulonėlyje ne mažiau 18 metrų 20x29 

	16. 
	Žarnelė 60 cm 
	vnt.
	1
	Tualeto bakelio pajungimui 60 cm su varžtais užsukimas iš abiejų galų 15 diam

	17. 
	Žarnelė 30 cm 
	vnt.
	1
	Tualeto bakelio pajungimui 30 cm su varžtais užsukimas iš abiejų galų 15 diam

	18. 
	Šiukšlinės su dangčiu
	vnt.
	3
	Talpa ne mažiau 12 l su įmontuotu dangčiu, plastikinė

	19. 
	Šluota
	vnt.
	2
	Šluota minkštų šerių iki 400 mm pločio, koto tvirtinimas 45 laipsnių kampu

	20. 
	Grąžtų komplektas metalui
	vnt.
	5
	Dešninio gręžimo nuo 1-13 mm, tvirtinimas tiesus.

	21. 
	Kopėčios
	vnt.
	1
	4 dalių universalios kopėčios 126 – 460 cm, 24 mėn garantija.

	22. 
	Plaktukas
	vnt.
	1
	Plaktukas mediniu kotu iki 500 g

	23. 
	Plaktukas
	vnt.
	1
	Plaktukas mediniu kotu iki 700 g

	24. 
	Plaktukas
	vnt.
	1
	Plaktukas mediniu kotu iki 2000 g

	25. 
	Replės
	vnt.
	1
	Santechninės replės iki 180 mm

	26. 
	Replės
	vnt.
	1
	Kandiklinės replės 180 mm

	27. 
	Kastuvas
	vnt.
	1
	Ilgis iki 800 mm, darbinės dalies plotis iki 195 mm, kotas nerūdijančio plieno, garantija 24 mėn

	28. 
	Semtuvas
	vnt.
	1
	Ilgis iki 1270 mm, darbinės dalies plotis iki 235 mm, kotas aliuminis, garantija 24 mėn

	29. 
	Pjūklas
	vnt.
	1
	Pjūklas medienai, ašmenų ilgis iki 500 mm, dantukų skaičius colyje iki 5 vnt

	30. 
	Pjūklas
	vnt.
	1
	Pjūklas metalui, ašmenų ilgis iki 300 mm

	31. 
	Akumuliatorių pakrovėjas
	vnt.
	1
	Impulsinis akumuliatorių įkroviklis iki 7A, garantija 24 mėn.

	32. 
	Kilimai vestibiuliuose
	vnt.
	10
	Ne mažiau 1x1,50 m., tamsios spalvos, guminiu padu

	33. 
	Žibintuvėliai  atsparūs vandeniui 
	vnt.
	4
	Atsparūs vandeniui, smūgiams su LED apšvietimu. Maitinimas -  elementai kurie dėsis į vidų turi būti įkraunami. Aukštos kokybės, nešiojamas

	34. 
	Puodas nerūdijančio metalo su dangčiu
	vnt.
	2
	3 l su dangčiu

	35. 
	Keptuvė
	vnt.
	2
	Su nesvylančia danga ir dangčiu, geros kokybės, skersmuo ne mažiau 24 cm

	36. 
	Šaukštelis arbat.
	vnt.
	6
	Nerūdijančio plieno

	37. 
	Lėkštės
	vnt.
	6
	Baltos spalvos

	38. 
	Stiklinės 
	vnt.
	6
	skaidrios

	39. 
	Cementas
	kg
	2
	Baltas, maišuose. Naudojamas statybinių mišinių gamybai

	40. 
	Savisriegis
	pak.
	10
	Ne mažiau 4,8x35 mm žalios spalvos (Medis)

	41. 
	Savisriegis
	pak.
	10
	Ne mažiau 3,5x25 mm (Gipsas) pakuotė ne mažiau 20 vnt

	42. 
	Savisriegis
	pak.
	10
	Ne mažiau 3,5x35 mm (Gipsas) pakuotė ne mažiau 20 vnt

	43. 
	Stop diskai stabdymui (krivulė)
	vnt.
	2
	Atspindintys šviesą, patrulių naudojami transporto priemonių stabdymui. Baltame fone raudonas skritulys

	44. 
	Teptukas dažymui
	vnt.
	5
	Plokščias, šeriai sintetiniai, plotis ne mažiau 75 mm

	45. 
	Plastikinis sniego kastuvas su kotu
	vnt.
	4
	Darbinės dalies plotis ne mažiau 40 cm, su kotu

	46. 
	Kastuvas
	vnt.
	2
	Su kotu

	47. 
	Grėblys
	vnt.
	2
	Vėduoklinis, ilgis iki 1730 mm, darbinis plotis iki 42 cm, kotas aliuminis, 24 mėn. garantija

	48. 
	Grėblys
	vnt.
	2
	Universalus, ilgis iki 1540 mm, darbinis plotis iki 36 cm, kotas plieninis, 24 mėn. garantija

	49. 
	Kirvis
	vnt.
	1
	Skaldymo, ilgis iki 444 mm, plotis iki 151 mm, galvos svoris iki 0,8 kg

	50. 
	Akiniai
	vnt.
	3
	Apsauginiai akiniai, plastikiniai

	51. 
	Pirštinės
	por
	10
	Nailoninės, dengtos nitrilu, įvairių dydžių

	52. 
	Pirštinės
	dėž.
	10
	Guminės vienkartinės pirštinės

	53. 
	Karutis
	vnt.
	1
	Plieninis karutis, ne mažiau 100 l, ne mažesnės 150 kg apkrovos

	54. 
	Maišytuvai praustuvams
	vnt.
	1
	Virtuvės plautuvių maišytuvai, praustuvių maišytuvai įv., obuolinis

	55. 
	Dušo kranas maišytuvas komplekte, su priedais
	kompl.
	5
	Kranas maišytuvas obuolinio tipo, dušo žarna, galva

	56. 
	Sodo čiaupas
	vnt.
	1
	Skersmuo: 1/2, 3/4 colio

	57. 
	Sifonai plautuvėms
	kompl.
	1
	Išvesties vamzdžio skersmuo: 40 mm
Colinė jungtis: 1 1/2

	58. 
	Santechninės žarnelės
	vnt.
	1
	50 cm., 70 cm. (V1/2 – V1/2)

	59. 
	Trąšos universalios
	vnt.
	5
	Kambariniams, lauko augalams 1 l talpos

	60. 
	Žemės kambariniams augalams
	maiš.
	10
	Ne mažiau 10 l

	61. 
	Laminavimo aparatas
	vnt.
	1
	Tinka laminuoti 80-125 mikronų storio laminavimo vokelius. Laminavimo aparato greitis: 400 mm/min. 2 volelių laminavimo sistema. Integruota LED ir audio signalo parengties darbui pranešimo sistema. Rankinis reversas. 2 metų garantija 

	62. 
	Puodelių su lėkštutėmis rinkinys
	kompl.
	4
	Grūdinto stiklo, baltos spalvos, komplekte 12 vnt.

	63. 
	Lėkščių rinkinys
	kompl.
	4
	Grūdinto stiklo, baltos spalvos, komplekte iki 12 vnt.

	64. 
	Įvairūs stalo įrankių: komplektai
	Kompl.
	4
	Nerūdijančio plieno, metalo spalvos, komplekte iki 24 vnt.

	65. 
	Puodas
	vnt.
	2
	Nerūdijančio plieno, talpa iki 3l

	66. 
	Keptuvė
	vnt
	2
	Skersmuo iki 24 cm

	67. 
	Grindų šepečio šluostė
	vnt.
	5
	Dydis 50/13 cm. +/- 3 cm

	68. 
	Akumuliatoriaus įkroviklis
	vnt.
	1
	Įtampa 230V, įkrovimas 12, 24V, akumuliatoriaus talpa 20 – 400 Ah

	69. 
	Akumuliatorinis gręžtuvas
	vnt.
	1
	18 V, sūkių skaičius tuščia eiga 0-1750, baterijos 2x4,0 Ah

	70. 
	Vazonai kambarinėms gėlėms
	vnt.
	1
	Ne mažiau 20 cm

	71. 
	Vazonai lauko gėlėms
	vnt.
	1
	Ne mažiau 40 cm

	72. 
	Šlavimo mašina
	vnt.
	1
	Darbinis plotis nuo 60 cm

	73. 
	Laminuota fanera 15 mm
	vnt.
	1
	Išmatavimai 2500 x 1250 x 15 mm

	74. 
	Laminuota fanera 21 mm
	vnt.
	1
	Išmatavimai 2500 x 1250 x 21 mm

	75. 
	Oro pūtimo pistoletas
	vnt.
	1
	Maksimalus darbinis slėgis – 10 Bar. Su manometru.

	76. 
	Įrankių komplektas 
	vnt.
	1
	Sukimo įrankių ir antgalių komplektas. Ne mažiau 200 vnt.

	77. 
	Langų valytuvas
	vnt.
	1
	Akumuliatorinis, veikimo laikas min - 35 min. Galia min – 10 W

	78. 
	Granito atsijos (maišas iki 20 kg)
	vnt.
	10
	Smulki 1-2 mm , pilkos spalvos

	79. 
	Kitos statybinės, buities prekės, įrankio pavadinimas
	
	
	nuolaida .... % nuo tos dienos pardavimo kainos


	
III. Aplinkos apsaugos kriterijai

	[bookmark: _Hlk149117928][bookmark: _Hlk149119521]Eil. Nr.
	[bookmark: part_18ef865fcabf41e988041f2ec6f4e99c]Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai

	1.
	Dažams.
	

	1.2.
	1.2.1. Paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:
	Eil. Nr.
	Produkto aprašymas
	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

	1.
	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	15

	2.
	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	60

	3.
	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos
	30

	4.
	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui
	90

	5.
	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	75

	6.
	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	90

	7.
	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai 
	75

	8.
	Gruntai ir rišamieji gruntai 
	15

	9.
	Rišamieji gruntai
	15

	10.
	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos
	100

	11.
	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) 
	100

	12.
	Dekoratyvinės dangos
	90

	13.
	Antikoroziniai dažai 
	80


1.2.2. Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). 
	Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	2.
	Popieriui.
	

	2.1.
	2.1.1. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus:
2.1.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemas (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;
2.1.1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.
	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.



