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	DĖL PIRKIMO ID 2066874 ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ



CVP IS priemonėmis 2025-04-15 gauti tiekėjų klausimai, į kuriuos komisija atsako taip, kaip nurodyta 1 lentelės tekste „Atsakymai“:
						1 lentelė
	[bookmark: _Hlk169004015]Eil. Nr.
	Klausimai
	Atsakymai

	2.
	Ar šioje kelio atkarpoje projektuojamos apšvietimo atramos turės būti saugaus tipo (pagal LST EN 12767)?
	Taip.

	3.
	Kokiu ryšiu turės būti pajungtos stebėjimo kameros (belaidžiu ar laidiniu)?
	Tiekėjas pasirenka optimalų variantą, atitinkantį sąlygas:

1. Duomenų perdavimo paslaugos turi sujungti šiuos objektus:
1.1. Esamų vaizdo kamerų vietas;
1.2. vaizdo įrašymo įrenginį, adresu Vytauto g. 109, 20184 Ukmergė (Ukmergės policijos komisariatas);
2. Paslaugos ir jų teikimo įranga, naudojant bet kurias ryšio technologijas, turi užtikrinti duomenų perdavimo patikimumą ne mažesnį kaip 99,5 % per mėnesį. 
3. Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Duomenų perdavimo tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Ryšio linija perduodami duomenys turi būti apsaugoti, juos atskiriant nuo kitų tinklų MPLS-IP VPN  technologija arba lygiaverte technologija.  
4. Duomenų perdavimo tinklas negali būti naudojamas kitoms Tiekėjo ar kitų organizacijų reikmėms, išskyrus perkamoms vaizdo duomenų perdavimo ar pagal poreikį kitoms Perkančiosios organizacijos paslaugoms. 
5. Jei naudojamas duomenų perdavimas per šviesolaidines ryšio linijas, kiekviena skaidula turi būti atvedama į atskirą komutacinę spintelę ar kameros montavimo įrengtą vietą, kurioje Tiekėjas turi sumontuoti reikalingus keitiklius ir maršrutizavimo įrangą.
6. Jei Sistemoje yra naudojamos kameros su keliais jutikliais arba vienoje vietoje yra įrengta keletas vaizdo kamerų, tada Tiekėjo duomenų perdavimo tinklas turi garantuoti ne mažesnę nei 20Mbps duomenų išsiuntimo (upload) greitaveiką iš kiekvienos kameros jutiklio į vaizdo apdorojimo ir įrašymo įrenginį.  Kiekvienam vaizdo kameros jutikliui turi būti garantuota ne mažesnė nei 6 Mbps parsiuntimo (download)  (iš vaizdo įrašymo į kamerą) greitaveika. Perduodamų duomenų kiekis ar greitaveika negali būti ribojama; ir neturi bloginti perduodamo vaizdo kokybinių parametrų ar valdymo komandų vėlinimo ir didžiausias įmanomas signalo dvipusis (round trip delay) vėlinimas negali viršyti 60 milisekundžių.
7. Reikiamą vaizdo duomenų perdavimo įrangą ir/ar ryšio linijas turi pateikti Tiekėjas. Vaizdo kamerų ryšio taško įranga turi įrengiama vaizdo kamerų komutacinėje spintoje ant DIN bėgelio ir prijungti prie elektros lizdo su 230 V AC įtampa. Perkančiosios organizacijos atstovams turi  būti  pateikta tinklo konfigūracija su konkrečiais kiekvieno ryšio taško IP, Gateway, Mask adresais.
8. Tiekėjas turi prisiimti visas išlaidas už duomenų perdavimo tinklo ir prieigų  įrengimą.
9. Ryšio linijos incidentų reakcijos laikas turi būti ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) minučių. Ryšio linijos incidentų šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 4 (keturios)  valandos. 
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