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NAUDOTO KELEIVINIO TURISTINIOAUTOBUSO
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Reikalaujamas parametras (techniniai rodikliai)

	l.
	Autobuso pirmos registracijos data ne ankstesnė negu 2019 m. (pateikti registracijos liudijimo kopiją)

	2.
	Autobusas turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus,       kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų/ Europos Ekonominės Komisijos (toliau - JT EEK) taisyklėse, ir kitus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose

	3.
	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 

	4.
	Siūlomas autobusas turi būti tinkamas keleiviams vežti, neiškomplektuotas, atitinkantis jam gamintojo techninėse sąlygose keliamus reikalavimus (pateikti autobuso gamintojo nustatytas technines charakteristikas). Jo techninė būklė turi užtikrinti saugią eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto darbų

	5.
	Esant perkančiojo subjekto pageidavimui, 5 darbo dienų laikotarpiu tiekėjas privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui

	6.
	Autobuso rida ne daugiau kaip 350 000 km (pateikti odometro ir tachografo parodymų foto nuotrauką)

	7.
	Elektrinis liftas asmens su judumo negalia vežimėliui įkelti

	8.
	Vietų skaičius keleiviams - 49+l+ l sėdimų vietų ir galimybė vežti asmenį su judumo negalia

	9.
	Autobuso matavimo prietaisų skalė turi būti išpildyta metrinėje matavimo sistemoje

	l 0.
	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas

	11.
	Autobusas dviejų ašių

	12.
	Autobuso ratai ne mažesni nei 22,5



	
	Autobuso kėbulas

	13.
	Autobusas turistinio tipo, ilgis ne mažiau kaip 12,8 m

	14.
	Autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos

	15.
	Autobuso apačia nepažeista korozijos

	16.
	Autobusas nedaužtas

	17.
	Turi būti pažymėti autobuso pakėlimo taškai

	l 8.
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai ir gaubtai

	
	Autobuso mobilumas

	19.
	Kuro bako talpa ne mažiau kaip 500 l, AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 45 l

	20.
	Kuro pripylimo anga turi būti rakinama

	
	Autobuso variklis

	2 1.
	Dyzelinis variklis

	22.
	Galia - nuo 290 kW iki 310 kW

	23.
	Variklio tūris nuo l 0 000 cm3 iki 11 000 cm3

	24.
	Turi atitikti ES toksiškumo standartus, ne žemesnius kaip EURO 6

	25.
	Variklis sumontuotas autobuso gale

	26.
	Turi būti variklio dugno apsauga

	
	Autobuso aušinimo sistema

	27.
	Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie temperatūros -30 °C

	28.
	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas, galia ne mažesnė nei 30kW

	
	Autobuso transmisija

	29.
	Pavarų dėžė - automatizuota (automatinis pavarų perjungimas)

	30.
	ABS/ASR sistemos arba lygiavertės, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 4x2

	31.
	Greičio ribotuvas

	32.
	Papildoma pneumatinė stabdžių sistema („retarderis“, „intarderis“)

	33.
	Greičio palaikymo sistema

	34.
	Ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį ir atbulinė pavara

	
	Autobuso keleivių salono įranga

	35.
	Turistinio tipo aukštos, minkštos, atsilenkiančios, su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, rankenėlėmis, atsilenkiančiu staleliu ir kišenėle iš tinklelio keleivių sėdynės reguliuojamais pakojais. Turi atitikti  Europos  Parlamento  Ir Tarybos  direktyvos  2001/85/EB
reikalavimus. Tokio pat tipo įrengta vieta gidui. Turi būti reguliuojamas galinių sėdynių nugarėlės pasvirimo kampas.

	36.
	Vairuotojo užuolaidėlė nuo saulės

	37.
	Tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose, neužrasoję 

	38.
	Priekiniai stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti

	39.
	Autonominis automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui su programuojamu šildytuvo valdymo laikrodžiu

	40.
	Klimato kontrolė (kondicionierius) vairuotojui ir keleiviams, valdomas atskirai

	41.
	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai

	42.
	Gamintojo TV sistema su DVD arba VCD grotuvu ir 2 LCD monitoriais

	43.
	Individualus keleivių apipūtimas

	44.
	Individualus keleivių apšvietimas

	45.
	Salono garso ir šiluminė izoliacija

	46.
	Pilna salono apdaila

	47.
	Salono aukštis ne mažesnis kaip 1900 mm

	48.
	Nesuplėšyta, švari viso salono kiliminė danga ir sėdynės

	49.
	Durys valdomos oru

	50.
	Keleivių įlipimo/išlipimo porankiai

	51.
	Bent vienas mikrofonas autobuso priekyje

	52.
	Salono laikrodis ir šaldytuvas autobuso priekyje

	53.
	Tualetas (WC)

	54.
	Lentynos keleivių daiktams

	55.
	Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės

	56.
	Avarinio atidarymo plaktukai, užrašai „Avarinis išėjimas“ lietuvių kalba

	57.
	Abiejų durų laiptų įlipimo laiptelių apšvietimas

	58.
	Du stoglangiai su avariniu išėjimu

	
	Kita autobuso įranga

	59.
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

	60.
	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis

	61.
	Įtaisas vilkimui, įmontuotas kėbulo priekyje

	62.
	Skaitmeninis tachografas - ES

	63.
	Avarinis jungiklis

	64.
	2 X USB 24V vairuotojo darbo vietoje

	65.
	Tvarkingi signalizavimo prietaisai

	66.
	Tvarkingas prietaisų skydelis

	67.
	Du 6 kg gesintuvai, dvi vaistinėlės, atitinkančios LR reikalavimus

	68.
	Priekinio stiklo plovimo sistema

	69.
	Vairo kolonėlė su stiprintuvu, aukščio ir pasvirimo reguliavimu

	70.
	Atbulinės eigos garsinis signalas arba kamera

	71.
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai

	72.
	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai

	73.
	Reguliuojamo aukščio pakaba ant oro pagalvių

	74.
	Galinio vaizdo kamera

	75.
	Švieslentė autobuso priekyje viršuje

	76.
	[bookmark: _Hlk195649487]Autobuso pristatymas ne ilgiau, kaip per 30 kalendorinių dienų po
sutarties pasirašymo

	77.
	Instrumentų komplektas ir domkratas

	78.
	Variklio skyriaus apšvietimas

	79.
	220 V keitiklis su pajungimo lizdu

	80.
	Linijų sekimo sistema ir adaptyvus tempomatas

	81.
	 Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir   eksploatacijos instrukcijomis (vairuotojo vadovu)

	82.
	Visa aukščiau išvardinta autobuso įranga turi veikti


2






Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso identifikaciniai numeriai (registracijos liudijimo kopija), autobuso gamintojo transporto priemonės įrangos aprašymo kortelė ir autobuso nuotraukos:
1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo;
2. Salonas, vairuotojo vieta su matomais odometro ir tachografo parodymais;
3. Variklio skyrius;
4. Atviras bagažo skyrius;
5. Autobuso dugnas (neprivaloma - tik esant galimybei).
Perkančiajam subjektui pageidaujant, 5 darbo dienų laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui. Vertinamas kėbulo korozijos (ne) buvimas, estetinis vaizdas, variklio, agregatų, elektros sistemų ir sėdynių būklė. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą dėl pateiktos melagingos informacijos, jeigu apžiūrėjus autobusą bus nustatyti neatitikimai tarp pasiūlyme nurodytų autobuso charakteristikų ir faktinių. 


                   FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

	Lizingo laikotarpis
	ne trumpiau kaip 84 mėn.

	Pradinė įmoka
	15 proc. autobuso vertės

	Likutinė vertė
	Be likutinės vertės

	Marža
	Ne daugiau 2 proc.

	Kintamos palūkanos
	6 mėn. EURIBOR (2025-04-08 dienos)

	Įmokų mokėjimo būdas
	Linijinis



