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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 
 

BVPŽ kodas 39144000-3
1 pirkimo dalis. Vonios lenta. 
Preliminarus kiekis 100 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS

	1
	2
	3

	1. 
	turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba)
	

	2. 
	valoma ir dezinfekuojama
	

	3. 
	iš išformuoto plastiko, sėdimosios dalies paviršius turi būti neslidus
	

	4. 
	su rankenėle naudotojui laikytis
	

	5. 
	turi tikti įvairių pločių standartinėms vonioms
	

	6. 
	turi turėti skylutes vandens nutekėjimui
	

	7. 
	gali būti su vieta muilui pasidėti ar be jos
	

	8. 
	uždėjus ant vonios kraštų, turi būti stabiliai tvirtinama
	

	9. 
	turi išlaikyti ne mažiau kaip 150 kg naudotojo svorį 
	

	10. 
	turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt
	

	11. 
	tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone
	

	12. 
	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn.
	




 
 BVPŽ kodas 33141720-3

2 pirkimo dalis. Vaikščiojimo rėmas. 
 Preliminarus kiekis 100 vnt.	            
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai:
	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai)    
(PILDO TIEKĖJAS)

	     1
	2
	3

	1. 
	turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba)
	

	2. 
	iš aliuminio ar kito lengvo metalo lydinio, su 4 kojelėmis su antgaliais
	

	3. 
	antgaliai turi netepti grindų, tvirtai laikytis, būti neslidūs visiems paviršiams, keičiami
	

	4. 
	rėmas “žingsniuojantis”, atsirėmus į vieną rėmo pusę, kita pusė perkeliama ir perstatoma ir atvirkščiai; žingsnio ilgis ne mažiau kaip 100 mm 
	

	5. 
	aukštis reguliuojamas nuo 800 mm ± 30 mm iki 950 mm ± 30 mm, reguliavimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertis, nesideformuojantis; aukštis matuojamas nuo grindų iki galinės griebiamosios rankenos dalies 
	

	6. 
	suglaudžiamas
	

	7. 
	rėmo masė ne daugiau kaip 2,5 kg
	

	8. 
	turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį
	

	9. 
	turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., 
	

	10. 
	tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone
	

	11. 
	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai

	




 Pasiūlymus, pastabas, preliminarias kainas ir pristatymo terminus prašome teikti CVPIS priemonėmis iki 2025-04-22 12:00.
