3

                                       
Pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija“

Sensorinių priemonių techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas – sensorinės priemonės. 
2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Įvairios sensorinės priemonės ir Balansavimo takelis su kliūtimis
3. Bendri reikalavimai priemonėms:
3.1. priemonės turi būti naujos ir  kokybiškos;
3.2. į tiekėjo pasiūlymą turi būti įtraukta: priemonių pristatymas, sunešimas, surinkimas, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas.
4. Sensorinės priemonės ir balansavimo takelis su kliūtimis bus pristatomi adresu: Darsūniškio g. 11 Kruonis Kaišiadorių rajonas. 
5. Sensorinės priemonės ir balansavimo takelis,  ir kiekiai nurodyti lentelėje.
6. Prekių kokybės garantija taikoma 24 mėn., tačiau jei  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas ilgesnis terminas (taikomas tas, kuris yra ilgesnis).
7. Aplinkos apsaugos reikalavimai:
        Siekiant skatinti aplinkos užterrštumo mažinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 patvirtintu “Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau-Tvarkos aprašas)4.4.4.1 papunkčiu (prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių) ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

                                                                        lentelė
	Eil. Nr.

	Prekės pavadinimas
	Prekės techninė specifikacija
	Kiekis
Vnt.
	Siūlomi tiekėjo parametrai (nurodyti gamintoją, modelį,)

	1
	Interaktyvi smėlio dėžė
	Bendrieji fiziniai – techniniai reikalavimai, parametrai: prekės turi atitikti LST EN 60335-2, LST EN 60950-1 standartų reikalavimus arba kitų, lygiaverčių standartų reikalavimus, taikomus tokio tipo prekių eksploatavimui patalpų viduje. Bendras prekių aukštis – ne daugiau 2,0 m. Užpildo dėžės dangčio plotas – ne mažiau 0,7 m2 
Konstrukcijos medžiagos – metalas (aliuminis, plienas), plastikas, arba kitos lygiavertės medžiagos. Užpildo dėžės užpildas – smėlis iš mineralų rinkinio, nelimpantis prie rankų arba kita lygiavertė, tokioms prekėms higienos reikalavimus atitinkanti, medžiaga. Minimalus kiekis dėžėje – ne mažiau 100 kg. Kompiuteris: Operacinė sistema – Windows, arba kita lygiavertė jai Wi – Fi, HDMI jungtis – ne mažiau 1 vnt USB 3.2 Gen. 1 – ne mažiau 2 vnt. 
Projektorius: Rezoliucija – ne mažiau 1280x800 Vaizdo dydis – ne mažiau kaip 
16 : 10. Optimaliai išnaudojant užpildo dėžės
interaktyvaus dangčio parametrus. Ryškumas ne mažiau 4000 ANSI. Kontrastas (dinaminis) – ne prasčiau kaip 25000: 1.  Projekcijos šaltinis – halogeninė arba lygiavertė kaitinimo lempa arba kitas lygiavertis techninis būdas šviesos srautui suformuoti. Tarnavimo laikas – ne mažiau 20 000 val. USB 2.0 jungtis – ne mažiau 2 vnt. HDMI jungtis – ne mažiau 1 vnt Wi – Fi Direct
Programos instrukcijos: Lavinamųjų užsiėmimų (žaidimų) skaičius panaudojant specialų užpildą – ne mažiau 7 vnt. Lavinamųjų užsiėmimų (žaidimų) su interaktyviu dangčiu – ne mažiau 7 vnt.


	1
	

	2
	Interaktyvi burbulų sienelė
	Burbulų sienos aukštis ne mažiau kaip 120 cm.
Burbulų sienos plotis ne mažiau kaip 40 cm.
 Pagrindo gylis ne mažiau 10 cm,.
Pagrindo aukštis ne mažiau 18 cm
Nuotolinio valdymo pulteliu valdomas  burbulų  sienelės spalvos. 
Komplektą sudaro ne mažiau kaip: 
Pagrindas, sienelė, pultelis.
 Užpildomas distiliuotu vandeniu.
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	3
	Didelis tekstūruotas sensorinis kamuolys
	Tekstūruotas sensorinis kamuolys.
Dydis: ne mažiau kaip 65 cm skersmens.

	4
	

	4
	Pasunkinta apykaklė
	Dydis: 138 cm x 46 cm.
Svoris nuo  2,00  kg iki 3.50 kg.
Apykaklę  galima skalbti skalbimo mašinoje.
Užpildas: hipoalergiškas, bekvapis ir netoksiškas.

	4
	

	5
	Pėdų volelis
	Dydis: 7 cm x 6 cm x 3 cm.
Pėdų volelis turi turėti gumines kojeles, kurios sukimba ir išlaiko jį vietoje, kai jis naudojamas tiek ant kietų paviršių, tiek ant kiliminės dangos. Turi būti nešiojamas ir lengvas. Produktas turi atitikti Europos Komisijos direktyvų reikalavimus CE ženklinimas
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	6
	Šviečiantis LED kilimas
	Dydis: 150 x 150 cm.
Kilimas, į kurį įausta daug smulkių 
šviesos diodų. Komplektuojamas su 
šviesos šaltiniu, jungiamu į tinklą.
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	7
	Didysis žaibo rutulys
	Ilgis ne mažiau  13 cm.
Plotis ne mažiau 13 cm.
Aukštis ne mažiau 20 cm.
Žaibai reguliuojami prisilietimu.
 Lietimui jautrus stiklas.
Maitinimas 100-240VAC 50/60Hz (12V adapteris)
Rankinis ir  automatinis valdymo rėžimai.
	4
	

	8
	Akustinė kėdė
	Garsą izoliuojantis kėdė pritaikyta atsipalaiduoti ir 
pasislėpti. 
Kėdė turi būti ne mažesnė nei:
Aukštis – 130 cm. ne didesnė nei140cm.
Pagrindo skersmuo – 70 cm.-100cm
Kėdė turi suktis 360 laipsnių kampu.
Turi turėti paminkštinta atlošą ir sėdynę.
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	9
	Akustinės sienelės
	Išmatavimai ne mažiau kaip 1300x1500mm
Sienelė efektyviai sugerianti garsą.
Ant stabilių kojelių.
Rėmas medinis arba aliuminis, arba kitos lygiavertės medžiagos.
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	10
	Balansavimo takelis su kliūtimis
	Rinkinio ilgis ne mažiau kaip 240 cm.
Rinkinio plotis ne mažiau kaip 300 cm.
Rinkinį sudaro ne mažiau kaip  11 detalių.
 Rinkinį sudaro ne mažiau kaip:
 2 vnt. stačiakampės plokštumos
1 vnt. plokštuma su puslankiu 
1 vnt. sija 
1 vnt. laiptai 
1 vnt. nuožulnioji plokštuma 
3 vnt. trumpas bėgimo takelis 
Visi elementai dengti PVC arba lygiaverte medžiaga.
Dugnas neslystančios medžiagos.
	1
	



Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis gaminys nurodytajam.
__________________________________
