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IŠMANIOS PARKAVIMO UŽIMTUMO INFORMACINĖS SISTEMOS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai

1.1.	Pirkimo objektas –  išmani parkavimo užimtumo informavimo sistema (toliau – Prekės), įskaitant jos įrengimą, sumontavimą, įdiegimą, sukonfigūravimą.
1.2.	Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms:
1.2.1.	Visos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų.
1.2.2.	Prekių pristatymo, įrengimo, montavimo, įdiegimo, sukonfigūravimo vieta – Klaipėdos miestas. Prekės turi būti pristatytos, įrengtos, sumontuotos, sukonfigūruotos ir įdiegtos, taip pat išmokyti Pirkėjo darbuotojai naudotis Prekėmis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 6 mėnesių laikotarpiui. 
1.2.3.	Tiksli Prekių įrengimo vieta turi būti suderinta su Pirkėju.
1.2.4.	Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, taip pat jų sumontavimui ir prijungimui reikalingomis medžiagomis ir pateikiamos su visais Prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis, dokumentais, susijusiais su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba. 
1.2.5.	Prekės turi būti sumontuotos laikantis gamintojo reikalavimų. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų.
1.2.6.	Visoms prekėms ir su prekių sumontavimu susijusioms paslaugoms turi būti suteiktas garantinis terminas, nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje prie konkrečios prekės vieneto.  Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti Sutarties šalims pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.
1.2.7.	Tiekėjas, sumontavęs Prekes, privalo supažindinti 2 (du) Pirkėjo nurodytus darbuotojus su Prekėmis ir jų veikimu ir juos išmokyti naudotis Prekėmis. 
1.2.8.	Tiekėjas turi įvertinti ir visą papildomą įrangą, kuri pagal gamintojo rekomendacijas gali būti reikalinga perkamų Prekių tinkamam veikimui.

II. Techniniai reikalavimai 

2.1. Būtina užpildyti lentelės 4 — 5 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes (išskyrus užbrauktus stulpelius), nurodant siūlomos Prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), konkrečius siūlomos Prekės (jos dalies) duomenis ir charakteristikas bei kitus reikalaujamus parametrus ir informaciją.
2.2. Įrodant siūlomos Prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiami (išskyrus * pažymėtus reikalavimus, nes siūlomu Prekių atitiktis * pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu) gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl, print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen ‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (iose) yra reikalaujamą (-as) Prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen ‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
2.3. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Pastabos:

1) Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų Prekės modelį, kodą ar pan.).
2) Jeigu siūloma Prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos Prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).
3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekės modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar Prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnės charakteristikos Prekes.

III. Aplinkosauginiai reikalavimai

3.1. Vykdant sutartį Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumento kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtinais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, atitinkantis šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:
3.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;
Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę); e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką); f) gamintojo techniniai dokumentai; g) kiti lygiaverčiai įrodymai.
3.2.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.
Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; c) gamintojo techniniai dokumentai; d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Esant poreikiui, Pirkėjas gali pareikalauti pateikti naudojamo popieriaus atitiktį įrodančius dokumentus, Tiekėjas įsipareigoja tokius dokumentus pateikti ne vėliu kaip per 3 d. d. nuo Pirkėjo pareikalavimo. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų per Pirkėjo nurodytą terminą ir/ar prekių/ paslaugų teikime naudojant kitą popierių, bus taikoma sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 p. numatyta atsakomybė.


PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU

	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalavimai techniniam parametrui
	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Automobilių parkavimo jutiklis.

	1.1
	Kiekis
	220 vnt.


Gamintojo garantija ne mažiau nei 60  mėnesių. Visą šį laikotarpį turi būti užtikrinamas  nepertraukiamas automobilių parkavimo jutiklių tinkamas veikimas.
	Siūlomas kiekis: (įrašyti konkretų skaičių)…….

Gamintojo garantija: (įrašyti konkretų skaičių) …….  mėn.
	

	1.2
	Gamintojas, modelis, CE sertifikatas
	Nurodyti. Pateikti nuorodą/ katalogą/ brošiūrą į gamintojo specifikaciją.

Teikiama įranga turi turėti CE sertifikatą
	1) Gamintojas: (įrašyti konkretų pavadinimą)...
2) Modelis (įrašyti konkretų pavadinimą): ...

Tiekėjo siūloma įranga turi CE sertifikatą*: (įrašyti taip / ne):
	1) (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2) (Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.3
	Automobilio aptikimo technologija
	Turi būti naudojamos bent dvi skirtingos technologijos tame pačiame jutiklyje (pvz. magnetometras, IR spinduliai, radaras ultragarsas ir pan.). Automobilio aptikimo tikslumas ne mažiau kaip 99%.
	Aptikimo technologijos: (įrašyti konkrečius technologijų pavadinimus): …….

Aptikimo tikslumas: (įrašyti konkrečią reikšmę) …….
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.4
	Duomenų perdavimas
	GSM tinklu 4G/5G tinkle 
	Palaikomi GSM tinklai: (įrašyti konkrečią reikšmę) …….
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.5
	Ryšio padengiamumas
	Siūlomas ryšys turi turėti ne mažesnį kaip 90% Klaipėdos miesto teritorijos padengiamumą.
	Ryšio padengiamumas. Ryšys turi (įrašyti konkrečią reikšmę) …….
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą ar nuorodą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.6
	Realaus laiko duomenys
	Jutikliai turi realiu laiku siųsti duomenis apie statuso (užimtumo) pasikeitimą. Fakto ir signalo vėlavimas ne daugiau kaip 60s.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	1.7
	Papildomi duomenys
	Jutikliai turi papildomai, nustatytu intervalu perduoti sekančius duomenis:
Baterijos likutis procentais;
Sensoriaus temperatūra.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.7
	Baterijos tarnavimo laikas
	Turi užtikrinti jutiklių veikimą ne trumpiau kaip 5 metus esant vidutiniam intensyvumui 15-30 prisiparkavimų per dieną.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.8
	Nuotolinis jutiklių konfiguravimas
	Galimybė keisti jutiklio vidinius parametrus nuotoliniu būdu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.9
	Montavimas
	Turi būti įleidžiamas į paviršių, išgręžiant skylę paviršiaus dangoje
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	1.10
	Atsparumas aplinkos poveikiui
	Turi būti ne prasčiau kaip IP68. Daviklis negali būti iškilęs virš dangos paviršiaus  aukščiau kaip 0,5 cm ir turi būti atsparus mechaniniams pažeidimams – pavyzdžiui sniego valymui 
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.11
	Darbinė temperatūra
	Ne prasčiau kaip nuo -30°C iki +60°C.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	1.12
	Integracija
	Davikliai turi būti integruoti į pirkėjo šiuo metu naudojamą bendrą laisvų parkavimo vietų stebėjimo sistemą (API būdu), be papildomų išlaidų pirkėjui.
Davikliai turi būti integruoti į pirkėjo šiuo metu naudojamą www puslapį, pagal atskiras parkavimo zonas/aikšteles.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	1.13
	Programinė įranga
	Daviklių valdymo platforma turi galėti:
Atvaizduoti realaus laiko daviklių būsenas ant interaktyvaus žemėlapio;
Grupuoti daviklius į atskiras zonas; aikšteles bei priskirti joms stebėjimo parametrus.
Perduoti bendrą, kiekvienos aikštelės ar kiekvieno daviklio užimtumo informaciją išorinėms sistemoms.
Privalo būti galimybė parkavimo davikliui priskirti draudžiamo stovėjimo zoną;
Sistema privalo pateikti užimtumo ataskaitas, pagal zonas\aikšteles, pagal dieną, savaitę bei mėnesį.
Daviklių platforma privalo turėti mobilią aplikaciją, parkavimo daviklių stebėsenai, bei navigavimui į pasirinktą vietą.
Prieiga prie daviklių programinės įrangos bei mobiliosios aplikacijos turi būti neatlygintinai prieinama visą sutarties laikotarpį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)




	2. Automobilių parkavimo jutiklių montavimo paslaugos

	2.1. 
	Automobilių parkavimo jutiklių montavimas
	Montavimo paslaugos turi apimti ir automobilių parkavimo jutikliams tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą, kitos veikimui reikalingos įrangos (tinklo įrenginiai ir kt.) įrengimą ir palaikymą.

Visus automobilių parkavimo jutiklių montavimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atlieka tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

Automobilių parkavimo jutikliai montuojami į kelio dangą. 

Visus automobilių parkavimo jutiklių įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atlieka tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas turi suderinti ir gauti visus leidimus, reikalingus automobilių parkavimo jutiklių montavimui bei galimas išlaidas įsitraukti į pasiūlymo kainą.

Garantija ne mažiau nei 60 mėnesių
	Atitinka (įrašyti taip / ne):



Suteikiama garantija: (įrašyti konkretų skaičių) …….  mėn.
	




	3. Švieslentė

	3.1
	Kiekis
	8 vnt.

Gamintojo garantija ne mažiau nei 24  mėnesių.
	Siūlomas kiekis: (įrašyti konkretų skaičių) …….

Gamintojo garantija: (įrašyti konkretų skaičių) …….  mėn.
	

	3.2.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti. Pateikti nuorodą į gamintojo specifikaciją.
	Gamintojas: (įrašyti konkretų pavadinimą) …….
Modelis: (įrašyti konkretų pavadinimą) …….

	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.3.
	Paskirtis
	Rodyti laisvų parkavimo vietų skaičių konkrečioje gatvėje, teritorijoje, zonoje ar pan.
	
Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	3.4.
	LED panelė
	[bookmark: _Hlk195626891]Turi turėti galimybę rodyti ne mažiau kaip 3 (tris) simbolius vienu metu. Kiekvieno simbolio aukštis – ne mažiau kaip 120 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.5.
	Šviesos jutiklis
	Turi būti integruotas šviesos jutiklis, pagal kurį turi būti reguliuojamas LED šviesos intensyvumas. Energijos taupymas tamsiu paros metu.
	
Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.6.
	Korpusas
	Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio ar kito lengvo ir nerūdijančio metalo. 

	
Atitinka (įrašyti taip / ne):
	
(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.7.
	Švieslentės priekinė dalis
	1. Švieslentės priekinė dalis (viena pusė) turi būti pagaminta iš šviesios spalvos peršviečiamo plastiko, kad aiškiai būtų matomas ir įskaitomas tekstas, nurodomas ant švieslentės korpuso. 
2. Šviesios spalvos fone turi būti suderinta su užsakovu vaizdinė informacija (aikštelės pavadinimas ar pan.).
	1. Atitinka (įrašyti taip / ne):

2. Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.8.
	Švieslentės priekinės dalies foninis pašvietimas
	Tamsiu paros metu turi veikti foninis pašvietimas (angl. backlight)
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.9.
	Maitinimas
	Turi būti galimybė maitinti 9 - 35 V DC ribose.
	

Atitinka (įrašyti taip / ne):

	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.10.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 30 kg.
	
Atitinka (įrašyti taip / ne):

	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.11.
	Švieslentės korpuso dydis
	ilgis – ne mažiau kaip 1000 mm, bet ne daugiau kaip 1200 mm;
aukštis – ne mažiau 200 mm, bet ne daugiau 300 mm
	
Švieslentės korpuso dydis: 
Ilgis – (įrašyti konkrečią reikšmę) …….  mm. 
aukštis - (įrašyti konkrečią reikšmę) …….  mm 

	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.12.
	Darbinė temperatūra
	Ne prasčiau kaip nuo
-30°C iki +60°C.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.13.
	Tvirtinimas
	Turi būti komplektuojama su stulpiniais laikikliais tinkamais montuoti ant gatvės apšvietimo stulpų.
	
Atitinka (įrašyti taip / ne):
	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)

	3.14.
	Integracija
	Švieslentės turi būti integruotos į pirkėjo šiuo metu naudojamą bendrą laisvų parkavimo vietų stebėjimo sistemą (API būdu), be papildomų išlaidų pirkėjui.
	

Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	4. Švieslenčių kontroleris/maitinimo šaltinis

	4.1
	Kiekis
	5 vnt. – skirti jungti 1 vnt. švieslenčių;
1 vnt. – skirtas jungti 3 vnt. švieslenčių.

Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesių.
	Siūlomas kiekis: (įrašyti konkretų skaičių) …….  vnt. – skirti jungti 1 vnt. švieslenčių;


(įrašyti konkretų skaičių) ……. vnt. – skirti jungti 3 vnt. švieslenčių;

Gamintojo garantija: (įrašyti konkretų skaičių) ……. mėn.
	

	4.2.
	Korpusas
	Visi komponentai turi būti sumontuoti sandariame skyde, kuris tvirtinamas ant gatvės apšvietimo atramų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	


	4.3.
	Maitinimas
	Turi būti galimybė prijungti maitinimą nuo gatvių apšvietimo. Turi būti įrengtas tokios talpos akumuliatorius, kad nutrūkus 230V maitinimui, sistema iš rezervinio akumuliatoriaus galėtų veikti ne trumpiau kaip 48 valandas, kartu su prijungta švieslente.
	
Atitinka (įrašyti taip / ne):
	


	4.4.
	Kontroleris
	Turi būti įrengtas kontroleris skirtas LED švieslenčių valdymui. Kontroleryje turi būti integruotas GPS imtumas laikrodžio sinchronizavimui. Turi būti integruotas ryšio modulis realaus laiko duomenų perdavimui 
	
Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	5. Švieslenčių montavimo paslaugos

	5.1.
	Montavimo paslaugos
	Montavimo paslaugos turi apimti ir švieslenčių įrengimą, kitos veikimui reikalingos įrangos (stulpiniai laikikliai) įrengimą.

Visus montavimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atlieka tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

Garantija ne mažiau nei 24 mėnesių
	Atitinka (įrašyti taip / ne):




Suteikiama garantija: (įrašyti konkretų skaičių) …….  mėn.
	



Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, kuriais grindžia pasiūlymo atitiktį Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.


	Užpildytą Techninę specifikaciją pasirašo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)



