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SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Transporto priemonė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Transporto priemonė turi atitikti ES standartus.
2. Transporto priemonėje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.
	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalavimai
	Siūlomos transporto priemonės techniniai duomenys
(Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos prekės duomenis)

	1. Bendri reikalavimai sunkvežimiui:

	1.1
	Automobilių rūšis
	Sunkvežimis – N3 klasė – su konteinerių užtraukimo mechanizmu bei priekaba.
	

	1.2
	Pagaminimo metai
	Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais.
	

	1.3
	Vairas 
	Kairėje.
	

	1.4
	  Rida
	Ne daugiau nei 20 000 km.
	

	1.5
	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo
	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“ (Nr. 2B-185).
	

	1.6
	Keliamoji galia
	Ne mažiau nei 14 000 kg
	

	1.7
	Bendroji techninė masė
	Ne mažiau nei 26 000 kg
	

	2. Variklis:

	2.1
	Variklio išmetami teršalai
	Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. 
	

	2.2
	Galia
	Ne mažiau nei 300 kW
	

	2.3
	Darbinis tūris
	Ne mažiau nei 12 000 cm3
	

	3. Transmisija:

	3.1
	Pavarų dėžė
	Automatinė arba Mechaninė.
	

	4. Vairo mechanizmas:

	4.1
	Vairo kolonėlė
	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis. 
	

	4.2
	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi
	Turi būti.
	

	5. Važiuoklė:

	5.1
	Ratų formulė
	6x4 varoma antra ir trečia ašis.
	

	5.2
	Diferencialo blokavimas
	Turi būti.
	

	5.3
	Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai
	Turi būti.
	

	6. Padangos:

	6.1
	Padangos protektoriaus gylis
	Ne mažiau nei 80 proc.
	

	7. Stabdžių sistema:

	7.1
	ABS
	Turi būti.
	

	7.2
	ASR (praslydimo kontrolės sistema)
	Turi būti.
	

	8. Elektrinė sistema:

	8.1
	Akumuliatorių baterijos
	Turi būti.
	

	9. Kabina:

	9.1
	Veidrodžiai
	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi.
	

	9.2
	Langai
	Šoniniai – elektra pakeliami.
	

	9.3
	Vairuotojo sėdynė
	Pneumatinė, reguliuojama.
	

	9.4
	Garso sistema
	Radijo imtuvas, garso kolonėlės.
	

	9.5
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.
	

	10. Prietaisai:

	10.1
	Monitoringo sistema
	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema.
	

	10.2
	Gedimų informavimo sistema
	Turi būti.
	

	10.3
	Greičio ribotuvas
	Turi būti.
	

	11. Transporto kontrolės sistema:

	11.1
	Skaitmeninis tachografas
	Turi būti.
	

	12. Kėbulas:
	

	12.1
	Antstatas 
	Konteinerių užtraukimo teleskopinis mechanizmas ne mažiau nei 20 tonų galios ir tinkantis konteineriams vežti iki 7 metrų ilgio.
	

	13. Priekaba skirta vežti užtraukiamus konteinerius:

	13.1
	Pagaminimo metai
	ne senesnė kaip 2019 m.
	

	13.2
	Bendroji masė
	ne mažesnė kaip 18 000 kg
	

	13.3
	Krovinio masė
	ne mažesnė kaip 12 500 kg
	

	13.4
	Ašių skaičius
	Dvi.
	

	13.5
	Konteinerių tvirtinimas
	Pneumatiniai užraktai.
	

	13.6
	ABS sistema
	Turi būti.
	

	13.7
	Važiuoklė
	Oro pagalvių.
	

	13.8
	Ratai
	Suporinti.
	

	13.9
	Tinkamumas konteineriams
	Tinkama vežti užtraukiamus konteinerius nuo 5,5 m iki 7,00 m ilgio.
	

	14. Kita:

	14.1
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai.
	

	14.2
	Pirmoji techninė apžiūra
	Turi būti.
	






	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)




