



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas: Navigacinė sistema stuburo operacijoms

	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Ligoninės turimų aparatų : rentgeno  Ziehm 3D ir  neuronavigacinės sistemos Stealth S8  sujungimas – rentgeno vaizdų, atliekamų operacijos metu, persiuntimas į neuronavigaciją ir šių vaizdų  apjungimas su anatominėmis struktūromis, kas pagerina atliekamų procedūrų tikslumą 
	Specialus kalbibruotas rėmelis, montuojamas ant rengeno aparato, sujungtas su neuronavigacine sistema.
Programinė įranga vaizdų priėmimui integruota neuronavigacinėje sistemoje Stealth S8;
Specialus sujungimo kabelis 
Prijungto rėmelio kalibracija.
Garantija ne trumpiau nei 36 mėn. 
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