Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2


TECHNINĖ UŽDUOTIS


Darbų vykdymo vieta: Čekiškės mstl. Vyšnių g. (nuo sankryžos su Ateities g. iki Vyšnių g. 7 ir nuo sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu)

Objektas: Čekiškės mstl. Vyšnių g. (nuo sankryžos su Ateities g. iki Vyšnių g. 7 ir nuo sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu) vandentiekio tinklų remontas

[bookmark: _Hlk98156938]1. Atlikus Darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus iki darbų vykdymo pabaigos: parengti/atnaujinti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis  Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Giraitės vandenys“  atsakingu asmeniu asta.liutkevice@giraitesvandenys.lt), atnaujinti kadastrinę bylą, atnaujinti registraciją tinklų Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu.
2. Visi darbai turi būti vykdomi laikantis STR reikalavimų.
[bookmark: _Hlk84860891]3. Tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą. 
4. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.
5. Rangovas perduodamas atliktų darbų dokumentaciją pateikia:  
· lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė); 
· perdavimo – priėmimo aktas; 
· pateikti išpildomąsias, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje (*.pdf,  *.dwg failus suderintus TIIIS sistemoje 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje; 
· TIIIS sistemos suderinimų ataskaita 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje; 
· Atnaujintą kadastrinę bylą 1 egz. (bylą) ir 1 elektroninėje laikmenoje (*.dwg, *.pdf failus);
· Vandentiekio tinklų hidraulinių bandymų aktą 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
· Pateikti dezinfekcijos aktus vandentiekio vamzdynų 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
· Pateikti vandens tyrimų analizę 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje.
 
Pastaba: 1 el. laikmena su įrašyta dokumentacija (pageidautina USB laikmenoje).
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