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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________________________________________________________________________________

Kauno Aleksoto lopšelis-darželis

PASIŪLYMAS

GRUPĖS PATALPOS REMONTO DARBAI

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

											1 lentelė
TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	




Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.	
		
	    					                                                                                       2 lentelė
SUBRANGOVO REKVIZITAI

	Eil.
Nr.
	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)


	
	

	
	

	
	

	
		


*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)
	
	  

        3 lentelė

Darbų rūšis ir aprašymas

	
Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas

	Mato vnt. 
	
Kiekis
	Vieneto kaina,
Eur
	Iš viso: 

	
	Skyrius Grupė 

	1. 
	Grindys (plane pažymėta 1-8)

	2. 
	Seno linoleumo nuėmimas (po linoleumu medinės grindys)
	m2
	52,42
	
	

	3. 
	Medinių lentinių grindų išardymas
	m2
	52,42
	
	

	4. 
	Grindų pagrindo įrengimas: 
- paruošiamojo arba išlyginamojo
pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas
- plėvelė (200 mikronų storio), 
· putų polistirolas (100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS100)), 
· - tinklas, 
· - Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas 
	m2
	52,42
	
	

	5. 
	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu
	m2
	52,42
	
	

	6. 
	PVC dangos (vienos spalvos) (atsparumo klasė 34, bendras dangos storis ne mažiau kaip 2,5 mm, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm, atsparumas slydimui R10) įrengimas užklijuojant 12 cm dangos ant sienos, dangos juostų suvirinimo siūlių tvirtumas turi būti ne mažiau nei 600 N/50mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami.
	m2
	52,42
	
	

	7. 
	Sienos (plane pažymėta 1-8)
	
	
	
	

	8. 
	Sienų remontas (nuimant senus tapetus, tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; glaistymas; šlifavimas; gruntavimas ir naujų vinilinių tapetų (rūšis 1) klijavimas). Tapetų spalvą ir raštą derinti su užsakovu.
	m2
	58,08
	
	

	9. 
	Palangių paviršių remontas (nelygumų užtaisymas, glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties patalpoms).
	m2
	3,51
	
	

	10. 
	Radiatorių (špižinių) perdažymas. (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiamiems paviršiams t.y. specialiai radiatoriams).
	sekcijos
	25
	
	

	11.
	Skyrius Rūbinė
	
	
	
	

	12.
	Sienos (plane pažymėta 1-5, 1-26, 1-4)

	13.
	Senų MPP lentelių, kamštinės sienų medžiagos ir tapetų nuėmimas nuo sienų
	m2
	54,00
	
	

	14.
	Naujų MPP lentelių montavimas
	m2
	54,00
	
	

	15.
	Palangių paviršių remontas (nelygumų užtaisymas, glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 2 kartus plaunamais vandeniniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties patalpoms).
	m2
	1,26
	
	

	16.
	Radiatorių (špižinių) perdažymas. (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiamiems paviršiams t.y. specialiai radiatoriams).
	sekcijos
	10
	
	

	17.
	Lubos (plane pažymėta 1-5, 1-26, 1-4)
	
	
	
	

	18.
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas
	vnt. 
	2
	
	

	19.
	Senų MPP lentelių nuo lubų demontavimas
	m2
	13,20
	
	

	20.
	Priešgaisrinių ir signalizacijos daviklių nuėmimas ir vėl uždėjimas po remonto
	vnt.
	4
	
	

	21.
	Naujų MPP lentelių montavimas (tamburo patalpoje)
	m2
	3
	
	

	22.
	Pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija „Armstrog“ firmos, o plokštės firmos „Colotex“
	m2
	13,20
	
	

	23.
	Liuminescensinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su medžiagomis)
	vnt.
	1
	
	

	24.
	Paprasto šviestuvo montavimas ant sienos
	vnt.
	1
	
	

	25.
	Grindys (plane pažymėta 1-5, 1-26, 1-4)

	26.
	Seno linoleumo nuėmimas (po linoleumu grindys betonuotos)
	m2
	13,20
	
	

	27.
	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu
	m2
	13,20
	
	

	28.
	PVC dangos (vienos spalvos) (atsparumo klasė 34, bendras dangos storis ne mažiau kaip 2,5 mm, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm, atsparumas slydimui R10) įrengimas. Dangos juostų suvirinimo siūlių tvirtumas turi būti ne mažiau nei 600 N/50mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami.Sienos iškaltos MPP lentelėmis. 
	m2
	13,20
	
	

	29.
	· Laiptų remontas (betoniniai). PVC dangos ar liejamų Epoksidinių grindų įrengimas 
	m2
	2,0
	
	

	30.
	· 1-26, 1-4. Tambūras (grindys iš akmens masės plytelių).  Įvertinti ar galima ant viršaus pilti išlyginamąjį sluoksnį ir  klijuoti PVC dangą arba įrengti liejamas Epoksidines grindis  
	m2
	3,0
	
	

	31.
	1-26, 1-4. Tambūras. Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu 
	m2
	3,0
	
	

	32.
	Durys
	
	
	
	

	33.
	Senų medinių durų su  staktomis išėmimas (600 x 2000 mm, (su stakta 760x 2010 mm)) ir Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2).  Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; III klimato klasė; S apkrovimo grupė; durų plokštė 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu;. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais.  Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu. Baltos spalvos
	vnt.
	1
	
	

	34.
	Statybinės atliekos

	35.
	Statybinių atliekų išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). 
	m3
	6
	
	


[bookmark: _GoBack]
suma išreikšta (su PVM) žodžiais________________________________________________
               				                                
		  				                 4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	



	
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)

	







1

