	Klausimai (tekstas neredaguotas)
	Atsakymai

	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos ribose Elektroninių ryšių dalyje punkte Nr.8 numatytas Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje 21m. Prašau detalizuoti, kur yra numatyti žemės kasimo darbai. Ir kokiu tikslu numatytas šio vamdžio klojimas? Esamus tinklus dažniausiai apsaugoma D110 sudedamaisiais vamzdžiais.
	Projektas pakoreguotas numatant D110 sudedamuosius vamzdžius, brėžiniai atnaujinti, SKŽ atnaujintas (pridedame).


	Prašome pateikti TELIA LIETUVA, AB 2020-11-25 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 2-I-0400/20.
	Pridedame.

	II etape ER dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta D63 vamzdžio 79 m+21m (Sąnaudų kiekių žiniaraštyje valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos) – viso 100 m.., tačiau brėžiniuose matome 4m+70m+35m- viso 109 m Prašome pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį.
	Pridedama pakoreguoti.
Primename, kad šiuo pirkimu perkami I etapo Alksnių g. rekonstravimo darbai ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos darbai.

	II etapo ER dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio darbų pozicijoje Nr. 1 grunto kasimas ir užkasimas numatyta 140 m, brėžiniuose matome 4m vamzdelio+ 70 m vamzdelio +130 m kabelio+ 35 m vamzdelio – viso 239 m. Prašome patikslinti kasimo kiekius.
	Projekte iškasama 140 m ilgio tranšėja. Į 66,5 metro tranšėjos guldomi du kabeliai (2x66,5), greta vienas kito. Į likusius 73,5 m tranšėjos guldomi vamzdeliai ir į juos įtraukiami kabeliai. Brėžinyje nurodytas 2x130 nurodo kabelių kiekį, dalis jų guldomi tranšėjoje, dalis įtraukiami į vamzdelius. Taip pat po sudedamųjų vamzdžių apsaugų numatymo žemės darbų kiekis šiame etape padidėjo iki 148 m.
Primename, kad šiuo pirkimu perkami I etapo Alksnių g. rekonstravimo darbai ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos darbai.

	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje elektroninių ryšių dalyje darbų žiniaraščio pozicijoje Nr. 4. „Kabelių iki 100x2 porų klojimas paruoštoje tranšėjoje“ numatyta 131 m. Žiūrint brėžinius, juose nurodoma, kad 2 tel.kabeliai 3x2x0,5 L=2x130=260 m. Prašome patikslinti darbų žiniaraštį.
	Brėžiniuose nurodomas įrengiamų kabelių ilgis, bet ne įrengimo būdas. Tranšėjoje įrengiama 131 m, likę kabeliai įtraukiami į vamzdelius.

	Medžiagų žiniaraštyje numatyta kabelio 280 m., tačiau brėžiniuose kabelis nurodytas 130x2 vnt ir dar įtraukimas į vamdelį 4m+70m+14m – iš viso apie 348 m.
	Brėžiniuose nurodytas bendras kabelių ilgis, dalis kuri įtraukiama į vamzdelius taip pat įskaičiuota į 2x130 m.



